Wykonanie i montaż przęsła ogrodzeniowego metalowego z furtką w środku. Przęsła oraz furtka wykonane na wzór istniejącego ogrodzenia. Wysokość nawiązująca do istniejącej zabudowy około 2,28 m, długość około 2,36 m. Ogrodzenie wraz z furtką musi stanowić jednolity wzór. Wykonane w technologii stalowej ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo. Grubość warstwy lakieru wraz z podkładem nie może być mniejsza niż 350 µm kolor RAL7016. Trzy słupki profil 60x80x3 mm, jeden montowany do istniejącego fundamentu, pod dwa wykonać betonowanie. Słupki wykończone systemowymi zakończeniami. Furtka mocowana do słupka poprzez zawiasy wkręcane. Furtka wyposażona
w klamkę ze stali nierdzewnej i zamek na 5 kluczy. Otwierana do wewnątrz.

Wymiary przęseł z furtka



Wzór ogrodzenia.