Opis przedmiotu zamówienie do zadania: „Wydzielenie przeciwpożarowe z instalacją oddymiania klatki schodowej skrzydła „B” budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie”.

Roboty budowlane:

- wymiana drzwi do piwnicy na EI30S „80” pełne z samozamykaczem,

- wykonanie w poziomie parteru systemowej ścianki GKF REI60 w klatce schodowej,

- osadzenie w ściance drzwi EI30S „90” pełne z samozamykaczem na parterze,

- demontaż dwóch par drzwi dwuskrzydłowych w klatce schodowej w poziomie I piętra,

- wykonanie w poziomie I piętra systemowych ścianek GKF REI60 w klatce schodowej (wypełnienie różnicy wymiarów drzwi),

- osadzenie dwóch par drzwi EI30S „90” pełnych z samozamykaczem na I piętrze,

- wykonanie w poziomie II piętra systemowej ścianki GKF REI60 w klatce schodowej (wypełnienie różnicy wymiarów drzwi),

- osadzenie drzwi EI30S „90” pełnych z samozamykaczem na II piętrze,

- wymiana drzwi na III piętrze na EI30S „80” pełne z samozamykaczem,

- osadzenie klapy oddymiającej w połaci dachowej nad III piętrem z wykonaniem i obrobieniem otworu w dachu,

- naprawa i uzupełnienie tynków po osadzeniu i wymianie drzwi,

- malowanie nowych ścianek GKF farbami emulsyjnymi i ftalowymi (lamperie na wys. 1,60 m),

- uzupełnienie powłok malarskich ścian po wymianie i osadzeniu drzwi.

Roboty elektryczne:

- montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu wraz z okablowaniem, zgodnie z projektem,

- montaż w klatce schodowej opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego min 5 luksów wraz z okablowaniem,

- montaż w klatce schodowej czujek sygnalizacji pożaru wraz z okablowaniem,

- montaż centrali CSP zgodnej z projektem,

- montaż siłowników do drzwi napowietrzających dwuskrzydłowych z doprowadzeniem zasilania,

- doprowadzenie zasilania do klapy oddymiającej,

- wykucie i zaprawianie bruzd do powyższych przewodów.

Roboty sanitarne:

- demontaż istniejących hydrantów 52 mm wraz instalacją wodociągową,

- wykonanie nowej instalacji hydrantowej zgodnie z projektem,

- montaż nowych hydrantów 25 mm w poziomie piwnicy, parteru, I, II i III piętra,

- montaż zaworu pierwszeństwa oraz zaworu antyskażeniowego w istniejącej instalacji wodociągowej w pomieszczeniu piwnicy,

- montaż izolatora przepływów zwrotnych wraz z filtrem,

- naprawa i uzupełnienie tynków i powłok malarskich ścian po demontażu i wykonaniu nowej instalacji hydrantowej.

Kody CPV

CPV - 45000000-7            Roboty budowlane

CPV - 45111300-1            Roboty rozbiórkowe

CPV - 45262500-6            Roboty murarskie i murowe

CPV - 45410000-4            Tynkowanie

CPV - 45421000-4            Roboty z zakresie stolarki budowlanej

CPV - 45442100-8            Roboty malarskie

CPV - 45300000-0            Roboty instalacyjne w budynkach

CPV-45332200-5               Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV-45311000-0               Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

CPV-45311100-1               Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV-45314200-3               Instalowanie linii telefonicznych

CPV- 45315300-1              Instalacje zasilania elektrycznego

CPV-45312100-8               Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

CPV-45315600-4               Instalacje niskiego napięcia