załącznik nr 1 do umowy

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**DLA**

**PRZYCZEPY DO CIĄGNIKA KOMUNALNEGO**

1. **CHARAKTERYSTYKA WYROBU**

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla przyczepy do zastosowań komunalnych.

1. **DOKUMENTY ODNIESIENIA**
2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 i 284 z późn. zm.).
3. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2015 r. poz. 343).
4. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 305 z późn. zm.).
5. **WYMAGANIA STANDARDOWE**
6. **WYMAGANIA TECHNICZNE**
7. **Przeznaczenie pojazdu**

Przyczepa do ciągnika komunalnego przeznaczona będzie do wykonywania prac gospodarczych na terenie obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji.

1. **Warunki eksploatacji**

Przyczepa musi być przystosowana do:

1. eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:
2. w temperaturach otoczenia od -30oC do + 50oC,
3. przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m3w czasie 5 godzin,
4. przy wilgotności względnej powietrza do 98% ( przy temperaturze +25oC ),
5. jazdy po drogach twardych i gruntowych,
6. przechowywania na wolnym powietrzu,
7. napraw w resortowych stacjach obsługi lub autoryzowanych stacjach obsługowo naprawczych producenta.
	1. **Wymagania formalne**
8. Dostarczona przyczepa musi być fabrycznie nowa z bieżącego roku produkcji, wolna od wad fizycznych i prawnych oraz nie może być wcześniej użytkowana lub eksploatowana.
9. Przyczepa musi posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych.
	1. **Wymagane parametry techniczne przyczepy**
10. **Ogólne wymagania techniczne**
11. Przyczepa fabrycznie nowa –rok produkcji bieżący dla dostawy.
12. Przyczepa jednoosiowa,
13. Ładowność min. 2000 kg,
14. Wywrót trójstronny,
15. Zaczep transportowy dolny (rolniczy),
16. Oświetlenie drogowe,
17. Prędkość maksymalna min. 30 km/h,
18. Napięcie znamionowe 12V,
19. Hamulec postojowy: mechaniczny bębnowy/ sterowany ręczne,
20. Hamulec roboczy: mechaniczny bębnowy/ mechanizm najazdowy,
21. Wymiary skrzyni ładunkowej:

- długość nie mniejsza niż 2300 mm i nie większa niż 2500 mm,

- szerokość nie mniejsza niż 1450 mm i nie większa niż 1700 mm,

1. Przyczepa musi posiadać homologację,
2. Urządzenie w pełni przystosowane do pracy z ciągnikiem
3. **Wymagania dotyczące pakowania, przechowywania, transportu**
	1. Przyczepa nie wymaga pakowania i po przekazaniu Zamawiającemu musi być gotowa do użycia.
4. **Wymagania jakościowe**
5. Przyczepa musi być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
6. Przyczepa winna być bezwypadkowa, nie posiadająca śladów korozji, wgnieceń i innych uszkodzeń mechanicznych.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przyczepy co najmniej zgodnej z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców indywidualnych.
8. **GWARANCJA WYKONAWCY**
9. Przyczepa musi być wolna od wad oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.
10. Przyczepa musi być objęta gwarancją na okres……… (min. 12) miesięcy -gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i hydrauliczne,
11. Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej przyczepy.
12. Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele jednostki organizacyjnej Policji i przekażą je Wykonawcy telefonicznie na nr …………………….., co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą informacje o wystąpieniu wady faksem na nr ……………………… lub elektronicznie na adres e-mail …………………………………...
13. Usunięcie wady w okresie gwarancyjnym (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia. Długotrwałe techniczne naprawy winny być dokonane w terminie i miejscu uzgodnionym przez obie strony.
14. Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.
15. Naprawy w ramach gwarancji określonej w pkt. 2 realizowane będą w autoryzowanym serwisie producenta lub przez mobilny serwis producentów miejscu garażowania pojazdu.
16. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usuwaniem stwierdzonych awarii (usterek) w tym obejmujące ewentualny transport przyczepy, dojazd serwisanta oraz wymianę materiałów i części zamiennych ponosi Wykonawca.
17. Okres gwarancji liczony od daty protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia.