**Urządzenie sieciowe wielofunkcyjne A4 mono duplex KYOCERA ECOSYS M3145dn – 2szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa** | **Wymagania minimalne** |
|  | Typ | Drukarka wielofunkcyjna sieciowa monochromatyczna A4 w technologii laserowej, z funkcją drukowania, kopiowania i skanowania. |
|  | Prędkość druku | Minimum 40 stron na minutę. |
|  | Czas wydruku | Oczekiwanie na wydruk pierwszej strony nie więcej niż 7 sekund. |
|  | Dupleks | Moduł automatycznego dwustronnego drukowania, kopiowania i skanowania, wbudowany w standardzie przez producenta urządzenia. |
|  | Wyświetlacz | Panel operatora wyposażony w ekran LCD, opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim |
|  | Interfejsy | USB 2.0 oraz Gigabit Ethernet, USB dla pamięci przenośnej wbudowane w standardzie przez producenta urządzenia,  |
|  | Pamięć | Minimum 1 GB, wbudowana w standardzie przez producenta urządzenia. |
|  | Jakość druku | Minimum 600x600dpi i 1200x1200 dpi. |
|  | Podajniki | Podajnik dokumentów:Automatyczny, dwustronny na min. 75 arkuszy o gramaturze 80 g/m2,Podajnik papieru:Standardowy podajnik papieru na minimum 500 arkuszy A5-A4 (80g/m2), obsługujący gramaturę w zakresie 60-120 g/m2Taca uniwersalna na minimum 100 arkuszy A6-A4 (80g/m2), obsługujący gramaturę w zakresie 60-220 g/m2 |
|  | Funkcje skanera | Możliwość skanowania minimum do: e-maila, FTP, SMB, sieciowy TWAIN, WSD, do pamięci przenośnej USB.Optyczna rozdzielczość skanowania minimum 600 dpi.Prędkość skanowania jednostronnego kolorowego minimum 40 stron na minutę (A4 300dpi).Prędkość skanowania jednostronnego mono minimum 60 stron na minutę (A4 300dpi).Typy obsługiwanych plików minimum: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF kompresowany. |
|  | Gwarancja | Czas trwania 36 miesięcy na miejscu użytkowania urządzenia (on-site) przez producenta urządzenia wielofunkcyjnego lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta urządzenia wielofunkcyjnego. |
|  | Eksploatacja | Załączone do każdego egzemplarza urządzenia oryginalne fabrycznie nowe materiały eksploatacyjne producenta urządzenia w postaci pojedynczego tonera lub wielu tonerów na minimum 6.000 stron zgodnie z normą ISO/IEC 19752.Możliwość zastosowania oryginalnego tonera o wydajności minimum 12.000 stron zgodnie z normą ISO/IEC 19752.Wydajność załączonych oryginalnych bębnów producenta urządzenia na minimum 200.000 stron lub zadań.  |
|  | Standardy, certyfikaty i wymagania dodatkowe | Zaoferowane urządzenie wielofunkcyjne musi spełniać minimum następujące normy i posiadać w tym zakresie minimum następujące aktualne dokumenty:- wyprodukowane w systemie zarządzania jakością ISO 9001- wyprodukowane zgodnie z normą ISO 14001 |