**Kosztorys ofertowy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konserwacja drogi leśnej nr inw. DR 2/090, Leśnictwo Sadłowizna w oddziałach nr ewid.179, 180, 191, 192,** | | | | | | |
| **Lp** | **Kod** | **Opis** | **Jm** | **Ilość robót** | **Cj jedn. roboty** | **Wartość** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | CPV 45233142-6 | Roboty w zakresie naprawy dróg (stałego szlaku zrywkowego) |  |  |  |  |
| 1.1 | SST U-D-05.02.00a | Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości do 15 cm i szerokości do 100 cm wraz z odwozem urobku do 10 km 113 mb x 1,0 x 2 | m2 | 226,00 |  |  |
| 1.2 |  | Oskardowanie, profilowanie, wyrównanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża wraz z uzupełnieniem i zagęszczeniem nawierzchni jezdni kruszywem łamanym 0,63mm gr. 15 cm wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem - na całej szerokości drogi 180mx3,5mb | m2 | 630,00 |  |  |
| 1.3 |  | Oskardowanie, profilowanie, wyrównanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża wraz z uzupełnieniem i zagęszczeniem nawierzchni jezdni kruszywem łamanym 0,31/5mm gr. 10 cm wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem i miałowaniem - - na całej szerokości drogi 180mx3,5mb | m2 | 630,00 |  |  |
| 1.4 |  | Oskardowanie, profilowanie, wyrównanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża wraz z uzupełnieniem i zagęszczeniem nawierzchni jezdni kruszywem łamanym 0,63/0,31/5mm gr. 20 cm wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem -koleiny szerokość 1,5 mb x 19 mb | m2 | 28,50 |  |  |
| 1.5 |  | Oskardowanie, profilowanie, wyrównanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża wraz z uzupełnieniem i zagęszczeniem nawierzchni jezdni kruszywem łamanym 0,63/0,31/5mm gr. 20 cm wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem -pojedyncze ubytki | m2 | 4,00 |  |  |
|  | Wartość kosztorysowa: | | | |  | |
|  | VAT (VAT) = 23%WK: | | | |  | |
|  | **Wartość ogółem:** | | | |  | |