[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.48
nan=Budowa gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Inowrocław
pe=4
op=1
opn=1	0	0	1	1	0	19	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	2	4	1	4	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=koszty ogólne	zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR ROBÓT
nb=Budowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Inowrocław
ab=Kruśliwiec, gmina Inowrocław, dz. nr ew. 208/32, obr. ew. 0038 Słwęcinek, powiat Inowrocławski, woj. Kujawsko-Pomorskie 
ni=Gmina Inowrocław
ai=88-100 Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43
br=Budowlana
nk=Andrzej Piasecki - aktualizacja części sanitarnej i elektrycznej	
dt=25.06.2021 r.	0
pcn=II kwartał 2021 r.

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Przedmiotem niniejszego oszacowania kosztów jest budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK. Teren objęty opracowaniem znajduje się na dz. o nr ewid. 208/32 w m. Kruśliwiec, obręb ewidencyjny 0038 Sławęcinek13101310Zakres robót obejmuje:13101) Rozbiórkę istniejących obiektów13102) Przygotowanie terenu 13103) Wykonanie nawierzchni utwardzonych 13104) Budowa budynku magazynowego w formie obudowanej wiaty 13105) Budowa budynku magazynowego w formie obudowanej wiaty - magazyn odpadów 13106) Budowa wiaty stalowej nad rampą załadunkową13107) Budowa salki edukacyjnej w formie obiektu kontenerowego 13108) Wykonanie sieci wodociągowych, instalacji sanitarnych, kablowej linii energetycznej zasilającej budynki oraz insalacji oświetleniowej terenu wraz z monitoringiem wizyjnym 13101310  

[NARZUTY NORMA 2]
na=koszty ogólne	Ko
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=zysk	Z
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 2050]
ty=R
na=robocizna	0
id=417777167	3
jm=r-g	149
ce=26	1624572000
cw=26	PLN
il=0

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=26	1624452629
cw=26	PLN
il=0

[RMS ZEST 1327]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=26	1624515160
cw=26	PLN
il=0

[RMS ZEST 1760]
ty=R
na=robocizna''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=26	1624515500
cw=26	PLN
il=0

[RMS ZEST 1988]
ty=R
na=robocizna'''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=26	1624452894
cw=26	PLN
il=0

[RMS ZEST 15]
ty=R
na=robocizna''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=26	1624519194
cw=26	PLN
il=0

[RMS ZEST 1649]
ty=R
na=robocizna'''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=26	1585414781
cw=26	PLN
il=0

[RMS ZEST 1699]
ty=R
na=robocizna''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=26	1585414781
cw=26	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=PORZYGOTOWANIE INWESTYCJI
wa=0
kn=0	0	0
id=24487
nu=1
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Rozbiórka istniejących obiektów
wa=0
kn=0	0	0
id=24557
nu=1.1
wn=	

[POZYCJA]
id=28372
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0305-02	4-04	0305-02		1
mpn=_1211
na=Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 15 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=0
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	59*0,15*0						

[POZYCJA]
id=28393
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0304-05	4-04	0304-05		1
mpn=_1211
na=Rozebranie słupów żelbetowych o wymiarze węższego boku do 30 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=0
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	10*0,24*0,24*0						

[POZYCJA]
id=28365
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0103-01	4-04	0103-01		1
mpn=1211
na=Przewracanie murów z cegły o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) za pomocą liny i zblocza
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=11.25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11.25	1	300*0,25*0.15						

[POZYCJA]
id=28391
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0301-04	4-04	0301-04		1
mpn=_1211
na=Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=3.57
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.57	1	118,9*0,20*0.15						

[POZYCJA]
id=28380
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-04	4-04	1103-04		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=16.11
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16.11	1	(8,85+0,58+75+23,0)*0,15						

[POZYCJA]
id=28382
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-05	4-04	1103-05		1
mpn=1211
na=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=16.11
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=9

[PRZEDMIAR]
wo=16.11	1	107,43*0.15						

[ELEMENT 2]
na=Przygotowanie terenu, niwelacja
wa=0
kn=0	0	0
id=28384
nu=1.2
wn=	

[POZYCJA]
id=28401
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0101-01	2-21	0101-01		1
mpn=1211
na=Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=17.25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17.25	1	115*0,3*0,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=28403
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0101-04	2-21	0101-04		1
mpn=1211
na=Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=17.25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17.25	1	115*0,3*0,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=28407
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0101-05	2-21	0101-05		1
mpn=1211
na=Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=17.25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=20

[PRZEDMIAR]
wo=17.25	1	34,5*0.5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=28409
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0225-02	2-01	0225-02		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=235.02
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=235.02	1	235,02*1						

[ELEMENT 1]
na=POWIERZCHNIE UTWARDZONE WRAZ Z ODWODNIENIEM (roboty ziemne, podbudowa, utwardzenie, krawężniki, inst.kanalizacji)
wa=0
kn=0	0	0
id=28218
nu=2
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Wymiana gruntu pod utwardzenia nawierzchni
wa=0
kn=0	0	0
id=28219
nu=2.1
wn=	

[POZYCJA]
id=32129
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0126-01	2-01	0126-01		1
mpn=_1211
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=1925
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1925	1	1925						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=32132
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0126-02	2-01	0126-02		1
mpn=1211
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości -  do głębokości 50 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=1925
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=7

[PRZEDMIAR]
wo=1925	1	1925						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=32135
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0203-02	2-01	0203-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=1732.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1732.5	1	(1925)*0.9						

[POZYCJA]
id=32145
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-02	2-01	0214-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Nakłady uzupełniające do poz.4 - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi - odwiezienie wybranego z wykopu gruntu na odległość do 5 km
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=2887.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=8

[PRZEDMIAR]
wo=2887.5	1	2887,5						

[POZYCJA]
id=33953
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Utylizacja wywiezionej ziemi z wykopów
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=3090
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3090	1	2060*1,5						

[POZYCJA]
id=32139
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0201	2-01	0320-0201		1
mpn=1211
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - dowiezionym piaskiem - koszty piasku, transportu i zasypania
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=1854
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1854	1	(1925+135)*0,9						

[POZYCJA]
id=32142
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-01	2-01	0228-01		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie zasypek z piasku ubijakami mechanicznymi
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=1854
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1854	1	1854						

[ELEMENT 2]
na=Drenaż opaskowy
wa=0
kn=0	0	0
id=32173
nu=2.2
wn=	

[POZYCJA]
id=33955
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0203-04	2-01	0203-04		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=360.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=360.5	1	360,5						

[POZYCJA]
id=33959
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1918-03	2-02	1918-03		1
mpn=1211
na=Wykonanie podsypki w warstwach o grubości 30 cm z kruszywa
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=108.15
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=108.15	1	360,5*1,0*0,3						

[POZYCJA]
id=33963
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1918-03	2-02	1918-03		1
mpn=1211
na=Wykonanie podsypki w warstwach o grubości 170 cm z pospółki
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=612.85
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=612.85	1	360,50*1,0*1,7						

[POZYCJA]
id=32162
pd=ORGBUD-SERWIS wyd.I 2010	KNR	9-20 0403-01	9-20	0403-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Drenaż z rur o ściance profilowanej o średnicy nominalnej 100/110 mm w odcinkach prostych łączonych kielichowo na wykonanej podsypce
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=360.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=360.5	1	360,50						

[POZYCJA]
id=33967
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Pompowanie wody z wykopu
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=15
jm=dni	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[ELEMENT 2]
na=Studzienki PCV
wa=0
kn=0	0	0
id=32172
nu=2.3
wn=	

[POZYCJA]
id=32180
pd=ORGBUD-SERWIS wyd.I 2010	KNR	9-20 0304-02	9-20	0304-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy 315 mm z rurą trzonową gładkościenną - z przykryciem stożkiem betonowym i włazem
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=23
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[ELEMENT 2]
na=Utwardzenie placu
wa=0
kn=0	0	0
id=32148
nu=2.4
wn=	

[POZYCJA]
id=28413
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=1925
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1925	1	1925						

[POZYCJA]
id=28223
pd=	KNNR	6 0105-02	6	0105-02		0
mpn=_1211
na=Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.10 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=25
ob=1925
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST6 .0- 6.1

[PRZEDMIAR]
wo=1925	1	1925						

[POZYCJA]
id=28228
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-04 0101-03	AT-04	0101-03		1
mpn=_1211
na=Położenie geomembrany PEHD
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=1925
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1925	1	1925						

[POZYCJA]
id=32108
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=1925
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1925	1	1925						

[POZYCJA]
id=32115
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-06	2-31	0114-06		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=1925
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1925	1	1925						

[POZYCJA]
id=28235
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0109-01 + KNR 2-31 0109-02	2-31	0109-01 + KNR 2-31 0109-02		1
mpn=_1211
na=Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=1925
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1925	1	1925						

[POZYCJA]
id=28244
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=30
ob=1925
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1925	1	1925						

[POZYCJA]
id=28253
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0401-04	2-31	0401-04		1
mpn=_1211
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=31
ob=75.34
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=75.34	1	75.34						

[POZYCJA]
id=28255
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=_1211
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=32
ob=3.01
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.01	1	75.35*0.2*0.2						

[POZYCJA]
id=28262
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-03	2-31	0403-03		1
mpn=_1211
na=Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=33
ob=75.35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=75.35	1	75.35						

[POZYCJA]
id=28269
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0706-02	2-31	0706-02		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=34
ob=23.03
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=23.03	1	191.9*0.12						

[ELEMENT 2]
na=Roboty zewnętrzne - chodniki + schody i podjazd do salki 
wa=0
kn=0	0	0
id=28333
nu=2.5
wn=	

[POZYCJA]
id=28418
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=35
ob=135
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=135	1	135						

[POZYCJA]
id=28337
pd=	KNNR	6 0105-02	6	0105-02		0
mpn=_1211
na=Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.10 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=36
ob=135
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST6 .0- 6.1

[PRZEDMIAR]
wo=135	1	135						

[POZYCJA]
id=28342
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=37
ob=135
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=135	1	135						

[POZYCJA]
id=32101
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-06	2-31	0114-06		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=38
ob=135
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=25

[PRZEDMIAR]
wo=135	1	135						

[POZYCJA]
id=28349
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-02	2-31	0511-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=39
ob=135
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=135	1	135						

[POZYCJA]
id=28358
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-05	2-31	0407-05		1
mpn=_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=40
ob=62
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	62						

[ELEMENT 2]
na=Wewnętrzne sieci kanalizacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=28429
nu=2.6
wn=	

[POZYCJA]
id=28423
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-03	2-15	0203-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=41
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[POZYCJA]
id=28430
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-01	2-15	0208-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=42
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=28478
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-05	2-15	0208-05		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=43
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[POZYCJA]
id=28438
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
mpn=_1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=44
ob=8
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=28444
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03	2-15	0233-03		1
mpn=1211
na=Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=45
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=28450
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
mpn=1211
na=Baterie zmywakowe i umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=46
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=28467
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-09	2-15	0137-09		1
mpn=1211
na=Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=28455
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=48
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=28472
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0232-02	2-15	0232-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Brodziki natryskowe
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=28462
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-05	2-15	0229-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=50
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=WIATA  NAD  RAMPĄ
wa=0
kn=0	0	0
id=26121
nu=3
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Wiata nad rampą (ok. 156 m2)
wa=0
kn=0	0	0
id=28533
nu=3.1
wn=	

[POZYCJA]
id=35311
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0212-04	2-01	0212-04		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=51
ob=216.78
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=216.78	1	14,5*11,5*1,3						

[POZYCJA]
id=28540
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=52
ob=141.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=141.75	1	13,5*10,5						

[POZYCJA]
id=28545
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - chudy beton pod ławy i stopy fundamentowe
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=53
ob=4.82
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.82	1	6*2.2*2.2*0.1+48*0.4*0.1						

[POZYCJA]
id=28549
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0204-01	2-02	0204-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Stopy fundamentowe żelbetowe o objętości do 0.5m3 pod mocowanie marek stalowych - z zastosowaniem pompy do betonu, beton B-25
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=54
ob=14.55
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14.55	1	14,55						

[POZYCJA]
id=28569
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0259-01	2-02	0259-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż prętów fi 12 mm do montażu marek i kątownika oraz zbrojenie stóp
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=55
ob=0.03
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.03	1	(0,22+0,08)*0,1						

[POZYCJA]
id=28578
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0603-09	2-02	0603-09		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - stopy fundamentowe
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=56
ob=28.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=28.8	1	6*8.0*0.4+6*0,5*4*0,8						

[POZYCJA]
id=28583
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0603-10	2-02	0603-10		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=57
ob=28.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=28.8	1	28,8						

[POZYCJA]
id=28588
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0222-01	2-01	0222-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów dowiezionym piaskiem spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=58
ob=23.04
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=23.04	1	48.0*0.8*0.6						

[POZYCJA]
id=28591
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1103-03	2-02	1103-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na podłożu gruntowym - pod posadzkę
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=59
ob=21.26
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=21.26	1	13.5*10.5*0.15						

[POZYCJA]
id=28595
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1101-03	2-02	1101-03		1
mpn=1211
na=Podkłady betonowe przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym, chudy beton B-15 - pod posadzkę
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=60
ob=14.18
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14.18	1	13,5*10,5*0.1						

[POZYCJA]
id=28606
pd=MBiPMB wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-22 1003-02 + KNR 2-22 1003-03	2-22	1003-02 + KNR 2-22 1003-03		1
mpn=1211
na=Posadzki betonowe grubości 20 cm zatarte na gładko, beton B-25
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=61
ob=141.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=141.75	1	13,5*10,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=28615
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0701-10	2-02	0701-10		1
mpn=1211
na=Blachy węzłowe
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=62
ob=0.97
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.97	1	0,97						

[POZYCJA]
id=28624
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0701-10	2-02	0701-10		1
mpn=1211
na=Słupy ram stalowych z HEA 200
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=63
ob=22.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=22.8	1	6*3,8						

[POZYCJA]
id=28639
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0701-10	2-02	0701-10		1
mpn=1211
na=Rygle podłużne HEA 200
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=64
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	2*12,0						

[POZYCJA]
id=28654
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0701-10	2-02	0701-10		1
mpn=1211
na=Płatwie stalowe UPN 180
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=65
ob=108
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=108	1	8*13,5						

[POZYCJA]
id=28659
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0701-10	2-02	0701-10		1
mpn=1211
na=Rygle ramy HEA200
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=66
ob=33.18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=33.18	1	3*2*5,53						

[POZYCJA]
id=33091
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0202-03	4-01	0202-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Stężenia dachowe - pręty o średnicy 12 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=67
ob=71.2
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=71.2	1	80*0,89						

[POZYCJA]
id=32188
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0202-03	4-01	0202-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Stężenia ścienne - pręty o średnicy 12 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=68
ob=20.47
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20.47	1	5,75*4*0.89						

[POZYCJA]
id=28664
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0103-03	7-12	0103-03		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych - konstrukcja stalowa wiaty
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=69
ob=143.78
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=143.78	1	143,78						

[POZYCJA]
id=28667
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0219-02	7-12	0219-02		1
mpn=_1211
na=Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji kratowych - konstrukcja dachu - system malarski epoksydowo-poliuretanowy szybkoschnący - antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji nośnej stalowej
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=70
ob=143.78
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=143.78	1	143,78						

[POZYCJA]
id=28675
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0226-02	7-12	0226-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi konstrukcji kratowych - j.w. warstwa wierzchnia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=71
ob=143.78
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=143.78	1	143,78						

[POZYCJA]
id=28684
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0537-03	202	0537-03		1
mpn=1211
na=(z.VI) Pokrycie dachu wiaty blachą powlekaną trapezową na łatach
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=72
ob=143.78
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=143.78	1	2*5,53*13,0						

[POZYCJA]
id=28715
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0541-02	202	0541-02		1
mpn=1211
na=(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=73
ob=22.24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=22.24	1	(5,53*2+13,0*2)*0,6						

[POZYCJA]
id=28721
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0522-02	2-02	0522-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rynny dachowe półokrągłe stalowe o śr. 12 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=74
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	13,0*2						

[POZYCJA]
id=28728
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0529-01	2-02	0529-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rury spustowe okrągłe stalowe o śr. 10 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=75
ob=20.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20.8	1	4*5,2						

[POZYCJA]
id=28735
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0546-02	202	0546-02		1
mpn=1211
na=Montaż lejów spustowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=76
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=28740
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0550-07	202	0550-07		1
mpn=1211
na=Kolanka o śr. 100 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=77
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	4*3						

[ELEMENT 2]
na=Drenaż opaskowy - wokół wiaty nad rampą
wa=0
kn=0	0	0
id=32193
nu=3.2
wn=	

[POZYCJA]
id=32194
pd=ORGBUD-SERWIS wyd.I 2010	KNR	9-20 0403-01	9-20	0403-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Drenaż z rur o ściance profilowanej o średnicy nominalnej 100/110 mm w odcinkach prostych łączonych kielichowo na wykonanej podsypce
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=78
ob=62
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	62						

[POZYCJA]
id=33971
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1918-03	2-02	1918-03		1
mpn=1211
na=Wykonanie podsypki w warstwach o grubości 30 cm z kruszywa
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=79
ob=18.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=18.6	1	62*1.0*0.3						

[POZYCJA]
id=33975
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1918-03	2-02	1918-03		1
mpn=1211
na=Wykonanie podsypki w warstwach o grubości 170 cm z pospółki
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=80
ob=105.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=105.4	1	62*1.0*1.7						

[POZYCJA]
id=33979
pd=ORGBUD-SERWIS wyd.I 2010	KNR	9-20 0403-01	9-20	0403-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Drenaż z rur o ściance profilowanej o średnicy nominalnej 100/110 mm w odcinkach prostych łączonych kielichowo na wykonanej podsypce
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=81
ob=62
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	62						

[POZYCJA]
id=33984
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Pompowanie wody z wykopu
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=82
ob=15
jm=dni	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[ELEMENT 1]
na=RAMPA ROZŁADUNKOWA
wa=0
kn=0	0	0
id=28528
nu=4
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Zakup i montaż rampy rozładunkowej prefabrykowanej modułowej o konstrukcji żelbetowej j - 1 sztuka
wa=0
kn=0	0	0
id=28529
nu=4.1
wn=	

[POZYCJA]
id=28530
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Zakup i montaż rampy rozładunkowej prefabrykowanej modułowej, konstrukcja żelbetowa wraz ze słupkami z elastycznego tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=83
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=OGRODZENIE, BRAMA, WJAZDOWA, ZIELEŃ WOKÓŁ PUNKTU
wa=0
kn=0	0	0
id=24667
nu=5
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Roboty zewnętrzne - ogrodzenie panelowe systemowe - CPV 45231000-8
wa=0
kn=0	0	0
id=24762
nu=5.1
wn=	

[POZYCJA]
id=24763
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0211-02	2-01	0211-02		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III - wykopy fundament ogrodzenia panelowego
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=84
ob=36.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=36.8	1	230*0.4*0.4						

[POZYCJA]
id=24766
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1801-02	2-02	1801-02		1
mpn=1211
na=Cokoły betonowe 0.35x0.35 m z fundamentami 0.35x0.8 m
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=85
ob=224
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=224	1	230-6,0						

[POZYCJA]
id=24778
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1802-03	2-02	1802-03		1
mpn=1211
na=Ogrodzenie panelowe systemowe w kolorze średnim szarym, RAL 6005, gr. drutu 5 mm, ocynkowane z lakierem proszkowym, szerokość panela 2,5 m, wysokość panela 1,70 m wraz ze słupkami
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=86
ob=224
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=224	1	230-6,0						

[ELEMENT 2]
na=Brama przesuwna 6,0 m 
wa=0
kn=0	0	0
id=27233
nu=5.2
wn=	

[POZYCJA]
id=27237
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0308-10	2-01	0308-10		1
mpn=_1211
na=Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=87
ob=4
jm=dół.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=24792
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1808-07	2-02	1808-07		1
mpn=1211
na=Obsadzenie bramy wjazdowej stalowej panelowej, przesuwnej, ocynkowanej i lakierowanej proszkowo, kolor RAL 6005, wysokości 1,7 m, szerokość 6,0 mb wraz z montażem słupków przybramowych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=88
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Zieleń (rozrzucenie torfu, wysiew trawy, nasadzenia drzew i krzewów)
wa=0
kn=0	0	0
id=23260
nu=5.3
wn=	

[POZYCJA]
id=23261
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0218-03	2-21	0218-03		1
mpn=1211
na=Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=89
ob=46
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	230*0.2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=23264
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0401-05	2-21	0401-05		1
mpn=1211
na=Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=90
ob=385
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=385	1	385						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=23268
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0302-06	2-21	0302-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=91
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=23273
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0302-06	2-21	0302-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=92
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA  WODOCIĄGOWA, PRZYŁĄCZE, HYDRANTY
wa=0
kn=0	0	0
id=36177
nu=6
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wodociągowa
wa=0
kn=0	0	0
id=36178
nu=6.1
wn=	

[POZYCJA]
id=36179
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0104-03	2-15	0104-03		1
mpn=1211
na=Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 32 mm łączone metodą klejenia, w wykopie
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=93
ob=55
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55						

[POZYCJA]
id=36185
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-02	2-15	0112-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=94
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=36192
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-02	2-15	0116-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=95
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=36199
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-04	2-15	0135-04		1
mpn=1211
na=Zawory umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=96
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=36205
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-03	2-15	0140-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=97
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36212
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0143-01	2-15	0143-01		1
mpn=_1211
na=Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=98
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[ELEMENT 1]
na=POMIESZCZENIA
wa=0
kn=0	0	0
id=28823
nu=7
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Kontener biurowy wagowego z wyposażeniem (m.in. komputer + oprogramowanie do ewidencji odpadów + drukarka)
wa=0
kn=0	0	0
id=28824
nu=7.1
wn=	

[POZYCJA]
id=28825
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0212-04	2-01	0212-04		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=99
ob=10
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=28850
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0202-01	2-02	0202-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu, beton B-25
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=100
ob=2.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	12.48*0.5*0.4						

[POZYCJA]
id=28991
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0136-02	202	0136-02		1
mpn=1211
na=(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=101
ob=1.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	12,48*0,24*0,6						

[POZYCJA]
id=28860
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0259-01	2-02	0259-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż prętów fi 12 mm - zbrojenie fundamentów
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=102
ob=0.06
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.06	1	0,06						

[POZYCJA]
id=28997
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Zakup i montaz kontenera biurowego dla wagowego
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=103
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=28967
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0522-02	2-02	0522-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rynny dachowe półokrągłe stalowe o śr. 12 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=104
ob=3.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.2	1	3,2						

[POZYCJA]
id=28974
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0529-01	2-02	0529-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rury spustowe okrągłe stalowe o śr. 10 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=105
ob=3.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3,5						

[POZYCJA]
id=28981
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0546-02	202	0546-02		1
mpn=1211
na=Montaż lejów spustowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=106
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=28986
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0550-07	202	0550-07		1
mpn=1211
na=Kolanka o śr. 100 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=107
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[ELEMENT 2]
na=Wymiana gruntu pod salkę edukacyjną
wa=0
kn=0	0	0
id=32205
nu=7.2
wn=	

[POZYCJA]
id=32206
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0126-01	2-01	0126-01		1
mpn=_1211
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=108
ob=147
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=147	1	7.0*21.0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=32209
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0126-02	2-01	0126-02		1
mpn=1211
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości -  do głębokości 50 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=109
ob=147
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=7

[PRZEDMIAR]
wo=147	1	147						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=32212
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0203-02	2-01	0203-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=110
ob=132.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=132.3	1	147*0,9						

[POZYCJA]
id=32216
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-02	2-01	0214-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Nakłady uzupełniające do poz.4 - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi - odwiezienie wybranego z wykopu gruntu na odległość do 5 km
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=111
ob=132.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=8

[PRZEDMIAR]
wo=132.3	1	132,30						

[POZYCJA]
id=32219
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0201	2-01	0320-0201		1
mpn=1211
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - dowiezionym piaskiem - koszty piasku, transportu i zasypania
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=112
ob=220.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=220.5	1	147*1,5						

[POZYCJA]
id=32222
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-01	2-01	0228-01		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie zasypek z piasku ubijakami mechanicznymi
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=113
ob=220.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=220.5	1	147*1,5						

[ELEMENT 2]
na=Salka edukacyjna z zapleczem socjalno-biurowym
wa=0
kn=0	0	0
id=29688
nu=7.3
wn=	

[POZYCJA]
id=35308
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0212-04	2-01	0212-04		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=114
ob=119.64
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=119.64	1	19,94*6*1						

[POZYCJA]
id=29695
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=115
ob=119.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=119.64	1	19,94*6,0						

[POZYCJA]
id=29700
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - chudy beton pod ławy i stopy fundamentowe
op=0	0	1	0	1	0	0	0
nu=115'
ob=7.35
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7.35	1	(21,0*2+7,0*9)*0,7*0,1						

[POZYCJA]
id=29714
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0202-01	2-02	0202-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu, beton B-25
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=116
ob=21
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	(21,0*2+7,0*9)*0.5*0.4						

[POZYCJA]
id=29909
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0101-06	2-02	0101-06		1
mpn=_1211
na=Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - ściany fundamentowe
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=117
ob=18.85
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=18.85	1	(20,29*2+6,36*2+5,85*7)*0,8*0,25						

[POZYCJA]
id=29915
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0212-12	2-02	0212-12		1
mpn=_1211
na=Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm, beton B-25
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=118
ob=5.89
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5.89	1	(20,29*2+6,36*2+5,85*7)*0,25*0,25						

[POZYCJA]
id=29924
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0211-02	2-02	0211-02		1
mpn=_1211
na=Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości ponad 0.3 m dwustronnie deskowane, beton B-25
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=119
ob=1.24
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.24	1	27*0,8*0,24*0,24						

[POZYCJA]
id=29724
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0259-01	2-02	0259-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż prętów fi 12 mm - zbrojenie ław, wieńców i trzpieni
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=120
ob=1.33
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.33	1	0,4+0,1+0,43+0,4						

[POZYCJA]
id=29733
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0603-09	2-02	0603-09		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - ławy fundamentowe i ściany fundamentowe obustronnie
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=121
ob=252
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=252	1	105*1,2*2						

[POZYCJA]
id=29738
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0603-10	2-02	0603-10		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=122
ob=252
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=252	1	252						

[POZYCJA]
id=29743
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0222-01	2-01	0222-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów dowiezionym piaskiem spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=123
ob=50
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=29746
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1103-03	2-02	1103-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na podłożu gruntowym - pod posadzkę, gr. 15 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=124
ob=17.95
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17.95	1	19,94*6,0*0,15						

[POZYCJA]
id=29906
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Zakup i montaż kontenerów o konstrukcji stalowej, ściany i dach z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=125
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Drenaż opaskowy - wokół salki edukacyjnej
wa=0
kn=0	0	0
id=32174
nu=7.4
wn=	

[POZYCJA]
id=32175
pd=ORGBUD-SERWIS wyd.I 2010	KNR	9-20 0403-01	9-20	0403-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Drenaż z rur o ściance profilowanej o średnicy nominalnej 100/110 mm w odcinkach prostych łączonych kielichowo na wykonanej podsypce
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=126
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[POZYCJA]
id=34003
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1918-03	2-02	1918-03		1
mpn=1211
na=Wykonanie podsypki w warstwach o grubości 30 cm z kruszywa
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=127
ob=18
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	60*1.0*0.3						

[POZYCJA]
id=34007
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1918-03	2-02	1918-03		1
mpn=1211
na=Wykonanie podsypki w warstwach o grubości 170 cm z pospółki
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=128
ob=102
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=102	1	60*1.0*1.7						

[POZYCJA]
id=34011
pd=ORGBUD-SERWIS wyd.I 2010	KNR	9-20 0403-01	9-20	0403-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Drenaż z rur o ściance profilowanej o średnicy nominalnej 100/110 mm w odcinkach prostych łączonych kielichowo na wykonanej podsypce
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=129
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[POZYCJA]
id=34016
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Pompowanie wody z wykopu
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=130
ob=15
jm=dni	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[ELEMENT 1]
na=INNE (ścieżka ekologiczna, utwardzenie, tablice i ławki, oznakowanie, ręczny podnośnik pneumatyczny, wagi)
wa=0
kn=0	0	0
id=24837
nu=8
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Waga przemysłowa
wa=0
kn=0	0	0
id=25075
nu=8.1
wn=	

[POZYCJA]
id=25076
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Zakup wagi przemysłowej
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=131
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Szlaban automatyczny 6,5 m z montażem
wa=0
kn=0	0	0
id=29936
nu=8.2
wn=	

[POZYCJA]
id=29937
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Zakup i montaż szlabanu automatycznego 6,5 m
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=132
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Tablice informacyjne przy wjeździe i przy ścieżce edukacyjnej
wa=0
kn=0	0	0
id=25117
nu=8.3
wn=	

[POZYCJA]
id=25094
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1219-08	2-02	1219-08		1
mpn=1211
na=Tablice edukacyjne
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=133
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[ELEMENT 1]
na=MODERNIZACJA KONSTRUKCJI WIATY, DACHU, OBUDOWA BOKÓW, POSADZKI, UTWORZENIE POMIESZCZEŃ
wa=0
kn=0	0	0
id=29940
nu=9
wn=	

[POZYCJA]
id=35243
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0212-04	2-01	0212-04		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=134
ob=424.02
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=424.02	1	10,74*32,9*1,2						

[POZYCJA]
id=35246
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-06	4-01	0108-06		1
mpn=_1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=135
ob=424.02
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=424.02	1	10,74*32,9*1,2						

[POZYCJA]
id=35249
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-02	2-01	0214-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=136
ob=424.02
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=8

[PRZEDMIAR]
wo=424.02	1	10,74*32,9*1,2						

[POZYCJA]
id=35252
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Utylizacja wywiezonej ziemi z wykopów
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=137
ob=424.02
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=424.02	1	424,02						

[POZYCJA]
id=35254
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0201	2-01	0320-0201		1
mpn=1211
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=138
ob=424.02
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=424.02	1	424,02						

[POZYCJA]
id=35257
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-01	2-01	0228-01		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie zasypów ubijakami mechanicznymi
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=139
ob=424.02
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=424.02	1	424,02						

[POZYCJA]
id=35301
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0212-04	2-01	0212-04		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=140
ob=288
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=288	1	240,0*1,2						

[POZYCJA]
id=35260
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=141
ob=240
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=240	1	240						

[POZYCJA]
id=35265
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - chudy beton pod stopy fundamentowe
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=142
ob=3.53
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.53	1	(18*1.4*1.4*0.1)						

[POZYCJA]
id=35269
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0204-01	2-02	0204-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Stopy fundamentowe żelbetowe o objętości do 0.5m3 pod mocowanie marek stalowych - z zastosowaniem pompy do betonu, beton B-25
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=143
ob=12.67
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12.67	1	(18*1.2*1.2*0.4+18*0.4*0.4*0.8)						

[POZYCJA]
id=35278
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0259-01	2-02	0259-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż prętów fi 12 mm do montażu marek i kątownika oraz zbrojenie stóp
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=144
ob=0.07
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.07	1	(0,58+0,15)*0,1						

[POZYCJA]
id=35296
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0603-09	2-02	0603-09		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - stopy fundamentowe
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=145
ob=57.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=57.6	1	(18*4*1.2*0.4+18*0.4*4*0.8)						

[POZYCJA]
id=29999
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1103-03	2-02	1103-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na podłożu gruntowym - pod posadzkę
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=146
ob=163.18
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=163.18	1	242,02-20,88-41,76-12,67-3,53						

[POZYCJA]
id=30003
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1101-03	2-02	1101-03		1
mpn=1211
na=Podkłady betonowe przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym, chudy beton B-15 - pod posadzkę, gr. 10 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=147
ob=20.88
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20.88	1	29,0*7.2*0.1						

[POZYCJA]
id=30008
pd=MBiPMB wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-22 1003-02 + KNR 2-22 1003-03	2-22	1003-02 + KNR 2-22 1003-03		1
mpn=1211
na=Posadzki betonowe grubości 20 cm zatarte na gładko, beton B-25
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=148
ob=208.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=208.8	1	29*7.2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=35304
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0701-10	2-02	0701-10		1
mpn=1211
na=Blachy węzłowe
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=149
ob=0.75
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.75	1	0,75						

[POZYCJA]
id=30122
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0701-10	2-02	0701-10		1
mpn=1211
na=Słupy ram stalowych z rur prostokątnych RP 200x100x4,0
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=150
ob=77.94
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=77.94	1	6*4,7+6*3,96+6*4,33						

[POZYCJA]
id=30117
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0701-10	2-02	0701-10		1
mpn=1211
na=Rygle ram stalowych z rur prostokątnych RK 100x100x4,0
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=151
ob=93.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=93.6	1	10*3,54+10*5,82						

[POZYCJA]
id=25780
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0701-10	2-02	0701-10		1
mpn=1211
na=Rygle ram stalowych z kątownika  L 50x50x5 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=152
ob=79.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=79.5	1	10*5,82+6*3,55						

[POZYCJA]
id=31013
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0701-10	2-02	0701-10		1
mpn=1211
na=Płatwie stalowe C160
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=153
ob=130.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=130.8	1	4*32,70						

[POZYCJA]
id=31018
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0701-10	2-02	0701-10		1
mpn=1211
na=Dźwigary stalowe z IPE 180
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=154
ob=49.44
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=49.44	1	6*8,24						

[POZYCJA]
id=33096
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0202-03	4-01	0202-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Stężenia dachowe - pręty o średnicy 16 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=155
ob=468.31
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=468.31	1	(18*5,67+24*3,29+18*6,41)*1,58						

[POZYCJA]
id=30051
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0103-03	7-12	0103-03		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych - konstrukcja stalowa wiaty
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=156
ob=330.98
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=330.98	1	7.62*2*4.35+30.6*8.65						

[POZYCJA]
id=30062
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0226-02	7-12	0226-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi konstrukcji kratowych - j.w. warstwa wierzchnia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=157
ob=330.98
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=330.98	1	330,98						

[POZYCJA]
id=30071
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0537-03	202	0537-03		1
mpn=1211
na=(z.VI) Pokrycie dachu wiaty blachą powlekaną trapezową na łatach
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=158
ob=264.69
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=264.69	1	30,6*8.65						

[POZYCJA]
id=31023
pd=ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	2-05 1007-01	2-05	1007-01		1
mpn=_1211
na=Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych montowana metodą tradycyjną - blacha trapezowa
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=159
ob=188.69
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=188.69	1	30,6*4.0+7.62*2*4.35						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=30078
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0541-02	202	0541-02		1
mpn=1211
na=(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=160
ob=27.48
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=27.48	1	(30.6+8.65)*2*0.35						

[POZYCJA]
id=30084
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0522-02	2-02	0522-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rynny dachowe półokrągłe stalowe o śr. 12 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=161
ob=30.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30.6	1	30,6						

[POZYCJA]
id=30091
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0529-01	2-02	0529-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rury spustowe okrągłe stalowe o śr. 10 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=162
ob=22.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=22.5	1	4.5*5						

[POZYCJA]
id=30098
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0546-02	202	0546-02		1
mpn=1211
na=Montaż lejów spustowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=163
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=30103
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0550-07	202	0550-07		1
mpn=1211
na=Kolanka o śr. 100 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=164
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	5*3						

[ELEMENT 1]
na=Drenaż opaskowy - wokół modernizowanej wiaty 
wa=0
kn=0	0	0
id=32235
nu=10
wn=	

[POZYCJA]
id=32226
pd=ORGBUD-SERWIS wyd.I 2010	KNR	9-20 0403-01	9-20	0403-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Drenaż z rur o ściance profilowanej o średnicy nominalnej 100/110 mm w odcinkach prostych łączonych kielichowo na wykonanej podsypce
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=165
ob=88
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=88	1	88						

[POZYCJA]
id=34019
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1918-03	2-02	1918-03		1
mpn=1211
na=Wykonanie podsypki w warstwach o grubości 30 cm z kruszywa
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=166
ob=26.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=26.4	1	88*1.0*0.3						

[POZYCJA]
id=34023
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1918-03	2-02	1918-03		1
mpn=1211
na=Wykonanie podsypki w warstwach o grubości 170 cm z pospółki
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=167
ob=149.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=149.6	1	88*1.0*1.7						

[POZYCJA]
id=34027
pd=ORGBUD-SERWIS wyd.I 2010	KNR	9-20 0403-01	9-20	0403-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Drenaż z rur o ściance profilowanej o średnicy nominalnej 100/110 mm w odcinkach prostych łączonych kielichowo na wykonanej podsypce
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=168
ob=88
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=88	1	88						

[POZYCJA]
id=34032
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Pompowanie wody z wykopu
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=169
ob=15
jm=dni	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[ELEMENT 1]
na=WIATA  MAGAZYNOWA
wa=0
kn=0	0	0
id=25640
nu=11
wn=	

[POZYCJA]
id=35314
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0212-04	2-01	0212-04		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=170
ob=285.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=285.6	1	17*12*1,4						

[POZYCJA]
id=35317
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-06	4-01	0108-06		1
mpn=_1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=171
ob=285.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=285.6	1	17*12*1,4						

[POZYCJA]
id=35320
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-02	2-01	0214-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=172
ob=285.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=8

[PRZEDMIAR]
wo=285.6	1	17*12*1,4						

[POZYCJA]
id=35323
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Utylizacja wywiezonej ziemi z wykopów
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=173
ob=285.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=285.6	1	17*12*1,4						

[POZYCJA]
id=35325
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0201	2-01	0320-0201		1
mpn=1211
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=174
ob=285.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=285.6	1	17*12*1,4						

[POZYCJA]
id=35328
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-01	2-01	0228-01		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie zasypów ubijakami mechanicznymi
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=175
ob=285.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=285.6	1	17*12*1,4						

[POZYCJA]
id=25673
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0212-04	2-01	0212-04		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=176
ob=265.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=265.2	1	17*12*1,3						

[POZYCJA]
id=25679
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=177
ob=156.56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=156.56	1	15,2*10,3						

[POZYCJA]
id=27728
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - chudy beton pod stopy fundamentowe
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=178
ob=2.35
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.35	1	12*1.4*1.4*0.1						

[POZYCJA]
id=25684
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0204-01	2-02	0204-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Stopy fundamentowe żelbetowe o objętości do 0.5m3 pod mocowanie marek stalowych - z zastosowaniem pompy do betonu, beton B-25
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=179
ob=8.45
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8.45	1	12*1.2*1.2*0.4+12*0,4*0,4*0,8						

[POZYCJA]
id=25704
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0259-01	2-02	0259-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż prętów fi 12 mm - zbrojenie stóp i ław
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=180
ob=0.02
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.02	1	0,2*0.1						

[POZYCJA]
id=25713
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0603-09	2-02	0603-09		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - stopy fundamentowe
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=181
ob=38.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=38.4	1	12*4.8*0.4+12*0.4*4*0.8						

[POZYCJA]
id=32242
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1103-03	2-02	1103-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na podłożu gruntowym - pod posadzkę
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=182
ob=210
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=210	1	210						

[POZYCJA]
id=25731
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1101-03	2-02	1101-03		1
mpn=1211
na=Podkłady betonowe przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym, chudy beton B-15 - pod posadzkę
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=183
ob=15.66
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15.66	1	15,2*10,3*0,1						

[POZYCJA]
id=25736
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0606-01	2-02	0606-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=184
ob=156.56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=156.56	1	15,2*10,3						

[POZYCJA]
id=25742
pd=MBiPMB wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-22 1003-02 + KNR 2-22 1003-03	2-22	1003-02 + KNR 2-22 1003-03		1
mpn=1211
na=Posadzki betonowe grubości 20 cm zatarte na gładko, beton B-25
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=185
ob=156.56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=156.56	1	156,56						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=35331
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0701-10	2-02	0701-10		1
mpn=1211
na=Blachy węzłowe
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=186
ob=0.5
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5						

[POZYCJA]
id=25760
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0701-10	2-02	0701-10		1
mpn=1211
na=Słupy ram stalowych z rur prostokątnych RP 200x100x4
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=187
ob=53.64
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=53.64	1	4*4,97+4*4,47+4*3,97						

[POZYCJA]
id=25765
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0701-10	2-02	0701-10		1
mpn=1211
na=Słupki i rygle ram stalowych z rur kwadratowych RK 100x100x4
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=188
ob=178.98
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=178.98	1	12*4,9+20*4,8+6*2,9+3*1,63+3*0,63						

[POZYCJA]
id=31008
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0701-10	2-02	0701-10		1
mpn=1211
na=Rygle ram stalowych z kątownika  L 50x50x5 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=189
ob=79.68
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=79.68	1	3*1,62+3*0,62+9*4,88+6*4,84						

[POZYCJA]
id=25785
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0701-10	2-02	0701-10		1
mpn=1211
na=Płatwie stalowe z ceownika C160
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=190
ob=125.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=125.6	1	8*15,7						

[POZYCJA]
id=25790
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0701-10	2-02	0701-10		1
mpn=1211
na=Dźwigary stalowe z IPE 180
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=191
ob=44
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	4*11,00						

[POZYCJA]
id=28754
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0202-03	4-01	0202-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Stężenia dachowe - pręty o średnicy 12 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=192
ob=291
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=291	1	291,00						

[POZYCJA]
id=25795
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0103-03	7-12	0103-03		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych - konstrukcja stalowa wiaty
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=193
ob=177.57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=177.57	1	15,7*11,31						

[POZYCJA]
id=25806
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0226-02	7-12	0226-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi konstrukcji kratowych - j.w. warstwa wierzchnia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=194
ob=177.57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=177.57	1	177,57						

[POZYCJA]
id=25815
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0537-03	202	0537-03		1
mpn=1211
na=(z.VI) Pokrycie dachu wiaty blachą powlekaną trapezową na łatach
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=195
ob=177.57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=177.57	1	177,57						

[POZYCJA]
id=25822
pd=ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	2-05 1007-01	2-05	1007-01		1
mpn=_1211
na=Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych montowana metodą tradycyjną - blacha trapezowa
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=196
ob=205.67
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=205.67	1	15,2*4,9+15,2*4,0+10,3*2*4,4-3*2,25*3,0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=25864
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0606-01	2-02	0606-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje z folii polietylenowej szerokiej - pionowe - ściany
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=197
ob=205.67
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=205.67	1	205,67						

[POZYCJA]
id=25870
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-08	2-02	0609-08		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych gr. 5 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=198
ob=205.67
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=205.67	1	205,67						

[POZYCJA]
id=25834
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0541-02	202	0541-02		1
mpn=1211
na=(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=199
ob=32.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=32.6	1	32,6						

[POZYCJA]
id=25840
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0522-02	2-02	0522-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rynny dachowe półokrągłe stalowe o śr. 12 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=200
ob=15.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15.7	1	15,7						

[POZYCJA]
id=25847
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0529-01	2-02	0529-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rury spustowe okrągłe stalowe o śr. 10 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=201
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	4*4,0						

[POZYCJA]
id=25854
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0546-02	202	0546-02		1
mpn=1211
na=Montaż lejów spustowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=202
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=25859
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0550-07	202	0550-07		1
mpn=1211
na=Kolanka o śr. 100 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=203
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	3*4						

[POZYCJA]
id=25876
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1221-01	2-02	1221-01		1
mpn=1211
na=Osadzenie stalowych wrót rozwieranych o konstrukcji stalowej obitych blachą trapezową
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=204
ob=20.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20.25	1	2,25*3.0*3						

[ELEMENT 1]
na=Drenaż opaskowy - wokół wiaty magazynowej
wa=0
kn=0	0	0
id=32236
nu=12
wn=	

[POZYCJA]
id=32237
pd=ORGBUD-SERWIS wyd.I 2010	KNR	9-20 0403-01	9-20	0403-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Drenaż z rur o ściance profilowanej o średnicy nominalnej 100/110 mm w odcinkach prostych łączonych kielichowo na wykonanej podsypce
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=205
ob=62.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=62.8	1	62,8						

[POZYCJA]
id=34035
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1918-03	2-02	1918-03		1
mpn=1211
na=Wykonanie podsypki w warstwach o grubości 30 cm z kruszywa
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=206
ob=18.84
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=18.84	1	62,8*1.0*0.3						

[POZYCJA]
id=34039
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1918-03	2-02	1918-03		1
mpn=1211
na=Wykonanie podsypki w warstwach o grubości 170 cm z pospółki
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=207
ob=106.76
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=106.76	1	62,8*1.0*1.7						

[POZYCJA]
id=34043
pd=ORGBUD-SERWIS wyd.I 2010	KNR	9-20 0403-01	9-20	0403-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Drenaż z rur o ściance profilowanej o średnicy nominalnej 100/110 mm w odcinkach prostych łączonych kielichowo na wykonanej podsypce
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=208
ob=62.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=62.8	1	62,8						

[POZYCJA]
id=34048
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Pompowanie wody z wykopu
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=209
ob=15
jm=dni	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[ELEMENT 1]
na=WAGA  SAMOCHODOWA  Z  MONTAŻEM  I OPROGRAMOWANIEM   (20 t)
wa=0
kn=0	0	0
id=31084
nu=13
wn=	

[POZYCJA]
id=31086
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0212-04	2-01	0212-04		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=210
ob=48
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						

[POZYCJA]
id=31097
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - chudy beton pod stopy fundamentowe
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=211
ob=0.53
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.53	1	0,8*3,3*2*0,1						

[POZYCJA]
id=31101
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0204-01	2-02	0204-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Stopy fundamentowe żelbetowe o objętości do 0.5m3 pod mocowanie marek stalowych - z zastosowaniem pompy do betonu, beton B-25
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=212
ob=4.75
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.75	1	2*0,6*1,2*3,3						

[POZYCJA]
id=31121
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0259-01	2-02	0259-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż prętów fi 12 mm - zbrojenie stóp
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=213
ob=0.2
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	0,2						

[POZYCJA]
id=31140
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0222-01	2-01	0222-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów dowiezionym piaskiem spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=214
ob=40
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[POZYCJA]
id=31303
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Zakup i montaż pomostu wagowego stalowego
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=215
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE ELEKTRYCZNE
wa=0
kn=0	0	0
id=36221
nu=14
wn=	

[ELEMENT 2]
na=BUDYNEK EDUKACYJNY 
wa=0
kn=0	0	0
id=36222
nu=14.1
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Tablice rozdzielcze
wa=0
kn=0	0	0
id=36223
nu=14.1.1
wn=	

[POZYCJA]
id=36224
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg (RWN 3x12)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=216
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=36227
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg (RWN 2x12)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=217
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=36230
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg (RWN 1x12)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=218
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=36233
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - rozłącznik bezpiecznikowy 40 A
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=219
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36236
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - ochronnik klasy T1+T2/4p
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=220
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36239
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-02	5	0406-02		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - wyłącznik kompaktowy 100 A
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=221
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36242
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - automatyczny przełącznik faz
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=222
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36245
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		1
na=Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - lampka kontrolna Ls
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=223
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=36248
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-04	5	0407-04		1
mpn=121,1:0,0911
na=Rozłącznik 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach FR100A/4p
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=224
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36251
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-04	5	0407-04		1
na=Rozłącznik 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - FR40A/4p
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=225
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=36254
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-03	5	0407-03		1
na=Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - FR10 A/1p
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=226
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=36257
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		1
na=Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - topikowy 25A
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=227
ob=27
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

[POZYCJA]
id=36260
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-04	5	0407-04		1
na=Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - P304-25/0,03
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=228
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=36263
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		1
mpn=1211
na=Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S301B-6A
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=229
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=36266
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		1
na=Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S301B-16/20A
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=230
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[POZYCJA]
id=36269
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-02	5	0407-02		1
mpn=1211
na=Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach - 3P B 10A
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=231
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=36272
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - stycznik 25A/3p
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=232
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 3]
na=Przewody elektroenergetyczne
wa=0
kn=0	0	0
id=36275
nu=14.1.2
wn=	

[POZYCJA]
id=36276
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0110-03	5	0110-03		1
mpn=1211
na=Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do metalu - L40
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=233
ob=150
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						

[POZYCJA]
id=36281
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0110-02	5	0110-02		1
mpn=1211
na=Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do metalu - L20
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=234
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[POZYCJA]
id=36286
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-05	5	1209-05		1
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=235
ob=20
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=36288
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0101-07	5	0101-07		1
mpn=1211
na=Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=236
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=36293
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-05	5	0201-05		1
mpn=1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur - LY 16
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=237
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=36297
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0212-01	5	0212-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDY 2x1,5
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=238
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=36301
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0212-01	5	0212-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDY 3x1,5
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=239
ob=130
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130						

[POZYCJA]
id=36305
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0212-01	5	0212-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDY 4x1,5
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=240
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=36309
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0212-01	5	0212-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDY 3x2,5
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=241
ob=370
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=370	1	370						

[POZYCJA]
id=36313
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0212-01	5	0212-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - HDGs 3x1
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=242
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=36317
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0212-02	5	0212-02		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDY 5x2,5
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=243
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[POZYCJA]
id=36321
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YDY 3x2,5
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=244
ob=420
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=420	1	420						

[ELEMENT 3]
na=Osprzęt instalacyjny
wa=0
kn=0	0	0
id=36325
nu=14.1.3
wn=	

[POZYCJA]
id=36326
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-14	5	0301-14		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie - wykonanie otworów w blasze
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=245
ob=98
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=98	1	98						

[POZYCJA]
id=36328
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0311-04	5	0311-04		1
mpn=1211
na=Osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałów - puszka odgałęźna montowana na listwie elektroinstalacyjnej na podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=246
ob=34
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34						

[POZYCJA]
id=36332
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0304-03	5	0304-03		1
mpn=1211
na=Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykręcane
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=247
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=36336
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0304-04	5	0304-04		1
mpn=1211
na=Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=248
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=36340
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-05	5	0306-05		1
mpn=121,1:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=249
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=36344
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-06	5	0306-06		1
mpn=1211
na=Łączniki świecznikowe natynkowe do przygotowanego podłoża
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=250
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=36348
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-01	5	0307-01		1
na=Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=251
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=36352
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-02	5	0307-02		1
na=Łączniki świecznikowe bryzgoszczelne
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=252
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36356
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-01	5	0307-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - PWP
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=253
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36360
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-04	5	0308-04		1
mpn=1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=254
ob=19
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[POZYCJA]
id=36364
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-04	5	0308-04		1
mpn=1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - podwójne
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=255
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=36368
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=256
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=36372
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - podwójne
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=257
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36376
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -czujnik zmierzchowy CZ
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=258
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=36379
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - czujnik ruchu
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=259
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=36382
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1206-01	5	1206-01		1
na=Podłączanie silników w obudowie specjalnej - przewód lub kabel 3-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm2
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=260
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[ELEMENT 3]
na=Oprawy oświetleniowe
wa=0
kn=0	0	0
id=36386
nu=14.1.4
wn=	

[POZYCJA]
id=36387
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0504-02	5	0504-02		1
na=Oprawy oświetleniowe bryzgoodporne strugoodporne przykręcane - do mocowania nad umywalką (A1)
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=261
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=36392
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0504-02	5	0504-02		1
na=Oprawy oświetleniowe bryzgoodporne strugoodporne przykręcane - ledowa 12 W (B1)
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=262
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=36396
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0504-02	5	0504-02		1
na=Oprawy oświetleniowe bryzgoodporne strugoodporne przykręcane LED 24 W (B2)
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=263
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=36400
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ledowa (L54)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=264
ob=15
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=36404
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ledowa 20W (P)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=265
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=36408
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0504-02	5	0504-02		1
mpn=1211
na=Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane (A)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=266
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36413
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0504-04	5	0504-04		1
na=Oprawy oświetleniowe żarowe strugoodporne pyłoodporne przykręcane plafonowe "ośw. wejścia" (PZ)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=267
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=36418
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0504-04	5	0504-04		1
mpn=1211
na=Oprawy oświetleniowe LED przykręcane awaryjne (Pe)
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=268
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=36422
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - układ podtrzymania napięcia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=269
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[ELEMENT 3]
na=Instalacja połączeń wyrównawczych
wa=0
kn=0	0	0
id=36425
nu=14.1.5
wn=	

[POZYCJA]
id=36426
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0101-05	5	0101-05		1
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - RVS 18
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=270
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[POZYCJA]
id=36431
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-02	5	0201-02		1
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 2.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=271
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[POZYCJA]
id=36435
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-04	5	0201-04		1
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur - DY 6
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=272
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[POZYCJA]
id=36439
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-03	5	0602-03		1
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na kołkach wstrzeliwanych - FeZn 25x4
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=273
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=36447
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0303-06	5	0303-06		1
na=Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 85x105 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 6 mm2 (MSW)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=274
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 3]
na=Instalacja odgromowa
wa=0
kn=0	0	0
id=36451
nu=14.1.6
wn=	

[POZYCJA]
id=36452
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-03	5	0602-03		1
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na kołkach wstrzeliwanych - bednarka FeZn 25x4 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=275
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[POZYCJA]
id=36460
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0605-08	5	0605-08		1
na=Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=276
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=36466
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0603-01	5	0603-01		1
mpn=1211
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=277
ob=55
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55						

[POZYCJA]
id=36471
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0611-01	5	0611-01		1
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=278
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=36474
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-02	5	0612-02		1
na=Złącza do rynny spadowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na ścianie
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=279
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=36478
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-06	5	0612-06		1
na=Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=280
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=36482
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0303-05	5	0303-05		1
na=Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 85x105 mm o 2 wylotach
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=281
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[ELEMENT 3]
na=Pomiary i próby montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=36486
nu=14.1.7
wn=	

[POZYCJA]
id=36487
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=282
ob=17
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[POZYCJA]
id=36489
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=283
ob=2
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=36491
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=284
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36493
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-02	5	1304-02		1
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=285
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36495
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-03	5	1304-03		1
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=286
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36497
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-04	5	1304-04		1
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=287
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=36499
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=288
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36501
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-06	5	1304-06		1
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=289
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=36503
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1307-01	5	1307-01		1
na=Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=290
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36505
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1308-01	5	1308-01		1
na=Sprawdzenie i regulacja działania styczników bez wyzwalacza termicznego
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=291
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=36507
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=292
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36509
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		1
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=293
ob=4
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=36511
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1307-02	5	1307-02		1
na=Sprawdzenie i pomiary przekaźników sygnalizacyjnych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=294
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Linia kablowa zalicznikowa (wlz)
wa=0
kn=0	0	0
id=36513
nu=14.1.8
wn=	

[POZYCJA]
id=36514
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-02	5	0701-02		1
mpn=1211
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=295
ob=11.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11.8	1	11,8						

[POZYCJA]
id=36516
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02	5	0702-02		1
mpn=1211
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=296
ob=8.9
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8.9	1	8,9						

[POZYCJA]
id=36518
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
mpn=1211
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVK 50
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=297
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=36523
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
mpn=1211
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=298
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[POZYCJA]
id=36528
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02	5	0707-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXs 4x25
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=299
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[POZYCJA]
id=36537
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-02	5	0713-02		1
mpn=1211
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKXs 4x25
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=300
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=36544
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-10	5	0726-10		1
mpn=1211
na=Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - YAKXs 4x25
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=301
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=36550
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0603-01	5	0603-01		1
mpn=1211
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=302
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[POZYCJA]
id=36555
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0401-03	5	0401-03		1
mpn=1211
na=Złącze kablowo-pomiarowe Z+TL
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=303
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36558
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-03	5	1302-03		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=304
ob=1
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=BUDYNEK WAGOWEGO
wa=0
kn=0	0	0
id=36560
nu=14.2
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Tablice rozdzielcze
wa=0
kn=0	0	0
id=36561
nu=14.2.1
wn=	

[POZYCJA]
id=36562
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg (RW2x12)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=305
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36565
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-05	5	0404-05		1
mpn=1211
na=Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 (dla podłączenia kabla zasilającego)
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=306
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36568
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - ochronnik klasy T1+T2/4p
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=307
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36571
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-04	5	0407-04		1
na=Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - FR25A
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=308
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36574
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		1
na=Lampka kontrolna Ls w rozdzielnicy
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=309
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=36577
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		1
na=Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - topikowy 20A
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=310
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=36580
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-04	5	0407-04		1
na=Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - P304-25/0,03
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=311
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36583
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-02	5	0407-02		1
mpn=1211
na=Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach - 3P B 20 A
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=312
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36586
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		1
mpn=1211
na=Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - 1P B-6A
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=313
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36589
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		1
na=Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - 1P B-16/20A
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=314
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[ELEMENT 3]
na=Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych
wa=0
kn=0	0	0
id=36592
nu=14.2.2
wn=	

[POZYCJA]
id=36593
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0104-06	5	0104-06		1
mpn=121,1:0,0911
na=Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane na konstrukcji metalowej; mocowanie płaskownika śrubami
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=315
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=36601
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0304-03	5	0304-03		1
mpn=1211
na=Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykręcane
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=316
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36605
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0304-04	5	0304-04		1
mpn=1211
na=Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=317
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36609
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YDY 3x1,5
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=318
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=36613
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YDY 2x1,5
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=319
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=36617
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YDY 3x2,5
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=320
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=36621
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-01	5	0307-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=321
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36625
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 w rozdzielni
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=322
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=36629
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0504-02	5	0504-02		1
na=Oprawy oświetleniowe ledowe bryzgoodporne strugoodporne przykręcane (Lh60)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=323
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=36633
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ledowa 70 W plafon
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=324
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Instalacja uziemiająca i odgromowa
wa=0
kn=0	0	0
id=36637
nu=14.2.3
wn=	

[POZYCJA]
id=36638
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0605-08	5	0605-08		1
na=Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=325
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=36644
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0603-01	5	0603-01		1
mpn=1211
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=326
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=36649
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-02	5	0602-02		1
mpn=1211
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=327
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=36655
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0611-01	5	0611-01		1
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=328
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=36658
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-02	5	0612-02		1
na=Złącza do rynny spadowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na ścianie
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=329
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=36662
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-06	5	0612-06		1
na=Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=330
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 3]
na=Pomiary i próby montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=36666
nu=14.2.4
wn=	

[POZYCJA]
id=36667
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=331
ob=3
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=36669
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=332
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36671
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=333
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36673
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-02	5	1304-02		1
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=334
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36675
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-03	5	1304-03		1
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=335
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36677
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-04	5	1304-04		1
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=336
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36679
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=337
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36681
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-06	5	1304-06		1
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=338
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=36683
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=339
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=LINIE KABLOWE ZASILENIE I OŚWIETLENIE TERENU
wa=0
kn=0	0	0
id=36685
nu=14.3
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Linie kablowe zasilone z rozdzielni głównej RG
wa=0
kn=0	0	0
id=36686
nu=14.3.1
wn=	

[POZYCJA]
id=36687
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-02	5	0701-02		1
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=340
ob=87.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=87.2	1	87,2						

[POZYCJA]
id=36689
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02	5	0702-02		1
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=341
ob=65.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=65.4	1	65,4						

[POZYCJA]
id=36691
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVK 50
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=342
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[POZYCJA]
id=36697
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=343
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[POZYCJA]
id=36702
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-02	5	0706-02		1
mpn=1211
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=344
ob=115
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=115	1	115						

[POZYCJA]
id=36707
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02	5	0707-02		1
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKXs 5x6
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=345
ob=185
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=185	1	185						

[POZYCJA]
id=36715
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-02	5	0713-02		1
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKXs 5x6
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=346
ob=58
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=58	1	58						

[POZYCJA]
id=36721
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02	5	0707-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXs 4x25
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=347
ob=51
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=51	1	51						

[POZYCJA]
id=36730
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-02	5	0713-02		1
mpn=1211
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKXs 4x25
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=348
ob=42
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						

[POZYCJA]
id=36737
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-10	5	0726-10		1
mpn=1211
na=Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - YAKXs 4x25
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=349
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=36743
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-09	5	0726-09		1
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych (YKXs 5x6)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=350
ob=22
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[POZYCJA]
id=36749
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0603-01	5	0603-01		1
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=351
ob=234
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=234	1	234						

[ELEMENT 3]
na=Montaż słupów oświetleniowych
wa=0
kn=0	0	0
id=36754
nu=14.3.2
wn=	

[POZYCJA]
id=36755
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1001-01	5	1001-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - CN6
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=352
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=36764
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1001-01	5	1001-01		1
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - CN4
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=353
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=36773
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1002-01	5	1002-01		1
na=Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - W16/1/1
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=354
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=36779
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1002-01	5	1002-01		1
na=Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - W16/1/2
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=355
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36785
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1003-01	5	1003-01		1
mpn=1211
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarń do 4 m bez wysięgnika
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=356
ob=2
jm=kpl.przew.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=36789
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1003-03	5	1003-03		1
mpn=1211
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=357
ob=10
jm=kpl.przew.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=36794
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1004-01	5	1004-01		1
mpn=1211
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - LED 16 W
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=358
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=36799
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1004-02	5	1004-02		1
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku na słupie do 10 m - LED 42 W
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=359
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=36805
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1002-01	5	1002-01		1
mpn=1211
na=Montaż zestawu solarnego na słupie (panel+regulator+akumulator z obudową)
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=360
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 3]
na=Badania i pomiary
wa=0
kn=0	0	0
id=36812
nu=14.3.3
wn=	

[POZYCJA]
id=36813
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=361
ob=15
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=36815
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=362
ob=4
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=36817
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-04	5	1302-04		1
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=363
ob=15
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=36819
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=364
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36821
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-06	5	1304-06		1
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=365
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[ELEMENT 2]
na=WIATA MAGAZYNOWA NR 1
wa=0
kn=0	0	0
id=36823
nu=14.4
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Tablice rozdzielcze
wa=0
kn=0	0	0
id=36824
nu=14.4.1
wn=	

[POZYCJA]
id=36825
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg (RW2x12)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=366
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36828
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-05	5	0404-05		1
mpn=1211
na=Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 (dla podłączenia kabla zasilającego)
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=367
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36831
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - ochronnik klasy T1+T2/4p
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=368
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36834
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-04	5	0407-04		1
na=Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - FR25A
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=369
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36837
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		1
na=Lampka kontrolna Ls w rozdzielnicy
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=370
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=36840
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		1
na=Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - topikowy 20A
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=371
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=36843
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-04	5	0407-04		1
na=Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - P304-25/0,03
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=372
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36846
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-02	5	0407-02		1
mpn=1211
na=Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach - 3P B 20 A
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=373
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36849
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		1
mpn=1211
na=Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - 1P B-6A
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=374
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36852
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		1
na=Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - 1P B-16/20A
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=375
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[ELEMENT 3]
na=Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych
wa=0
kn=0	0	0
id=36855
nu=14.4.2
wn=	

[POZYCJA]
id=36856
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0104-06	5	0104-06		1
mpn=121,1:0,0911
na=Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane na konstrukcji metalowej; mocowanie płaskownika śrubami
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=376
ob=110
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[POZYCJA]
id=36864
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0304-03	5	0304-03		1
mpn=1211
na=Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykręcane
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=377
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=36868
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0304-04	5	0304-04		1
mpn=1211
na=Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=378
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=36872
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YDY 3x1,5
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=379
ob=55
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55						

[POZYCJA]
id=36876
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YDY 4x1,5
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=380
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=36880
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YDY 5x1,5
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=381
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=36884
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YDY 3x2,5
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=382
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[POZYCJA]
id=36888
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-03	5	0203-03		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur - YDY 5x4
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=383
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=36892
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-02	5	0307-02		1
mpn=1211
na=Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne świecznikowe
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=384
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=36896
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 w rozdzielni
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=385
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=36900
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-10	5	0308-10		1
mpn=1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemieniem 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm2 w rozdzielni, z wyłącznikiem
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=386
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36904
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0504-02	5	0504-02		1
na=Oprawy oświetleniowe ledowe bryzgoodporne strugoodporne przykręcane (Lh60)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=387
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[ELEMENT 3]
na=Instalacja uziemiająca i odgromowa
wa=0
kn=0	0	0
id=36908
nu=14.4.3
wn=	

[POZYCJA]
id=36909
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0605-08	5	0605-08		1
na=Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=388
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=36915
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0603-01	5	0603-01		1
mpn=1211
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=389
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=36920
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0605-02	5	0605-02		1
mpn=1211
na=Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III - bednarka 25x4
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=390
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=36926
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-02	5	0602-02		1
mpn=1211
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=391
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=36932
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0611-01	5	0611-01		1
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=392
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=36935
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-02	5	0612-02		1
na=Złącza do rynny spadowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na ścianie
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=393
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=36939
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-06	5	0612-06		1
na=Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=394
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[ELEMENT 3]
na=Pomiary i próby montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=36943
nu=14.4.4
wn=	

[POZYCJA]
id=36944
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=395
ob=3
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=36946
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=396
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36948
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=397
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36950
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-02	5	1304-02		1
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=398
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36952
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-03	5	1304-03		1
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=399
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36954
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-04	5	1304-04		1
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=400
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=36956
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=401
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36958
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-06	5	1304-06		1
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=402
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=36960
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=403
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=WIATA MAGAZYNOWA NR 3
wa=0
kn=0	0	0
id=36962
nu=14.5
wn=	

[ELEMENT 3]
na=
wa=0
kn=0	0	0
id=36963
nu=14.5.1
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Tablice rozdzielcze
wa=0
kn=0	0	0
id=36964
nu=14.5.2
wn=	

[POZYCJA]
id=36965
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg (RW2x12)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=404
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36968
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-05	5	0404-05		1
mpn=1211
na=Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 (dla podłączenia kabla zasilającego)
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=405
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36971
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - ochronnik klasy T1+T2/4p
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=406
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36974
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-04	5	0407-04		1
na=Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - FR25A
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=407
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36977
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		1
na=Lampka kontrolna Ls w rozdzielnicy
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=408
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=36980
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		1
na=Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - topikowy 20A
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=409
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=36983
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-04	5	0407-04		1
na=Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - P304-25/0,03
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=410
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36986
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-02	5	0407-02		1
mpn=1211
na=Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach - 3P B 20 A
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=411
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36989
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		1
mpn=1211
na=Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - 1P B-6A
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=412
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=36992
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		1
na=Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - 1P B-16/20A
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=413
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[ELEMENT 3]
na=Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych
wa=0
kn=0	0	0
id=36995
nu=14.5.3
wn=	

[POZYCJA]
id=36996
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0104-06	5	0104-06		1
mpn=121,1:0,0911
na=Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane na konstrukcji metalowej; mocowanie płaskownika śrubami
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=414
ob=150
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						

[POZYCJA]
id=37004
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0304-03	5	0304-03		1
mpn=1211
na=Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykręcane
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=415
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=37008
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0304-04	5	0304-04		1
mpn=1211
na=Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=416
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=37012
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YDY 3x1,5
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=417
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[POZYCJA]
id=37016
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YDY 4x1,5
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=418
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=37020
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YDY 5x1,5
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=419
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[POZYCJA]
id=37024
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YDY 3x2,5
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=420
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=37028
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-03	5	0203-03		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur - YDY 5x4
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=421
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=37032
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-02	5	0307-02		1
mpn=1211
na=Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne świecznikowe
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=422
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=37036
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 w rozdzielni
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=423
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=37040
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-10	5	0308-10		1
mpn=1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemieniem 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm2 w rozdzielni, z wyłącznikiem
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=424
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=37044
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0504-02	5	0504-02		1
na=Oprawy oświetleniowe ledowe bryzgoodporne strugoodporne przykręcane (Lh60)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=425
ob=10
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[ELEMENT 3]
na=Instalacja uziemiająca i odgromowa
wa=0
kn=0	0	0
id=37048
nu=14.5.4
wn=	

[POZYCJA]
id=37049
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0605-08	5	0605-08		1
na=Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=426
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=37055
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0603-01	5	0603-01		1
mpn=1211
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=427
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						

[POZYCJA]
id=37060
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0605-02	5	0605-02		1
mpn=1211
na=Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III - bednarka 25x4
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=428
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[POZYCJA]
id=37066
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-02	5	0602-02		1
mpn=1211
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=429
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[POZYCJA]
id=37072
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0611-01	5	0611-01		1
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=430
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[POZYCJA]
id=37075
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-02	5	0612-02		1
na=Złącza do rynny spadowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na ścianie
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=431
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=37079
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-06	5	0612-06		1
na=Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=432
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[ELEMENT 3]
na=Pomiary i próby montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=37083
nu=14.5.5
wn=	

[POZYCJA]
id=37084
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=433
ob=3
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=37086
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=434
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=37088
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=435
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=37090
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-02	5	1304-02		1
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=436
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=37092
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-03	5	1304-03		1
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=437
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=37094
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-04	5	1304-04		1
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=438
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=37096
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=439
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=37098
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-06	5	1304-06		1
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=440
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=37100
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=441
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=WIATA RAMPY NR 5
wa=0
kn=0	0	0
id=37102
nu=14.6
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Tablice rozdzielcze
wa=0
kn=0	0	0
id=37103
nu=14.6.1
wn=	

[POZYCJA]
id=37104
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg (RW2x12)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=442
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=37107
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-05	5	0404-05		1
mpn=1211
na=Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 (dla podłączenia kabla zasilającego)
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=443
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=37110
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - ochronnik klasy T1+T2/4p
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=444
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=37113
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-04	5	0407-04		1
na=Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - FR25A
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=445
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=37116
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		1
na=Lampka kontrolna Ls w rozdzielnicy
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=446
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=37119
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		1
na=Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - topikowy 20A
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=447
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=37122
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-04	5	0407-04		1
na=Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - P304-25/0,03
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=448
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=37125
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-02	5	0407-02		1
mpn=1211
na=Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach - 3P B 20 A
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=449
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=37128
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		1
mpn=1211
na=Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - 1P B-6A
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=450
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=37131
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		1
na=Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - 1P B-16/20A
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=451
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[ELEMENT 3]
na=Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych
wa=0
kn=0	0	0
id=37134
nu=14.6.2
wn=	

[POZYCJA]
id=37135
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0104-06	5	0104-06		1
mpn=121,1:0,0911
na=Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane na konstrukcji metalowej; mocowanie płaskownika śrubami
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=452
ob=95
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=95	1	95						

[POZYCJA]
id=37143
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0304-03	5	0304-03		1
mpn=1211
na=Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykręcane
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=453
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=37147
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0304-04	5	0304-04		1
mpn=1211
na=Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=454
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=37151
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YDY 3x1,5
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=455
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=37155
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YDY 4x1,5
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=456
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=37159
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YDY 5x1,5
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=457
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=37163
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YDY 3x2,5
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=458
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=37167
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-03	5	0203-03		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur - YDY 5x4
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=459
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=37171
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-02	5	0307-02		1
mpn=1211
na=Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne świecznikowe
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=460
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=37175
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 w rozdzielni
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=461
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=37179
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-10	5	0308-10		1
mpn=1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemieniem 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm2 w rozdzielni, z wyłącznikiem
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=462
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=37183
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0504-02	5	0504-02		1
na=Oprawy oświetleniowe ledowe bryzgoodporne strugoodporne przykręcane (Lh60)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=463
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[ELEMENT 3]
na=Instalacja uziemiająca i odgromowa
wa=0
kn=0	0	0
id=37187
nu=14.6.3
wn=	

[POZYCJA]
id=37188
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0605-08	5	0605-08		1
na=Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=464
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=37194
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0603-01	5	0603-01		1
mpn=1211
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=465
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=37199
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0605-02	5	0605-02		1
mpn=1211
na=Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III - bednarka 25x4
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=466
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						

[POZYCJA]
id=37205
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-02	5	0602-02		1
mpn=1211
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=467
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=37211
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0611-01	5	0611-01		1
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=468
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=37214
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-02	5	0612-02		1
na=Złącza do rynny spadowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na ścianie
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=469
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=37218
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-06	5	0612-06		1
na=Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=470
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[ELEMENT 3]
na=Pomiary i próby montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=37222
nu=14.6.4
wn=	

[POZYCJA]
id=37223
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=471
ob=3
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=37225
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=472
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=37227
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=473
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=37229
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-02	5	1304-02		1
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=474
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=37231
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-03	5	1304-03		1
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=475
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=37233
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-04	5	1304-04		1
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=476
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=37235
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=477
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=37237
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-06	5	1304-06		1
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=478
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=37239
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=479
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA SSWiN I MONITORINGU
wa=0
kn=0	0	0
id=37241
nu=14.7
wn=	

[ELEMENT 3]
na=MONITORING
wa=0
kn=0	0	0
id=37242
nu=14.7.1
wn=	

[ELEMENT 4]
na=Element Instalacje CCTV 
wa=0
kn=0	0	0
id=37243
nu=14.7.1.1
wn=	

[POZYCJA]
id=37244
pd=	AT_	0-14 0110-01	0-14	0110-01		0
na=Montaż szaf dystrybucyjnych wraz z wyposażeniem wg. projektu
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=480
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=37246
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0402-01	5-08	0402-01		1
mpn=_1211
na=Mocowanie: Zasilacz
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=481
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=37250
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0109-01	AL-01	0109-01		1
mpn=1211
na=Dostawa akumulatora
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=482
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-1   

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=37253
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-01	AL-01	0501-01		1
mpn=1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=483
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=37256
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-04	AL-01	0503-04		1
mpn=1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - switch
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=484
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=37259
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-03	AL-01	0501-03		1
mpn=1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor 22 cale, mysz optytczna, klawiatura
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=485
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=37262
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-10	AL-01	0502-10		1
mpn=1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - stacja kliencka NMS
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=486
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=37265
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-04	AL-01	0503-04		1
mpn=1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=487
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=37268
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-1105	5	1209-1105		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=488
ob=2
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=37270
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0107-05	5	0107-05		1
mpn=1211
na=Rury stalowe o śr. do 16 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=489
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=37276
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-01	AT-14	0102-01		1
mpn=1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego -  kabel U/UTP 5+
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=490
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						
ko=				

[ELEMENT 4]
na=Linia kablowa 
wa=0
kn=0	0	0
id=37280
nu=14.7.1.2
wn=	

[POZYCJA]
id=37281
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0702-0202	2-01	0702-0202		1
mpn=1211
na=Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=491
ob=160
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=160	1	160						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=37284
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0705-0203	2-01	0705-0203		1
mpn=1211
na=Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=492
ob=160
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=160	1	#p492						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=37286
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-1105	5	1209-1105		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=493
ob=2
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=37288
pd=				 		0
na=Uszczelnienie przejść kablowych
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=494
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=37289
pd=	KNR	5-10 0301-01	5-10	0301-01		1
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4m
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=495
ob=160
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=160	1	#p492						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=37294
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0303-01	5-10	0303-01		1
mpn=1211
na=Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie fi50 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=496
ob=160
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=160	1	160						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=37300
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-01	AT-14	0102-01		1
mpn=1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego -  kabel U/UTP 5+
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=497
ob=640
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=640	1	80*8						
ko=				

[ELEMENT 4]
na=Próby
wa=0
kn=0	0	0
id=37304
nu=14.7.1.3
wn=	

[POZYCJA]
id=37305
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0506-01	AL-01	0506-01		1
mpn=1211
na=Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=498
ob=8
jm=linia	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=37307
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0111-01	AT-14	0111-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=499
ob=8
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=37312
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0506-01	AL-01	0506-01		1
mpn=1211
na=Uruchomienie systemu - linia transmisji wizji
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=500
ob=8
jm=linia	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=37314
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0506-02	AL-01	0506-02		1
mpn=1211
na=Uruchomienie systemu - linia transmisji danych i parametrów sterujących
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=501
ob=8
jm=linia	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[ELEMENT 4]
na=Prace budowlane i uszczelnienia
wa=0
kn=0	0	0
id=37316
nu=14.7.1.4
wn=	

[POZYCJA]
id=37317
pd=				 		0
na=Pracę budowlane
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=502
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=SST-1   

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=37318
pd=ATHENASOFT wyd.I 2017	KNR	AT-38 0503-04	AT-38	0503-04		1
mpn=1211
na=Uszczelnienie ogniowe przejść kablowych, np. system HILTI
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=503
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-1  

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=SSWiN
wa=0
kn=0	0	0
id=37322
nu=14.7.2
wn=	

[ELEMENT 4]
na=Elementy SSWiN
wa=0
kn=0	0	0
id=37323
nu=14.7.2.1
wn=	

[POZYCJA]
id=37324
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0111-02	AL-01	0111-02		1
mpn=1211
na=Montaż elementów obsługowych - szyfrator z czytnikiem RFID
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=504
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=37327
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0111-02	AL-01	0111-02		1
mpn=1211
na=Montaż elementów obsługowych - koncentrator linii
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=505
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=37330
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0402-01	5-08	0402-01		1
mpn=_1211
na=Mocowanie: Zasilacz
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=506
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=37334
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0109-01	AL-01	0109-01		1
mpn=1211
na=Dostawa akumulatora
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=507
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-1   

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=37337
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0202-01	AL-01	0202-01		1
mpn=1211
na=Montaż czujki stłuczenia szkła - akustyczna
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=508
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=37340
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-01	AL-01	0201-01		1
mpn=1211
na=Montaż czujki na podczerwień
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=509
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	4+2						

[POZYCJA]
id=37342
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-01	AL-01	0201-01		1
mpn=1211
na=Montaż czujki na podczerwień kurtynowej
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=510
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=37345
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0203-01	AL-01	0203-01		1
mpn=1211
na=Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=511
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	4+1						

[POZYCJA]
id=37348
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-01	AL-01	0108-01		1
mpn=1211
na=Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N, 100dB/1m, 3m
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=512
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-1   

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1+1						

[POZYCJA]
id=37351
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-1105	5	1209-1105		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=513
ob=10
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=37353
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0107-05	5	0107-05		1
mpn=1211
na=Rury stalowe o śr. do 16 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=514
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=37359
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-01	AT-14	0102-01		1
mpn=1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego -  kabel YTDY 6*0,5 mm2
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=515
ob=150
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						

[POZYCJA]
id=37363
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-01	AT-14	0102-01		1
mpn=1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego -  kabel U/UTP 5+
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=516
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	40*2						

[POZYCJA]
id=37367
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-01	AL-01	0604-01		1
mpn=1211
na=Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=517
ob=16
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[ELEMENT 4]
na=Linia kablowa 
wa=0
kn=0	0	0
id=37369
nu=14.7.2.2
wn=	

[POZYCJA]
id=37370
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0702-0202	2-01	0702-0202		1
mpn=1211
na=Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=518
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=37373
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0705-0203	2-01	0705-0203		1
mpn=1211
na=Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=519
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	#p519						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=37375
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-1105	5	1209-1105		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=520
ob=2
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=37377
pd=				 		0
na=Uszczelnienie przejść kablowych
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=521
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=37378
pd=	KNR	5-10 0301-01	5-10	0301-01		1
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4m
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=522
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	#p519						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=37383
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0303-01	5-10	0303-01		1
mpn=1211
na=Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie fi50 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=523
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=37389
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-01	AT-14	0102-01		1
mpn=1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego -  kabel U/UTP 5+
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=524
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	(30+5)*2						

[ELEMENT 4]
na=Uruchomienie oraz pomiary
wa=0
kn=0	0	0
id=37393
nu=14.7.2.3
wn=	

[POZYCJA]
id=37394
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0601-01	AL-01	0601-01		1
mpn=1211
na=Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=525
ob=2
jm=system	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-1   

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1+1						

[POZYCJA]
id=37396
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0602-05	AL-01	0602-05		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 16 elementów liniowych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=526
ob=2
jm=system	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-1   

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1+1						

[POZYCJA]
id=37398
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-01	AL-01	0604-01		1
mpn=1211
na=Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=527
ob=2
jm=system	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-1   

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1+1						

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE SANITARNE
wa=0
kn=0	0	0
id=37400
nu=15
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Przyłącze wodociągowe
wa=0
kn=0	0	0
id=37401
nu=15.1
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=37402
nu=15.1.1
wn=	

[POZYCJA]
id=37403
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0211-04	2-01	0211-04		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=528
ob=0
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	#p537*0,8*1,6*0						

[POZYCJA]
id=37406
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0207-03 0210-04 	2-01	0207-03	 0210-04 	1
mpn=58:3:150910121,0:1,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=529
ob=0
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	#p533+#p534						

[POZYCJA]
id=37410
pd=				 		0
na=Utylizacja ziemi
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=530
ob=0
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=B01.00

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	#p530						

[POZYCJA]
id=37411
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0322-04 0322-09 	2-01	0322-04	 0322-09 	1
mpn=87:0:1.209119,101211
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 6,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. 1.2 m)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=531
ob=0
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	 			
wo=0	1	#p537*1,6*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 3]
na=Instalacja zewnętrzna wodociągowa
wa=0
kn=0	0	0
id=37416
nu=15.1.2
wn=	

[POZYCJA]
id=37417
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-01	2-18	0511-01		1
mpn=1211_
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - podsypka piaskowa - stopień zagęszczenia zgodny z Projetem.
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=532
ob=0
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	#p537*0,8*0,15*0						

[POZYCJA]
id=37422
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-02	2-18	0511-02		1
mpn=1211_
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - zasypka piaskiem - stopień zagęszczenia zgodny z Projektem.
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=533
ob=0
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	#p537*0,8*0,3*0						

[POZYCJA]
id=37427
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0222-01	2-01	0222-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III - przyjęto zasypanie gruntem
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=534
ob=0
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI.03.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	#p529-#p530						

[POZYCJA]
id=37430
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-01	2-01	0228-01		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III   - stopień zagęszczenia zgodny z Projetem.
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=535
ob=0
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	#p533+#p534+#p535						

[POZYCJA]
id=37433
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01	2-18	0109-01		1
mpn=121163
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 63 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=536
ob=0
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	44*0						

[POZYCJA]
id=37439
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0313-01	2-28	0313-01		1
mpn=1211
na=Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o śr. zewn. 90 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=537
ob=0
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI.04.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	1*0						

[POZYCJA]
id=37446
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0304-02	11	0304-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW i PE
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=538
ob=0
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	1*0						

[POZYCJA]
id=37454
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=539
ob=0
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=S4- 5.1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	#p537*0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=37458
pd=				 		0
na=Oznakowanie wodociągu tablicami informacyjnymi.
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=540
ob=0
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	1*0						

[POZYCJA]
id=37459
pd=	KNR-W	2-18 0527-01	2-18	0527-01		0
na=Przejście przez ściany budynku
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=541
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=37464
pd=				 		0
na=Zabezpieczenie rurą osłonową przewodu wodociągowego
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=542
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Zabezpieczenie istniejacej sieci podziemnej 
wa=0
kn=0	0	0
id=37465
nu=15.1.3
cpv=CPV  45231300-8
wn=	

[POZYCJA]
id=37466
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0903-01	2-18	0903-01		1
mpn=1211
na=Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=543
ob=0
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI.04.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	3*0						

[ELEMENT 3]
na=Studnia wodomierzowa 
wa=0
kn=0	0	0
id=37473
nu=15.1.4
wn=	

[POZYCJA]
id=37474
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
mpn=121,0:2,0911
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=544
ob=0
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	PoleKołaD(1)*0,15*0						

[POZYCJA]
id=37478
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0517-02	2-18	0517-02		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Studzienki wodomierzowe  systemowe o średnicy 1000 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=545
ob=0
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	1*0						

[POZYCJA]
id=37488
pd=				 		0
na=Wykonanie konstrukcji wsporczej pod wodomierz - konsola
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=546
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=37491
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-04	2-15	0140-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 32 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=547
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=37498
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0106-04	INSTAL	0106-04		1
mpn=1211
na=Podejście obustronne do wodomierza skrzydełkowego głównego o śr. nom. 32 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=548
ob=0
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	#p548*0						

[POZYCJA]
id=37506
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-07	2-15	0130-07		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór antyskażeniowy DN 50
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=549
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=37511
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-04	4	0411-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór odcinający prosty Dn 50
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=550
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 3]
na=Próby
wa=0
kn=0	0	0
id=37515
nu=15.1.5
wn=	

[POZYCJA]
id=37516
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-01	4	1606-01		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=551
ob=0
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=S4- 6.1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	1*0						

[POZYCJA]
id=37527
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1611-02	4	1611-02		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 160 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=552
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=S4- 6.1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=37532
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=553
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=S4- 6.1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=37536
pd=				 		0
na=Laboratoryjne badanie wody
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=554
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Przyłącze kanalizacji sanitarnej
wa=0
kn=0	0	0
id=37538
nu=15.2
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=37539
nu=15.2.1
wn=	

[POZYCJA]
id=37540
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0211-04	2-01	0211-04		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=555
ob=0
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	#p563*0,8*1,1*0						
ko=				

[POZYCJA]
id=37543
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0207-03 0210-04 	2-01	0207-03	 0210-04 	1
mpn=58:3:150910121,0:1,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=556
ob=0
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	#p559+#p560						

[POZYCJA]
id=37547
pd=				 		0
na=Utylizacja ziemi
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=557
ob=0
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=B01.00

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	#p557						

[ELEMENT 3]
na=Sieć
wa=0
kn=0	0	0
id=37548
nu=15.2.2
wn=	

[POZYCJA]
id=37549
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-01	2-18	0511-01		1
mpn=1211_
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - podsypka piaskowa - stopień zagęszczenia zgodny z Projetem.
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=558
ob=0
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	#p563*0,8*0,2*0						

[POZYCJA]
id=37554
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-02	2-18	0511-02		1
mpn=1211_
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - zasypka piaskiem - stopień zagęszczenia zgodny z Projektem.
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=559
ob=0
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	#p563*0,8*0,45*0						

[POZYCJA]
id=37559
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0222-01	2-01	0222-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III - przyjęto zasypanie gruntem
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=560
ob=0
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI.03.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	#p556-#p557						

[POZYCJA]
id=37562
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-01	2-01	0228-01		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III   - stopień zagęszczenia zgodny z Projetem.
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=561
ob=0
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	#p559+#p560+#p561						

[POZYCJA]
id=37565
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-02	4	1308-02		1
mpn=_1211
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=562
ob=0
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	(10+20+14)*0						

[ELEMENT 3]
na=Studnie
wa=0
kn=0	0	0
id=37570
nu=15.2.3
wn=	

[POZYCJA]
id=37571
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
mpn=121,0:2,0911
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=563
ob=0
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	PoleKołaD(0,425)*0,15*2*0						

[POZYCJA]
id=37575
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1417-02	4	1417-02		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o śr 425 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=564
ob=0
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI.04.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	2*0						

[POZYCJA]
id=37586
pd=	KNR-W	2-18 0527-01	2-18	0527-01		0
na=Przejście przez ściany studzienek tulejami z tworzywa - dla rur  PVC o śr. 160 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=565
ob=0
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	1*0						

[POZYCJA]
id=37591
pd=				 		0
na=Włączenie w istniejącą przepompownię ścieków
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=566
ob=0
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	1*0						

[ELEMENT 3]
na=Próby
wa=0
kn=0	0	0
id=37592
nu=15.2.4
wn=	

[POZYCJA]
id=37593
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-01	2-18	0804-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 160 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=567
ob=0
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	#p563						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Przebudowa istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej
wa=0
kn=0	0	0
id=37600
nu=15.3
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=37601
nu=15.3.1
wn=	

[POZYCJA]
id=37602
pd=				 		0
na=Zamulenie istniejącej kanalizacji deszczowej
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=568
ob=0
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	1*0						

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=37603
nu=15.3.2
wn=	

[POZYCJA]
id=37604
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0211-04	2-01	0211-04		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=569
ob=0
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	#p577*0,8*1,1*0						
ko=				

[POZYCJA]
id=37607
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0207-03 0210-04 	2-01	0207-03	 0210-04 	1
mpn=58:3:150910121,0:1,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=570
ob=0
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	#p573+#p574						

[POZYCJA]
id=37611
pd=				 		0
na=Utylizacja ziemi
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=571
ob=0
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=B01.00

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	#p571*0						

[ELEMENT 3]
na=Sieć
wa=0
kn=0	0	0
id=37612
nu=15.3.3
wn=	

[POZYCJA]
id=37613
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-01	2-18	0511-01		1
mpn=1211_
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - podsypka piaskowa - stopień zagęszczenia zgodny z Projetem.
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=572
ob=0
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	#p577*0,8*0,2*0						

[POZYCJA]
id=37618
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-02	2-18	0511-02		1
mpn=1211_
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - zasypka piaskiem - stopień zagęszczenia zgodny z Projektem.
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=573
ob=0
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	#p577*0,8*0,45*0						

[POZYCJA]
id=37623
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0222-01	2-01	0222-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III - przyjęto zasypanie gruntem
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=574
ob=0
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI.03.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	#p570-#p571						

[POZYCJA]
id=37626
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-01	2-01	0228-01		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III   - stopień zagęszczenia zgodny z Projetem.
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=575
ob=0
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	#p573+#p574+#p575						

[POZYCJA]
id=37629
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-02	4	1308-02		1
mpn=_1211
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=576
ob=0
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	47*0						

[ELEMENT 3]
na=Studnie
wa=0
kn=0	0	0
id=37634
nu=15.3.4
wn=	

[POZYCJA]
id=37635
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
mpn=121,0:2,0911
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=577
ob=0
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	PoleKołaD(0,425)*0,15*3*0						

[POZYCJA]
id=37639
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1417-02	4	1417-02		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o śr 425 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=578
ob=0
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI.04.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	3*0						

[ELEMENT 3]
na=Próby
wa=0
kn=0	0	0
id=37650
nu=15.3.5
wn=	

[POZYCJA]
id=37651
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-01	2-18	0804-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 160 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=579
ob=0
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	#p577						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wod-kan
wa=0
kn=0	0	0
id=37658
nu=15.4
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Rurociągi
wa=0
kn=0	0	0
id=37659
nu=15.4.1
wn=	

[POZYCJA]
id=37660
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) DN 18x2,5
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=580
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=37667
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) DN 20x3,4
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=581
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=37674
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-02	2-15	0112-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) DN 25x4,2
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=582
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[ELEMENT 3]
na=Izolacje
wa=0
kn=0	0	0
id=37681
nu=15.4.2
wn=	

[POZYCJA]
id=37682
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-01	0-34	0103-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 18  mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=583
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	#p581						

[POZYCJA]
id=37688
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-01	0-34	0103-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 20  mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=584
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	#p582						

[POZYCJA]
id=37694
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-01	0-34	0103-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 25  mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=585
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	#p583						

[ELEMENT 3]
na=Próby - instalacja wody
wa=0
kn=0	0	0
id=37700
nu=15.4.3
wn=	

[POZYCJA]
id=37701
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0134-01	0-35	0134-01		1
mpn=1211
na=Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach  - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=586
ob=41
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=41	1	#p581+#p582+#p583						

[POZYCJA]
id=37711
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-01	2-15	0128-01		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=587
ob=41
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 5.1. 1

[PRZEDMIAR]
wo=41	1	#p587						

[POZYCJA]
id=37713
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0134-02	0-35	0134-02		1
mpn=1211
na=Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach - próba wodna ciśnieniowa
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=588
ob=41
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=41	1	#p587						

[ELEMENT 3]
na=Armatura
wa=0
kn=0	0	0
id=37716
nu=15.4.4
wn=	

[POZYCJA]
id=37717
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zlewozmywak/zlew ze stali nierdzewnej
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=589
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=37724
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0115-02	2-15	0115-02		1
mpn=_1211
na=Baterie  zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm - parametry wg projektu
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=590
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=37730
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0221-02	2-15	0221-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=591
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-SANIT

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=37737
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0137-02	4	0137-02		1
mpn=1211
na=Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - parametry wg projektu
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=592
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-SANIT

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=37741
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0222-05	2-15	0222-05		1
mpn=1211
na=Montaż natrysków
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=593
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-SANIT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=37747
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0137-02	4	0137-02		1
mpn=1211
na=Baterie do natrysków o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=594
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-SANIT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=37751
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0225-02	2-15	0225-02		1
mpn=1211
na=Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=595
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-SANIT

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=37758
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0224-03	2-15	0224-03		1
mpn=_1211
na=Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=596
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=37764
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-01	2-15	0116-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=597
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	(#p591+#p593+#p595)*2+#p596+#p597						

[POZYCJA]
id=37771
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-02	2-15	0205-02		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=598
ob=7.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-SANIT

[PRZEDMIAR]
wo=7.5	1	(#p590+#p592+#p594)*1,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=37780
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0208-03	2-15	0208-03		1
mpn=_1211
na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. do 50 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=599
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-SANIT

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	3+1+1+1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=37787
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-04	2-15	0205-04		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=600
ob=4.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-SANIT

[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	#p597*1,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=37796
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0208-05	2-15	0208-05		1
mpn=_1211
na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=601
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-SANIT

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=37803
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0113-02	0-35	0113-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory kulowe kątowe do baterii umywalkowej, zlewozmywakowej
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=602
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 5.1. 4

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	(#p591+#p593)*2						

[POZYCJA]
id=37807
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0113-02	0-35	0113-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory kulowe kątowe do spłuczek
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=603
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 5.1. 4

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p596+#p597						

[POZYCJA]
id=37811
pd=				 		0
na=Dostawa i montaż - przepływowy podgrzewacz wody o mocy 3,5 kW
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=604
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=37812
pd=				 		0
na=Dostawa i montaż - pojemnościowy  podgrzewacz wody o mocy 1,5 kW
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=605
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Piony kanalizacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=37813
nu=15.4.5
wn=	

[POZYCJA]
id=37814
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0208-04	4-01	0208-04		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=606
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=37816
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-03	2-15	0208-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach  o połączeniach wciskowych - piony
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=607
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	3*4						

[POZYCJA]
id=37824
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-02	2-15	0222-02		1
mpn=1211
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=608
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 5.1. 5

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=37828
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-05	2-15	0213-05		1
mpn=1211
na=Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi·110/160·mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=609
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=37833
pd=				 		0
na=Montaż tulei ochronnych
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=610
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST2-02  

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	#p607						

[POZYCJA]
id=37835
pd=				 		0
na=Przejścia ppoz. dla pionów do fi 110 mm
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=611
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST2-02  

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	#p611						

[ELEMENT 3]
na=Próby - kanalizacja
wa=0
kn=0	0	0
id=37837
nu=15.4.6
wn=	

[POZYCJA]
id=37838
pd=	KNR	2-18 0804-01	2-18	0804-01		0
na=Próba szczelności kanałów rurowych PVC o śr.nominalnej do 75 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=612
ob=7.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7.5	1	#p599						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=37845
pd=	KNR	2-18 0804-01	2-18	0804-01		0
na=Próba szczelności kanałów rurowych PVC o śr.nominalnej 110 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=613
ob=16.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16.5	1	#p601+#p608						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 3]
na=Kanalizacja doziemna
wa=0
kn=0	0	0
id=37852
nu=15.4.7
wn=	

[ELEMENT 4]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=37853
nu=15.4.7.1
wn=	

[POZYCJA]
id=37854
pd=KNNR	KNNR	1 0307 0400	1	0307 0400		0
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=614
ob=6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	#p624*0,5*0,6						

[POZYCJA]
id=37856
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-04	4-01	0106-04		1
mpn=1211
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=615
ob=6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	#p615						
ko=				

[POZYCJA]
id=37858
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-06 0108-08 	4-01	0108-06	 0108-08 	1
mpn=36:0:1009101211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=616
ob=6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	#p616						

[POZYCJA]
id=37861
pd=				 		0
na=Utylizacja gruzu, ziemi  i elementów pochodzących z rozbiórki
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=617
ob=6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	#p617						

[POZYCJA]
id=37862
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-01	4	1411-01		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - piasek
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=618
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p624*0,5*0,1						

[POZYCJA]
id=37867
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-03	4	1411-03		1
mpn=1211
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - obsypka
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=619
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p624*0,5*0,2						

[POZYCJA]
id=37872
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-03	4	1411-03		1
mpn=1211
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - zasypka
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=620
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p624*0,5*0,2						

[POZYCJA]
id=37877
pd=				 		0
na=Materiał - piasek do wypełnienia wykopów wewnątrz budynku
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=621
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p616-#p619-#p620-#p621						

[POZYCJA]
id=37879
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0320-05	1	0320-05		1
na=Ręczne zasypywanie piaskiem wykopów - wraz z dostarczeniem piasku, zagęszczenie mechaniczne
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=622
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p622						

[ELEMENT 4]
na=Rurociągi i  armatura
wa=0
kn=0	0	0
id=37882
nu=15.4.7.2
wn=	

[POZYCJA]
id=37883
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-02	4	1308-02		1
mpn=_1211
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=623
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=37888
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0208-04	4-01	0208-04		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=624
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=37890
pd=				 		0
na=Montaż tulei ochronnych
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=625
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST2-02  

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 4]
na=Próby
wa=0
kn=0	0	0
id=37892
nu=15.4.7.3
wn=	

[POZYCJA]
id=37893
pd=	KNR	2-18 0804-01	2-18	0804-01		0
na=Próba szczelności kanałów rurowych PVC o śr.nominalnej 160 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=626
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	#p624						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Wentylacja
wa=0
kn=0	0	0
id=37900
nu=15.5
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Wentylatory
wa=0
kn=0	0	0
id=37901
nu=15.5.1
wn=	

[POZYCJA]
id=37902
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0205-01	2-17	0205-01		1
mpn=_1211
na=Wentylator dachowy wraz z regulatorem obrotów
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=627
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=37912
pd=				 		0
na=Dostawa i montaż nawiewników higrosterowalnych
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=628
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[ELEMENT 3]
na=Roboty uzupełniające
wa=0
kn=0	0	0
id=37913
nu=15.5.2
wn=	

[POZYCJA]
id=37914
pd=		Wycena indywidualna 		Wycena indywidualna 		0
na=Obróka przejść  kanałów wentylacyjnych przez przegrody budowlane (tynk, malowanie itd.)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=629
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5/S/4-01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[ELEMENT 2]
na=Instalacja c.o.
wa=0
kn=0	0	0
id=37916
nu=15.6
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Grzejniki elektryczne
wa=0
kn=0	0	0
id=37917
nu=15.6.1
wn=	

[POZYCJA]
id=37918
pd=				 		0
na=Dostawa i montaż grzejnika elektrycznego o mocy - 0,5 kW
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=630
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=37919
pd=				 		0
na=Dostawa i montaż grzejnika elektrycznego o mocy - 0,75 kW
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=631
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=37920
pd=				 		0
na=Dostawa i montaż grzejnika elektrycznego o mocy - 1,5 kW
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=632
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

