Konin, dnia 09.01.2024 r.

**ZDP.NUD.2230.1.2024**

**Zapytanie ofertowe**

**dotyczące zamówień poniżej kwoty 130 000,00 zł**

**Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zaprasza do złożenia oferty na:**

**„Oczyszczanie skrajni drogowej z zakrzaczeń oraz niebezpiecznie zwisających gałęzi wzdłuż drogi powiatowej nr 3216P relacji Lichnowo – Milin – Barce – gr. powiatu (Ochle)”**

1. **Nazwa i adres Zamawiającego:**

**Powiat Koniński**Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin  
NIP: 665-290-61-78

Odbiorca:  
Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie  
ul. Świętojańska 20 d, 62-500 Konin

1. **Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac polegających na :

* 1. Obcięciu gałęzi drzew wystających na jezdnię, pobocza i rowy w celu zachowania skrajni nad drogą ( należy uwzględnić całą wysokość drzewa) – wszystkie drzewa rosnące wzdłuż drogi na długości 7,294 km.
  2. Przeprowadzeniu w obrębie koron drzew cięć sanitarnych – usunięcie gałęzi suchych, obłamanych , chorych oraz przycięciu odrostów.
  3. Wycinka krzewów na długości 7,294 km po obu stronach drogi.

Zadanie polega na przycięciu gałęzi wszystkich drzew rosnących wzdłuż drogi powiatowej nr 3216 Lichnowo – Milin – Barce – gr. powiatu (Ochle) wraz obcięciem odrostów drzew i wycinką krzewów po obu stronach drogi na długości 7,294 km.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie cięć pielęgnacyjnych, korygujących i technicznych   
w koronach drzew. Zamawiający wymaga wykonania kompleksowego cięcia drzew tj. usunięcia konarów i gałęzi obumarłych, nadłamanych, wykonania niezbędnej korekty statyki drzewa, usunięcia odrostów z pni i korzeni drzew, podkrzesania drzew z zachowaniem skrajni drogowej na całej wysokości drzewa. Cięcia należy wykonywać zachowując jak najbardziej naturalny pokrój drzewa. Przy niektórych cięciach sanitarnych należy kompleksowo wykonać cięcia formujące całej korony. W przypadku zakwalifikowania drzewa do wykonania zabiegów polegających na kompleksowym przycięciu korony Wykonawca zobowiązany jest również do uwzględnia podkrzesania korony drzewa.

Prace należy ograniczyć do niezbędnego zakresu czynności, max ingerencja w koronę drzewa nie może przekroczyć 25 % obecnej masy korony drzewa. Obcięte gałęzie należy usunąć z terenu prac i zagospodarować we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po zakończeniu prac teren należy uporządkować.

Wykonawca prac zobowiązany jest posiadać specjalistyczny sprzęt dedykowany tego typu pracom. Przyjęta technologia robót powinna gwarantować bezpieczeństwo osób i mienia, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i krzywdy osób trzecich lub Zamawiającego powstałe przy wykonywaniu zamówienia lub w związku z nim. Wykonawca składający ofertę powinien posiadać kompetencje, zdolność techniczną lub zawodową oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.

Prace należy wykonywać z poszanowaniem wobec gatunków zwierząt chronionych. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie pod kątem występowania lęgowych gatunków ptaków, nietoperzy, owadów. W przypadku stwierdzenia obecności gatunków chronionych lub ich siedlisk należy niezwłocznie poinformować osobę odpowiedzialną za nadzór ze strony Zamawiającego, celem uzyskania odpowiednich odstępstw. Prace na takich drzewach należy niezwłocznie przerwać. Termin wykonania cięć pielęgnacyjnych na drzewie będącym siedliskiem gatunku chronionego zostanie wydłużony o czas uzyskania przez Zamawiającego odpowiednich zezwoleń.

**Wytyczne dotyczące wykonywania cięć drzew:**

W ramach realizacji zadania przewidywane są następujące rodzaje cięć:  
- cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez usuwanie gałęzi porażonych przez chorobę, połamanych lub martwych; (jemioła musi być wycięta bez usuwania konarów),

- cięcia korygujące, polegające na wykonaniu silnych cięć w koronie drzewa poprawiających statykę całego drzewa lub zapobiegających wzdłużnym rozłamom pnia;  
- cięcia techniczne drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników pasa drogowego oraz elementów infrastruktury technicznej.

- podkrzesywanie drzew poprzez usuwanie gałęzi w dolnej części pnia drzewa, wraz   
z uwzględnieniem usunięcia odrostów przy pniu drzew.

W przypadku przycinki drzew niedopuszczalne są: cięcia pozostawiające odarcia, wyłamania, progi, zawiasy, skaleczenia kalusa, cięcia naruszające tkankę pnia lub gałęzi, do której przycinana jest jej część oraz cięcia z pozostawieniem tylca (czopu) wyrastającego ponad obrączkę.

1. **Obowiązki Wykonawcy**

Obowiązkiem wykonawcy jest:

* 1. Prowadzenie prace zgodnie z przepisami BHP,
  2. Organizowanie na swój koszt zaplecza i placu budowy,
  3. Oznakowanie na własny koszt miejsce prowadzonych robót
  4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym oraz za ich utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót.
  5. Postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. i ustawy o z dnia 27 kwietnia 2001roku Prawo ochrony środowiska i przepisami wykonawczymi oraz zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie   
     z kosztami utylizacji.

1. **Warunki udziału w postępowaniu:** 
   1. Wykonawca składający ofertę powinien posiadać kompetencje, zdolność techniczną oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.
   2. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie w miejscu objętym przedmiotem zamówienia w celu zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do złożenia oferty.
   3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, by ograniczyć utrudnienia w ruchu do niezbędnego minimum oraz by nie wyrządzić szkód uczestnikom ruchu drogowego. Wszelkie szkody z tytułu likwidacji szkód wyrządzonych uczestnikom ruchu drogowego poniesie Wykonawca.

**5.Termin realizacji:**

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 29.03.2024 r.

6. **Opis sposobu przygotowania oferty:**

6.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_konin> na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 23.01.2024r. do godz. 7:20**

6.2. Do oferty tj. załącznik nr 1 należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną RODO

6.3. W procesie składania oferty za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/), Wykonawca powinien złożyć podpis elektroniczny bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/) lub przesłać zeskanowaną ofertę.

6.4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została złożona.

6.5. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

**7.Kryterium wyboru oferty:**

Jedynym kryterium **oceny ofert** (o znaczeniu równym 100%) jest **cena**, tj. cena oferty (brutto).  
**Oferta z najniższą ceną zostanie wybrana jako najkorzystniejsza**.

**8.Ogłoszenie wyników:**

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym, a która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium ofert.

O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców którzy brali udział w przedmiotowym zapytaniu ofertowym.

Osoby wyznaczone do kontaktu:

Patrycja Dworzyńska

tel.63 243 02 80 wew. 22

[p.dworzynska@zdp.konin.pl](mailto:p.dworzynska@zdp.konin.pl)

Załączniki:

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. Projekt umowy (załącznik nr 2) .

……………………………….…………

Zatwierdził