załącznik nr 1 do zapytania ofertowegoz 13.10.2021 r. znak sprawy: 6/ZOMiGO/wywrotka/2021/ZO

 Specyfikacja przedmiotu zamówienia

**Wymagania podstawowe**

|  |
| --- |
|  **Parametry wymagane** |
| Przeznaczenie | ciężarowy |
| Rodzaj nadwozia - typ | wywrotka |
| Rok produkcji | Od 2012 (używany) |
| Dopuszczalna masa całkowita | Do 3500 kg |
| Liczba drzwi | 2 |
| Liczba miejsc | Kierowca plus dwumiejscowe siedzenie dla pasażerów (razem 3) |
| Przebieg w km  | Do 350 000 km |
| Kolor nadwozia | Biały |
| **Silnik** |
| Pojemnosc [cm3] | od 2000 do 2300 cm3 |
| Moc silnika | od 100 do 130 KM |
| Rodzaj paliwa | olej napędowy |
| Norma spalin | spełnienie wymogów emisji spalin |

**Wymagania pozostale**

|  |
| --- |
| **Podwozie** |
| Koła stalowe, rozmiar kółKoła tylne  | 16"podwójne |
| Przeniesienie napędu | oś tylna |
| Skrzynia biegów | manualna |
| Wspomaganie układu kierowniczego | wymagane |
| Hamulce przód / tył | tarczowe  |
| Rozstaw osi | Do 3500 mm |
| **Wymiary wewnętrzne przedziału ładunkowego** |
| Długość |  Do 3400 mm |
| Szerokość  | do 2000 mm |
| Wysokosc | od 1800 mm do 2000 mm |
|  **Bezpieczeństwo** (wymagania minimalne) |
| Systemy podnoszące bezpieczeństwo jazdy: ABS,ESC |

|  |
| --- |
| Poduszka powietrzna kierowcy |
| Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe |
|  **Komfort** (wymagania minimalne) |
| Klimatyzacja: manualna |
| Elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich |
| Regulacja polożenia kolumny kierowniczej |
| Radio  |
| Regulacja wysokości świateł przednich |
|  **Wyposażenie** (wymagania minimalne) |
| Zabudowa burt siatką w kątowniku o wysokości 140 cm z tyłu drzwi dwustronne Poprzeczka tylna z katownika and drzwiami tylnymi z możliwością demontażu |
|  |
| Kolo zapasowe w miejscu do tego przeznaczonym (rozmiar felgi i opony zgodny z zamontowanymi w pojezdzie kołami) |
| Zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła zawierający min. podnośnik oraz klucz do kół |
| Komplet dywaników gumowych |
| Trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica |