**Załącznik nr 2-g**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zestawienie agregatów prądotwórczych AMW Gdynia** | | | | | |
| **Lp.** | **Agregat prądotwórczy producent/ typ** | **Nr** | **Moc** | **Przeznaczenie** | **Lokalizacja** |
| 1 | Eiseman T7410E | 086247 | 400V /6,5 kW | Do zasilania oddziału ochrony i części budynku nr 4 | Bud.nr 4 po lewej stronie |
| 2 | Eiseman  T7411E | 081664 | 400V /6,5kW | Do zasilania pom. oficera dyżurnego w bud. nr 5 | Bud.nr 5 przy wyjściu na dziedziniec, po prawej stronie |
| 3 | Visa/  GEN SET D210GX  GALAXY | 22666 | 400V /164 kW | Do zasilania kuchni w budynku nr 11 i serwerowni inter. AMW w bud.353 | Bud.nr 9-353 przy trafostacji |
| 4 | GDTAA8.9-G22 | CRG0852 | 400V/249kW | Do zasilania basenu i hali sportowej (bud. 278) |  |
| 5 | V415GO | 02/10/2021 KTG/TT0/175/2021 | 400V/330kW | Do zasilania Biblioteki (bud. 600) |  |
| 6 | ZG1000 | GO120023 | 230V/8kW | Do zasilania kotłowni w budynku 256 |  |
| 7 |  | PLM 8830 | 400V/55kW | Do zasilania wymiennikowni ciepła |  |
| 8 | Fogo FM 15RCG/EPM 15F | D 9591 | 400V/13,6 kW | ACS  AMW Gdynia | Agregat przewoźny  (zwykle stacjonuje przy agregacie nr 3) |