Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu o następujących parametrach:

1. Fabrycznie nowy (rok produkcji 2022/2023) mikrobus 9-miejscowoy (8 +1 kierowca), przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym co najmniej 1 miejsce dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;
2. Pojemność skokowa (cm3 ): nie mniej niź 2000cm3
3. Moc nie mniejsza niż 125KM
4.Turbo Diesel
5. Norma spalania: minimum Euro 6

7. Skrzynia biegów: 6-stopniowa manualna
8. Wspomaganie kierownicy
9. Dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg
10. Czujnik niezapiętych pasów bezpieczeństwa na wszystkie siedzenia
11. Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera

12. Lusterka boczne elektryczne ustawiane i podgrzewane elektrycznie sterowane szyby-przód
13. Boczne poduszki powietrzne kurtynowe chroniące głowę oraz klatkę piersiową w 1 rzędzie siedzeń

14. Obrotomierz

15. Radio

16. Oświetlenie w podsufitce

17. Oświetlenie przedziału pasażerskiego
18. Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy

19. Radio
20. Światła do jazdy dziennej typu LED

21. Przednie światła p/mgielne
22. System statycznego doświetlania zakrętów
23. Wycieraczki przedniej szyby
24. Czujnik monitorowania ciśnienia w oponach

25. Immobiliser
26. Kamera cofania lub czujniki cofania
27. Komplet kół zimowych
28. Dywaniki gumowe

29. Podsufitka tapicerowana

30. Tapicerka foteli w pojeździe materiałowa w ciemnym kolorze

31. Podłoga antypoślizgowa, łatwo zmywalna, na całej długości pojazdu

32. Oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami dotyczącymi przewozu osób niepełnosprawnych

33. System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania i ruszania pod górę

34. System zapobiegający poślizgowi kół podczas przyspieszania

35. System stabilizacji toru jazdy

36. Regulacja wysokości fotela kierowcy co najmniej w 3 płaszczyznach

37. Światła sygnalizacyjne na dachu pojazdu

38. Wyposażenie dodatkowe: dedykowany podnośnik samochodowy, klucz do kół, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka pierwszej pomocy

39. Oznaczenie progów kolorami kontrastowymi
40. Dwa kluczyki ze zdalnym sterowaniem
41. Centralny wyświetlacz monochromatyczny lub kolorowy między zegarami
42. Przystosowanie instalacji do montażu haka holowniczego
43. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa ( przód i tył)
44. Centralny zamek sterowany pilotem

45. Pełnowymiarowe koło zapasowe

46. Lakier metalik – kolor do ustalenia z Zamawiającym po podpisaniu umowy

47. Fotele w II i III rzędzie niezależne, z możliwością ich swobodnego demontażu
48. Drzwi boczne przesuwane prawe wraz z wysuwanym podestem

49. Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone, szyby ogrzewane z wycieraczkami

50. Pełne przeszklenie samochodu
51. Radioodbiornik wraz z głośnikami

Zabudowa specjalna

52. Atestowana winda, udźwig min 300kg

53. Atestowane pasy bezpieczeństwa umożliwiające bezpieczne przypięcie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

54. Fotele będą miały trzypunktowe pasy bezpieczeństwa jak również dodatkowe uchwyty umożliwiające bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób z pojazdu
55. Uchwyty podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego

56. Drzwi boczne przesuwane prawe wraz z wysuwanym podestem
57. Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu pojazdu symbolem „Inwalidzi”
Wymagania dodatkowe
58. Odbiór w siedzibie Zamawiającego
59. Wykonawca przeszkoli nieodpłatnie wskazanego pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi samochodu oraz windy
60. Co najmniej 36 gwarancja mechaniczna bez limitu kilometrów, w tym równie na wady powłoki lakierniczej 36 miesięcy
61. 5 letnia gwarancja na perforacje korozyjną elementów nadwozia
62. Oferowany przedmiot dostawy musi posiadać: kartę pojazdu, książkę gwarancyjną, instrukcję obsługi w języku polskim, homologację, pojazd musi spełniać warunki techniczne zgodne z polskimi i europejskimi normami, oznakowanie wymagane
przez PFRON w zakresie pojazdów dla osób niepełnosprawnych.