**Wymiary bram w świetle otworu – SZEROKOŚĆ/WYSOKOŚĆ**

B-1  5000/5000

B-2  5000/5000

B-3  5000/6000

- 8szt. paneli po 4 belek, ( 1 belka to wysokość 160mm ).

- 1szt. panel po 3 belki, (górny).

- Wysokość panela, ( 4 belek ) to: (675mm), szerokość (5050mm)

B-4  6500/6000

- 8szt. paneli po 4 belek, ( 1 belka to wysokość 160mm ).

- 1szt. panel po 3 belki, (górny).

- Wysokość panela, ( 4 belek ) to: (675mm), szerokość (6530mm)

B-5  4000/4000

- 5szt. paneli po 4 belek, ( 1 belka to wysokość 160mm ).

- 1szt. panel po 3 belki, (górny).

- Wysokość panela, ( 4 belek ) to: (675mm), szerokość (4040mm)

B-6  5000/6000

B-7  5000/6000

B-8  4600/6000

- 8szt. paneli po 4 belek, ( 1 belka to wysokość 160mm ).

- 1szt. panel po 3 belki, (górny).

- Wysokość panela, ( 4 belek ) to: (675mm), szerokość (4750mm)

B-9  6000/6000

- 9szt. paneli po 4 belek, ( 1 belka to wysokość 160mm ).

- Wysokość panela, ( 4 belek ) to: (675mm), szerokość (6040mm)

B-10  4000/4000

- 6szt. paneli po 4 belek, ( 1 belka to wysokość 160mm ).

- Wysokość panela, ( 4 belek ) to: (675mm), szerokość (4040mm)

B-11  6500/6000

- 8szt. paneli po 4 belek, ( 1 belka to wysokość 160mm ).

- 1szt. panel po 3 belki, (górny).

- Wysokość panela, ( 4 belek ) to: (675mm), szerokość (6550mm)

B-12  4000/6000

- 8szt. paneli po 4 belek, ( 1 belka to wysokość 160mm ).

- 1szt. panel po 3 belki, (górny).

- Wysokość panela, ( 4 belek ) to: (675mm), szerokość (4040mm)

B-13  6000/7000

- 9szt. paneli po 4 belek, ( 1 belka to wysokość 160mm ).

- 1szt. panel po 5 belki, (górny).

- Wysokość panela, ( 4 belek ) to: (675mm), szerokość (6050mm)

B-14  4000/4500

- 8szt. paneli po 4 belek, ( 1 belka to wysokość 160mm ).

- Wysokość panela, ( 4 belek ) to: (675mm), szerokość (4040mm)

B-15  4000/4500

- 6szt. paneli po 4 belek, ( 1 belka to wysokość 160mm ).

- 1szt. panel po 3 belki, (górny).

- Wysokość panela, ( 4 belek ) to: (675mm), szerokość (4040mm)

B-16  3000/4000

- 6szt. paneli po 4 belek, ( 1 belka to wysokość 160mm ).

- Wysokość panela, ( 4 belek ) to: (675mm), szerokość (3040mm)

B-17  5000/4500 – brama rolowana

B-18  5000/4500 – brama rolowana

**- Higienizacja**: wymiarowanie okna bram oraz samych bram i ich paneli:

**Brama duża:**

- okno: szer. 5400mm, wys. 6000mm

- 9szt. paneli po 6 belek, ( 1 belka to wysokość 100mm ).

- 1szt. panel po 4 belki, (górny).

- Wysokość panela ( 6 belek ) to: (610mm), szerokość (5490mm).

**Brama mała:**

- okno: szer. 2500mm, wys. 4000mm

- 6szt. paneli po 6 belek, ( 1 belka to wysokość 100mm ).

- 1szt. panel po 4 belki, (górny).

- Wysokość panela, ( 6 belek ) to: (610mm), szerokość (2554mm)

Bramy średnie na Warsztacie UR