PRZEDMIAR ROBÓT

	 
	Budowa :	Budowa sieci wodociągowej  w Gostyniu w ul. Kasprowicza-Reja-Reymonta-Fredry
	Obiekt :	Roboty ziemne i montażowe

	 
	Roboty ziemne i montażowe
	Kod CPV :	45232150-8, 45232410-9

	 
	Inwestor :	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.o.
	Adres :	ul. Nad Kanią 77, 63-800 Gostyń

 

	Inwestor :	Wykonawca :

	 Roboty ziemne i montażowe 
	Budowa :	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gostyniu w ul. Kasprowicza-Reja-Reymonta-Fredry
	Obiekt :	Roboty ziemne i montażowe
	 
		 Str. 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	I	Sieć wodociagowa		

	I.A	Roboty ziemne		
	 
	1	KNR 201-0120-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	0,760	km
		Roboty pomiarowe przy liniowych  robotach ziemnych - trasa sieci wodociagowej w terenie równinnym
	 
	wykop otwarty:	(403 - 7 - 7 + 83 + 127 + 82 + 79) / 1000 =	0,760
	 
	Razem   =	  0,760	km

	 
	2	KNR 201-0206-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	972,800	m3
		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
		samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III - wywóz gruntu na wysypisko
		gminne Uwaga: przewidzieć koszty przyjęcia gruntu
	 
	sieć wodociągowa:	760 * 1.0 * 1.60 * 0.80 =	972,800
	 
	Razem   =	  972,800	m3

	 
	3	KNR 201-0214-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	972,800	m3
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
		kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t - do 5 km

	4	KNR 201-0317-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	243,200	m3
		Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w
		gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
	 
	sieć wodociągowa:	760 * 1.0 * 1.60 * 0.20 =	243,200
	 
	Razem   =	  243,200	m3

	 
	5	KNR 201-0202-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	243,200	m3
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku
		samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III - wywóz gruntu na
		wysypisko gminne Uwaga: przewidzieć koszty przyjęcia gruntu

	6	KNR 201-0214-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	243,200	m3
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
		kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t - do 5 km

	7	KNR 201-0321-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	2 280,000	m2
		Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiórką, w gruntach
		suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV
	 
	sieć wodociągowa:	760 * 1.50 * 2 =	2 280,000
	 
	Razem   =	 2 280,000	m2

	 
	8	KNR 201-0202-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1 208,781	m3
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku

	                      Roboty ziemne i montażowe 
	I.  Sieć wodociagowa
	I.A. Roboty ziemne
	 
		 Str. 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II - dowóz gruntu
	 
		972.800 + 243.200 - 0.785 * 0.110 * 0.110 * 760 =	1 208,781
	 
	Razem   =	 1 208,781	m3

	 
	9	KNR 201-0214-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1 208,781	m3
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
		kat.I-II po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t - ok. 5 km

	10	KNR 201-0320-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	302,195	m3
		Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 1,5 m: grunt kat. I-II, szer.
		wykopu 0,8-1,5 m
	 
		1208.781 * 0.25 =	302,195
	 
	Razem   =	  302,195	m3

	 
	11	KNR 201-0229-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	906,586	m3
		Przemieszczenie gruntu kat. I-II uprzednio odspojonego, na odległość do 10 m spycharkami gąsienicowymi o
		mocy: 55 kW (75 KM)
	 
		1208.781 * 0.75 =	906,586
	 
	Razem   =	  906,586	m3

	 
	12	KNR 201-0236-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1 208,781	m3
		Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
		sypkim, kategorii : I-II
	 
		302.195 + 906.586 =	1 208,781
	 
	Razem   =	 1 208,781	m3

	 
	13	KNR 201-0505-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	3 800,000	m2
		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III
	 
	sieć:	760 * 5.0 =	3 800,000
	 
	Razem   =	 3 800,000	m2

	 
	 
	I.B	Roboty montażowe		
	 
	14	KNR 228-0501-05-10 MRiGŻ	380,000	m2
		Podłoża z materiałów sypkich pod rurociągi - grubość podłoża: 15 cm  - pospółki do naw.drogowych
	 
		760 * 0.50 =	380,000
	 
	Razem   =	  380,000	m2

	 
	15	Wycena własna	14,000	
		Przewiert sterowany PE 225 mm - rura osłonowa

	                      Roboty ziemne i montażowe 
	I.  Sieć wodociagowa
	I.B. Roboty montażowe
	 
		 Str. 3
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		2 * 7.00 =	14,000
	 
	Razem   =	  14,000	

	 
	16	KNR 228-0403-03-00 MRiGŻ	14,000	m
		Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 100 mm -
		wciągarka mech.z napędem elekrycznym

	17	KNR 228-0405-03-00 MRiGŻ	4,000	kpl
		Zamknięcie końcówek rur ochronnych, przy średnicy nominalnej rury osłonowej i rury przewodowej: 200/100
		mm

	18	KNR 228-0302-03-00 MRiGŻ	774,000	m
		Rurociągi z rur ciśnieniowych PE, łączone metodą zgrzewania, przy średnicy zewnętrznej rury: 110 mm
	 
		760 + 7 + 7 =	774,000
	 
	Razem   =	  774,000	m

	 
	19	KNR 218-0110-04-10 WACETOB Warszawa	64,500	złącze
		Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy
		zewnętrznej rur: 110 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/
	 
		774 / 12 =	64,500
	 
	Razem   =	  64,500	złącze

	 
	20	KNR 228-0305-03-00 MRiGŻ	5,000	szt
		Ułożenie kształtek PE do zgrzewania doczołowego na rurociągach PE, przy średnicy zewnętrznej rury: 110
		mm  - łuki 90^ - 1 szt, 45^ - 4 szt

	21	KNR 218-0110-04-10 WACETOB Warszawa	10,000	złącze
		Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy
		zewnętrznej rur: 110 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/
	 
		(1 + 4) * 2 =	10,000
	 
	Razem   =	  10,000	złącze

	 
	22	KNR 228-0305-03-00 MRiGŻ	26,000	szt
		Ułożenie kształtek PE do zgrzewania doczołowego na rurociągach PE, przy średnicy zewnętrznej rury: 110
		mm - tuleja kołnierzowa 110/100 mm

	23	KNR 218-0110-04-10 WACETOB Warszawa	26,000	złącze
		Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy
		zewnętrznej rur: 110 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/

	24	KNR 228-0305-03-00 MRiGŻ	4,000	szt
		Ułożenie kształtek PE do zgrzewania doczołowego na rurociągach PE, przy średnicy zewnętrznej rury: 110
		mm - złacze RK PE/AC 110/100 mm

	25	KNR 218-0112-03-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa	8,000	szt
		Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - T 100/80

	                      Roboty ziemne i montażowe 
	I.  Sieć wodociagowa
	I.B. Roboty montażowe
	 
		 Str. 4
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	26	KNR 218-0112-03-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa	6,000	szt
		Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - T 100/100

	27	KNR 218-0112-03-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa	22,000	szt
		Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - FW 100 mm

	28	KNR 218-0112-03-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa	8,000	szt
		Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - króciec FF
		80 mm L - 500 mm

	29	KNR 218-0112-03-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt
		Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - kolano Q
		100 mm

	30	KNR 218-0112-03-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa	4,000	szt
		Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - korek X 100
		mm

	31	KNR 228-0309-03-00 MRiGŻ	12,000	szt
		Zamontowanie na rurociągach PVC i PE  zasuw żeliwnych kołnierzowych z obudową, przy średnicy nominalnej
		zasuwy: 100 mm

	32	KNR 228-0309-02-00 MRiGŻ	8,000	szt
		Zamontowanie na rurociągach PVC i PE  zasuw żeliwnych kołnierzowych z obudową, przy średnicy nominalnej
		zasuwy: 80 mm

	33	KNR 228-0311-07-00 MRiGŻ	8,000	szt
		Ustawienie hydrantów pożarowych nadziemnych na kolanie stopowym kołnierzowym, o średnicy nominalnej: 80
		mm

	34	KNNR 004-1606-01-00 MRRiB	3,870	próba
		Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m/, z rur
		wodociągowych typu HOBAS,PVC,PE,PEHD, o średnicy: do 110 mm
	 
		774 / 200 =	3,870
	 
	Razem   =	  3,870	próba

	 
	35	KNNR 004-1611-01-00 MRRiB	3,870	200 m
		Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm

	36	KNNR 004-1612-01-00 MRRiB	3,870	200 m
		Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm

	37	KNNR 004-1408-01-00 MRRiB	1,670	m3
		Ręczne układanie mieszanki betonowej /transport mieszanki japonkami/ w ławach fundamentowych lub
		blokach oporowych
	 
		(8 + 20 + 14) * 0.035 + 5 * 0.040 =	1,670
	 
	Razem   =	  1,670	m3

	                      Roboty ziemne i montażowe 
	I.  Sieć wodociagowa
	I.B. Roboty montażowe
	 
		 Str. 5
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 

	38	KNR 219-0134-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	28,000	kpl
		Oznakowanie trasy wodociągu tabliczkami na słupku stalowym
	 
		8 + 8 + 12 =	28,000
	 
	Razem   =	  28,000	kpl

	 
	39	KNR 219-0219-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	760,000	m
		Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu  ułożonego w ziemi

	I.C	Roboty nawierzchniowe - rozbiórkowe
	 
	40	KNR 003-0101-02-00 ATHENASOFT Warszawa	12,000	m
		Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych,na głębokość od 6 do 10 cm
	 
		6 * 2 =	12,000
	 
	Razem   =	  12,000	m

	 
	41	KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa	9,000	m2
		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm - warstwa
		ścieralna
	 
		6 * 1.50 =	9,000
	 
	Razem   =	  9,000	m2

	 
	42	KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa	9,000	m2
		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm - dodatek
		za każdy dalszy 1 cm

	43	KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa	9,000	m2
		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm - warstwa
		wiążąca

	44	KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa	9,000	m2
		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm - dodatek
		za każdy dalszy 1 cm

	45	KNR 003-0102-02-00 ATHENASOFT Warszawa	55,000	m2
		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km
		- grubość frezowania : 4 cm
	 
		10 * 5.5 =	55,000
	 
	Razem   =	  55,000	m2

	 
	46	KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa	9,000	m2
		Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm

	                      Roboty ziemne i montażowe 
	I.  Sieć wodociagowa
	I.C. Roboty nawierzchniowe - rozbiórkowe
	 
		 Str. 6
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	47	KNR 231-0802-08-00 IGM Warszawa	9,000	m2
		Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: ponad 15 cm - dodatek za każdy
		dalszy 1 cm - 5 cm

	48	KNR 201-0202-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	2,520	m3
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku
		samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III - wywóz materiału z
		rozbiórki na wysypisko gminne Uwaga: przewidzieć koszty przyjęcia gruntu
	 
		9 * 0.28 =	2,520
	 
	Razem   =	  2,520	m3

	 
	49	KNR 201-0214-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	2,520	m3
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
		kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t - ok. 5 km

	 
	I.D	Roboty nawierzchniowe - naprawcze		
	 
	50	KNR 231-0103-01-00 IGM Warszawa	9,000	m2
		Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-II

	51	KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa	9,000	m2
		Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana sprzętem rolniczym,o grubości podbudowy po
		zagęszczeniu: 12 cm

	52	KNR 231-0111-02-00 IGM Warszawa	-  9,000	m2
		Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana sprzętem rolniczym,o grubości podbudowy po
		zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - do 10 cm

	53	KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa	9,000	m2
		Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm

	54	KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa	-  9,000	m2
		Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za
		każdy dalszy 1 cm - do 12 cm

	55	KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa	9,000	m2
		Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm

	56	KNR 231-0110-01-00 IGM Warszawa	9,000	m2
		Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy
		po zagęszczeniu: 4 cm

	57	KNR 231-0110-02-00 IGM Warszawa	9,000	m2
		Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy
		po zagęszczeniu: dodatek za każdy dalszy 1 cm ponad 4 cm - do 7 cm

	58	KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa	55,000	m2
		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o

	                      Roboty ziemne i montażowe 
	I.  Sieć wodociagowa
	I.D. Roboty nawierzchniowe - naprawcze
	 
		 Str. 7
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		grubości: 3 cm

	59	KNR 231-0311-06-00 IGM Warszawa	55,000	m2
		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o
		grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - do 5 cm

	 
	Inwestor :	Wykonawca :

	 
	- - -    Koniec  wydruku    - - -