ZnaksprawyZP.TP.271.04.2022

**Zał. nr 2 do SIWZ**

**Specyfikacja techniczna - dostawa używanego autobusu na potrzeby  
Gminy Kikół**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cechy, parametry** | **Wielkość** | Spełnia wymóg Zamawiającego wpisać  **TAK** |
| Nadwozie pojazdu, okna i lusterka | 1. Autobus bezwypadkowy, nieuszkodzony, sprawny technicznie, wolny od wad, bez widocznej korozji nadwozia i podwozia  1. Wysoki pokład z przyciemnianymi, panoramicznymi, podwójnymi szybami bocznymi.  3. Lusterka boczne pojazdu podgrzewane i regulowane elektrycznie. |  |
| Rok produkcji | 1. Rok produkcji minimum 2011 |  |
| Wymiary | 1. Długość pojazdu w przedziale 9- 9,6 m  2. Szerokość pojazdu powyżej 2,5m  3. Wysokość pojazdu w przedziale 3,30-3,45m |  |
| Maksymalny przebieg | 1. Maksymalny udokumentowany przebieg pojazdu to 400.000km. |  |
| Skrzynia biegów | 1. Skrzynia biegów manualna lub automatyczna, minimum 6 biegowa  2. Pojazd posiadający tempomat. |  |
| Silnik | 1. Silnik napędzany olejem napędowym (ON).  2. Silnik musi spełniać co najmniej normy EURO 5.  3. Silnik o mocy minimum 250 KM.  4. Silnik o pojemność: 6500-7500 cm3 |  |
| Zbiornik paliwa | 1. Pojazd posiadający co najmniej 280 litrowy zbiornik paliwa. |  |
| Zawieszenie i układ hamulcowy | 1. Pojazd dwuosiowy.  2. Przód zawieszenia: pneumatyczne, niezależny wahacz.  3. Tył zawieszenia: pneumatyczne, most  4. Hamulce tarczowe.  5. Pojazd posiadający retarder. |  |
| Liczba miejsc do przewozu pasażerów | 1. Pojazd posiadający minimum 33 miejsca siedzące dla pasażerów, a nie więcej niż 38 + fotel kierowcy i pilota co będzie poparte dokumentacją. |  |
| Drzwi | 1. Pojazd posiadający dwoje drzwi pneumatycznych,  zdalnie sterowanych przez kierowcę.  2. Drzwi otwierane na zewnątrz  2. Układ drzwi: 1-1-0 lub 1-0-1  3. Sterowanie drzwi: z miejsca pracy kierowcy, przyciski sterowania indywidualne dla każdych drzwi. |  |
| Podłoga | 1. Podłoga wykonana z wodoodpornego materiału z zabezpieczeniem antykorozyjnym.  2. Wszelkie ranty przy progowe w drzwiach, progach, podestach muszą być zabezpieczone odpornymi na ścieranie i korozje listwami. |  |
| Siedzenia pasażerskie | 1. Fotele turystyczne z zintegrowanym zagłówkiem, rozkładane, posiadające podłoketniki |  |
| Wnętrze i wyposażenie | 1. Indywidualne oświetlenie dla pasażerów.  2. Dla całego pojazdu zastosowana izolacja dźwiękowo- termiczna.  3. Pojazd posiadający:  a) lodówkę  b) tachograf cyfrowy  c) komputer pokładowy  d) radio CD/DVD + mikrofon oraz nagłośnie dla całego pojazdu,  e) minimum 1 monitor  f) półki bagażowe, poddachowe |  |
| Przestrzeń bagażowa | 1. Pojazd wyposażony w luki bagażowe o łącznej objętości minimum 4,5 m3 |  |
| Opony | 1. Dostarczony pojazd wyposażony w opony bezdętkowe, wyprodukowane co najmniej w roku 2020, stan zużycia: nie więcej niż 30%  2. Pojazd wyposażony w pełnowymiarowe koło( opona+ felga) zapasowe wyprodukowane maksymalnie w roku jak zaoferowany pojazd o tych samych parametrach technicznych, co opony, na których pojazd się znajduje. |  |
| Chłodzenie i ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej | 1. Automatyczna klimatyzacja całego wnętrza pojazdu, przestrzeń pasażerska z indywidualnymi nawiewami.  2. Pojazd posiadający ogrzewanie postojowe |  |
| Bezpieczeństwo i zabezpieczenia | 1. Pojazd wyposażony w pasy bezpieczeństwa zgodnie z litera prawa obowiązująca na dzień ogłoszenia zamówienia publicznego.  2. Wyjście awaryjne.  3. Pojazd posiadający ABS, ASR, EBS  4. Pojazd wyposażony w kliny pod koła, apteczkę, trójkąty i gaśnice. |  |
| Gwarancja rozruchowa | 1. Okres gwarancji w wymiarze minimum 30 dni kalendarzowych będzie liczony od dnia przekazania pojazdu ostatecznym, pozytywnym protokołem zdawczo- odbiorczym, który nie będzie zawierał żadnych zastrzeżeń, uwag co do danego pojazdu.  2. Gwarancja rozruchowa obejmuje silnik i skrzynie biegów.  3. W chwili awarii ww. elementów Zamawiający zgłasza pisemnie fakt awarii/usterki Wykonawcy a ten dokonuje maksymalnie w czasie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia , naprawy własnym kosztem i staraniem.  **UWAGA!** W uzasadnionych przypadkach(np. w przypadku ograniczonej dostępności części, trudności logistycznych, braku nagłej konieczności- drobne usterki) na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może zgodzić się na wydłużenie tego terminu na mocy wzajemnych ustaleń do 30 dni kalendarzowych.  4. Czas naprawy pojazdu liczony od chwili zgłoszenia awarii/usterki do czasu powtórnego przekazania pojazdu Zamawiającemu będzie czasem o który wydłuży się okres deklarowanej przez Wykonawcę gwarancji rozruchowej.  5. Wykonawca poda dane osób( ich telefony kontaktowe oraz adresy e-mail) u których można zgłaszać usterkę, wadę i będzie informował pisemnie o zmianie tych osób odpowiedzialnych za kontakt miedzy stronami. Jeśli takie dane nie zostaną przekazane informacje o usterkach/ awariach będą przekazywane bezpośrednio do siedziby firmy i zaadresowane na osobę, która złożyła ofertę w imieniu Wykonawcy.  6. Wykonawca honoruje zgłaszanie usterek w formie wiadomości e-mail wysłanej pod wskazane adresy e-mail.  7. Wykonawca będzie wypłacał Zamawiającemu równowartość poniesionych kosztów za przejazdy (tzn. koszty paliwa i pracy kierowcy i autolawety) do wskazanych punktów serwisowych wymuszonych koniecznością usunięcia usterek i wad objętych gwarancja rozruchową. |  |
| Informacje dodatkowe | 1.Pojazd wolny od jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób i podmiotów osób trzecich (leasing, zastaw)  2. Zaoferowany pojazd, w dniu dostawy musi być zarejestrowany w Polsce i posiadać pełna dokumentacje i wyróżnik tablic (dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, 2 tablice rejestracyjne, homologacje itp.)  3. Dostawa pojazdu nastąpi na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego w ciągu 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy.  4. Pojazd w dniu dostawy musi posiadać ważne ubezpieczenie OC na minimum 30 dni kalendarzowych od dnia wyznaczonego jako dzień dostawy.  5. Pojazd w dniu dostawy musi posiadać ważne badanie techniczne na minimum 30 dni kalendarzowych od dnia wyznaczonego jako dzień dostawy. |  |