**Budynek Sprężarkowni – Górażdże Cement, Stacja Przesypowa Cementu - Ścinawa**

Lokalizacja: Górażdże Cement, SPC Ścinawa, ul. Wrocławska 3, 59-330 Ścinawa,

Osoba do kontaktu w sprawie terminu wizji lokalnej oraz ustalenia szczegółów: Roman Kowalczyk, Kierownik SPC, tel. 785 294 375,

Termin wykonania prac: do końca października 2023

Zakres prac:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Budynek sprężarkowni:  * Pomalowanie lamperii w kolorze szarym na wysokość 1,2m * Pomalowanie pozostałych ścian i sufitów na kolor biały * Uzupełnienie ubytków w ścianach, podłogach * Oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne oraz pomalowanie na żółto suwnicy wraz z prowadnicą * Zamurowanie okien wewnętrznych (otynkowanie, obróbki w zakresie prac) * Pomalowanie drzwi wewnętrznych, ościeżnicy na kolor szary (obustronnie) * Odświeżenie żółto-czarnych pasków na podestach od sprężarek oraz * Pomalować całe uziemienie na kolor żółto - zielony * Montaż korytek na kable elektryczne * Pomalowanie na kolor szary rury wentylacyjne na suficie * Pomalowanie na kolor żółto – czarny 2 podesty |  |
| 1. Korytarz  * Pomalowanie lamperii w kolorze szarym na wysokość 1,2m * Pomalowanie pozostałych ścian i sufitów na kolor biały * Uzupełnienie ubytków w ścianach, podłogach * Pomalowanie drzwi wewnętrznych, ościeżnicy na kolor szary (obustronnie) * Montaż korytek na kable elektryczne * Wymiana oświetlenia na oświetlenie LED (do uzgodnienia model) * Montaż nowych włączników oświetleniowych |  |
| 1. Korytarz 2  * Pomalowanie lamperii w kolorze szarym na wysokość 1,2m * Pomalowanie pozostałych ścian i sufitów na kolor biały * Uzupełnienie ubytków w ścianach, podłogach * Pomalowanie drzwi wewnętrznych, ościeżnicy na kolor szary (obustronnie) * Montaż korytek na kable elektryczne * Wymiana oświetlenia na oświetlenie LED (do uzgodnienia model) * Montaż nowych włączników oświetleniowych |  |
| 1. Magazynek  * Pomalowanie lamperii w kolorze szarym na wysokość 1,2m * Pomalowanie pozostałych ścian i sufitów na kolor biały * Uzupełnienie ubytków w ścianach, podłogach * Pomalowanie drzwi wewnętrznych, ościeżnicy na kolor szary (obustronnie) * Montaż korytek na kable elektryczne * Pomalowanie na kolor szary rury wentylacyjnej * Wymiana oświetlenia na oświetlenie LED (do uzgodnienia model) |  |
| 1. Magazynek 2  * Pomalowanie lamperii w kolorze szarym na wysokość 1,2m * Pomalowanie pozostałych ścian i sufitów na kolor biały * Uzupełnienie ubytków w ścianach, podłogach * Pomalowanie drzwi wewnętrznych, ościeżnicy na kolor szary (obustronnie) * Montaż korytek na kable elektryczne * Wymiana oświetlenia na oświetlenie LED (do uzgodnienia model) * Zamurowanie okien wewnętrznych (otynkowanie, obróbki w zakresie prac) * Montaż nowych włączników oświetleniowych * Montaż wentylatora wyciągowego * Pomalowanie na kolor szary rury wentylacyjnej * Odświeżenie podestu od imadła |  |
| 1. Wejście  * Pomalowanie lamperii w kolorze szarym na wysokość 1,2m * Pomalowanie pozostałych ścian i sufitów na kolor biały * Uzupełnienie ubytków w ścianach, podłogach * Pomalowanie drzwi wewnętrznych, ościeżnicy na kolor szary * Montaż korytek na kable elektryczne * Wymiana oświetlenia na oświetlenie LED (do uzgodnienia model) * Montaż nowych włączników oświetleniowych |  |
| 1. Elewacja zewnętrzna budynku  * Pomalowanie na kolor żółto – czarny murek pod rampą * Pomalować na szaro spód rampy wraz z podpiwniczeniem, wejście do rozdzielni NN, murki z tyłu budynku * Pomalować wszystkie płaskowniki od uziemienia na żółto – zielono na zewnątrz budynku * Wykonanie brakujących obróbek okien/kratek wentylacyjnych * Obróbki blacharskie #0.70 mm, kolor RAL 7035 |  |

WSZYSTKIE ZDJĘCIA, SCHEMATY, WYMIARY, MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY. NIEZBĘDNA JEST WIZJA LOKALNA W CELU DOKONANIA DOKŁADYCH OBMIARÓW I USTALENIA SZCZEGÓŁÓW.

Przed przystąpieniem do prac niezbędne jest przedłożenie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR)

Powstałe odpady należy zagospodarować (BDO) i po zakończeniu prac przekazać ich wykaz