Zamrażarka niskotemperaturowa do -86°C MDF-U55V

Konstrukcja szafowa (pionowa). Pojemność użytkowa: 519 litrów.

Zakres nastawy temperatury: -50°C do -86°C. Izolacja próżniowa VIP.

Wnętrze wykonane ze stali powlekanej utwardzonym tworzywem. Komora dzielona na dwie sekcje zamykane oddzielnymi, izolowanymi drzwiami wewnętrznymi.

Liczba półek: 3szt. + podłoga zamrażarki. Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem typu LED. Sygnalizacja alarmowa: zaniku napięcia, zbyt wysokiej / zbyt niskiej temperatury, zabrudzenia

filtra skraplacza, otwarcia drzwi, przyłącza NO/NC. Zamek na klucz.

Wyrób medyczny klasy IIa.

Waga 290kg. Wymiary zewnętrzne (SxGxW): 770x870x1990mm

Wymiary wewnętrzne (SxGxW): 630x600x1380mm

Marka: PHCbi / Gwarancja (w miesiącach): 24;

Wyposażenie dodatkowe: Stelaż metalowy na 24 pudełka kriogeniczne o wysokości 5cm x 8xszt.