**Załącznik Nr 1**

....................................., dnia ...................................

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………….

*/nazwa, adres Wykonawcy, NIP, REGON, telefon/*

**O F E R T A**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ciągnika z żurawiem**

Przystępując do udziału w ww. postępowaniu oferujemy:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zadanie** | **Producent, model, typ** | **Wartość netto** | **Stawka VAT** | **Wartość brutto** |
| Ciągnik z żurawiem |  |  |  |  |

Zaoferowany sprzęt charakteryzuje się następującymi parametrami - udźwig na zasięgu:

3 m – min. ………. kg,

4 m – min. ………. kg,

5 m – min. ………. kg

6 m – min. ………. kg

8 m – min. ………. kg

maksymalnym wysięgu min. 9,5 m – min. ……….. kg.

Na zaoferowany sprzęt udzielamy ………... miesięcy gwarancji.

Oświadczamy, że:

* + - 1. Zapoznaliśmy się ze SWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
      2. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę na warunkach zawartych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ.
      3. Czujemy się związani ofertą przez 90 dni od dnia otwarcia ofert.
      4. Zamówienie zrealizujemy w terminach przewidzianych w SWZ i ofercie.
      5. Aktualną informację w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustaw Prawo zamówień publicznych, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie w § 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy można pobrać ze strony internetowej Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dane umożliwiające dostęp do ww. dokumentów:

Nr KRS…………………………………………………………………………………….

NIP ………………………………………………………………………………………..

REGON …………………………………………………………………………………..

* + - 1. W przypadku wniesienia wadium lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie wpłaty na rachunek bankowy Zamawiającego powyższe wadium lub zabezpieczenie należy zwrócić na konto nr ………………………………………………. *(W przypadku, gdy Wykonawca nie poda numeru konta, o którym mowa powyżej wadium/ zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone na rachunek bankowy Wykonawcy z którego został zrealizowany przelew).*
      2. Zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy, określonymi w załączniku do SWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych.
      3. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*
      4. Przy realizacji zamówienia nie przewidujemy udziału podwykonawców. \*)

przewidujemy udział podwykonawców, którym powierzone zostaną następujące części zamówienia: \*)

|  |  |
| --- | --- |
| **Rodzaj powierzonej części zamówienia** | **Nazwa i adres podwykonawcy** |
|  |  |
|  |  |

\*) niepotrzebne skreślić

* + - 1. Na podstawie art. 225 ustawy PZP oświadczamy (*niepotrzebne skreślić*), że:
* wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług\*
* wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług\*

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ……………………………1 objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła ……………………………………2 złotych. Stawka podatku wynosi………%

*1 Wpisać nazwę /rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.*

*2 Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów lub usługi.*

Do oferty załączamy:

1. Wypełniony i zatwierdzony załącznik nr 2.
2. Pełnomocnictwo………………………………………………………………………...
3. Kartę katalogową lub równoważny dokument zawierającą dane techniczne zaoferowanego pojazdu………………………………………………………………...
4. Oświadczenie o dostarczeniu najpóźniej w dniu odbioru faktycznego dokumentację potwierdzającą dopuszczenie do eksploatacji przez UDT.
5. JEDZ.
6. ……………………………………………………
7. ……………………………………………………

**Załącznik nr 2**

**OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Ciągnika z żurawiem dla KP PSP Nowy Targ  
z napędem 4x4**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika specjalnego z żurawiem, spełniającego poniższe wymagania:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania Zamawiającego** | **Propozycja Wykonawcy** |
|  | **CIĄGNIK** |  |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania prawa o ruchu drogowym (ważna homologacja na pojazd podstawowy). Pojazd musi posiadać wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi emisji spalin oraz polskich przepisów w o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów tego typu, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. | *Spełnia/nie spełnia* |
|  | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2022. | *Podać markę, model, typ, rok produkcji.* |
|  | Liczba miejsc do siedzenia – operator + jedno miejsce dla pasażera, Ilość drzwi - 2 | *Spełnia/ nie spełnia.* |
|  | Silnik z zapłonem samoczynnym, moc min. 160 KW, pojemność silnika min. 6500 cm3. | *Podać moc i poj.* |
|  | Skrzynia biegów automatyczna zapewniająca możliwość poruszania się po drogach z prędkością min.60 km/h. Dwuzakresowa - prędkości do poruszania się w terenie i po drogach. W ciągniku wymaga się dodatkowego monitorowania poprzez wyświetlacze, które będą na bieżąco informować operatora o stanie i trybie pracy maszyny. | *Spełnia/ nie spełnia.* |
|  | Tempomat/tempomaty do prędkości niskich i wysokich | *Spełnia/nie spełnia* |
|  | Napęd 4x4 – napęd obu osi z możliwością odłączenia przedniej osi, blokada mechanizmu różnicowego. | *Spełnia/ nie spełnia.* |
|  | Wszystkie koła skrętne. Zawieszenie pneumatyczne. | *Spełnia/ nie spełnia.* |
|  | Regulowana kierownica min. w dwóch płaszczyznach. | *Spełnia/ nie spełnia.* |
|  | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. Promień skrętu max. 4.7m. | *Spełnia/ nie spełnia.* |
|  | Kabina ogrzewana z klimatyzacją. | *Spełnia/ nie spełnia.* |
|  | Radio firmowe. | *Spełnia/ nie spełnia.* |
|  | W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon dwusystemowy przewoźny z modułem GPS. Radiotelefon dwusystemowy spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej dopuszczony do stosowania w sieci PSP (Dz.Urz.KGPSP.2019.7).  Radiotelefon wyposażony w 1 mikrofonogłośniki bluetooth umożliwiające prowadzenie korespondencji radiowej na zewnątrz pojazdu.  Radiotelefon należy zainstalować z wykorzystaniem zestawów rozłącznych. Instalacja antenowa - antena samochodowa VHF wraz z fiderami antenowymi o parametrach:  • Długość elektryczna anteny: λ/4  • Impedancja: 50 Ω  • Zysk energetyczny: min. 2,0 dBi  • Polaryzacja: pionowa  • Typ złącza antenowego: BNC  • Strojenie: Skracanie pręta antenowego.  • Mocowanie anteny umożliwia jej złożenie  Wraz z radiotelefonem należy dostarczyć oprogramowanie CPS (z licencją) i okablowanie niezbędne do programowania radiotelefonu kompatybilne z systemem Microsoft Windows 10.Wymagany WFS dla f=149,0000 mniejszy, równy 1,4. Należy dostarczyć wykresy WFS dla f=149,0000 i szerokości pasma 12,5 kHz dla każdej anteny. | *Podać markę typ:* |
|  | Amortyzowany pneumatycznie fotel kierowcy z regulacją i pasami bezpieczeństwa, fotel pasażera wyposażony w pasy bezpieczeństwa. | *Spełnia/ nie spełnia.* |
|  | Pojazd wyposażony w dodatkowe światła robocze min. 6 do przodu. i min. 4 tylne oraz po 2 na każdy bok. Wszystkie światła w technologii LED. | *Spełnia/ nie spełnia.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Koła (felgi i ogumienie) dostosowane do prędkości poruszania się ciągnika (min. 60 km), ogumienie fabrycznie nowe, całoroczne uniwersalne (szosowo-terenowe), z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych i terenowych (szybkobieżne). | *Podać markę typ i rozmiar.* |
|  | Wycieraczka szyby przedniej i tylnej. | *Spełnia/ nie spełnia.* |
|  | W kabinie dodatkowo min. 2 gniazda typu zapalniczka i 2 gniazda typu USB. | *Spełnia/ nie spełnia.* |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe zgodne z bieżnikiem zamontowanym na pojeździe. | *Spełnia/ nie spełnia.* |
|  | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane  i ogrzewane zapewniające durze pole widzenia oraz niwelujące martw pole. | *Spełnia/ nie spełnia.* |
|  | Cyfrowy wyświetlacz zamontowany w kabinie z informacją min. o funkcjach pracy ciągnika zużyciu paliwa, temperatury poszczególnych mediów, ciśnieniu oleju silnika, układów hydraulicznych zasilających urządzenia pojazdu oraz układu zasilającego urządzenia podpięte do ciągnika lub na nim zamontowane, z informacją o przejechanych kilometrach, przepracowanych motogodzinach. | *Spełnia/ nie spełnia.* |
|  | Ciągnik wyposażony w układ hydrauliczny niezależny od pracy skrzyni biegów, dający przepływ min. 195 l i ciśnienie robocze min. 210 bar  min. 4 pary euro wyjść hydraulicznych ze sterowaniem elektrohydraulicznym z regulowaną ilością przepływu wszystkich sekcji. | *Spełnia/ nie spełnia.* |
|  | WOM tył z min. dwiema prędkościami obrotowymi o mocy min. 145 KW. Dodatkowo z wyłącznikiem na tylnym błotniku. | *Spełnia/nie spełnia* |
|  | Wyjścia hydrauliczne przód min. 3 pary | *Spełnia/ nie spełnia.* |
|  | WOM przód. | *Spełnia/ nie spełnia.* |
|  | Tuz tył o udźwigu min. 8 t. wyposażony w sterowanie elektroniczne. | *Spełnia/nie spełnia* |
|  | Tuz przedni o udźwigu min. 3,5 t. sterowany elektronicznie. | *Spełnia/nie spełnia* |
|  | Przedni zaczep. | *Spełnia/nie spełnia* |
|  | Tylny zaczep typu drabina z zaczepem typu bolec 38 mm. Z opcją podpięcia przyczep o masie maksymalnej jaką może ciągnąć pojazd. | *Spełnia/nie spełnia* |
|  | Tylny zaczep typu belka dolna, kula 80 mm | *Spełnia/nie spełnia* |
|  | Pojazd doposażony w dodatkowe obciążniki tył min. 900 kg, przód min. 850 kg zapinany do zaczepu lub TUZ jeśli jest wymagane do obydwu mocowań. | *Spełnia/nie spełnia* |
|  | Wyjścia elektryczne typu gniazdka do przyczep  12V. | *Spełnia/nie spełnia* |
|  | Gniazda pneumatyczne dostosowane do podpięcia przyczepy. | *Spełnia/nie spełnia* |
|  | Ciągnik wyposażony w tarczowy układ hamulcowy na wszystkie koła, układ ABS. Układ tak skonstruowany aby pojazd mógł poruszać się z prędkością min. 60 km/h. | *Spełnia/nie spełnia* |
|  | Przewody elektryczne w osłonie spełniającej zabezpieczenia IP67. | *Spełnia/ nie spełnia.* |
|  | Parametry cięgnika:   1. Wysokość pojazdu z żurawiem 4000 mm. 2. Pojemność zbiornika min.350 l. 3. W przypadku stosowania dodatkowego płynu w celu osiągnięcia normy emisji spalin np. AdBlue – zbiornik na płyn min. 40 l. 4. Rozstaw osi min. 1900 mm. 5. Szerokość pojazdu 2580 mm. | *Spełnia/ nie spełnia.* |
|  | Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną, przy jej maksymalnym obciążeniu. | *Spełnia/ nie spełnia.* |
|  | Wysokość pojazdu max. 3100 mm | *Spełnia/nie spełnia* |
|  | Na pojeździe umieszczone napis „STRAŻ POŻARNA” po obu jego bokach.  Oznakowanie pojazdu – zgodne z Zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, oraz z Zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 09 marca 2021 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.  Numery operacyjne zostaną podane wybranemu wykonawcy po zawarciu umowy. |  |
|  | Sygnalizacja świetlna żółta dla pojazdów tego typu. | *Spełnia/ nie spełnia.* |
|  | Hak z zawiesiem 2 x 5 t. | *Spełnia/ nie spełnia.* |
|  | ŻURAW zgodny z wymaganiami CE | *Marka typ* |
| 1. | Udźwig na wysięgu:  3 m – min. 3350 kg,  4 m – min. 2650 kg,  5 m – min. 2140 kg  6 m – min. 1480 kg  8 m – min. 1180 kg  maksymalnym wysięgu min. 9,5 m 950 kg. | *Podać udźwig na poszczególnych odległościach wysuwu* |
| 2. | Zakres obrotu min. 410° | *Podać zakres* |
| 3. | Kabina operatora zamontowana na żurawiu podnoszona na kolumnie żurawia (rotatora), na wysokość min. 1000 mm (proces zmiany wysokości realizowany przez układ hydrauliczny żurawia z zapewnieniem stabilizacji dla kabiny) obracana wraz z ramieniem tak aby operator cały czas miał chwytak w zasięgu wzroku bez obracania fotela (fotel obraca się z kabiną), niedopuszczalne jest rozwiązanie w którym operator aby widzieć chwytak musiał wykonywać dodatkowe skręty tułowia/głowy.  Kabina wyposażona w układ sterowania zapewniający pełną obsługę urządzenia w całym zakresie pracy.  Dodatkowo wyposażona w klimatyzację zapewniającą komfort pracy w każdych warunkach atmosferycznych występujących na terenie Polski jeśli wymagane jest dodatkowe niezależne ogrzewanie należy kabinę wyposażyć w taki system.  Kabina wyposażona w wycieraczkę szyby oraz dodatkowe oświetlenie z przodu i tyłu w technologii LED. | *Spełnia/nie spełnia* |
| 4. | Żuraw zamontowany wzdłuż pojazdu z ułożeniem ramion nad kabiną z dwoma ramionami wysuwnymi. | *Spełnia/nie spełnia* |
| 5. | Urządzenie tak skonstruowane aby podpora/podpory zabezpieczająca żuraw była/były zintegrowana/zintegrowane z żurawiem. | *Spełnia/nie spełnia* |
| 6. | Wysuw podpór realizowany hydraulicznie za pomocą elektrozaworów w sytuacji awarii ma być zapewniona możliwość złożenie żurawia. | *Spełnia/nie spełnia* |
| 7. | Układ hydrauliczny w systemie dwuobwodowym z rozdzielaczem głównym pod pompę podwójną o stałym wydatku wraz z przystawką montowana na WOM zbiornikiem/zbiornikami zabezpieczającymi wydatek pompy/pomp oraz systemem chłodzenia medium roboczego (oleju), zapewniającego ciągłą pracę nie przerwanie bez spadku wydajności żurawia. | *Spełnia/nie spełnia* |
| 8. | Dodatkowe oświetlenie na ramieniu żurawia 2 szt. po obydwu jego stronach i na kabinie z tyłu 2-ie sztuki. | *Spełnia/nie spełnia* |
| 9. | Przewody hydrauliczne ułożone na rotatorze zabezpieczone przed przemieszczaniem oraz ukryte w ramionach wysuwnych. | *Spełnia/nie spełnia* |
| 10. | Chwytak do drewna z zaworami podtrzymującymi z nieograniczonym kontem obrotu głowicy. Zawiasie zabezpieczone systemem wagowym. Przewody poprowadzone w sposób bezkolizyjny wewnątrz głowicy chwytaka. | *Spełnia/nie spełnia* |
| 11. | Żuraw i pojazd dostarczony wraz z dokumentacją w języku polskim i dopuszczeniem do eksploatacji przez UDT proces dopuszczenia do użytkowania realizowany przez Wykonawcę. | *Spełnia/nie spełnia* |
| 12. | Wraz z urządzeniem należy dostarczyć zestaw montażowy (podkładki, nakrętki, uchwyty, króćce przyłączeniowe, filtry). | *Spełnia/nie spełnia* |
| 13. | Żuraw ma mieć sterowania zdalne wszystkimi funkcjami przez operatora po opuszczeniu kabiny. | *Spełnia/nie spełnia* |

**Załącznik nr 5**

**INSTRUKCJA**

**pobierania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia**

Na stronie

[**https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska\_straz/proceedings?input\_proceedings\_search=&globalMode%5B%5D=all&proceeding\_type%5B%5D=all&search-in%5B%5D=1&search-in%5B%5D=2&search-in%5B%5D=3&search-in%5B%5D=4&company-divisions%5B%5D=1784**](https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz/proceedings?input_proceedings_search=&globalMode%5B%5D=all&proceeding_type%5B%5D=all&search-in%5B%5D=1&search-in%5B%5D=2&search-in%5B%5D=3&search-in%5B%5D=4&company-divisions%5B%5D=1784)

znajduje się plik w formacie XML o nazwie „JEDZ”. Żeby móc go otworzyć i wypełnić należy:

1. Ściągnąć i zapisać ww. plik na komputerze.
2. Wejść na stronę <https://espd.uzp.gov.pl/>
3. Zaznaczyć opcje „jestem wykonawcą” i chce „zaimportować ESPD”.
4. Następnie wybrać ikonkę „przeglądaj” i zaimportować ww. plik.
5. Otworzy się edytowalna wersja JEDZ, którą należy wypełnić.

**Załącznik nr 6**

**Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów**

**(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), o której mowa w art. 85 ust. 1**

**ustawy Prawo zamówień publicznych**

Nazwa Wykonawcy........................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

**dostawę ciągnika z żurawiem**

w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam, że podmiot który reprezentuję należy/nie należy\* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innymi Wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu.

Oświadczam, że w przypadku przynależenia do tej samej grupy kapitałowej, powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu oraz, że złożone oferty zostały przygotowane niezależnie od siebie.

Przedstawiam w załączeniu następujące dowody, że powiązania z Wykonawcą (nazwa adres)………………………………………………….... nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

UWAGA!

Jeśli zachodzą przesłanki określone w art. 108 ust. 1 pkt 5 lub 6 Wykonawca podlega wykluczeniu.

\*) niepotrzebne skreślić

**Załącznik nr 7**

**OŚWIADCZENIE**

Nazwa Wykonawcy........................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

**dostawę ciągnika z żurawiem**

zobowiązuje się do dostarczenia najpóźniej w dniu odbioru faktycznego przedmiotu zamówienia:

* dokumentację potwierdzającą dopuszczenie do eksploatacji przez UDT;
* dokumentacji umożliwiającej zarejestrowanie pojazdu.

zgodnie z zapisami rozdziału VII SWZ.

**Załącznik nr 8**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**dotyczące aktualności informacji**

**zawartych w JEDZ**

Nazwa Wykonawcy ............................................................................................................

….........................................................................................................

Adres: ..............................................................................................................

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

**dostawę ciągnika z żurawiem**

OŚWIADCZAM, że informacje zawarte w JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazane przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 oraz 109 ust. 1 pkt. 4), 7) – 10) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póżń. zm.) i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) są aktualne.

**Załącznik nr 9**

**WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW**

Nazwa Wykonawcy........................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj i przedmiot zrealizowanych zamówień**  *(ilość, marka)* | **Wartość**  **w PLN**  *(brutto)* | **Data i miejsce wykonania**  *(dd.mm.rr)* | **Podmiot na rzecz którego zrealizowano zamówienie**  *(firma, adres)* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Załącznik nr 10**

**OŚWIADCZENIE O UDOSTĘPNIENIU ZASOBÓW**

Nazwa Podmiotu udostępniającego zasoby ...............................................................................

Adres: .......................................................................................................................................

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

**dostawę ciągnika z żurawiem**

zobowiązuję się do udostępnienia następujących zasobów na zasadach określonych art. 118 ustawy Pzp:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

*(szczegółowy zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby – co zostaje konkretnie udostępnione np. osoba, środki finansowe itp.)*

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

*(sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówieni - podać konkretnie np. czy została zawarta umowa o współpracy i na jaki czas )*

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

*(czy i w jakim zakresie podmiot udostepniający zasoby, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą – podać konkretnie np. kto i jaki zakres zrealizuje* )

**Załącznik nr 11**

**Oświadczenie Wykonawcy**

**dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowaniana**

**na podstawie rozporządzeniem Rady Unii Europejskiej (UE) nr 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1)**

Nazwa Wykonawcy........................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym na:

**dostawę ciągnika z żurawiem**

OŚWIADCZAM, że:

1. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie rozporządzeniem Rady Unii Europejskiej (UE) nr 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1)\*
2. Podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie rozporządzenia Rady Unii Europejskiej (UE) nr 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1)\*

W stosunku do mnie zachodzą odstępstwa wskazane w rozporządzeniu Rady Unii Europejskiej (UE) nr 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1):

…..……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………............………………………………………………………………………………………………………………………

1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-1)