**COZL/DZP/MJ/3413/Z-24/2023 Załącznik nr 1 Kosztorys ofertowy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Asortyment** | **Jednostka miary** | **Ilość**  | **Cena jedn.****Brutto \*** | **Wartość brutto \*** | **Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy \*** |
| 1. | **Aparat do przetaczania płynów IS:**Aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji. Zawiera przeźroczysty kolec ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym zabezpieczonym samozamykającą się klapką; elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu; 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki, dren długości 180 cm. Badania producenta poświadczające, że aparat w połączeniu z opakowaniem infuzyjnym stanowi zamknięty system w myśl definicji NIOSH. | Szt. | 35 000 |  |  |  |
| 2. | **Aparat (bursztynowy) do podaży leków wrażliwych na światło:**Aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji. Zawiera przeźroczysty kolec ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym zabezpieczonym samozamykającą się klapką; elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu; 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki, dren długości 180 cm. Badania producenta poświadczające, że aparat w połączeniu z opakowaniem infuzyjnym stanowi zamknięty system w myśl definicji NIOSH. | Szt. | 1 000 |  |  |  |
| 3. | **Aparat do przetaczania krwi TS:**Ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału, ostry kolec wykonany z przezroczystego materiału, wyposażony w odpowiednik z filtrem 200 mikrometrów zabezpieczonych klapka. Posiada filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed „wyciekaniem” z drenu podczas jego wypełniania. | Szt. | 2 000 |  |  |  |
| 4. | **Aparat do żywienia:**Aparat do żywienia do pomp infuzyjnych objętościowych. Kompatybilny z pompami Medima typu P-300. Długość przewodu 285 cm. | Szt. | 300 |  |  |  |
| **Razem \*** |  |

\* Wypełnia Wykonawca

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy