Załącznik nr 1 do OPZ

**Dodatkowe wyjaśnienia do OPZ**

Zamawiający udziela wyjaśnień:

1. I. Rytel dz. nr 475 i 430/1
2. Zejście do Wielkiego Kanału Brdy:
3. Z jakiego materiału należy wykonać utwardzenie nawierzchni?
4. Z jakiego materiału należy wykonać balustrady? długości zejścia - ok 80mb?

**Odpowiedź.**

Zgodnie PFU (str. 21)  i OPZ – zejście powinno być wykonane z kostki brukowej betonowej i mieć szerokość min. 3 m. Balustrada (poręcz) powinna być wykonana na przykładzie załączonego zdjęcia w PFU (str. 22) i przedmiarem poglądowym (poz. 1.2 – 11.d.1.2) – rury ze stali (nierdzewnej lub pokrytej farbą przeciwrdzewną).

1. Jakie wymiary powinien mieć pomost pływający do wodowania kajaków oraz trap? Część opisowa i rysunkowa różni się w tym zakresie.

**Odpowiedź.**

Pomost pływający musi spełniać tylko następujące warunki: szerokość całkowita pomostu < 2,5 m, długość całkowita < 20 m. Wykonawca ma zatem dowolność przy projektowaniu pomostu. Część rysunkowa stanowi wyłącznie orientacyjne przybliżenie planowanego zagospodarowania terenu. Nie można było zaznaczyć jednoznacznie położenia (wymiarów) pomostu z powodu dużej swobody w tym zakresie dla projektanta. Zapisy części opisowej, a następnie wskazania zawarte w przedmiarze poglądowym są nadrzędne względem PZT.

1. II. Rytel dz. nr 3112/5 i 512/2 - Część pierwsza "Część górna"
2. Jakie wymiary powinien mieć taras widokowy? Z PZT wynika ponad 200m2, natomiast z przedmiaru ok 8,804m2.

**Odpowiedź.**

Na PZT określono wyłącznie orientacyjne położenie obiektów w terenie. Nie należy stosować się do wymiarów obiektów na nim zaznaczonych, tylko do parametrów opisanych w części opisowej PFU i założeń przedmiaru poglądowego. Wykonanie projektu tarasu widokowego powierza się wykonawcy z zastrzeżeniem, że jego powierzchnia nie może być mniejsza niż przyjęty wymiar w przedmiarem poglądowym (może być natomiast większa).

1. III. Rytel dz. nr 3112/5 i 512/2 - Część druga "Część dolna"
2. Jakie wymiary powinien mieć pomost pływający do wodowania kajaków?

**Odpowiedź.**

Analogicznie jak w odpowiedzi na pkt. II. Jedyne ograniczenie to długość całkowita <20 m   
i szerokość całkowita < 2,5 m oraz powierzchnia całkowita nie mniejsza niż przyjęty wymiar (8,804 m2).

1. IV. Z jakiego drewna należy wykonać pomosty, taras widokowy, wiaty oraz pozostałe elementy małej architektury?

**Odpowiedź.**

Odp. znajduje się na stronach 55-56 PFU, a także zalecenia zawarte są w rozdziale 2.3.1 PFU, które dotyczą danego obiektu.