Opis przedmiotu zamówienia

Przenośny mutlimetr ręczny – 2 szt.

Minimalny zakres pomiarowy V/DC 0.1 mV

Maksymalny zakres pomiarowy V/DC 600 V

Minimany zakres pomiarowy V/AC 0.1 mV

Maksymalny zakres pomiarowy V/AC 600 V

Minimalny zakres pomiarowy A/DC 0.1 pA

Maksymalny zakres pomiarowy A/DC 600 pA

Minimalny zakres pomiarowy A/AC 0.1 pA

Maksymalny zakres pomiarowy A/AC 600 pA

Zakres pomiaru rezystancji 0,1 Q - 40 MO

Zakres pomiarowy pojemności 1 nF - 9999 pF

Zakres pomiarowy częstotliwości 5 Hz - 50 kHz Zakres pomiarowy temperatury -40 do +400 °C

Opór wewnętrzny DC 10 MO

Opór wewnętrzny AC 5 MO

Dokładność podstawowa (+/-) 0.5 %

Rodzaj pomiaru True RMS

Zakres częstotliwości 45 Hz -1 kHz

Zasilanie napięciem (szczegóły)

Bateria 9V