URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich

 ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica

 tel. (+48 74) 856 28 70-5, fax. (+48 74) 856 87 21

 e-mail: inwestycje@um.swidnica.pl www.um.swidnica.pl

### P- 78/VIII/24

WPI.7013.2.2024.AW Świdnica, dn. 14.08.2024 r.

/16

 **- Wszyscy Wykonawcy -**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 12**

*Dotyczy: postępowania nr P-78/VIII/24 o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków Gminy Miasto Świdnica pełniących funkcje oświatowe: budynku A i C Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy przy ul. Marcinkowskiego 4-6”*

Zamawiający, Gmina Miasto Świdnica, działając na podstawie działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), udziela się odpowiedzi na następujące pytania:

**Pytanie nr 1.:**

Prosimy o podanie z jakiego materiału mają być wykonane okna (aluminium, pcv)?

**Odpowiedź:**

Okna należy wykonać z aluminium lub PVC. Stolarka okienna winna spełniać przede wszystkim wymagania ppoż. zgodnie z dokumentacją projektową i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz spełniać warunki termiczne, zgodnie z audytem energetycznym ich współczynnik przenikania winien wynosić U=0,9 W/m2K.

**Pytanie nr 2.:**

Prosimy o podanie z jakiego materiału mają być wykonane drzwi i witryny W1, 0/4, ZWW, ZWZ, wskazane na rysy. nr 8?

**Odpowiedź:**

Witryny i drzwi W1, ZWW, ZWZ należy wykonać z aluminium.

Witryna 04 – materiał dowolny z możliwością podziału.

**Pytanie nr 3.:**

Czy stolarka ppoż. wskazana na rys. nr 8 Lp. 15,21, 22 ma być wykonana z aluminium?

**Odpowiedź:**

Stolarka okienna powinna przede wszystkim spełniać wymagania ppoż., zgodnie z dokumentacją projektową i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Materiał wykonania jest dowolny.

**Pytanie nr 4.:**

Z jakiego materiału mają być wykonane drzwi pokazane na rysu. nr 8 Lp. 17,18,19,20?

**Odpowiedź:**

Stolarka okienna powinna spełniać wymagania ppoż., zgodnie z dokumentacją projektową i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Materiał wykonania jest dowolny.

**Pytanie nr 5.:**

Z jakiego materiału mają być wykonane parapety wewnętrzne, w przedmiarze podano kamienne projekt nie określa.

**Odpowiedź:**

Parapety wewnętrzne mają być wykonane z konglomeratu.

**Pytanie nr 6.:**

Prosimy o zamieszczenie rysunku balustrad stalowych w holu - poz. 37 d.2 przedmiaru robót. Projekt nie opisuje tego elementu. Jak mają być wykończone te elementy?

**Odpowiedź:**

Istniejące balustrady maja być remontowane, w przypadku nieopłacalności można wymienić na nowe systemowe uzgodnione wcześniej z Inwestorem i Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

**Pytanie nr 7.:**

Prosimy o udostępnienie bardziej szczegółowych informacji odnoście wymiarów, rodzaju ilości odnośnie takich elementów jak: meble, dla ratowników, kasy, przebieralnie, sanitariaty, sprzęt ratowniczy (poz. 67 i 68 przedmiaru branży budowlanej). Czy inwestor udostępni zestawienie wyposażenia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający odsyła do dokumentu „Specyfikacja wyposażenia kompleksu sportowego”.

**Pytanie nr 8.:**

Prosimy o podanie bardziej szczegółowych danych i wymagań odnośnie: siatki na linkach na sali gimnastycznej, słupki startowe, drabinki basenowe, tory linowe na basenie.

**Odpowiedź:**

Siatka na linkach: wielkość oczka: 4,5 x 4,5 mm, grubość siatki: 3mm, linka - grubość 4 mm, ocynkowana, tory linowe - systemowe:

- na lince stalowej (AISI 316) o średnicy 4 mm i przekroju 7/7,

- z naciągiem (śruba rzymska) oraz zaczepami do haków,

- elementy stalowe wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316,

- z ażurowymi krążkami 6”/150 mm z polipropylenu, odpornymi na wodę basenową i na pękanie.

Słupki startowe i drabinki zostały opisane w dokumencie „Specyfikacja wyposażenia kompleksu sportowego”.

**Pytanie nr 9.:**

Czy inwestor ma dokładniejsze opisy odnośnie kurtyn oznaczonych na rys. nr 9 (kurtyna 240 i kurtyna 120)? Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie.

**Odpowiedź:**

Kurtyny z napędem elektrycznym – integracja z systemem SAP.

**Pytanie nr 10.:**

W związku z tym, że 19.08.2024 to poniedziałek bezpośrednio po długim weekendzie prosimy o przesunięcie terminie składania ofert o 2 dni w celu poprawnego skompletowania oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający odsyła do Modyfikacji nr 2 do SWZ.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Joanna Salus