**WYKAZ POJAZDÓW**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Pojazd | Norma zużycia paliwa na 100 km |
| 1. | **Volkswagen Transporter CLI 77GA – samochód osobowy** | **8.3/100** |
| 2. | **Volkswagen Transporter CLI XE55 – samochód osobowy** | **9.5/100** |
| 3. | **Volkswagen Transporter CLI VW55 – samochód osobowy** | **8.5/100** |
| 4. | **Volkswagen Transporter CLI FV77 – samochód ciężarowy** | **9.5/100** |
| 5. | **Volkswagen Crafter CLI VX55 – samochód ciężarowy** | **13/100** |
| 6. | **Volkswagen Caravelle CLI YG55 – samochód osobowy** | **9/100** |
| 7. | **Renault Trafic CLI PL88 – samochód osobowy** | **8.5/1008.** |
| 8. | **Citroen Xsara CLI 42KK – samochód osobowy** | **7.5/100** |
| 9. | **Fiat Panda CLI 70AA – samochód osobowy** | **9.0/100 – LPG**  **9.0/100 – E95** |
| 10. | **Daewoo Musso CLI 63SX – samochód osobowy** | **10/100** |
| 11. | **Dacia Duster CLI 02211 – samochód osobowy** | **10.5/100 -LPG**  **9/100 -E95** |
| 12. | **Dacia Dokker CLI 02277 – samochód ciężarowy** | **10/100 -LPG**  **10/100 -E95** |
| 13. | **Volkswagen Caddy CLI 02255** | **6.5/100** |
| 14. | **Iveco Magirus CLI 21VL – samochód specjalny zimowego utrzymywania dróg** | **34/100** |
| 15. | **MAN CLI VU55 – samochód specjalny do czyszczenia kanalizacji** | **29/100** |
| 16. | **Volvo FM CLI 02135 – samochód specjalny zimowego utrzymania dróg** | **40/100** |
| 17. | **Jelcz WKZ 4569 – samochód specjalny zimowego utrzymywania dróg** | **25/100** |
| 18. | **Mercedes – Benz Sprinter CLI 55XR - autobus** | **12.5/100** |
| 19. | **Setra CLI VS55 – autobus** | **31/100** |
| 20. | **Mercedes – Benz Integro CLI PL55 – autobus** | **31/100** |
| 21. | **Mercedes – Benz Conecto CLI VP55 - autobus** | **32/100** |
| 22. | **Mercedes – Benz Tourino CLI YM55 - autobus** | **25.5/100** |
| 23. | **Mercedes – Benz Tourino CLI SL55** | **24/100** |
| 24. | **SCANIA CLI 64MF** | **40.7/100** |
| 25. | **VOLVO FL CLI PJ50** | **30/100** |
| 26. | **MAN TGM 13.290 4X4 BB CLI FX94** | **30/100** |
| 27. | **Man TGM 13.290 4X4 BL** | **30/100** |
| 28. | **RENAULT**  **40BCA2 CLI UJ03** | **28/100** |
| 29. | **JELCZ 005 CLI 99FC** | **25/100** |
| 30. | **JELCZ 005 CLI S013** | **25.8/100** |
| 31. | **MERCEDES – BENZ LF409 CLI 26NN** | **22/100** |
| 32. | **FSC STAR 26-P WEY 0188** | **25/100** |
| 33. | **Ford Transit CLI PA01** | **10/100** |
| 34. | **FS LUBLIN 3317 CLI 75TA** | **11.70/100** |
| 35. | **FS LUBLIN 3307 CLI 38RM** | **11.70/100** |
| 36. | **FS LUBLIN 3302 CLI 23TR** | **11.70/100** |
| 37. | **Renault CLI 8R28 – ciągnik rolniczy** |  |
| 38. | **Deutz Fahr CLI 1T59 – ciągnik rolniczy** |  |
| 39. | **Deutz Fahr CLI 77E4 – ciągnik rolniczy** |  |
| 40. | **Kubota CLI 55E6 – ciągnik rolniczy** |  |
| 41. | **Równiarka F115** |  |
| 42. | **Równiarka HBM – 110** |  |
| 43. | **Koparka JCB** |  |
| 44 | **Karta do tankowania B7 (kanister)** | 100 |
| 45 | **Karta do tankowania E5 (kanister)** | 50 |