**Załącznik nr 1 do SWZ**

 **Zam. 62/2023/TP-I/DZP**

**FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OFEROWANEGO ASORTYMENTU**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia**

1. Maszyna wielofunkcyjna musi być fabrycznie nowa, nie starsza niż 2022 r., kompletna, wolna od wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych) i prawnych. Urządzenie nie może być egzemplarzem pokazowym wystawienniczym lub krótkotrwało użytkowanym np. w celach pokazowych.

2. Przedmiot zamówienia wraz z opisanym osprzętem ma być produkowany seryjnie a nie przygotowany jednie dla potrzeb tego postępowania

3. Maszyna musi posiadać: instrukcję w języku polskim, książkę serwisową i gwarancyjną oraz inne dokumenty. W dniu dostawy Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje obsługi dotyczące maszyny oraz dodatkowych urządzeń, całą dokumentację techniczną w której wyspecyfikowane są czynności okresowe oraz rodzaj wymienionych materiałów eksploatacyjnych (karta obsługi bieżącej i technicznej).

4. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego. O terminie dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

5. Wykonawca zobowiązuje się w ramach ceny dostawy do przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązuje się w ramach ceny dostawy do przeszkolenia mechaników Zamawiającego w okresowej obsługi technicznej tj. wymiana materiałów eksploatacyjnych oraz w zakresie konserwacji przedmiotu zamówienia.

6. Gwarancja wymagana przez Zamawiającego - minimum 24 miesiące na wszystkie zespoły i podzespoły - obejmująca prawidłowe funkcjonowanie, wady materiałowe i fabryczne.

7. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przez obydwie strony postępowania.

8. Serwis gwarancyjny na terenie całej Polski. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz autoryzowanych stacji obsługi.

9. Załadunek i transport przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego należy do obowiązków Wykonawcy i będzie realizowany na jego koszt w ramach zaoferowanej ceny.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNA**

**Wymagane przez Zamawiającego warunki techniczne oraz minimalne wyposażenie dla zamawianej maszyny wielofunkcyjnej wraz z akcesoriami.**

**TABELA nr 1**

|  |
| --- |
| **PRODUCENT\*………………..… TYP/MODEL\*………………… ROK PRODUKCJI: \*…………..** |
| **L.p.** | **Opis wymagań minimalnych określonych przez Zamawiającego** | **Wymagania** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę\*** |
|  | **Silnik:** |  |
| **1.** | Silnik o mocy max 25KM | **Należy podać** |  |
| **2.** | Silnik o pojemności minimum 800 cm³ | **Należy podać** |  |
| **3.** | Rodzaj paliwa – olej napędowy (Diesel) | **TAK** |  |
| **4.** | Zbiornik paliwa min. 25l. | **Należy podać** |  |
|  | **Skrzynia biegów, napęd, system hydrauliczny** |  |
| **5.** | Napęd 4x4  | **TAK** |  |
| **6.** | System kierowania hydrauliczny | **TAK** |  |
| **7.** | Wyjścia hydrauliczne na tył i przód 2/l | **TAK** |  |
| **8.** | Opony kół napędowych trawnikowe 18x8,5-10, 26x12-12 | **TAK** |  |
| **9.** | Hydrostatyczny układ kierowniczy | **TAK** |  |
| **10.** | Podwójne hydrauliczne siłowniki podnoszące narzędzia | **TAK** |  |
|  | **Nadwozie i wymiary:** |  |
| **11.** | Długość maksimum (bez akcesorii doczepnych) 2500 mm  | **Należy podać** |  |
|  **12.** | Wysokość maksimum (z kabiną) 2 400 mm | **Należy podać** |  |
| **13.** | Całkowita szerokość maksimum 1500 mm | **Należy podać** |  |
| **14.** | Masa własna do 1000kg | **Należy podać** |  |
| **15.** | Wszystkie szyby bezpieczne (laminowane lub hartowane) | **TAK** |  |
|  | **Wyposażenie wewnętrzne i zewnętrzne:** |  |
| **16.** | Regulowana kolumna kierownicy | **TAK** |  |
| **17.** | Siedzenie kierowcy na amortyzatorach umieszczone centralnie | **TAK** |  |
| **18.** | Ogrzewanie | **TAK** |  |
| **19.** | Radio z głośnikami i anteną | **TAK** |  |
| **20.** | Kabina operatora wyciszona | **TAK** |  |
| **21.** | Wskaźnik podające co najmniej poziom paliwa, temperaturę cieczy chłodzącej silnik, licznik motogodzin. | **TAK** |  |
|  | **Akcesoria dodatkowe – zamiatarka, kosiarka, zaczep:** |  |  |
| **22.** | Zaczep umożliwiający zamontowanie przyczepy bez konieczności demontażu obciążników | **TAK** |  |
| **23.** | Szczotka walcowa o średnicy minimum 400 mm sterowana silnikiem mechanicznym z regulowanym kątem zamiatania.  | **TAK** |  |
| **24.** | Szerokość zamiatania max.1400 mm. | **Należy podać** |  |
| **25.** | Kosiarka rotacyjna z regulowaną wysokością koszenia | **TAK** |  |
| **26.** | Szerokość koszenia max. 1300 mm. | **Należy podać** |  |
| **27.** | Maszyna musi być fabrycznie przystosowana do rozruchu przy -29 st. C | **TAK** |  |
| **28.** | Lakierownie proszkowe | **TAK** |  |
|  | **Inne wymagania:** |  |
| **29.** | Instrukcja obsługi w języku polskim | **TAK** |  |
| **30.** | Klucze zapasowe | **TAK** |  |
| **31.** | Zestaw drogowy – lampa ostrzegawcza (barwa żółta, selektywna) umieszczona na dachu, światła drogowe przednie i tylne, migacze, przekaźniki) | **TAK** |  |
| **32.** | Gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy  | **TAK** |  |

**TABELA nr 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Pozostałe wymagania**  | **Wymagania** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę\*** |
| **1.** | Zapewnienie serwisu aktywnego 24 h | **TAK** |  |
| **2.** | Czas przystąpienia do usunięcia usterki w terminie maksymalnie 48 h w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii za pośrednictwem maila lub faxu.  | **TAK** |  |
| **3.** | Maszyna wielofunkcyjna musi spełniać wymagania normy emisji spalin Stage V lub równoważnej. | **TAK** |  |
| **4.** | Pojazd powinien posiadać niezbędne wyposażenie dopuszczającą go do ruchu drogowego i zapewniające jego prawidłową i bezpieczną eksploatację.  | **TAK** |  |
| **5.** | Wraz z maszyną zostanie przekazany Zamawiającemu komplet dokumentacji w formie papierowej w języku polskim tj. książka serwisowa, instrukcja obsługi - eksploatacyjna i konserwacji, karty gwarancyjne, deklaracja dopuszczenia do eksploatacji itp. | **TAK** |  |
| **6.** | Gwarancja podstawowa na pojazd obejmująca prawidłowe funkcjonowanie pojazdu, wady materiałowe i fabryczne nie mniej niż 24 miesiące. | **Należy podać** |  |