**Przewód sterowniczy prądowy BiT500 Black FR 300/500V 3x2,5 linka do ziemi Bitner 100m -10 opakowań (10 x 100 m)**

lub rozwiązanie równoważne spełniające wymagania techniczne produktu:

* Rodzaj kabla: Kabel sterowniczy / sygnalizacyjny
* Napięcie pracy: 300/500V
* Próba napięciowa: 50Hz: 3000V
* Rezystancja izolacji: 20 MΩ x km
* Materiał żyły: żyły miedziane
* Budowa żył roboczych: Kl.5 (wg EN 60228, IEC 60228)
* Konstrukcja ośrodka: kabel wielożyłowy