**COZL/DZP/MJ/3413/Z-63/2022**

**Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Asortyment** | **Jednostka****miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa****brutto\*** | **Wartość brutto ogółem\*** | **Producent/ Nazwa/Nazwa na fakturze\*** |
| 1 | Pochłaniacz wielorazowego użytku, pojemność 700 ml, z możliwością dezynfekcji i sterylizacji, kompatybilny z aparatem Maquet Flow-i.Pojemnik jest przeznaczony do stosowania w układzie anestetycznym aparatów Flow-i/c/e jako środek do odfiltrowywania CO2 z gazu wydychanego przez pacjenta w obwodzie oddechowym (do napełniania świeżym absorbentem, gdy aktualnie stosowany materiał jest nasycony CO2). Pojemnik jest przystosowany do stosowania wymiennych piankowych filtrów góra/dół. Istnieje też możliwość sterylizacji pojemnika w autoklawie parowym w warunkach 18min. 134 C, producent przewiduje około 100 cykli sterylizacji w tych warunkach. | szt. | 9 |  |  |  |
| 2 | Filtry wymienne przeciwpyłowe do pochłaniacza wielorazowego, kompatybilne z aparatem Maquet Flow-i, opakowanie = 20 szt. | op. | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |

**\*) wypełnia wykonawca**

…..................................................

podpis osoby upoważnionej
do reprezentacji Wykonawcy