**Załącznik nr 1 do SWZ  
Nr postępowania: 38/2023/TP-1/DZP**

**FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /FORMULARZ CENOWY**

***Tytuł zamówienia:*****Zakup oraz dostawa przenośnego miernika do pomiaru tlenu rozpuszczonego z wymienną membraną na potrzeby realizacji projektu nr 00002-6521.1-OR1400004/17/20 pt. „Dywersyfikacja produkcyjnej funkcji stawów ziemnych w oparciu o semi-intensywny wychów okonia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane \*)** | **Producent, model\*** | **Liczba sztuk** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** |
| **A** | **B** | **C** |  | **D** | **E** | **F (D\*E)** |
| 1. | Wymagane parametry:   * zasilanie bateryjne lub akumulatorowe; * możliwość podłączenia do komputera przez złącze USB; * wyświetlacz LCD z podświetleniem; * optyczny system pomiaru z technologią RDO (Rugged Dissolved Oxygen) lub równoważną; * czujnik tlenu rozpuszczonego zintegrowany z czujnikiem temperatury; * wymienna membrana do optycznego czujnika tlenu rozpuszczonego; * zakres pomiaru tlenu w zakresie min. od 0 do 50 mg/dm3; * dokładność pomiaru tlenu ±0,2 mg/dm3; * pomiar temperatury w zakresie od min. 0 do 50°C; * dokładność pomiaru temperatury ±0,1°C; * obudowa zapewniająca stopień ochrony min. IP67 (całkowicie pyłoszczelna oraz odporna na krótkotrwałe zanurzenie w wodzie) i odporność na upadek; * kabel pomiarowy o długości minimum 1,5 m. |  |  | **1** |  |  |