**Formularz ofertowy**

**WYKAZ SYSTEMÓW DETEKCJI GAZÓW I URZĄDZEŃ OBJĘTYCH OKRESOWĄ KONTROLĄ**

| Lp. | Nazwa | Miejsce zainstalowania lub eksploatacji | Częstotliwość | CenaNettoza jednorazową kontrolę(PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **System detekcji metanu i siarkowodoru** * detektor metanu DEX-14 szt.1,
* detektor siarkowodoru DG-5E/N szt.1 + osłona AP-1,
* moduł alarmowy MD-2,
* sygnalizator optyczno-akustyczny SL-21 szt. 1
 | Oczyszczalnia Ścieków Chrzanów Duży Ul. Ekologiczna 2 Przepompownia Główna | Co 3 miesiące |  |
| 2. | **System detekcji siarkowodoru*** detektor siarkowodoru DG-5E/N szt.1 + osłona AP-1,
* moduł alarmowy MD-2,
* sygnalizator optyczno-akustyczny SL-31 szt. 1
 | Oczyszczalnia Ścieków Chrzanów Duży Ul. Ekologiczna 2 Przepompownia Osadu Zagęszczonego | Co 3 miesiące |  |
| 3. | **System detekcji metanu i tlenku węgla*** detektory metanu DEX-12/N szt.3,
* detektor tlenku węgla DG-2E/N szt. 1,
* moduł sterujący MD-4.Z,
* zawór odcinający MAG-3 BIO DN100,
* sygnalizator optyczno-akustyczny SL-31 szt. 1
 | Oczyszczalnia Ścieków Chrzanów Duży Ul. Ekologiczna 2 Kotłownia | Co 3 miesiące |  |
| 4. | **System detekcji metanu*** detektor metanu DEX-12/N szt.1,
* moduł sterujący MD-2.Z,
* zawór odcinający MAG-3 BIO DN50,
* sygnalizator optyczno-akustyczny SL-21 szt. 1
 | Oczyszczalnia Ścieków Chrzanów Duży Ul. Ekologiczna 2 Suszarnia Osadów | Co 3 miesiące |  |
| 5. | **System detekcji metanu*** detektor metanu DEX-12/N szt.1,
* moduł sterujący MD-2.Z,
* zawór odcinający ZB-40,
* sygnalizatory optyczno-akustyczne SL-21 szt. 2
 | Stacja Uzdatniania Wody Grodzisk Mazowiecki Ul. Cegielniana 4Kotłownia | Co 3 miesiące |  |
| 6. | **System detekcji siarkowodoru*** detektor siarkowodoru DEX-5E/N szt.1,
* moduł alarmowy MD-2,
* sygnalizatory optyczno-akustyczne SL-32 szt. 2
 | Oczyszczalnia Ścieków Chrzanów Duży Ul. Ekologiczna 2 Kontener Kraty Rzadkiej | Co 3 miesiące |  |
| 7. | **System detekcji metanu, tlenku węgla i tlenu*** detektor tlenu M7873 szt.1,
* panel M701,
* detektor tlenku węgla M704S2586CO,
* panel operatorski (tlenek węgla),
* detektor metanu S2097ME
* panel operatorski (metan)
 | Oczyszczalnia Ścieków Chrzanów Duży Ul. Ekologiczna 2 Suszarnia Osadów | Co 3 miesiące |  |
| 8. | **System detekcji metanu i siarkowodoru*** detektor metanu DEX-14/N-S szt. 1,
* detektor siarkowodoru DG-5E/N szt. 2,
* moduł alarmowy MD-4,
* sygnalizator optyczno-akustyczny SL-32 szt. 1
 | Oczyszczalnia Ścieków Chrzanów Duży Ul. Ekologiczna 2 Stacja zlewcza ścieków dowożonych Ob.15 | Co 3 miesiące |  |
| 9. | **System detekcji acetylenu*** detektory acetylenu DEX-71-CY szt.2,
* moduł alarmowy MD-4.A,
* zasilacz PS-3,
* sygnalizator optyczno-akustyczny SL-21
 | Oczyszczalnia Ścieków Chrzanów Duży Ul. Ekologiczna 2 Laboratorium | Co 1 rok |  |
| 10. | **System detekcji metanu i siarkowodoru*** detektor metanu DEX-14/N szt. 2,
* detektor siarkowodoru DG-5E/N szt. 2,
* moduł alarmowy MD-4.A,
* sygnalizator optyczno-akustyczny SL-32
 | Oczyszczalnia Ścieków Chrzanów Duży Ul. Ekologiczna 2 Stacja odwadniania osadu i zagęszczania osadu nadmiernego Ob.25 | Co 3 miesiące |  |
| 11. | **System detekcji metanu i siarkowodoru*** detektor metanu DEX-14/N szt. 1,
* detektor siarkowodoru DG-5E/N szt. 1,
* moduł alarmowy MD-2.ZA,
* sygnalizator optyczno-akustyczny SL-32
 | Oczyszczalnia Ścieków Chrzanów Duży Ul. Ekologiczna 2 Stacja odwadniania osadu Ob.25 – pomieszczenie ewakuacji osadu | Co 3 miesiące |  |
| 12. | **System detekcji metanu*** detektor metanu DEX-14/N szt. 1,
* moduł alarmowy MD-4,
* sygnalizator optyczno-akustyczny SL-32
 | Oczyszczalnia Ścieków Chrzanów Duży Ul. Ekologiczna 2 Stacja kogeneracji z rozdzielnią i biofiltrem Ob.54 – pomieszczenie kogeneratorów (54.02) | Co 3 miesiące |  |
| 13. | **System detekcji metanu*** detektor metanu DEX-14/N szt. 1,
* moduł alarmowy MD-4,
* zawór odcinający MAG-3 BIO DN100,
* sygnalizator optyczno-akustyczny SL-32
 | Oczyszczalnia Ścieków Chrzanów Duży Ul. Ekologiczna 2 Stacja kogeneracji z rozdzielnią i biofiltrem Ob.54 – pomieszczenie biogazu (54.01) | Co 3 miesiące |  |
| 14. | **System detekcji metanu i siarkowodoru*** detektor metanu DEX-14/N szt. 1,
* detektor siarkowodoru DG-5E/N szt. 1,
* moduł alarmowy MD-4,
* sygnalizator optyczno-akustyczny SL-32
 | Oczyszczalnia Ścieków Chrzanów Duży Ul. Ekologiczna 2 Pompownia osadu wstępnego niezagęszczonego POWN Ob.51 | Co 3 miesiące |  |
| 15. | **System detekcji metanu i siarkowodoru*** detektor metanu DEX-14/N szt. 1,
* detektor siarkowodoru DG-5E/N szt. 1,
* moduł alarmowy MD-4,
* sygnalizator optyczno-akustyczny SL-32
 | Oczyszczalnia Ścieków Chrzanów Duży Ul. Ekologiczna 2 Pompownia osadu wstępnego zagęszczonego POWZ Ob.52 | Co 3 miesiące |  |
| 16. | **System detekcji metanu i siarkowodoru*** detektor metanu DEX-14/N szt. 1,
* detektor siarkowodoru DG-5E/N szt. 1,
* moduł alarmowy MD-2.ZA,
* sygnalizator optyczno-akustyczny SL-32 szt. 1
 | Oczyszczalnia Ścieków Chrzanów Duży Ul. Ekologiczna 2 Komora fermentacyjna WKF.3 Ob. 9a | Co 3 miesiące |  |
| 17. | **Wykrywacz nieszczelności Detection SF-321 nr 01267853** | Oczyszczalnia Ścieków Chrzanów Duży Ul. Ekologiczna 2 Dział TUR | Co 1 rok |  |