*Załącznik nr 2*

**FORMULARZ CENOWY**

**I część zamówienia:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa asortymentu/specyfikacja techniczna** | **j.m.** | **Ilość** | **Producent/nazwa handlowa** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **% VAT** | **Wartość brutto** |
| **1.** | **Donice ogrodowe**, szkółkarskie, okrągłe, plastikowe z uchwytami.  - Średnica: 54-60 cm;  - Wysokość: 37-40 cm;  - Gwarancja producenta.  **Zdjęcie poglądowe:**  https://lh3.googleusercontent.com/8E_i07ZV740utoHSzoNGmiU7AxbJQojEiR0Ni1sQfwNymSWWaKm1me9dESxHh8OxGNwR5g=s85 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Taczka dwukołowa** (wózek paszowy).  Typ: koleba japonka z metalową ramą.  **Dane techniczne:** - pojemność:300 l; - szerokość misy: 90-95 cm; - długość misy:110 cm; - rama wykonana z rury fi 32 mm; - koła pompowane ze stalową felgą i mocnymi łożyskami kulkowymi; - solidna oś (20 mm); - osłonięte łożyska;  - antypoślizgowe rączki z tworzywa sztucznego;  - Gwarancja (w miesiącach): 24;  **Zdjęcie poglądowe:**  TACZKA XXL OGRODOWA DWUKOŁOWA koleba JAPONKA WÓZEK 8306391528 - Allegro.pl | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Łańcuchy do pilarki** elektrycznej i piły spalinowej:   1. Szerokość rowka: 1,3 mm;   Podziałka: 3/8”;  Liczba ogniw: 50; (2)   1. Szerokość rowka: 1,6 mm;   Podziałka: 325”;  Liczba ogniw: 62; (2)  - Gwarancja producenta. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Dętki do zastosowań** ogrodniczych:   1. 15 x 6,00-6 (traktorek); (2) 2. 18 x 8,50-8 (traktorek); (2) 3. 4,00-8 (taczki); (4)   - Gwarancja producenta. | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |

............………..........................................................

(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

**II część zamówienia:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa asortymentu/specyfikacja techniczna** | **j.m.** | **Ilość** | **Producent/nazwa handlowa** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **% VAT** | **Wartość brutto** |
| **1.** | **Grabie wachlarzowe** do liści metalowe z trzonkiem idealne do liści i trawy. Trzonek z selekcjonowanego drewna, głowica z wysokiej jakości stali.  **Cechy produktu:**  - Materiał trzonka: drewno;  - Długość: 165 cm;  - Szerokość: 43 cm;  - Gwarancja producenta.  **Zdjęcie poglądowe:**  https://a.allegroimg.com/s128/01a462/0a802091473a9054d048461710ea | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Ceramiczna osłonka** doniczki, np. „**MUSKOT”.**  - kolor: biały;  - średnica: 24 cm.  - ceramika porowata, proszkowa powłoka;  - długość: 26 cm;  - waga: 3.70 kg.  - Gwarancja producenta.  **Zdjęcie poglądowe:**  *MUSKOT Osłonka doniczki, biały, 19 cmMUSKOT Osłonka doniczki, biały, 24 cm* | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: | | | | | |  |  |  |

............………..........................................................

(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

**III część zamówienia:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa asortymentu/specyfikacja techniczna** | **j.m.** | **Ilość** | **Producent/nazwa handlowa** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **% VAT** | **Wartość brutto** |
| **1.** | **Maszyna do czyszczenia** fug w kostce brukowej typu EASYMAXX + wymienne szczotki lub równoważny.  - Lekka kompaktowa obudowa;  - W zestawie zamiatarki otrzymamy dwie szczotki, jedna nylonowa i druga stalowa;  - Urządzenie nadaje się do czyszczenia kostki brukowej idealnie czyszcząc mech;  **DANE TECHNICZNE:**  - Moc znamionowa: 150 W;  - Prędkość obrotowa: 1200 obr./min.;  - Maks. średnica szczotki: 100 mm;  - Waga netto: 1.6 kg;  - Szczotka nylonowa i stalowa w zestawie;  - Gwarancja (w miesiącach): 24;  **Zdjęcie poglądowe:**  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQLP6PdGltmNKL8p-QlRggb3gNHKZgFjgnkMMoJ7MQglXduBNe8AHz48if69qw&usqp=CAc | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Szczotka do czyszczenia** szczelin w kostce brukowej.  - Oprócz syntetycznego włosia posiada metalowy, ostro zakończony element umożliwiające wydobywanie bardziej zbitych zabrudzeń, np. mchu ze szczelin miedzy kostką;  - Specjalnie zaprojektowana tak, by ułatwić dostęp do ciężko usytułowanych przestrzeni;  - Sztywne włosie, ustawione pod odpowiednim kątem, wyprodukowano z tworzywa sztucznego, dzięki czemu jest sztywne i trwałe;  - Gwarancja producenta.  **Zdjęcie poglądowe:**  https://lh3.googleusercontent.com/ebbbn63Q-6oIi3j16xFDY6X2me6FmvVc4w_NacJShSZ8JAyMoXg7ZcPKLyDczyYZ1Dx8LRQ=s85 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Odśnieżarka spalinowa.**  - Na przodzie odśnieżarki znajduje się wirnik, który osłania stalowa łyżka chroniąca go przed kamieniami i zalegającym śniegiem.  - Razem zapewniają szerokość roboczą rzędu 600 mm;  - **Regulowana rura wyrzutowa:**  - Rura znajduje się nad łyżką, na obrotowym o 175° wieńcu, za pomocą dwóch oddzielnych pokręteł można sterować kierunkiem odprowadzania śniegu (regulacja w pionie i poziomie);  - **Samojezdna:**  - Czterosuwowy silnik 196 cm³ z napędem pasowym i rozrusznikiem linkowym napędza nie tylko wirnik, ale także koła;  **- Bieżnikowane pompowane koła gumowe:**  - Sterowanie i manewrowanie odśnieżarką na różnych podłożach dzięki dwóm bieżnikowanym, pompowanym kołom gumowym (10") z tyłu;  - Znajdująca się z przodu łyżka jest na dwóch nóżkach ślizgowych, które można wymienić na płozy;  **Specyfikacja:**  - Waga: 55 kg;  - Typ silnika: 4-suwowy;  - Szerokość robocza: 600 mm;  - Pojemność skokowa: 196 cm³;  - Pojemność zbiornika paliwa: 2,6 l.;  - Moc: 3,8 kW;  - Maks. długość wyrzutu: 10 m;  - Typ mechanizmu: Jednostopniowy;  - Gwarancja (w miesiącach): 24;  **Zdjęcie poglądowe:**  https://www.jula.pl/globalassets/catalog/productimages/006294.jpg?width=458&height=458&scale=both&bgcolor=white | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Dmuchawa akumulatorowa** do liści 20V / 2Ah.  **Dane techniczne:**  - zasilanie: akumulatorowe;  - napięcie zasilania baterii: 20 V;  - pojemność akumulatora: 2 Ah;  - rodzaj akumulatora: litowo – jonowy;  - obroty maksymalne: 1400 / min.;  - maks. przepływ powietrza: 250 km/h;  - długość narzędzia: 88 cm;  - waga z akumulatorem - 1,57 kg;  **Wyposażenie:**  - dmuchawa;  - instrukcja obsługi PL;  - rura do wydmuchiwania;  - bateria litowo-jonowa 20V / 2000mAh;  - ładowarka akumulatorowa;  - Gwarancja (w miesiącach): 24;  **Zdjęcie poglądowe:**  https://bravis.pl/wp-content/uploads/2020/04/1-100x100.png | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: | | | | | |  |  |  |

............………..........................................................

(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

**IV część zamówienia:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa asortymentu/specyfikacja techniczna** | **j.m.** | **Ilość** | **Producent/nazwa handlowa** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **% VAT** | **Wartość brutto** |
| **1.** | **Wózek transportowy schodowy**, składany np. **„NEO**” lub równoważny.  - Sześciokołowy wózek, który może być użytkowany do transportowania przedmiotów na płaskich powierzchniach z udźwigiem do 150 kg oraz na schodach z udźwig do 120 kg.  - Potrójne koła sprawdzą się na różnych nawierzchniach.  - Uchwyty pokryte tworzywem sztucznym z ochroną na palce;  - Metalowa osłona chroni koła oraz poprawia stabilizacje przewożonego ładunku.  - Dopasowanie do potrzeb użytkownika poprzez teleskopowy uchwyt regulowany na 2 wysokości.  - Gwarancja (w miesiącach): 24;  **Wymiary wózka:**  - Szerokość: 46 cm;  - Wysokość: 71,5 cm;  - Wymiary podstawy: 310 x 290 mm;  **Zdjęcie poglądowe:**  NEO 84-402 Wózek transportowy schodowy składany | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Nawóz „AGRECOL**” (granulat), jesienny do iglaków, opakowanie 5 kg. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Duża taczka ogrodowa dwukołowa**, wózek ogrodowy na kołach pompowanych, załadunek do 300 kg.  Typ: koleba japonka z metalową ramą.  **Dane techniczne:** - pojemność: 300 l; - szerokość misy: 90-95 cm; - długość misy: 110 cm; - rama wykonana z rury fi 32 mm; - koła pompowane ze stalową felgą i mocnymi łożyskami kulkowymi; - solidna oś (20 mm); - osłonięte łożyska;  - antypoślizgowe rączki z tworzywa sztucznego;  - Gwarancja (w miesiącach): 24;  **Zdjęcie poglądowe:**  TACZKA XXL OGRODOWA DWUKOŁOWA koleba JAPONKA WÓZEK 8306391528 - Allegro.pl | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Pojemnik na piasek i sól 120 l.**  - Kolor: Szary;  - Wykonane z polietylenu o wysokiej jakości;  - Trwałe i wytrzymałe na uderzenia mechaniczne, zgniecenia czy pęknięcia  - Odporne na promieniowanie UV;  - Odporne na kwasy, zasady, sole i większość związków chemicznych;  - 5 lat gwarancji;  - Otwór na kłódkę/skobel;  **Wymiary:**  - Ładowność [kg]: 170;  - Wysokość [cm]: 59;  - Szerokość [cm]: 56;  - Długość [cm]: 75;  - Waga [kg]: 9,3;  **Zdjęcie poglądowe:**  https://lh3.googleusercontent.com/WqW2KkB_7CsMzM94WDtJl-_5e_b4rPRMIiPU1Jb6nISMeL7XMshGuxlrN1XZT2MorHq8eA=s85 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Grabie wachlarzowe z trzonkiem** regulowane- Combisystem-35-52 cm, typu Gardena+ trzonek Combisystem 150 mm, typu Gardena do grabienia liści, skoszonej trawy i innych odpadów ogrodowych. Lub równoważny.  - Elastyczne, ocynkowane zęby ze stali.  - Okres gwarancji: 25 lat.  **Zdjęcie poglądowe:**  https://lh3.googleusercontent.com/B19E2mpj-sNMSyVvSp9UFH5LIsdZpLhkF4t_GRxB9Tce_zgNYhzfmaFBWHFZ9KAg459qZkE=s85 | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Grabie plastikowe** z trzonkiem typu SOLID L23, 135022 FISKARS lub równoważny.  **Dane techniczne:**  - Średnica głowicy: 37 mm.  - Długość: 1670 mm.  - Rodzaj materiału wykonania: drewno, plastik.  **Zdjęcie poglądowe:**  Grabie plastikowe Solid L23 135022 Fiskars | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Grabie metalow**e z trzonkiem.  **Parametry:**  - Długość: 1500- 1600 mm;  - Szerokość: 400-450 mm; | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Łopata na zimę** z trzonkiem do odgarniania śniegu, wykonana z PCV zakończona metalową krawędzią.  - szerokość łyżki: ok. 55 cm;  - długość całkowita ok. 150 cm. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: | | | | | |  |  |  |

............………..........................................................

(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)