Zał. nr 3

**SPECYFIKACJA OBUDOWY STUDNI GŁĘBINOWEJ**

**Komora obudowy studni 1500 mm – 1 szt.**

* prefabrykowana komora z polimerobetonu 1500 mm
* zwieńczenie komory – pokrywa nieprzejezdna grubości 100 mm i średnicy 1660 mm z otworem kwadratowym 600 x00 mm na właz, montowana na uszczelkę płaską, zabezpieczona przed zdjęciem wg rysunku
* w pokrywie zatopione 3 uchwyty typu PFEIFER wg rysunku
* komora z wklejonym przejściem szczelnym wg rysunku dla rur PE 110 mm
* wysokość komory od 2220 mm wg rysunku oraz tabeli zestawienia obudów
* dno komory o grubości 120 mm z otworem wg tabeli zestawienia obudów – załącznik nr 2.
* wylewka betonowa wg rysunku – załącznik nr 1.

**Zamówienie nie obejmuje:**

* rozładunku we wskazanym miejscu dostawy
* montażu elementów

**Dostawa:**

* Planowana dostawa w terminie i miejscu uzgodnionym z 5 dniowym wyprzedzeniem