1. STÓŁ

Wymiary :

Szerokość 80 cm

Długość : 170 cm

Wysokość : 75 cm


Grubość blatu: 36 mm

Płyta meblowa: **Kolor Pfleiderer R20158 (R4121P) – kasztan wenge**

W blacie szkło, mleczne, hartowane 6mm

Wymiary szkła : 50 cm x 140 cm – wyśrodkowane

Rama stalowa 50x50, nogi o wymiarach 80x80cm – konstrukcja malowana proszkowo na czarno.



1. KOMODA I BIURKO

Wymiary podane na rysunkach.

Płyta meblowa: **Kolor Pfleiderer R20158 (R4121P) – kasztan wenge**

Grubość blatu: 36 mm






Komoda i biurko mają stanowić całość.

Od frontu z lewej strony szafka zamykana na tip-on pod sejf, wysuwana szuflada na klawiaturę, w biurku otwory na kable.

Komoda – łączna wysokość 160 cm, w tym cokół 10 cm, regał ma składać się z czterech części – każda szafka zamykana na żaluzję. Wszystkie zamykane na zamek, w środku każdej szafki jedna wzmocniona półka z możliwością regulacji wysokości. Półki przystosowane do wysokości segregatorów biurowych.

Jako drzwi komody mają być żaluzje otwierane do góry (wzór : <https://www.stolmet.pl/pl/p/Zaluzja-do-zamowienia-pod-indywidualny-wymiar-gotowy-komplet.-zaliczka-do-wykonania/2052>

Kolor żaluzji najlepiej stalowy, jak elementy mebli.



,

1. SZAFA

Wymiary :

Głębokość : 47 cm

Długość : 160 cm

Wysokość : 230 cm+10 cm cokół


**Kolor Pfleiderer R20158 (R4121P) – kasztan wenge**

Prowadnice w kolorze stalowym.

Korpus podzielony na długości na dwie równe części. Jedna część szafy ma mieć umieszczony frontem drążek na ubrania na wysokości 180 cm od podłogi i półkę nad drążkiem. Druga część – równo rozmieszczone półki na segregatory, wysokość półek ok 35 cm.

2 X drzwi przesuwne w ramie wenge o szerokości 15 cm, w środku mleczne szkło.

Zamykana na klucz.






1. ZABUDOWA W ŚCIANIE

Wymiary podane na rysunku.

Szafa podzielona na dwie równe części. W środku równo rozmieszczone półki na segregatory, wysokość półek ok 35 cm.

2 X drzwi w ramie wenge o szerokości 15 cm, w środku mleczne szkło.

Zamykana na klucz. Uchwyty proste, w kolorze stali.




1. KONTENEREK

Wymiary podane na rysunku.

Zamek typu master.

Trzy szuflady.

Na kółkach.



**UWAGA!!!**

**Kolor Pfleiderer R20158 (R4121P) – kasztan wenge, mleczne szkło.**

**Przed zamówieniem materiału, należy wykonać wizję lokalną z udziałem zamawiającego, wykonać dokładne pomiary (podane wartości są szacunkowe),szczególnie zabudowa w ścianie , konieczne będzie również dopasowanie mebli do listwy przypodłogowej i gniazdek.**