[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.37
pe=1
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	1	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nfn=ARCHINATA Pracownia Projektowa
afn=ul. Wilejki 4; 15-161 Białystok
nb=BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO - SAMODZIELNEJ KANCELARII LEŚNICTW WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 
ab=Krasny Las, działka nr ewid. gr. 31/1 (obr. Sobolewo)
ni=Nadleśnictwo Dojlidy
ai=Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 75; 15-001 Białystok
br=elektryczna
nk=Robert Żelazko	
dt=2021-09-20
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	1310Kosztorysem objęte sa pomieszczenia świetlicy. Pomieszczenia znajdują się w budynku parterowym. Instalacje wenętrzne należy wykonać jako podtynkowe, rurach osłonowych.13101310Kosztorys inwestorski obejmuje:1310 - zasilanie budynku (złącze pomiarowe w linii ogrodzenia, WLZ)1310 - wykonanie instalacji oświetlenia wewnętrznego (podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne)1310 - wykonanie instalacji siłowej (gniazda 1-fazowe, grzejniki elektryczne, podgrzewacze wody)1310 - wykonanie zasilania elektrycznego  wentylacji mechanicznej, krtyn powietrznych, klimatyzacji, montaż wentylatorów łazienkowych1310 - wykonanie instalacji odgromowej (zwody poziome,  uziom otokowy, przewody odprowadzające pod elewacją)1310 - pomiary ochronne

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	1
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 391]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 415]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V	0
id=315	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 20]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=22	1635685983
cw=22	PLN
il=-0

[RMS ZEST 21]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 22]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Rozdzielnice
wa=0
kn=0	0	0
id=596
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=597
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-04	5	0404-04		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Rozdzielnica RL - wyposażenie zgodnie ze schematem E-6
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[ELEMENT 1]
na=Prace przygotowawcze, montaż tras kablowych
wa=0
kn=0	0	0
id=111
nu=2
wn=			

[POZYCJA]
id=112
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0501	5	1209-0501		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=20
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[POZYCJA]
id=205
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0701	5	1209-0701		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=5
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[POZYCJA]
id=397
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-1201	5	1209-1201		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=3
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[POZYCJA]
id=396
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=558
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=558	1	558						0		0

[POZYCJA]
id=554
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-03	5	1207-03		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=53
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=53	1	53						0		0

[ELEMENT 1]
na=Układanie przewodów
wa=0
kn=0	0	0
id=140
nu=3
wn=			

[POZYCJA]
id=399
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=272
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=272	1	272						0		0

[POZYCJA]
id=563
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-04	5	0205-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YDY 3x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=56
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56						0		0

[POZYCJA]
id=314
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 4x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						0		0

[POZYCJA]
id=564
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-04	5	0205-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YDY 4x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=36
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						0		0

[POZYCJA]
id=400
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=377
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=377	1	377						0		0

[POZYCJA]
id=528
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-02	5	0205-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 5x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						0		0

[POZYCJA]
id=644
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - FTP kat. 6A
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=116
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=116	1	116						0		0

[POZYCJA]
id=645
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YTDY 6x0,5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=138
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=138	1	138						0		0

[POZYCJA]
id=646
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YTDY 8x0,5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						0		0

[POZYCJA]
id=566
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YKY 3x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						0		0

[POZYCJA]
id=529
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-01	5	0715-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - YKY 5x10mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[POZYCJA]
id=539
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-02	5	0701-02		1
mpn=_1211
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=17.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=17.6	1	17,6						0		0

[POZYCJA]
id=538
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
mpn=_1211
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=55
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55						0		0

[POZYCJA]
id=540
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
mpn=_1211
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=55
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55						0		0

[POZYCJA]
id=497
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-02	5	0713-02		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 5x10mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						0		0

[POZYCJA]
id=551
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 3x2,5mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[POZYCJA]
id=537
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
mpn=_1211
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=55
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55						0		0

[POZYCJA]
id=536
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02	5	0702-02		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=13.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=13.2	1	13,2						0		0

[ELEMENT 1]
na=Montaż opraw oświetleniowych
wa=0
kn=0	0	0
id=131
nu=4
wn=			

[POZYCJA]
id=619
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - Oprawa "A" 40W 4400lm 4000K LED n/t
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=10
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[POZYCJA]
id=620
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W - Oprawa - "B" - 18W 2200lm 4000K LED IP65
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[POZYCJA]
id=622
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W - Oprawa - "B1" - 28W 3900lm 4000K LED IP65
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[POZYCJA]
id=621
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa - Oprawa awaryjna n/t SE O AT 3W 1h LED z certyfikatem CNBOP
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[ELEMENT 1]
na=Montaż osprzętu
wa=0
kn=0	0	0
id=120
nu=5
wn=			

[POZYCJA]
id=410
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-02	5	0301-02		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[POZYCJA]
id=411
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=54
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54						0		0

[POZYCJA]
id=412
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=54
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54						0		0

[POZYCJA]
id=255
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[POZYCJA]
id=514
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		1
mpn=_1211
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=424
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=_1211
na=Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - schodowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[POZYCJA]
id=543
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-01	5	0307-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - Przycisk "Dzwonek" IP44
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=254
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-01	5	0307-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - 1-bieg.
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[POZYCJA]
id=417
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[POZYCJA]
id=544
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=32
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						0		0

[POZYCJA]
id=237
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0410-02	5	0410-02		1
mpn=_1211
na=Wentylatory ścienne łazienkowe ze zwłoką czasową i higrostatem
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=513
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Dzwonek elektryczny 230V
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=615
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Grzejnik elektryczny 500W, IP44, wiszący z termostatem elektronicznym
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[POZYCJA]
id=616
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Grzejnik elektryczny 1000W, IP44, wiszący z termostatem elektronicznym
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[ELEMENT 1]
na=Instalacje teletechniczne
wa=0
kn=0	0	0
id=635
nu=6
wn=			

[POZYCJA]
id=639
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-04	5	0404-04		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Szafa 19" 9U z wyposażenie zgodnie z dokumentacja techniczną (listwa zasilająca, panel wentylacyjny, organizer kablowy, panel krosowy 24xRJ45 kat. 6A FTP, switch 24 10/100/1000 )
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=641
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - 2xRJ45 kat. 6A FTP
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[POZYCJA]
id=643
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0119-02	AT-15	0119-02		1
mpn=1211
na=Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej - kabel krosowy 1m FTP 6A
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[POZYCJA]
id=624
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0101-05	AL-01	0101-05		1
mpn=_1211
na=Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych - Centrala alarmowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=625
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0114-02	AL-01	0114-02		1
mpn=_1211
na=Montaż obudowy o wielkości do 3 HE - Obudowa metalowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=626
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-01	AL-01	0112-01		1
mpn=_1211
na=Montaż zasilacza do 12 V DC/6.5 W - Transformator 18V AC 60VA
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=627
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0109-02	AL-01	0109-02		1
mpn=_1211
na=Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah - Akumulator 12V/24Ah
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=628
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0111-02	AL-01	0111-02		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów obsługowych - pulpit obsługowy (konsola) z wyświetlaczem LCD - Manipulator LCD
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=629
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0106-02	AL-01	0106-02		1
mpn=_1211
na=Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta nadajnika/odbiornika sygnałów (monitoringu) - moduł GSM + Antena
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=637
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0104-01	AL-01	0104-01		1
mpn=_1211
na=Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta adresowa do 8 adresów - Ekspander 8 wejść
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=630
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-01	AL-01	0201-01		1
mpn=_1211
na=Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni - Czujka ruchu
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[POZYCJA]
id=636
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0206-06	AL-01	0206-06		1
mpn=_1211
na=Montaż czujki specjalnej - zalania wodą
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[POZYCJA]
id=631
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-01	AL-01	0108-01		1
mpn=_1211
na=Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego - Sygnalizator wewnętrzny
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=632
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-01	AL-01	0108-01		1
mpn=_1211
na=Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego - Sygnalizator zewnętrzny
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=633
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0603-06	AL-01	0603-06		1
mpn=1211
na=Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 48 adresów
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=lin.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=634
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-02	AL-01	0604-02		1
mpn=1211
na=Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementów liniowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja uziemiajaca i odgromowa
wa=0
kn=0	0	0
id=98
nu=7
wn=			

[POZYCJA]
id=107
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0605-05	5	0605-05		1
mpn=_1211
na=Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III  - bednarka FeZn 30x4mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=110
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						0		0

[POZYCJA]
id=193
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-02	5	0602-02		1
mpn=1211
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno - bednarka FeZn 25x4mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[POZYCJA]
id=119
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg1310- GSW - szyna wyrównawcza
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=373
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0613-01	5	0613-01		1
na=Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 30 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[POZYCJA]
id=441
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0101-07	5	0101-07		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton1310 - Rura odgromowa
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						0		0

[POZYCJA]
id=108
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0202-02	5	0202-02		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w gotowych korytkach - LgY 6mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						0		0

[POZYCJA]
id=613
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-04	5	0206-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe - LgY 16mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[POZYCJA]
id=109
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1204-01	5	1204-01		1
mpn=1211
na=Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[POZYCJA]
id=110
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-03	5	1203-03		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=10
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[POZYCJA]
id=360
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-09	5	1207-09		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[POZYCJA]
id=362
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-07	5	0201-07		1
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 50 mm2 wciągane do rur1310 - Drut Fe/Zn 8mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						0		0

[POZYCJA]
id=364
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-01	5	0601-01		1
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych - Drut Fe/Zn fi 8m na wspornikach
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=84
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=84	1	84						0		0

[POZYCJA]
id=370
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0615-01	5	0615-01		1
mpn=1211
na=Iglite typu IO-2.5 montowane na żerdzi, wieży stalowej w pozycji leżącej1310 - Maszt odgromowy 1m
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=365
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-01	5	0612-01		1
na=Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[POZYCJA]
id=366
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-03	5	0612-03		1
na=Złącza naprężające w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu - złącze do blachy
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[POZYCJA]
id=367
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-03	5	0612-03		1
na=Złącza naprężające w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu - złącze krzyżowe
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						0		0

[POZYCJA]
id=542
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0611-01	5	0611-01		1
mpn=1211
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[POZYCJA]
id=369
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-05	5	0404-05		1
na=Obudowy o powierzchni do 0.1 m21310 - obudowy zlącz kontrolnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[POZYCJA]
id=618
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-06	5	0612-06		1
na=Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[POZYCJA]
id=444
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0606-05	5	0606-05		1
mpn=1211
na=Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=560
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0606-06	5	0606-06		1
mpn=1211
na=Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[ELEMENT 1]
na=Montaż instalacji fotowoltaicznej
wa=0
kn=0	0	0
id=601
nu=8
wn=			

[POZYCJA]
id=602
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-11	5	1101-11		1
mpn=1211
na=Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 18 kg - do 4 mocowań - konstrukcje wsporcze pod panele
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						0		0

[POZYCJA]
id=603
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-04	5	0406-04		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - Panele fotowoltaiczne 390W
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[POZYCJA]
id=604
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-03	5	0406-03		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - Inwerter 5kW 3-f
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=614
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-04	5	0206-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe - przewód solarny 4mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						0		0

[POZYCJA]
id=605
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - Rozdzielnica SZM - wyposażona zgodnie ze schematem E-9
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[ELEMENT 1]
na=Pomiary
wa=0
kn=0	0	0
id=38
nu=9
wn=			

[POZYCJA]
id=52
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=20
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[POZYCJA]
id=208
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=2
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=541
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-04	5	1302-04		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=1
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=561
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-02	5	1302-02		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=1
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=53
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=207
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=7
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[POZYCJA]
id=40
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=562
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-02	5	1304-02		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[POZYCJA]
id=259
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-03	5	1304-03		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=520
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-04	5	1304-04		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[POZYCJA]
id=261
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=43
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-06	5	1304-06		1
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=63
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=63	1	63						0		0

[POZYCJA]
id=482
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02	9	1201-02		1
mpn=1211
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=9
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[POZYCJA]
id=483
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-03	9	1201-03		1
mpn=1211
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
op=0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=99
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=99	1	99						0		0

