[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=4
pr=KOSZT_KD 8.1.27
nan=Remont budynku świetlicy wiejskiej - projekt zamienny - roboty budowlane  CPV 45000000-7
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT	
own=1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
opn=2	0	2	1	1	0	2	8	1	0	0	0	0
prn=2	2	2	2	2	2
na=Koszty pośr. i zakupu	Zysk
wan=zł

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI
dt=2021-09-10
ni=Nadleśnictwo Dojlidy
ai=Al. 1000-lecia Państwa Polskiego,  15-001 Białystok
nb=Remont budynku świetlicy wiejskiej - projekt zamienny - roboty budowlane  CPV 45000000-7
ab=Krasny Las, działka nr ewid. gr. 31/1, obręb ewid. Sobolewo, jedn. ewid. Supraśl
p1s=Podstawa opracowania - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004 r.
p2s=Kosztorys wg. cennika Sekocenbud  III kw. 2021 r. i cen rynkowych
p3s=Kosztorys cena netto - bez podatku VAT
p4s=
p5s=
cpv=45000000-7	Roboty budowlane
cpv=45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
cpv=45111300-1	Roboty rozbiórkowe
cpv=45233140-2	Roboty drogowe
cpv=45261100-5	Wykonywanie konstrukcji dachowych
cpv=45261210-9	Wykonywanie pokryć dachowych
cpv=45262310-7	Zbrojenie
cpv=45262311-4	Betonowanie konstrukcji
cpv=45262520-2	Roboty murowe
cpv=45320000-6	Roboty izolacyjne
cpv=45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń
cpv=45410000-4	Tynkowanie
cpv=45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
cpv=45421160-3	Instalowanie wyrobów metalowych
cpv=45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
cpv=45442100-8	Roboty malarskie
cpv=45443000-4	Roboty elewacyjne

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
nc=1

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
nc=1

[RMS ZEST 1]
ty=M	0
na=asfaltowo-kauczukowa emulsja na bazie wody - dysperbit
id=2302099	2
jm=kg	033
il=232.6200

[RMS ZEST 2]
ty=M	0
na=bale 76 mm liściaste nieobrzynane kl.3
id=2619999	2
jm=m3	060
il=0.0100

[RMS ZEST 3]
ty=M	0
na=bale iglaste obrz.nas.wym. kl.2 50-100mm
id=2640110	2
jm=m3	060
il=0.1800

[RMS ZEST 4]
ty=M	0
na=bale iglaste obrzynane wym. kl.3 50-100mm
id=2600220	2
jm=m3	060
il=0.2700

[RMS ZEST 5]
ty=M	0
na=balustrady stalowe zew. ze stali nierdzewnej polerowanej,
id=1320099	2
jm=kg	033
il=71.4000

[RMS ZEST 6]
ty=M	0
na=Beton zwykły  C16/20 (B-20)
id=2370606	2
jm=m3	060
il=19.8500

[RMS ZEST 7]
ty=M	0
na=Beton zwykły C12/15 (B-15)
id=2370604	2
jm=m3	060
il=15.3800

[RMS ZEST 8]
ty=M	0
na=Beton zwykły C20/25 (B-25)
id=2370606	2
jm=m3	060
il=22.4200

[RMS ZEST 9]
ty=M	0
na=Beton zwykły C8/10 (B-10)
id=2370602	2
jm=m3	060
il=3.6500

[RMS ZEST 10]
ty=M	0
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) z dodatk.mrozoodpor.i wodosz
id=2370606	2
jm=m3	060
il=17.6200

[RMS ZEST 12]
ty=M	0
na=blacha płaska powlekana
id=1120799	2
jm=m2	050
il=3.0600

[RMS ZEST 13]
ty=M	0
na=blacha płaska powlekana gr. 0,8
id=1120799	2
jm=m2	050
il=22.5600

[RMS ZEST 14]
ty=M	0
na=blacha stal.ocynk.płaska powlekana gr.0.55 mm
id=1120402	2
jm=kg	033
il=93.3200

[RMS ZEST 15]
ty=M	0
na=bloczki betonowe 38x25x14 cm
id=2200450	2
jm=szt	020
il=658.8500

[RMS ZEST 16]
ty=M	0
na=bloczki wap.-piask.drążone 25x12x22 cm
id=1810130	2
jm=szt	020
il=5726.0600

[RMS ZEST 17]
ty=M	0
na=blokada łazienkowa
id=	2
jm=szt	020
il=2.5000

[RMS ZEST 18]
ty=M	0
na=Brama przesuwna stalowa- system.wys. 150 cm i rozpięt. 400 cm z podziałem poziom
id=1322299	2
jm=kpl	090
il=1.0000

[RMS ZEST 19]
ty=M	0
na=Cegła budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm kl. 35, pełna
id=1800002	2
jm=szt.	020
il=583.9000

[RMS ZEST 20]
ty=M	0
na=Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 15
id=1800999	2
jm=szt	020
il=489.1800

[RMS ZEST 21]
ty=M	0
na=cegła wap.-piask. 25x12x10.4 cm
id=1810020	2
jm=szt	020
il=1655.5600

[RMS ZEST 22]
ty=M	0
na=cement portlan.25 z dodatkami
id=1701100	2
jm=t	034
il=0.0200

[RMS ZEST 23]
ty=M	0
na=cement portlan.35 bez dodatków
id=1700310	2
jm=t	034
il=1.4500

[RMS ZEST 24]
ty=M	0
na=cement portlan.35 bez dodatków (kg)
id=1700310	2
jm=kg	033
il=17.7600

[RMS ZEST 25]
ty=M	0
na=cement portlan.35 z dodatkami
id=1701110	2
jm=t	034
il=0.1700

[RMS ZEST 26]
ty=M	0
na=CERESIT CN 72 - sucha mieszanka
id=	2
jm=kg	033
il=554.8500

[RMS ZEST 27]
ty=M	0
na=ćwierćwałki
id=2762720	2
jm=m	040
il=43.9400

[RMS ZEST 28]
ty=M	0
na=dachówka cer.zakład.ciągn.41.0x22.0cm
id=1820030	2
jm=szt	020
il=2636.8300

[RMS ZEST 29]
ty=M	0
na=daszek ogrodzeniowy betonowy wymiar 28x50 /cm/ gr. 5 cm
id=	2
jm=szt	020
il=51.5300

[RMS ZEST 30]
ty=M	0
na=deski igl.nasyc.obrz. kl.2 25 mm
id=2640611	2
jm=m3	060
il=6.6700

[RMS ZEST 31]
ty=M	0
na=deski igl.nasyc.obrz. kl.3 25 mm
id=2640621	2
jm=m3	060
il=0.0600

[RMS ZEST 32]
ty=M	0
na=deski igl.nasyc.obrz.wym..impreg.i strugane  kl.2 25 mm
id=2640799	2
jm=m3	060
il=0.1200

[RMS ZEST 33]
ty=M	0
na=deski igl.obrz. kl.2 25 mm
id=2600611	2
jm=m3	060
il=0.0300

[RMS ZEST 34]
ty=M	0
na=deski igl.obrz. kl.3 25 mm
id=2600621	2
jm=m3	060
il=1.7400

[RMS ZEST 35]
ty=M	0
na=deski igl.obrz. kl.3 28-45 mm
id=2600622	2
jm=m3	060
il=0.0300

[RMS ZEST 36]
ty=M	0
na=deski igl.obrz. kl.3 38 mm
id=2600622	2
jm=m3	060
il=0.5100

[RMS ZEST 38]
ty=M	0
na=domofon
id=	2
jm=szt	020
il=1.0000

[RMS ZEST 39]
ty=M	0
na=drewno na stemple igl.okrągłe kor.
id=3950010	2
jm=m3	060
il=0.2000

[RMS ZEST 40]
ty=M	0
na=drewno opałowe
id=3950300	2
jm=kg	033
il=107.6600

[RMS ZEST 41]
ty=M	0
na=drut stalowy okr.miękki #3mm
id=1122223	2
jm=kg	033
il=2.2200

[RMS ZEST 42]
ty=M	0
na=Drzwi wew. nieociepl.typ DW-ŁAZ-1 pełne o wymiarch 110x210 /cm/
id=2710250	2
jm=m2	050
il=4.6200

[RMS ZEST 43]
ty=M	0
na=Drzwi wew. typ DW-2(3) .nieocieplone o wymiarach 110x210 /cm/
id=2710299	2
jm=m2	050
il=13.8600

[RMS ZEST 44]
ty=M	0
na=Drzwi wew.wejść.typ DW-1 drew.,nieociepl. o wymiarach 140x210 /cm/, naśw.przeszk
id=1564999	2
jm=m2	050
il=2.9400

[RMS ZEST 45]
ty=M	0
na=Drzwi zew.wejść.typ DZ-3 drew.,.ociepl. o wymiarach 140x210 /cm/, naśw.przeszkl.
id=1564999	2
jm=m2	050
il=2.9400

[RMS ZEST 46]
ty=M	0
na=dyble stalowe
id=1349999	2
jm=szt	020
il=103.5000

[RMS ZEST 47]
ty=M	0
na=EVI - sucha mieszanka
id=	2
jm=kg	033
il=531.0200

[RMS ZEST 48]
ty=M	0
na=Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych
id=1513999	2
jm=dm3	066
il=97.2900

[RMS ZEST 49]
ty=M	0
na=farba olejna do gruntowania ogóln.stosow.
id=1510210	2
jm=dm3	066
il=0.3800

[RMS ZEST 50]
ty=M	0
na=farba olejna nawierzch.
id=1510199	2
jm=dm3	066
il=5.9400

[RMS ZEST 51]
ty=M	0
na=farba sucha naturalna - ziemna
id=1500150	2
jm=kg	033
il=0.0800

[RMS ZEST 52]
ty=M	0
na=Farba zew. do betonu
id=1502122	2
jm=dm3	066
il=19.7500

[RMS ZEST 53]
ty=M	0
na=folia kubełkowa
id=1560340	2
jm=m2	050
il=36.4300

[RMS ZEST 54]
ty=M	0
na=Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm
id=1560303	2
jm=m2	050
il=15.3800

[RMS ZEST 55]
ty=M	0
na=Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm
id=1560312	2
jm=m2	050
il=248.6900

[RMS ZEST 56]
ty=M	0
na=folia polietylen. izolac. 0.2 mm
id=1560311	2
jm=m2	050
il=176.8300

[RMS ZEST 57]
ty=M	0
na=Folia polietylenowa zbrojona dachowa
id=1560370	2
jm=m2	050
il=195.5900

[RMS ZEST 58]
ty=M	0
na=Furtka stalowa- system.wys. 150 cm i szer.120 cm z podziałem poziom
id=1322299	2
jm=kpl	090
il=1.0000

[RMS ZEST 59]
ty=M	0
na=gaz propan-butan
id=1020100	2
jm=kg	033
il=4.0400

[RMS ZEST 60]
ty=M	0
na=gąsiory ceramiczne GB1 36.5x22.4x11.2
id=1821030	2
jm=szt	020
il=61.0300

[RMS ZEST 62]
ty=M	0
na=gips budowlany szpachlowy (kg)
id=1740110	2
jm=kg	033
il=594.7800

[RMS ZEST 63]
ty=M	0
na=gips budowlany zwykły (kg)
id=1740100	2
jm=kg	033
il=356.8700

[RMS ZEST 64]
ty=M	0
na=grunt uniwersalny
id=2385099	2
jm=kg	033
il=42.9900

[RMS ZEST 65]
ty=M	0
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=1332000	2
jm=kg	033
il=113.0700

[RMS ZEST 66]
ty=M	0
na=gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
id=1332100	2
jm=kg	033
il=1.4400

[RMS ZEST 67]
ty=M	0
na=gwoździe stolarskie
id=1332400	2
jm=kg	033
il=0.2100

[RMS ZEST 68]
ty=M	0
na=haki i klamry do rusztowań drewnianych
id=1349310	2
jm=kg	033
il=1.7700

[RMS ZEST 69]
ty=M	0
na=kausze stalowe ocynkowane
id=7839999	2
jm=szt	020
il=75.0000

[RMS ZEST 70]
ty=M	0
na=klamka
id=	2
jm=kpl	090
il=2.5000

[RMS ZEST 71]
ty=M	0
na=kołki
id=8990499	2
jm=szt	020
il=44.7600

[RMS ZEST 72]
ty=M	0
na=kołki rozporowe z wkrętami
id=3990400	2
jm=kpl	090
il=123.2200

[RMS ZEST 77]
ty=M	0
na=kostka brukowa bet.gr.6cm szara
id=2222001	2
jm=m2	050
il=70.5000

[RMS ZEST 78]
ty=M	0
na=kostka brukowa bet.gr.8cm szara
id=2222011	2
jm=m2	050
il=126.7000

[RMS ZEST 79]
ty=M	0
na=kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5mm
id=1121000	2
jm=kg	033
il=14.7000

[RMS ZEST 80]
ty=M	0
na=kratka wentylacyjna drzwiowa o min. powierzchni 0,022 m2
id=	2
jm=szt	020
il=2.5000

[RMS ZEST 81]
ty=M	0
na=Kratka wentylacyjna z blachy stalowej lakierowana 14x14 cm, z żaluzją
id=1351711	2
jm=szt.	020
il=5.0000

[RMS ZEST 82]
ty=M	0
na=krawędziaki igl.nas.wym.kl.2 (belki)
id=2641810	2
jm=m3	060
il=5.1100

[RMS ZEST 83]
ty=M	0
na=Krawężnik drogowy betonowy prostokątny ścięty - 100x30x15 cm, szary
id=2223041	2
jm=m	040
il=44.9800

[RMS ZEST 84]
ty=M	0
na=kształka klinkierowa typ OW2 NP 25x12x6,5 cm
id=1800002	2
jm=szt	020
il=103.6000

[RMS ZEST 85]
ty=M	0
na=lakier asfaltowy
id=1514099	2
jm=dm3	066
il=0.5400

[RMS ZEST 86]
ty=M	0
na=lepik asfalt.bez wypełniaczy stos.na gorąco
id=2300100	2
jm=kg	033
il=61.2700

[RMS ZEST 87]
ty=M	0
na=lina stalowa jednozwita oc.T1x19 #5mm
id=1331209	2
jm=m	040
il=28.2000

[RMS ZEST 88]
ty=M	0
na=lina stalowa jednozwita oc.T1x19 #6.3mm
id=1331212	2
jm=m	040
il=422.3900

[RMS ZEST 89]
ty=M	0
na=listwa początkowa aluminiowa, gr. 0,7 mm, szer. 5 cm, dł. 200 cm
id=1318399	2
jm=szt	020
il=21.4200

[RMS ZEST 90]
ty=M	0
na=łaty igl.nasycone kl.2 38x50mm
id=2642010	2
jm=m3	060
il=2.4400

[RMS ZEST 91]
ty=M	0
na=łączniki do mocowania izolacji termicznej
id=8990499	2
jm=szt	020
il=1073.9600

[RMS ZEST 92]
ty=M	0
na=masa asfaltowa zalewowa
id=2301100	2
jm=kg	033
il=4.8400

[RMS ZEST 93]
ty=M	0
na=masa tynkarska mozaikowa
id=2380399	2
jm=kg	033
il=203.7200

[RMS ZEST 94]
ty=M	0
na=masa tynkarska silkon
id=2380350	2
jm=kg	033
il=429.8300

[RMS ZEST 95]
ty=M	0
na=maty trzcinowe
id=2790299	2
jm=m2	050
il=1.0300

[RMS ZEST 97]
ty=M	0
na=narożniki ochronne ze stali kątowej
id=1360000	2
jm=szt	020
il=7.2600

[RMS ZEST 98]
ty=M	0
na=nawiewnik higrosterowany
id=	2
jm=szt	020
il=8.0000

[RMS ZEST 100]
ty=M	0
na=obrzeża trawnikowe betonowe 100x20x6cm
id=2223520	2
jm=m	040
il=28.9300

[RMS ZEST 101]
ty=M	0
na=okna dwudzielne drewniane  typ OK2 o wymiarach  150x150 /cm/
id=1564999	2
jm=m2	050
il=6.7500

[RMS ZEST 102]
ty=M	0
na=Okna jednodzielne drewniane typ OK1 o wymiarach  60x150 /cm
id=2740499	2
jm=m2	050
il=4.5000

[RMS ZEST 103]
ty=M	0
na=opłata wysypiska
id=	2
jm=m3	060
il=20.2900

[RMS ZEST 104]
ty=M	0
na=palisady o wymiarach  10x10x45 cm - podstopień
id=3951099	2
jm=szt	020
il=34.0000

[RMS ZEST 105]
ty=M	0
na=palisady o wymiarach  10x10x60/cm - podstopień
id=3951099	2
jm=szt	   
il=34.0000

[RMS ZEST 106]
ty=M	0
na=papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
id=2304100	2
jm=m2	050
il=13.1000

[RMS ZEST 107]
ty=M	0
na=papa polimerowo asfaltowa zgrzewalna
id=2304199	2
jm=m2	050
il=46.3200

[RMS ZEST 108]
ty=M	0
na=Parapet wewn. konglomerat grubości 2 cm., dług. 70 cm
id=1941099	2
jm=m	040
il=3.5000

[RMS ZEST 109]
ty=M	0
na=Parapet wewn. konglomerat grubości 2 cm., dług..160 cm
id=	2
jm=m	040
il=4.8000

[RMS ZEST 110]
ty=M	0
na=pianka poliuretanowa
id=1478500	2
jm=kg	033
il=0.6700

[RMS ZEST 111]
ty=M	0
na=piasek
id=1601799	2
jm=m3	060
il=1.6400

[RMS ZEST 112]
ty=M	0
na=piasek do betonów zwykłych
id=1601899	2
jm=m3	060
il=15.3700

[RMS ZEST 113]
ty=M	0
na=piasek do nawierzchni drogowych
id=1601799	2
jm=m3	060
il=2.8300

[RMS ZEST 114]
ty=M	0
na=piasek do zapraw
id=1602099	2
jm=m3	060
il=0.0900

[RMS ZEST 116]
ty=M	0
na=płyta  grub. 12 cm  z pianki polistyrenowej
id=1561099	2
jm=m2	050
il=46.4000

[RMS ZEST 117]
ty=M	0
na=płyta styropian. EPS 100-038  grub. 10 cm
id=1561099	2
jm=m2	050
il=72.5300

[RMS ZEST 118]
ty=M	0
na=płyta z wełny min.miękka gr. 20 cm
id=2310000	2
jm=m2	050
il=37.7100

[RMS ZEST 119]
ty=M	0
na=płyta z wełny min.miękka gr. 8 cm
id=2310000	2
jm=m2	050
il=15.7100

[RMS ZEST 120]
ty=M	0
na=Płytki gresowe nieszkliwione satyn.30x30cm
id=	2
jm=m2	050
il=79.5200

[RMS ZEST 121]
ty=M	0
na=płytki klinkierowe 25x6x1.4 cm
id=1840299	2
jm=m2	050
il=10.0300

[RMS ZEST 122]
ty=M	0
na=płytki ścienne fajansowe szkliwione
id=2530099	2
jm=m2	050
il=36.3900

[RMS ZEST 123]
ty=M	0
na=płyty ruszt.pomostowe komunikacyjne długie
id=2791210	2
jm=m2	050
il=0.0600

[RMS ZEST 124]
ty=M	0
na=płyty ruszt.pomostowe komunikacyjne krót.
id=2791220	2
jm=m2	050
il=0.0300

[RMS ZEST 125]
ty=M	0
na=płyty ruszt.pomostowe robocze
id=2791199	2
jm=m2	050
il=2.0800

[RMS ZEST 126]
ty=M	0
na=Płyty z weł.min. gr.100 mm
id=2310000	2
jm=m2	050
il=77.3600

[RMS ZEST 127]
ty=M	0
na=Płyty z weł.min.gr.150 mm
id=2310000	2
jm=m2	050
il=77.3600

[RMS ZEST 128]
ty=M	0
na=płyty z wełny mineralnej  do dociepleń gr.20 cm
id=2310599	2
jm=m2	050
il=164.5800

[RMS ZEST 129]
ty=M	0
na=płyty z wełny mineralnej  do dociepleń gr.5 cm
id=2310499	2
jm=m2	050
il=11.4300

[RMS ZEST 130]
ty=M	0
na=polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)
id=	2
jm=kg	033
il=28.1000

[RMS ZEST 132]
ty=M	0
na=pospółka do betonów zwykłych
id=1602199	2
jm=m3	060
il=29.0800

[RMS ZEST 133]
ty=M	0
na=pospółka do nawierzchni drogowych
id=1602299	2
jm=m3	060
il=1.4000

[RMS ZEST 134]
ty=M	0
na=pręty stal.gład.okr.do zbroj.bet. fi 10 mm
id=1101310	2
jm=t	034
il=0.4000

[RMS ZEST 135]
ty=M	0
na=pręty stal.gład.okr.do zbroj.bet.# 6 mm
id=1101300	2
jm=t	034
il=0.2100

[RMS ZEST 136]
ty=M	0
na=pręty stal.gład.okr.do zbroj.bet.# 8-14mm,
id=1101310	2
jm=t	034
il=0.0700

[RMS ZEST 137]
ty=M	0
na=pręty stal.żebr.okr.do zbroj.bet.#12mm
id=1101599	2
jm=t	034
il=2.0400

[RMS ZEST 138]
ty=M	0
na=profil narożnikowy z PCW o dł. 250 cm z wtopioną siatką z włókna szklanego 10x15
id=1566099	2
jm=szt	020
il=8.4200

[RMS ZEST 141]
ty=M	0
na=Przęsła stalowe- systemowe wys. 95 cm  i rozpięt. 250 cm z podziałem poziomym.
id=1322299	2
jm=kpl	090
il=8.0000

[RMS ZEST 142]
ty=M	0
na=przyjęcie gruzu na wysypisko
id=	2
jm=m3	   
il=0.7200

[RMS ZEST 143]
ty=M	0
na=pustak betonowy o wymiarach 20x50 cm, pustak ogrodzenia
id=1620199	2
jm=szt	020
il=100.0500

[RMS ZEST 144]
ty=M	0
na=pustaki betonowe wentylacyjne dwukanałowe wymiar 36x24/cm/ i wys. 24 cm
id=2209999	2
jm=szt	020
il=101.0800

[RMS ZEST 146]
ty=M	0
na=roztwór asfaltowy do grunt.
id=2301500	2
jm=kg	033
il=11.5900

[RMS ZEST 151]
ty=M	0
na=siatka ogrodz.z drutu stal.ocynk.#2,8mm/135,38*1,50=203,10 m2
id=1336030	2
jm=m2	050
il=203.1300

[RMS ZEST 152]
ty=M	0
na=siatka z włókna szklanego
id=3900630	2
jm=m2	050
il=223.1100

[RMS ZEST 153]
ty=M	0
na=sklejka wodoodporna grub.22 mm
id=2670999	2
jm=m3	060
il=0.1100

[RMS ZEST 154]
ty=M	0
na=skrzynka elektryczna EI o wymiarach 60x80 cm
id=	2
jm=szt	020
il=1.0000

[RMS ZEST 155]
ty=M	0
na=skrzynka pocztowa
id=	2
jm=szt	020
il=1.0000

[RMS ZEST 156]
ty=M	0
na=słupki fi 60 mm/6,82 kg*64szt.*2,40 m=1048 kg
id=1323800	2
jm=kg	033
il=1048.0000

[RMS ZEST 157]
ty=M	0
na=spoiwo cynowo-ołowiane LC 60
id=1200250	2
jm=kg	033
il=1.0100

[RMS ZEST 158]
ty=M	0
na=ściągi stal.oc.z gwint.lew.i praw.M16-A/0.63
id=1344499	2
jm=szt	020
il=18.7200

[RMS ZEST 159]
ty=M	0
na=Środek impreg-grzybobój.solny FOBOS M-4
id=1412299	2
jm=kg	033
il=2.4600

[RMS ZEST 161]
ty=M	0
na=środki antyadhezyjne
id=1412599	2
jm=kg	033
il=7.8600

[RMS ZEST 162]
ty=M	0
na=śruby kotwiące
id=1343399	2
jm=szt	020
il=5.0000

[RMS ZEST 163]
ty=M	0
na=śruby stal.z nakrętkami i podkładkami
id=6809999	2
jm=kg	033
il=22.7000

[RMS ZEST 164]
ty=M	0
na=śruby stal.ZGR z nakrętkami i podkł. M-8x50
id=6801502	2
jm=kg	033
il=1.5000

[RMS ZEST 165]
ty=M	0
na=tłuczeń kamienny niesortowany
id=1600580	2
jm=t	034
il=39.3300

[RMS ZEST 166]
ty=M	0
na=uchwyty do rur spustowych ocynk.
id=1353199	2
jm=kpl	090
il=5.9400

[RMS ZEST 167]
ty=M	0
na=uchwyty do rynien dachowych ocynk.
id=1353099	2
jm=kpl	090
il=57.5000

[RMS ZEST 168]
ty=M	0
na=uszczelki gum.przew.went.kołowych
id=6582299	2
jm=szt	020
il=6.2400

[RMS ZEST 170]
ty=M	0
na=wapno hydratyzowane (suchogaszone)
id=1720299	2
jm=kg	033
il=9.8400

[RMS ZEST 172]
ty=M	0
na=wkręty stal.samogwint.do blach
id=1346399	2
jm=szt	020
il=358.2800

[RMS ZEST 173]
ty=M	0
na=woda
id=3930099	2
jm=m3	060
il=11.7500

[RMS ZEST 174]
ty=M	0
na=wsporniki stal.do ław kominiarskich
id=1360300	2
jm=kg	033
il=5.7100

[RMS ZEST 176]
ty=M	0
na=wycieraczka wew. alum.. z wkładem szczotkowym  o wymiarach 100x150 /cm
id=1369999	2
jm=szt	020
il=1.0000

[RMS ZEST 177]
ty=M	0
na=wycieraczka zew. alum. stal. z wkładem gumowym o wymiarach 100x150 /cm/
id=1369999	2
jm=szt	020
il=1.0000

[RMS ZEST 178]
ty=M	0
na=Wyłaz na poddasze nieużytkowe o wymiarach 80x100 cm, ze schodami składanymi.
id=	2
jm=szt	020
il=1.0000

[RMS ZEST 179]
ty=M	0
na=wywietrzak dachowy fi 315 mm kpl.
id=6524100	2
jm=szt.	020
il=6.0000

[RMS ZEST 180]
ty=M	0
na=wzmocnienie pod blokadą
id=	2
jm=szt	020
il=2.5000

[RMS ZEST 181]
ty=M	0
na=zapr.klej.sucha do płyt ceram.
id=1554204	2
jm=kg	033
il=608.9200

[RMS ZEST 182]
ty=M	0
na=zaprawa cementowa M12 (m. 80)
id=2380824	2
jm=m3	060
il=5.2000

[RMS ZEST 183]
ty=M	0
na=zaprawa cementowa na białym cem.M12 (m. 80
id=2380844	2
jm=m3	060
il=0.0100

[RMS ZEST 184]
ty=M	0
na=Zaprawa cementowo-wapienna M-2
id=2380813	2
jm=m3	060
il=4.9700

[RMS ZEST 185]
ty=M	0
na=Zaprawa cementowo-wapienna M-7
id=2380815	2
jm=m3	060
il=1.0700

[RMS ZEST 186]
ty=M	0
na=zaprawa cementowo-wapienna M2 (m. 15)
id=2380813	2
jm=m3	060
il=1.2000

[RMS ZEST 187]
ty=M	0
na=zaprawa cementowo-wapienna M7 (m. 50)
id=2380815	2
jm=m3	060
il=8.7800

[RMS ZEST 188]
ty=M	0
na=zaprawa do spoinowania płytek ceramicznych
id=2380699	2
jm=kg	033
il=38.0600

[RMS ZEST 189]
ty=M	0
na=zaprawa klejąca do klejenia płytek /mrozoodporna/
id=1550510	2
jm=kg	033
il=43.0400

[RMS ZEST 190]
ty=M	0
na=zaprawa klejowa do dociepleń uniwersalna ( styropian , wełna)
id=1554099	2
jm=kg	033
il=1833.9000

[RMS ZEST 191]
ty=M	0
na=zaprawa klejowa do pustaków beto.( klej poliuretan-tuba 290 ml, zużycie 15 szt.)
id=2380825	2
jm=dm3	066
il=5.8300

[RMS ZEST 192]
ty=M	0
na=zaprawa spoinująca pł. klinkirowe /mrozoodporna/
id=1550520	2
jm=kg	033
il=44.1200

[RMS ZEST 193]
ty=M	0
na=zaprawa wapienna M 0.6 (m. 4)
id=2380802	2
jm=m3	060
il=1.3900

[RMS ZEST 145]
ty=R	0
na=Robocizna
id=0000001	2
jm=r-g	149
il=4688.5300

[RMS ZEST 11]
ty=S	0
na=betoniarka 250 dm3
id=0043210	2
jm=m-g	148
il=0.1500

[RMS ZEST 37]
ty=S	0
na=deskowanie PERI MULTIFLEX kpl.
id=47700	2
jm=m-g	148
il=27.7200

[RMS ZEST 61]
ty=S	0
na=giętarka do prętów - mechaniczna
id=0071212	2
jm=m-g	148
il=12.3300

[RMS ZEST 73]
ty=S	0
na=koparka gąsienicowa 0,25 m3
id=0011161	2
jm=m-g	148
il=2.4100

[RMS ZEST 74]
ty=S	0
na=koparka gąsienicowa 0,60 m3
id=0011163	2
jm=m-g	148
il=4.9100

[RMS ZEST 75]
ty=S	0
na=koparka gąsienicowa 0.25 m3
id=0011161	2
jm=m-g	148
il=6.8200

[RMS ZEST 76]
ty=S	0
na=koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m3
id=0011133	2
jm=m-g	148
il=0.1000

[RMS ZEST 96]
ty=S	0
na=mieszarka do zapraw
id=0046111	2
jm=m-g	148
il=0.4200

[RMS ZEST 99]
ty=S	0
na=nożyce do prętów
id=0071231	2
jm=m-g	148
il=14.8300

[RMS ZEST 115]
ty=S	0
na=piła do cięcia kostki
id=0075200	2
jm=m-g	148
il=4.8000

[RMS ZEST 131]
ty=S	0
na=Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 60 m3/h (1)
id=0044142	2
jm=m-g	148
il=2.0800

[RMS ZEST 139]
ty=S	0
na=prościarka do prętów
id=0071251	2
jm=m-g	148
il=11.0400

[RMS ZEST 140]
ty=S	0
na=przenośnik taśmowy
id=0036112	2
jm=m-g	148
il=42.3500

[RMS ZEST 147]
ty=S	0
na=równiarka samojezdna 74kW (100KM)
id=0011612	2
jm=m-g	148
il=0.3500

[RMS ZEST 148]
ty=S	0
na=rusztowania rurowe
id=0048100	2
jm=m-g	148
il=23.0400

[RMS ZEST 149]
ty=S	0
na=samochód dostawczy do 0.9t
id=0039511	2
jm=m-g	148
il=1.0200

[RMS ZEST 150]
ty=S	0
na=samochód samowyładowczy  do 5t
id=0039811	2
jm=m-g	148
il=20.6700

[RMS ZEST 160]
ty=S	0
na=środek transportowy
id=0039000	2
jm=m-g	148
il=64.5900

[RMS ZEST 169]
ty=S	0
na=walec stat.samojezdny 10t
id=0012113	2
jm=m-g	148
il=4.9000

[RMS ZEST 171]
ty=S	0
na=wibrator powierzchniowy do betonu
id=0045110	2
jm=m-g	148
il=27.9200

[RMS ZEST 175]
ty=S	0
na=wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0.5t
id=0034312	2
jm=m-g	148
il=64.6200

[RMS ZEST 194]
ty=S	0
na=Żuraw okienny przenośny 0,15t
id=0035111	2
jm=m-g	148
il=12.6000

[RMS ZEST 195]
ty=S	0
na=Żuraw samojezdny kołowy 36 t (1)
id=0031231	2
jm=m-g	148
il=1.2100

[RMS ZEST 196]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze(R)
id=0000000	2
jm=%	147

[RMS ZEST 197]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze(M)
id=0000000	2
jm=%	147

[RMS ZEST 198]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze(S)
id=0000000	2
jm=%	147

[ELEMENT 1]
na=budynek biurowy
ops=
nu=1.                  
cpv=45000000-7

[ELEMENT 2]
na=roboty ziemne
ops=
nu=1.1.                
cpv=45111200-0

[POZYCJA]
pd=BC400	KNR	2-01 0218-0200	2-01	0218-02		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład. Koparką o poj. łyżki 0,60m3 w gruncie kat. III.
nu=1
ob=70.7234
jm=m3	60 
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=82,29600	1	(0,60+2*0,60)*(12,30*2+(5,70-2*0,60)*3)*1,20	
wo=82,29600	1	(0,50+2*0,60)*(1,80*2+2,20-0,60*2)*1,20	
wo=82,29600	1	(0,50+2*0,60)*2,10*2*1,20	
wo=82,29600	1	(-1)*(35,76*0,10+12,30+35,48*0,25+1,59*0,38+0,20)	minus fund., śc. fund. i słupy zadaszenia
wo=82,29600	1	(-1)*(12,35*2+6,55*2+1,80*2)*0,80*0,12	minus dociepl. śc. fund. polist. gr. 12 cm

[RMS 145]
nz=0.112700
np=1
iin=0

[RMS 74]
nz=0.035400
np=1
iin=0

[POZYCJA]
pd=KNR 2-01	KNR	2-01 0206-0400	2-01	0206-04		1
na=Roboty ziemne wykonywane koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat.III, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km; do 10 km
nu=2
ob=29.5246
jm=m3	   
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		wg. poz.j.w obj. fund. i dociepl. śc. fund.
wo=0	1	(35,76*0,10+12,30+35,48*0,25+1,59*0,38+0,20)	fund., śc. fund. i słupy zadaszenia
wo=0	1	(12,35*2+6,55*2+1,80*2)*0,80*0,12	dociepl. śc. fund. polist. gr. 12 cm

[RMS 145]
nz=0.162200
np=1
iin=0

[RMS 74]
nz=0.046100
np=1
iin=0

[RMS 150]
nz=0.168100
np=1
iin=0

[POZYCJA]
pd=KNR 2-01	KNR	2-01 0214-0400	2-01	0214-04		1
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km ponad 1km odległości przewozu gruntu kat. III-IV, samochodami samowyładowczymi do 5t po drogach utwardzonych; wsp. x18
nu=3
ob=29.5200
jm=m3	   
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=29,52000	1	29,52	wg. poz.j.w

[RMS 150]
nz=0.015200
np=1
iin=0

[POZYCJA]
pd=KNNR 1	KNNR	1 0318-0100	1	0318-01		1
na=Zasypanie wykopów szerokości 0,8-2,5m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu 1,5m, grunt kat. I-III;
nu=4
ob=70.7200
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=70,72000	1	70,72	wg. wykopu na odkład

[RMS 145]
nz=0.800000
np=1
iin=0

[POZYCJA]
pd=BC400	KNR	2-01 0505-0100	2-01	0505-01		1
na=Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
nu=5
ob=232.5000
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=232,50000	1	(12,35*2+8,75*2+2,15*2)*5,00	

[RMS 145]
nz=0.095500
np=1
iin=0

[ELEMENT 2]
na=fundamenty i ściany podziemia
ops=
nu=1.2.                
cpv=45262311-4

[POZYCJA]
pd=KNR 2-22	KNR	2-22 1001-0100	2-22	1001-01		1
na=Podkłady grubości 10 cm z betonu żwirowego; Beton B10 grub. 10 cm
nu=6
ob=35.7640
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		pod ławę Ł1
wo=0	1	0,70*(12,30*2+5,70*3-0,70)	szer.60 cm, minus poszerzenie na komin
wo=0	1	0,60*(1,80*2+2,20)	szer.50 cm
wo=0	1	1,00*0,80+0,76*0,90	podkład pod kominy
wo=0	1	0,50*2,10*2	podkład pod ławy zadaszenia

[RMS 145]
nz=0.397100
np=1
iin=0

[RMS 9]
nz=0.102000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=BC400	KNR	2-02 0202-0100	2-02	0202-01		1
na=Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do  0,6 m; Beton B25
nu=7
ob=12.3032
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		ława Ł1
wo=0	1	0,60*0,40*(12,30*2+5,70*3-0,70)	szer.60 cm ( minus poszerzenie na komin)
wo=0	1	0,50*0,40*(1,80*2+2,20)	szer.50 cm
wo=0	1	(0,90*0,70+0,66*0,80)*0,40	ława pod kominy wew.
wo=0	1	0,50*0,40*2,10*2	ława pod słupy zadaszenia

[RMS 145]
nz=7.410000
np=1
iin=0

[RMS 8]
nz=1.015000
np=1
iin=0

[RMS 39]
nz=0.004000
np=1
iin=0

[RMS 34]
nz=0.007000
np=1
iin=0

[RMS 36]
nz=0.005000
np=1
iin=0

[RMS 65]
nz=0.530000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.050000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR SEK 02-01	KNR	SEK 0102-0100	SEK	0102-01		1
na=Ściany podziemia z bloczków betonowych 38x25x14 cm - grub. ściany 25 cm na zapr. cement.; ścina fund.
uw=0102-0100
nu=8
ob=35.4800
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0004

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=31,20000	1	(11,95*2+6,05*2+1,50*2)*0,80	śc. zew.
wo=31,20000	1	(6,05-0,70)*0,80	śc. wew.(minus komin)

[RMS 145]
nz=1.560000
np=1
iin=0

[RMS 15]
nz=17.400000
np=1
iin=0

[RMS 182]
nz=0.027000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR SEK 02-01	KNR	SEK 0102-0200	SEK	0102-02		1
na=Ściany podziemia grub. 38cm z bloczków betonowych 38x25x14cm
uw=0102-0200
nu=9
ob=1.5900
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0004

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1,59000	1	(0,70+0,80)*1,06	pod kominy wew.

[RMS 145]
nz=2.090000
np=1
iin=0

[RMS 15]
nz=26.100000
np=1
iin=0

[RMS 182]
nz=0.046000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0208-0400	2-02	0208-04		1
na=Rdzeń żelbetowy R1 prostokątny (pod stropy monolityczne) o wysokości do 4m - stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16;. Beton B25
nu=10
ob=0.0500
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,05000	1	0,25*0,25*0,80*1	szt.1

[RMS 145]
nz=29.670000
np=1
iin=0

[RMS 8]
nz=1.020000
np=1
iin=0

[RMS 34]
nz=0.084000
np=1
iin=0

[RMS 36]
nz=0.090000
np=1
iin=0

[RMS 65]
nz=2.400000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=3.280000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.220000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0208-0400	2-02	0208-04		1
na=Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o wysokości do 4m - stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16; słupy pod konstr. zadaszenia. Beton B25
nu=11
ob=0.2000
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,20000	1	0,25*0,25*0,80*4	szt.4

[RMS 145]
nz=29.670000
np=1
iin=0

[RMS 8]
nz=1.020000
np=1
iin=0

[RMS 34]
nz=0.084000
np=1
iin=0

[RMS 36]
nz=0.090000
np=1
iin=0

[RMS 65]
nz=2.400000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=3.280000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.220000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=BC400	KNR	2-02 0212-1200	2-02	0212-12		1
na=Wieńce monolityczne na ścianach fund. zew. o szer. 30 cm na śc. fund.z bloczków  bet.. Beton B25
nu=12
ob=3.0281
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		wieniec w poziomie śc. fund.
wo=0	1	0,25*0,25*(11,95*2+6,05*2+1,50*2)	śc. zew.
wo=0	1	0,25*0,25*(6,05)	śc. wew.
wo=0	1	0,25*0,25*1,70*2	pod konstr zadaszenia / słupy zelbet. w gruncie/

[RMS 145]
nz=11.710000
np=1
iin=0

[RMS 8]
nz=1.020000
np=1
iin=0

[RMS 34]
nz=0.048000
np=1
iin=0

[RMS 36]
nz=0.027000
np=1
iin=0

[RMS 65]
nz=4.300000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.960000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.180000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[ELEMENT 2]
na=izolacja ścian fundament. zew.
ops=
nu=1.3.                
cpv=45320000-6

[POZYCJA]
pd=KNR 4-01W	KNR	4-01W 0602-0100	4-01W	0602-01		1
na=Wykonanie izolacji z papy na sucho termozgrzewalnej jednowarstwowej na ławach fund.
nu=13
ob=30.7580
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0008

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		ława Ł1
wo=0	1	0,60*(12,30*2+5,70*3-0,70)	szer.60 cm ( minus poszerzenie na komin)
wo=0	1	0,50*(1,80*2+2,20)	szer.50 cm
wo=0	1	0,90*0,70+0,66*0,80	ława pod kominy wew.
wo=0	1	0,50*2,10*2	ława pod słupy zadaszenia

[RMS 145]
nz=0.180000
np=1
iin=0

[RMS 107]
nz=1.150000
np=1
iin=0

[RMS 59]
nz=0.100000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=2.0000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=BCJ109SR	KNR	2-02 0603-0100	2-02	0603-01		1
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powłoki z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa. Analogia. Asfaltowo-kauczukowa emulsja na bazie wody - dysperbit - zużycie 1,20 kg/m2
nu=14
ob=101.8860
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0008

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		obustr. w gruncie i cokół
wo=0	1	2*(11,95*2+6,05*2+1,50*2)*1,06	śc. zew.
wo=0	1	2*(6,05-0,70)*1,06	śc. wew.(minus śc.komin)
wo=0	1	(0,60*2+0,50*2+0,60*2+0,50*2)*1,06	kominy wew.
wo=0	1	0,25*4*0,80*4	słupy zadaszenia, szt.4

[RMS 145]
nz=0.096600
np=1
iin=0

[RMS 1]
nz=1.200000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.000400
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=BCJ109SR	KNR	2-02 0603-0200	2-02	0603-02		1
na=Przeciwwilgociowe powłoka izolacyjna pionowa z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa1310Analogia. Asfaltowo-kauczukowa emulsja na bazie wody - dysperbit - zużycie 0,90kg/m2
nu=15
ob=101.8900
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0008

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=101,89000	1	101,89	wg. poz.j.w

[RMS 145]
nz=0.082000
np=1
iin=0

[RMS 1]
nz=0.900000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.000400
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0609-0800	2-02	0609-08		1
na=Izolacje cieplne pionowe z płyt z pianki polistyrenowej gr. 12 cm od poziomu cokołu do głębokości ław fund. na lepiku bez siatki metalowej.
nu=16
ob=33.1200
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0008

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		płyta z ekstrudowanej pianki polistyrenowej grub. 12 cm
wo=0	1	(12,35*2+6,55*2+1,80*2)*0,80	śc. zew. w gruncie

[RMS 145]
nz=0.295600
np=1
iin=0

[RMS 146]
nz=0.350000
np=1
iin=0

[RMS 116]
nz=1.050000
np=1
iin=0

[RMS 86]
nz=1.850000
np=1
iin=0

[RMS 40]
nz=3.000000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.007500
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.012200
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNNR 3W	KNNR	3W 0207-0100	3W	0207-01		1
na=Izolacje pionowe ścian fund. z folii kubełkowych.
nu=17
ob=33.1200
jm=m2	   
op=0	1	0
nsn=ST-0008

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=33,12000	1	(12,35*2+6,55*2+1,80*2)*0,80	śc. zew. w gruncie

[RMS 145]
nz=0.067000
np=1
iin=0

[RMS 53]
nz=1.100000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=8.0000
np=0
op=M

[ELEMENT 2]
na=ściany murowane
ops=
nu=1.4.                
cpv=45262520-2

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0111-0700	2-02	0111-07		1
na=Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości powyżej 4,5m z bloków wapienno-piaskowych drążonych, grubości 25cm śc. zew.
nu=18
ob=146.9630
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0004

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=145,78300	1	(11,95*2-2,40+6,05*2)*3,19+2*0,5*6,05*3,19*2	śc. zew.
wo=145,78300	1	(1,80*2+2,40)*2,96	
wo=145,78300	1	(-1)*(0,60*1,50*5+1,50*1,50*3+1,30*2,05*2)	minus otwory

[RMS 145]
nz=2.280000
np=1
iin=0

[RMS 16]
nz=33.800000
np=1
iin=0

[RMS 187]
nz=0.043000
np=1
iin=0

[RMS 140]
nz=0.250000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0111-0700	2-02	0111-07		1
na=Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości powyżej 4,5m z bloków wapienno-piaskowych drążonych, grubości 25cm śc. wew.
nu=19
ob=22.4455
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0004

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=26,95550	1	(2,40+6,05)*3,19	śc. zew.
wo=26,95550	1	(-1)*(1,10*2,05*2)	minus otwory

[RMS 145]
nz=2.280000
np=1
iin=0

[RMS 16]
nz=33.800000
np=1
iin=0

[RMS 187]
nz=0.043000
np=1
iin=0

[RMS 140]
nz=0.250000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0122-0700	2-02	0122-07		1
na=Kanały wentylacyjne kominów wolnostojących z pustaków betonowych dwukanałowych o wymiarach 36x24 /cm/ i wys. 24 cm
nu=20
ob=26.6000
jm=m	040
op=0	1	0
nsn=ST-0004

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=26,60000	1	4*6,65	4*2 kanał.

[RMS 145]
nz=0.540000
np=1
iin=0

[RMS 144]
nz=3.800000
np=1
iin=0

[RMS 182]
nz=0.010000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.050000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0613-0600	2-02	0613-06		1
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej gr. 8 cm; docieplenie pustaków kanałowych wentylacyjnych.
nu=21
ob=14.9600
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0004

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=14,96000	1	2*(0,52*2+0,48*2)*(2,05+1,69)	h=2,05 m ( poz.+4,78, +2,73)
wo=14,96000	1		h=1,69 m ( poz.+6,47,+4,78)

[RMS 145]
nz=0.156000
np=1
iin=0

[RMS 119]
nz=1.050000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.005900
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.008900
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0120-0200	2-02	0120-02		1
na=Obudowa kanałów wentylacyjnych w przestrzeni stropodachu. z cegły pełnej grubości 1/2 cegły.
nu=22
ob=10.1680
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0004

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=10,16800	1	2*(0,76*2+0,48*2)*2,05	h=2,05 m ( poz.+4,78, +2,73)

[RMS 145]
nz=1.410000
np=1
iin=0

[RMS 20]
nz=48.100000
np=1
iin=0

[RMS 187]
nz=0.030000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.160000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0120-0200	2-02	0120-02		1
na=Obudowa kanałów wentylacyjnych ponad dach. z cegły pełnej klinkierowej grubości 1/2 cegły.
nu=23
ob=10.0048
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0004

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=10,00480	1	2*(1,00*2+0,48*2)*1,69	h=1,69 m ( poz.+6,47,+4,78)

[RMS 145]
nz=1.410000
np=1
iin=0

[RMS 19]
nz=48.100000
np=1
iin=0

[RMS 187]
nz=0.030000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.160000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0923-0200	2-02	0923-02		1
na=Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną wykonywane ręcznie
nu=24
ob=10.0000
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0009

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10,00	wg. poz.j.w

[RMS 145]
nz=0.832000
np=1
iin=0

[RMS 182]
nz=0.003000
np=1
iin=0

[RMS 51]
nz=0.008000
np=1
iin=0

[RMS 194]
nz=0.197800
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0120-0400	2-02	0120-04		1
na=Ścianki działowe pełne z cegieł wapienno-piaskowych o wym. 25x12x10,2cm grubości 1/2cegły
nu=25
ob=48.5517
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0004

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=60,85170	1	(2,30*2+4,33+1,36+4,09+2,35*2+1,06+2,15)*2,73	
wo=60,85170	1	(-1)*(1,00*2,05*6)	minus otwory

[RMS 145]
nz=1.180000
np=1
iin=0

[RMS 21]
nz=34.100000
np=1
iin=0

[RMS 185]
nz=0.022000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.140000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0126-0100	2-02	0126-01		1
na=Otwory w ścianach murowanych (bez nadproży) o grub. 1c z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków - na okna
nu=26
ob=8.0000
jm=otwór	   
op=0	1	0
nsn=ST-0004

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8	

[RMS 145]
nz=1.550000
np=1
iin=0

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0126-0200	2-02	0126-02		1
na=Otwory w ścianach murowanych (bez nadproży) o grub. 1c z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków - na drzwi
nu=27
ob=4.0000
jm=otwór	   
op=0	1	0
nsn=ST-0004

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	

[RMS 145]
nz=2.140000
np=1
iin=0

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0129-0100	2-02	0129-01		1
na=Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1m; konglomerat grubości 2 cm.
nu=28
ob=5.0000
jm=szt	020
op=0	1	0
nsn=ST-0004

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	0,70*5=3,50 mb

[RMS 145]
nz=1.690000
np=1
iin=0

[RMS 108]
nz=0.700000
np=1
iin=0

[RMS 182]
nz=0.009000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.060000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=BCJ109MIN	KNR	2-02 0129-0200	2-02	0129-02		1
na=Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m; parapety z konglomeratu gr. 2 cm
nu=29
ob=3.0000
jm=szt	020
op=0	1	0
nsn=ST-0004

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	1,60*3=4,80 mb

[RMS 145]
nz=2.120000
np=1
iin=0

[RMS 109]
nz=1.600000
np=1
iin=0

[RMS 182]
nz=0.013000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.110000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[ELEMENT 2]
na=konstrukcja żelbetowa
ops=
nu=1.5.                
cpv=45262311-4

[POZYCJA]
pd=KNR 0-20	KNR	0-20 0268-0301	0-20	0268-0301		1
na=Płyta stropowa w deskowaniu o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 - wariant II wykonania; gr. 18 cm. Beton B20
nu=30
ob=78.5700
jm=m2	   
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=78,57000	1	6,30*(3,70+8,00)+2,70*1,80	

[RMS 145]
nz=1.213000
np=1
iin=0

[RMS 6]
nz=0.102000
np=1
iin=0

[RMS 153]
nz=0.001440
np=1
iin=0

[RMS 161]
nz=0.100000
np=1
iin=0

[RMS 37]
nz=0.346400
np=1
iin=0

[RMS 195]
nz=0.015400
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.062000
np=1
iin=0

[RMS 171]
nz=0.025000
np=1
iin=0

[RMS 131]
nz=0.015300
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 0-20	KNR	0-20 0268-0401	0-20	0268-0401		1
na=Stropy w deskowaniu; dodatek za każdy następny 1cm grubości płyty stropowej - wariant II wykonania; wsp. x8
nu=31
ob=78.5700
jm=m2	   
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=78,57000	1	78,57	wg. poz.j.w

[RMS 145]
nz=0.003400
np=1
iin=0

[RMS 6]
nz=0.010200
np=1
iin=0

[RMS 37]
nz=0.000800
np=1
iin=0

[RMS 171]
nz=0.001500
np=1
iin=0

[RMS 131]
nz=0.001400
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0210-0200	2-02	0210-02		1
na=Belki nadprożowe żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 10. Beton B25
nu=32
ob=1.0925
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,52250	1	0,25*0,38*1,10*5	Nz60, szt.5
wo=0,52250	1	0,25*0,38*2,00*3	Nz150,szt.3

[RMS 145]
nz=20.410000
np=1
iin=0

[RMS 8]
nz=1.020000
np=1
iin=0

[RMS 39]
nz=0.017000
np=1
iin=0

[RMS 34]
nz=0.063000
np=1
iin=0

[RMS 36]
nz=0.066000
np=1
iin=0

[RMS 65]
nz=3.500000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=2.890000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.150000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=BC400	KNR	2-02 0210-0300	2-02	0210-03		1
na=Belki nadprożowe żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 . Beton B25
nu=33
ob=0.4313
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,09375	1	0,25*0,25*1,50*1	Nw100 szt.1
wo=0,09375	1	0,25*0,25*1,60*1	Nw110 szt.1
wo=0,09375	1	0,25*0,25*1,90*2	Nw140 szt.2

[RMS 145]
nz=27.010000
np=1
iin=0

[RMS 8]
nz=1.020000
np=1
iin=0

[RMS 39]
nz=0.021000
np=1
iin=0

[RMS 34]
nz=0.084000
np=1
iin=0

[RMS 36]
nz=0.083000
np=1
iin=0

[RMS 65]
nz=4.500000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=3.310000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.200000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0211-0100	2-02	0211-01		1
na=Słupy żelbetowe w ścianach murowanych dwustronnie deskowane - w ścianach o grubości do 0,3m; rdzeń żelbetowy R1. Beton B25
nu=34
ob=0.1969
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,19688	1	0,25*0,25*(3,70+0,25-0,80)*1	słup Rd.1, szt.1

[RMS 145]
nz=19.260000
np=1
iin=0

[RMS 8]
nz=1.020000
np=1
iin=0

[RMS 34]
nz=0.050790
np=1
iin=0

[RMS 65]
nz=0.630000
np=1
iin=0

[RMS 41]
nz=1.800000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=1.750000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.060000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0212-1200	2-02	0212-12		1
na=Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30cm; Beton B25
nu=35
ob=4.3031
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		W1
wo=0	1	0,25*0,25*(11,95*2+6,05*2+1,50*2)	śc. zew.
wo=0	1	0,25*0,25*(6,05)	śc. wew.
wo=0	1	0,25*0,25*11,90*2	W2 - w poz. dachu do zamoc. murłat

[RMS 145]
nz=11.710000
np=1
iin=0

[RMS 8]
nz=1.020000
np=1
iin=0

[RMS 34]
nz=0.048000
np=1
iin=0

[RMS 36]
nz=0.027000
np=1
iin=0

[RMS 65]
nz=4.300000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.960000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.180000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0219-0500	2-02	0219-05		1
na=Nakrywy  kominów o średniej grubości 7cm; czapa kominów. Beton B25
nu=36
ob=1.3920
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1,39200	1	2*1,20*0,58	2 czapy

[RMS 145]
nz=3.240000
np=1
iin=0

[RMS 8]
nz=0.071000
np=1
iin=0

[RMS 34]
nz=0.014000
np=1
iin=0

[RMS 65]
nz=0.600000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.150000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.010000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[ELEMENT 2]
na=przygotowanie zbroj. w el. żelbet.
ops=
nu=1.6.                
cpv=45262310-7

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0290-0100	2-02	0290-01		1
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych gładkich o średnicy  fi 6 mm. Stal A-I
nu=37
ob=0.1462
jm=t	034
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,14616	1	146,16*0,001	wg. wykazu

[RMS 145]
nz=35.720000
np=1
iin=0

[RMS 135]
nz=1.002000
np=1
iin=0

[RMS 139]
nz=3.600000
np=1
iin=0

[RMS 99]
nz=4.750000
np=1
iin=0

[RMS 61]
nz=4.030000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.720000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=1.300000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=BC400	KNR	2-02 0290-0201	2-02	0290-0201		1
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych żebrowanych o średnicy 8-14 mm; Stal A-IIIV
nu=38
ob=2.0033
jm=t	034
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		wg. wykazu
wo=0	1	158,00*0,001	fi 8 mm
wo=0	1	1845,26*0,001	fi 12 mm

[RMS 145]
nz=42.880000
np=1
iin=0

[RMS 137]
nz=1.020000
np=1
iin=0

[RMS 139]
nz=4.300000
np=1
iin=0

[RMS 99]
nz=5.800000
np=1
iin=0

[RMS 61]
nz=4.800000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.800000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=1.600000
np=1
iin=0

[ELEMENT 2]
na=konstrukcja drewniana
ops=
nu=1.7.                
cpv=45261100-5

[POZYCJA]
pd=BC400	KNR	2-02 0406-0100	2-02	0406-01		1
na=Murłata o wymiarach 14x14 cm, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2
nu=39
ob=0.5939
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0005

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,59388	1	0,14*0,14*(13,15*2+2,00*2)	murłata o wymiarach 14x14 cm

[RMS 145]
nz=12.380000
np=1
iin=0

[RMS 82]
nz=1.060000
np=1
iin=0

[RMS 159]
nz=0.340000
np=1
iin=0

[RMS 106]
nz=18.000000
np=1
iin=0

[RMS 163]
nz=8.920000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.980000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=1.080000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0408-0300	2-02	0408-03		1
na=Krokwie zwykłe o wymiarach 7x20 cm, długości do 4,5m o przekroju poprzecznym do 180cm2
nu=40
ob=0.4978
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0005

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,49784	1	0,07*0,20*(3,33*1+3,45*1+2,78*8+2,20*2+1,07*2)	Krokwie zwykłe o wymiarach 7x20 cm

[RMS 145]
nz=17.950000
np=1
iin=0

[RMS 82]
nz=1.040000
np=1
iin=0

[RMS 159]
nz=0.500000
np=1
iin=0

[RMS 65]
nz=3.300000
np=1
iin=0

[RMS 163]
nz=1.900000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.840000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.660000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0408-0500	2-02	0408-05		1
na=Krokwie zwykłe o wymiarach 7x20 cm, długości ponad 4,5m o przekroju poprzecznym do 180cm2
nu=41
ob=2.2452
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0005

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=2,24518	1	0,07*0,20*(5,40*28+4,52*1+4,65*1)	Krokwie zwykłe o wymiarach 7x20 cm

[RMS 145]
nz=14.010000
np=1
iin=0

[RMS 82]
nz=1.040000
np=1
iin=0

[RMS 159]
nz=0.400000
np=1
iin=0

[RMS 65]
nz=3.300000
np=1
iin=0

[RMS 163]
nz=1.900000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.840000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=1.030000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0408-0700	2-02	0408-07		1
na=Krokwie koszowe o wymiarach 7x20 cm o przekroju poprzecznym do 180cm2
nu=42
ob=0.0955
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0005

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,09548	1	0,07*0,20*3,41*2	Krokwie koszowe o wymiarach 7x20 cm

[RMS 145]
nz=36.670000
np=1
iin=0

[RMS 82]
nz=1.040000
np=1
iin=0

[RMS 159]
nz=0.230000
np=1
iin=0

[RMS 65]
nz=3.290000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.840000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=1.030000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0406-0400	2-02	0406-04		1
na=Belka o wymiarach 16x20 cm długości do 3m o przekroju poprzecznym ponad 180cm2
nu=43
ob=0.2963
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0005

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,29632	1	0,16*0,20*(2,54*2+2,09*2)	Belka o wymiarze 16x20 cm

[RMS 145]
nz=22.080000
np=1
iin=0

[RMS 82]
nz=1.100000
np=1
iin=0

[RMS 159]
nz=1.300000
np=1
iin=0

[RMS 163]
nz=2.970000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.890000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.690000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0409-0400	2-02	0409-04		1
na=Jętka o wymiarach 7x20 cm o przekroju poprzecznym do 180cm2
nu=44
ob=0.7773
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0005

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,77728	1	0,07*0,20*3,47*16	Jętka o wymiarach 7x20 cm

[RMS 145]
nz=46.630000
np=1
iin=0

[RMS 82]
nz=1.040000
np=1
iin=0

[RMS 159]
nz=0.250000
np=1
iin=0

[RMS 65]
nz=4.130000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.840000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=1.060000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0407-0600	2-02	0407-06		1
na=Słupy o wymiarach 16x16 cm długości ponad 2m o przekroju poprzecznym ponad 180cm2
nu=45
ob=0.2847
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0005

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,28467	1	0,16*0,16*2,78*4	słupy o wymiarze 16x16 cm

[RMS 145]
nz=21.380000
np=1
iin=0

[RMS 82]
nz=1.060000
np=1
iin=0

[RMS 159]
nz=1.030000
np=1
iin=0

[RMS 163]
nz=28.550000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.950000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.740000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0408-0100	2-02	0408-01		1
na=Miecze o wymiarach 8x16 cm o przekroju poprzecznym do 180cm2
nu=46
ob=0.0691
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0005

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,06912	1	0,08*0,16*0,90*6	Miecze o wymiarach 8x16 cm

[RMS 145]
nz=31.810000
np=1
iin=0

[RMS 82]
nz=1.100000
np=1
iin=0

[RMS 159]
nz=2.170000
np=1
iin=0

[RMS 163]
nz=47.590000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.990000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.770000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=BC400	KNR	2-02 0410-0300	2-02	0410-03		1
na=Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej 40x60 mm, o rozstawie łat 16 do 24 cm 1310
nu=47
ob=162.9936
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0005

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=144,50535	1	13,15*8,14*1,35	
wo=144,50535	1	4,15*3,30*1,35	

[RMS 145]
nz=0.300000
np=1
iin=0

[RMS 30]
nz=0.006000
np=1
iin=0

[RMS 90]
nz=0.010000
np=1
iin=0

[RMS 65]
nz=0.090000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.010000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.020000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=BC400	KNR	2-02 0410-0300	2-02	0410-03		1
na=Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasycone; kontraty o wym 25 mmx50 mm; wsp. x0,5;1310
nu=48
ob=162.9900
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0005

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=162,99000	1	162,99	wg.poz.j.w

[RMS 145]
nz=0.300000
np=1
iin=0

[RMS 30]
nz=0.006000
np=1
iin=0

[RMS 90]
nz=0.010000
np=1
iin=0

[RMS 65]
nz=0.090000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.010000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.020000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=BC400	KNR	2-02 0410-0100	2-02	0410-01		1
na=Deskowanie połaci dachowej z tarcicy nasyconej; deski grub. 2,5 cm
nu=49
ob=162.9900
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0005

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=162,99000	1	162,99	wg.poz.j.w

[RMS 145]
nz=0.310000
np=1
iin=0

[RMS 30]
nz=0.028000
np=1
iin=0

[RMS 65]
nz=0.080000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.010000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.030000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=BC400	KNR	2-02 0409-0600	2-02	0409-06		1
na=Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 deska o wym. 2,50x20 /cm/
nu=50
ob=0.1544
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0005

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		deska o wym. 2,50x20 /cm/,
wo=0	1	0,20*0,025*8,14*1,35*2	
wo=0	1	0,20*0,025*3,30*1,35*2	

[RMS 145]
nz=13.610000
np=1
iin=0

[RMS 30]
nz=1.040000
np=1
iin=0

[RMS 159]
nz=0.410000
np=1
iin=0

[RMS 65]
nz=7.980000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.850000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=1.070000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=NNR 6	NNR	6 0411-0200	6	0411-02		1
na=Przybicie deski czołowej dla pokryć z blach powlekanych deska o wym. 2,50x20 /cm/
nu=51
ob=28.7500
jm=m	040
op=0	1	0
nsn=ST-0005

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=28,75000	1	13,15+4,50*2+3,30*2	deska  2,50x20 /cm/

[RMS 145]
nz=0.160000
np=1
iin=0

[RMS 31]
nz=0.002000
np=1
iin=0

[RMS 66]
nz=0.030000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.001000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.002000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=BCJ109SR	KNR	2-02 0410-0100	2-02	0410-01		1
na=Podbitka okapu z desek ażurowych impregnowanych z pozostawieniem szczelin wentylacyjnych.
uw=p.z.
nu=52
ob=17.2500
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0005

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		deska - podbitka okapu
wo=0	1	(13,15+4,50*2+3,30*2)*0,60	

[RMS 145]
nz=0.310000
np=1
iin=0

[RMS 30]
nz=0.028000
np=1
iin=0

[RMS 65]
nz=0.080000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.010000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.030000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 0-21	KNR	0-21 4004-0102	0-21	4004-0102		1
na=Poszycie ściany szczytowej z desek impregnowanych i struganych  grubości 25mm
nu=53
ob=4.4370
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0005

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=4,43700	1	0,5*2,90*1,53*2	

[RMS 145]
nz=0.450000
np=1
iin=0

[RMS 32]
nz=0.027000
np=1
iin=0

[RMS 66]
nz=0.130000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.020000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.030000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 1110-0400	2-02	1110-04		1
na=Pomost techniczny na legarach
uw=p.z.
nu=54
ob=24.2000
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0005

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=24,20000	1	2,20*11,00	deska  2,50x20 /cm/

[RMS 145]
nz=1.080100
np=1
iin=0

[RMS 4]
nz=0.011000
np=1
iin=0

[RMS 65]
nz=0.210000
np=1
iin=0

[RMS 34]
nz=0.026000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.016900
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.033600
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[ELEMENT 2]
na=izolacja cieplna
ops=
nu=1.8.                
cpv=45320000-6

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0613-0300	2-02	0613-03		1
na=Izolacje poziome cieplne z płyt z wełny mineralnej grub. 25 cm układanych na sucho - jedna warstwa docieplenia gr. 15 cm - na stropie n/parterem
nu=55
ob=73.6825
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0008

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=73,68250	1	6,05*11,45+2,45*1,80	

[RMS 145]
nz=0.090700
np=1
iin=0

[RMS 127]
nz=1.050000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.007700
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.008900
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0613-0400	2-02	0613-04		1
na=Izolacje poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa; docieplenie weł.miner. gr. 10 cm
nu=56
ob=73.6800
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0008

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=73,68000	1	73,68	wg. poz.j.w

[RMS 145]
nz=0.062200
np=1
iin=0

[RMS 126]
nz=1.050000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.007700
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.008900
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=BCJ109MIN	KNR	2-02 0607-0100	2-02	0607-01		1
na=Wiatroizolacja o dużej paroprzepuszczalności.
nu=57
ob=162.9936
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0008

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=144,50535	1	13,15*8,14*1,35	
wo=144,50535	1	4,15*3,30*1,35	

[RMS 145]
nz=0.359600
np=1
iin=0

[RMS 57]
nz=1.200000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.011200
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.006800
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=BCJ109MIN	KNR	2-02 0607-0100	2-02	0607-01		1
na=Folia budowlana - 2 warstwy; wsp. x2
nu=58
ob=73.6825
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0008

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=73,68250	1	6,05*11,45+2,45*1,80	

[RMS 145]
nz=0.359600
np=1
iin=0

[RMS 56]
nz=1.200000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.011200
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.006800
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0613-0300	2-02	0613-03		1
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej gr. 20 cm; docieplenie murłat
nu=59
ob=35.9100
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0008

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=35,91000	1	(12,35*2+6,55*2)*(0,35*2+0,25)	

[RMS 145]
nz=0.090700
np=1
iin=0

[RMS 118]
nz=1.050000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.007700
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.008900
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[ELEMENT 2]
na=pokrycia dachowe i obr. bl.
ops=
nu=1.9.                
cpv=45261210-9

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0504-0200	2-02	0504-02		1
na=Pokrycie dachów dachówką ceramiczną
nu=60
ob=163.1711
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0006

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=144,68288	1	13,15*8,15*1,35	
wo=144,68288	1	4,15*3,30*1,35	

[RMS 145]
nz=0.584200
np=1
iin=0

[RMS 28]
nz=16.160000
np=1
iin=0

[RMS 60]
nz=0.374000
np=1
iin=0

[RMS 193]
nz=0.003400
np=1
iin=0

[RMS 3]
nz=0.001100
np=1
iin=0

[RMS 174]
nz=0.035000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.050500
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.000700
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0508-0401	2-02	0508-0401		1
na=Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 15cm z blachy ocynkowanej, powlekanej grubości 0,55mm
nu=61
ob=28.7500
jm=m	040
op=0	1	0
nsn=ST-0007

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=28,75000	1	13,15+4,50*2+3,30*2	fi 150

[RMS 145]
nz=0.650700
np=1
iin=0

[RMS 14]
nz=1.950000
np=1
iin=0

[RMS 157]
nz=0.021000
np=1
iin=0

[RMS 167]
nz=2.000000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.003500
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.002000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0510-0301	2-02	0510-0301		1
na=Rury spustowe okrągłe o średnicy 12cm z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm
nu=62
ob=18.0000
jm=m	040
op=0	1	0
nsn=ST-0007

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	3,00*6	fi 120

[RMS 145]
nz=0.835100
np=1
iin=0

[RMS 14]
nz=2.070000
np=1
iin=0

[RMS 157]
nz=0.023000
np=1
iin=0

[RMS 166]
nz=0.330000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.002800
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=NNR 6	NNR	6 0541-0200	6	0541-02		1
na=Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - blachy stalowe grub. 0,8 mm ocynkowane powlekane fabrycznie farbami.
nu=63
ob=18.3407
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0007

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=11,50000	1	(13,15+4,50*2+3,30*2)*0,40	pas n/i pod rynnowe
wo=11,50000	1	4,07*1,34*0,25*4	obr wiatrownicy
wo=11,50000	1	2,07*1,34*0,25*2	j.w

[RMS 145]
nz=1.350000
np=1
iin=0

[RMS 13]
nz=1.230000
np=1
iin=0

[RMS 172]
nz=17.200000
np=1
iin=0

[RMS 182]
nz=0.001000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.008000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[ELEMENT 2]
na=tynki wew. okładzina ścian
ops=
nu=1.10.               
cpv=45410000-4

[POZYCJA]
pd=BCJ109SR	KNR	2-02 0803-0300	2-02	0803-03		1
na=Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach
nu=64
ob=241.2716
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0009

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=20,56000	1	(1,55*2+2,45*2)*2,57	0/1
wo=20,56000	1	(3,66*2+1,60*2)*2,57	0/2
wo=20,56000	1	(2,03*2+1,06*2)*2,57	0/3
wo=20,56000	1	(3,45*2+4,87*2)*2,57	0/4
wo=20,56000	1	(2,30*2+2,23*2)*2,57	0/5
wo=20,56000	1	(2,30*2+1,98*2)*2,57	0/6
wo=20,56000	1	(5,33*2+3,58*2)*2,57	0/7
wo=20,56000	1	(1,72*2+2,35*2)*2,57	0/8
wo=20,56000	1	(2,13*2+2,35*2)*2,57	0/9

[RMS 145]
nz=0.572900
np=1
iin=0

[RMS 193]
nz=0.002700
np=1
iin=0

[RMS 184]
nz=0.020600
np=1
iin=0

[RMS 187]
nz=0.002100
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.037800
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0803-0600	2-02	0803-06		1
na=Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na stropach i podciągach
nu=65
ob=69.0800
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0009

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=69,08000	1	69,08	wg. pow.

[RMS 145]
nz=0.709100
np=1
iin=0

[RMS 193]
nz=0.002700
np=1
iin=0

[RMS 186]
nz=0.017300
np=1
iin=0

[RMS 187]
nz=0.004000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.037600
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0815-0400	2-02	0815-04		1
na=Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach
nu=66
ob=168.8260
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0009

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=20,40000	1	(1,55*2+2,45*2)*2,55	0/1
wo=20,40000	1	(3,66*2+1,60*2)*2,55	0/2
wo=20,40000	1	(2,03*2+1,06*2)*2,55	0/3
wo=20,40000	1	(3,45*2+4,87*2)*2,55	0/4
wo=20,40000	1	(2,30*2+2,23*2)*2,55	0/5
wo=20,40000	1	(2,30*2+1,98*2)*2,55	0/6
wo=20,40000	1	(5,33*2+3,58*2)*2,55	0/7
wo=20,40000	1	(1,72*2+2,35*2)*2,55	0/8
wo=20,40000	1	(2,13*2+2,35*2)*2,5	0/9
wo=20,40000	1	(-1)*33,08	minus lic. glazura śc.
wo=20,40000	1	(-1)*37,04	minus lamperia tynk mozaikowy

[RMS 145]
nz=0.509300
np=1
iin=0

[RMS 62]
nz=2.500000
np=1
iin=0

[RMS 63]
nz=1.500000
np=1
iin=0

[RMS 97]
nz=0.043000
np=1
iin=0

[RMS 173]
nz=0.002700
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.002900
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.004300
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0815-0600	2-02	0815-06		1
na=Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych
nu=67
ob=69.0800
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0009

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=69,08000	1	69,08	wg. poz.j.w

[RMS 145]
nz=0.541700
np=1
iin=0

[RMS 62]
nz=2.500000
np=1
iin=0

[RMS 63]
nz=1.500000
np=1
iin=0

[RMS 173]
nz=0.002700
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.002900
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.003900
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=NNR 4	NNR	4 0837-0400	4	0837-04		1
na=Licowanie ścian o powierzchni do 5m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej.
nu=68
ob=33.0800
jm=m2	   
op=0	1	0
nsn=ST-0011

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=3,68000	1	2,30*1,60	0/6 -fartuch
wo=3,68000	1	(1,72*2+2,35*2)*2,10-1,00*2,10	0/8
wo=3,68000	1	(2,13*2+2,35*2)*2,10-1,10*2,10-1,00*2,10	0/9

[RMS 145]
nz=2.395100
np=1
iin=0

[RMS 122]
nz=1.100000
np=1
iin=0

[RMS 181]
nz=7.217400
np=1
iin=0

[RMS 183]
nz=0.000300
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.016800
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.025700
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR AT-31	KNR	AT-31 0505-03	AT-31	0505-03		1
na=Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonywany ręcznie na ścianach; lamperia komunikacji do wys. 2,00 m
nu=69
ob=37.0400
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0009

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	(2,45*2+1,55*2)*2,00	0/1
wo=16	1	(3,66*2+1,60*2)*2,00	0/2

[RMS 145]
nz=0.411000
np=1
iin=0

[RMS 93]
nz=5.500000
np=1
iin=0

[RMS 194]
nz=0.006400
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.008600
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR AT-27	KNR	AT-27 0401-0100	AT-27	0401-01		1
na=Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - izolacja pionowa przeciwwilgociowa o grubości 1 mm; gr. 0,5 mm
nu=70
ob=33.0800
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0008

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=33,08000	1	33,08	wg. poz.j.w

[RMS 145]
nz=0.130000
np=1
iin=0

[RMS 130]
nz=1.340000
np=1
iin=0

[RMS 96]
nz=0.020000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=2.0000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR AT-27	KNR	AT-27 0401-0200	AT-27	0401-02		1
na=Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - izolacja pionowa, dodatek za nałożenie kolejnej warstwy o grubości 0,5 mm
nu=71
ob=-33.0800
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0008

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=-33,08000	1	(-1)*33,08	

[RMS 145]
nz=0.060000
np=1
iin=0

[RMS 130]
nz=0.670000
np=1
iin=0

[RMS 96]
nz=0.010000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=2.0000
np=0
op=M

[ELEMENT 2]
na=stolarka okienno-drzwiowa
ops=
nu=1.11.               
cpv=45421000-4

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 1001-0500	2-02	1001-05		1
na=Okna jednodzielne drewniane typ OK1, 3-szybowe o wymiarach 60x150 /cm/ o powierzchni do 1,0m2 mocowane na kotwy, z obróbką obsadzenia; wsp. przenikania 0,9 W/m2*K, wyposażone w nawiewnik higrosterowany.
nu=72
ob=4.5000
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0010

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=4,50000	1	0,60*1,50*5	okna typ OK1 szt.5

[RMS 145]
nz=3.360000
np=1
iin=0

[RMS 102]
nz=1.000000
np=0
iin=0

[RMS 27]
nz=5.340000
np=1
iin=0

[RMS 67]
nz=0.030000
np=1
iin=0

[RMS 46]
nz=8.000000
np=1
iin=0

[RMS 110]
nz=0.053000
np=1
iin=0

[RMS 98]
nz=1.111110
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.040000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.050000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 1001-0800	2-02	1001-08		1
na=Okna dwudzielne drewniane typ OK2, 3-szybowe o wymiarach  150x150 /cm/  o pow. do 2,5m2, mocowane na kotwy, z obróbką obsadzenia; wsp. przenikania 0,9 W/m2*K, wyposażone w nawiewnik higrosterowany.
nu=73
ob=6.7500
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0010

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=6,75000	1	1,50*1,50*3	okna typ OK2 szt.3

[RMS 145]
nz=2.140000
np=1
iin=0

[RMS 101]
nz=1.000000
np=0
iin=0

[RMS 27]
nz=2.950000
np=1
iin=0

[RMS 67]
nz=0.010000
np=1
iin=0

[RMS 46]
nz=10.000000
np=1
iin=0

[RMS 110]
nz=0.033000
np=1
iin=0

[RMS 98]
nz=0.444440
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.030000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.040000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=BC400	KNR	2-02 1019-0200	2-02	1019-02		1
na=Drzwi zew.wejściowe typ DZ-1 drewniane,. ocieplone o wymiarach 140x210 cm, naświetle przeszklone , szkło bezpieczne na zew. i wew. PA2, wyposażone w klamki i w zamek; U(max)=1,3W/m2K1310
nu=74
ob=2.9400
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0010

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=2,94000	1	1,40*2,10*1	typ DZ-1 o wymiarach 1,40x2,10 /m/ szt.1

[RMS 145]
nz=0.300000
np=1
iin=0

[RMS 45]
nz=1.000000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.010000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.020000
np=1
iin=0

[POZYCJA]
pd=BC400	KNR	2-02 1019-0200	2-02	1019-02		1
na=Drzwi wew.wejściowe typ DW-1 drewniane,. nieocieplone o wymiarach 140x210 cm, naświetle przeszklone , szkło bezpieczne na zew. i wew. PA2, wyposażone w klamki i w zamek; U(max)=1,3W/m2K1310
nu=75
ob=2.9400
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0010

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=2,94000	1	1,40*2,10*1	typ DZ-1 o wymiarach 1,40x2,10 /m/ szt.1

[RMS 145]
nz=0.300000
np=1
iin=0

[RMS 44]
nz=1.000000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.010000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.020000
np=1
iin=0

[POZYCJA]
pd=BCJ109MIN	KNR	2-02 1017-0200	2-02	1017-02		1
na=Drzwi wew. typ DW-2(3) płycinowe, nieocieplone o wymiarach 110x210 cm; wyposażone w zamek z wkładkę i klamki.
nu=76
ob=13.8600
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0010

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=4,62000	1	1,10*2,10*2	typ DW-2 o wymiarach 110x210 cm, szt.2
wo=4,62000	1	1,10*2,10*4	typ DW-3 o wymiarach 110x210 cm, szt.4

[RMS 145]
nz=0.370000
np=1
iin=0

[RMS 43]
nz=1.000000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.010000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.020000
np=1
iin=0

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 1019-0100	2-02	1019-01		1
na=Drzwi nieocieplone  typ DW-ŁAZ-1, pełne o wymiarch 110x210 /cm/, wyposażone w blokadę łazienkową, klamkę, dodatkowe wzmocnienie pod blokadą i kratkę wentylacyjną o min. powierzchni 0,022 m2, wyposażone w samozamykacz.
nu=77
ob=4.6200
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0010

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=4,62000	1	1,10*2,10*2	DW-ŁAZ-1 , szt.2

[RMS 145]
nz=0.350000
np=1
iin=0

[RMS 42]
nz=1.000000
np=1
iin=0

[RMS 70]
nz=0.542010
np=1
iin=0

[RMS 180]
nz=0.542010
np=1
iin=0

[RMS 17]
nz=0.542010
np=1
iin=0

[RMS 80]
nz=0.542010
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.010000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.020000
np=1
iin=0

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02W	KNR	2-02W 1016-0700	2-02W	1016-07		0
na=Wyłaz na poddasze nieużytkowe o wymiarach 80x100 cm, ze schodami składanymi.
nu=78
ob=1.0000
jm=szt	020
op=0	1	0
nsn=ST-0010

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	wyłaz projektowny o wymiarach 80x80 cm.

[RMS 145]
nz=6.930000
np=1
iin=0

[RMS 178]
nz=1.000000
np=1
iin=0

[RMS 110]
nz=0.210000
np=1
iin=0

[RMS 162]
nz=5.000000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.070000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.100000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=0.0600
np=0
op=M

[ELEMENT 2]
na=warstwy posadzkowe i posadzki
ops=
nu=1.12.               
cpv=45430000-0

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 1101-0700	2-02	1101-07		1
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym; grub. 30 cm pod warstwy posadzkowe.
nu=79
ob=20.7240
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0011

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=20,72400	1	69,08*0,30	wg. pow.

[RMS 145]
nz=4.320000
np=1
iin=0

[RMS 132]
nz=1.080000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=BC400	KNR	2-02 1101-0100	2-02	1101-01		0
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podłoże betonowe  Beton B15 grub. 10 cm; zatary na gładko
nu=80
ob=6.9080
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=6,90800	1	69,08*0,10	wg pow.

[RMS 145]
nz=5.260000
np=1
iin=0

[RMS 7]
nz=1.030000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=BC400	KNR	2-02 0607-0100	2-02	0607-01		0
na=Izolacje przeciwwilgociowe z folii  polietylenowej budowlanej poziome podposadzkowe wsp.x2
nu=81
ob=69.0800
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0008

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=69,08000	1	69,08	wg pow.

[RMS 145]
nz=0.359600
np=1
iin=0

[RMS 55]
nz=1.200000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.006800
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0609-0300	2-02	0609-03		0
na=Izolacje cieplne  z płyt styropianowych gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
nu=82
ob=69.0800
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0008

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=69,08000	1	69,08	wg poz.j.w

[RMS 145]
nz=0.089100
np=1
iin=0

[RMS 117]
nz=1.050000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.004700
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=BC400	KNR	2-02 0607-0100	2-02	0607-01		0
na=Izolacje poziome przeciwwilgociowe z folii polietylenowej
nu=83
ob=69.0800
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0008

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=69,08000	1	69,08	wg poz.j.w

[RMS 145]
nz=0.359600
np=1
iin=0

[RMS 55]
nz=1.200000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.006800
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=BC400	KNR	2-02 1102-0200	2-02	1102-02		0
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na gładko; grub. 5 cm
nu=84
ob=69.1900
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0011

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=69,19000	1	69,19	wg poz.j.w

[RMS 145]
nz=0.658800
np=1
iin=0

[RMS 182]
nz=0.020600
np=1
iin=0

[RMS 22]
nz=0.000300
np=1
iin=0

[RMS 92]
nz=0.070000
np=1
iin=0

[RMS 40]
nz=0.120000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.000600
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=BC400	KNR	2-02 1102-0300	2-02	1102-03		0
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm; wsp.x3
nu=85
ob=69.1900
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0011

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=69,19000	1	69,19	wg poz.j.w

[RMS 145]
nz=0.071600
np=1
iin=0

[RMS 182]
nz=0.010500
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=NNRNKB 202	NNRNKB	202 1130-01	202	1130-01		1
na=(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
nu=86
ob=30.6000
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0011

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=30,60000	1	3,98+6,00+2,14+4,95+4,69+4,04+4,80	

[RMS 145]
nz=0.170000
np=1
iin=0

[RMS 47]
nz=7.800000
np=1
iin=0

[RMS 26]
nz=8.150000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.010000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.010000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=NNRNKB 202	NNRNKB	202 1130-02	202	1130-02		1
na=(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
nu=87
ob=37.4800
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0011

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=37,48000	1	17,48+20,00	

[RMS 145]
nz=0.140000
np=1
iin=0

[RMS 47]
nz=7.800000
np=1
iin=0

[RMS 26]
nz=8.150000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.010000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.010000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=BC400	KNR	2-02 1118-0800	2-02	1118-08		0
na=Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - metoda układania zwykła; gres zwykły
nu=88
ob=69.1900
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0011

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=69,19000	1	69,19	wg poz.j.w

[RMS 145]
nz=0.952100
np=1
iin=0

[RMS 120]
nz=1.020000
np=1
iin=0

[RMS 181]
nz=4.750000
np=1
iin=0

[RMS 188]
nz=0.400000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.027000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR AT-27	KNR	AT-27 0401-0300	AT-27	0401-03		1
na=Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - izolacja pozioma przeciwwilgociowa o grubości 1 mm; gr. 0,5 mm
nu=89
ob=8.8400
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0008

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		pom.mokre
wo=0	1	4,04+4,80	0/8,0/9

[RMS 145]
nz=0.150000
np=1
iin=0

[RMS 130]
nz=1.340000
np=1
iin=0

[RMS 96]
nz=0.020000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=2.0000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR AT-27	KNR	AT-27 0401-0400	AT-27	0401-04		1
na=Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - izolacja pozioma, dodatek za nałożenie kolejnej warstwy o grubości 0,5 mm
nu=90
ob=-8.8400
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0008

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=-8,84000	1	(-1)*8,84	wg.poz.j.w

[RMS 145]
nz=0.070000
np=1
iin=0

[RMS 130]
nz=0.670000
np=1
iin=0

[RMS 96]
nz=0.010000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=2.0000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 1120-0200	2-02	1120-02		1
na=Cokoliki wysokości 10cm z płytek układanych metodą zwykłą z przecinaniem płytek na klej;  gres zwykły
nu=91
ob=86.4875
jm=m	040
op=0	1	0
nsn=ST-0011

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=86,48750	1	69,19*1,25	wg. pow. xwsp.1,25

[RMS 145]
nz=0.464900
np=1
iin=0

[RMS 120]
nz=0.103500
np=1
iin=0

[RMS 181]
nz=0.480000
np=1
iin=0

[RMS 188]
nz=0.120000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.002000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[ELEMENT 2]
na=malowanie
ops=
nu=1.13.               
cpv=45442100-8

[POZYCJA]
pd=BC400	KNR	2-02 1505-0300	2-02	1505-03		1
na=Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem.
nu=92
ob=240.2300
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0012

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=171,15000	1	171,15	wg. głdźi ścian
wo=171,15000	1	69,08	wg. głdźi sufit

[RMS 145]
nz=0.175600
np=1
iin=0

[RMS 48]
nz=0.276000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.000300
np=1
iin=0

[POZYCJA]
pd=BC400	KNR	2-02 1505-0400	2-02	1505-04		1
na=Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych - dodatek za każde dalsze malowanie
nu=93
ob=240.2300
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0012

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=240,23000	1	240,23	wg. poz.j.w

[RMS 145]
nz=0.050500
np=1
iin=0

[RMS 48]
nz=0.129000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.000200
np=1
iin=0

[ELEMENT 2]
na=elewacja
ops=
nu=1.14.               
cpv=45443000-4

[POZYCJA]
pd=KNR AT-26	KNR	AT-26 0103-0200	AT-26	0103-02		1
na=Zabezpieczenie okien folią
nu=94
ob=13.9800
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0014

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=11,25000	1	0,60*1,50*5+1,50*1,50*3	okna
wo=11,25000	1	1,30*2,10	drzwi zew.

[RMS 145]
nz=0.120000
np=1
iin=0

[RMS 54]
nz=1.100000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 0-33	KNR	0-33 0015-0500	0-33	0015-05		1
na=Ocieplenie ścian budynków płytami z pianki polistyrenowej gr. 12 cm okładziną z płytek klinkierowych
nu=95
ob=10.7640
jm=m2	   
op=0	1	0
nsn=ST-0014

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		płyta z ekstrudowanej pianki polistyrenowej grub. 12 cm
wo=0	1	(12,35*2+6,55*2+1,80*2)*0,26	śc. zew. n/gruntem - cokoł

[RMS 145]
nz=4.867500
np=1
iin=0

[RMS 116]
nz=1.080000
np=1
iin=0

[RMS 190]
nz=8.500000
np=1
iin=0

[RMS 152]
nz=1.180000
np=1
iin=0

[RMS 71]
nz=4.160000
np=1
iin=0

[RMS 121]
nz=0.932000
np=1
iin=0

[RMS 189]
nz=4.000000
np=1
iin=0

[RMS 192]
nz=4.100000
np=1
iin=0

[RMS 194]
nz=0.067700
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.054700
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR AT-31	KNR	AT-31 0303-05	AT-31	0303-05		1
na=Ocieplenie ścian zewnętrznych - wyprawa tynkarska silikonowa; płyty z wełny mineralnej grub. 20 cm na ścianach
nu=96
ob=161.3530
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0014

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=160,17300	1	(12,35*2-2,80+6,55*2)*3,33+2*0,5*6,55*3,33*2	śc. zew.
wo=160,17300	1	(1,80*2+2,40)*2,96	
wo=160,17300	1	(-1)*(0,60*1,50*5+1,50*1,50*3+1,30*2,05*2)	minus otwory

[RMS 145]
nz=2.488100
np=1
iin=0

[RMS 128]
nz=1.020000
np=1
iin=0

[RMS 190]
nz=10.000000
np=1
iin=0

[RMS 173]
nz=0.002200
np=1
iin=0

[RMS 152]
nz=1.180000
np=1
iin=0

[RMS 64]
nz=0.250000
np=1
iin=0

[RMS 94]
nz=2.500000
np=1
iin=0

[RMS 194]
nz=0.055400
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.046400
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR AT-31	KNR	AT-31 0303-08	AT-31	0303-08		1
na=Ocieplenie - wyprawa tynkarska silikonowa; płyty z wełny mineralnej grub. 5cm na ościeżach
nu=97
ob=10.5750
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0014

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=10,57500	1	((0,60+1,50*2)*5+(1,50+1,50*2)*3+(1,30+2,05*2)*2)*0,25	ościeża

[RMS 145]
nz=3.146200
np=1
iin=0

[RMS 129]
nz=1.080000
np=1
iin=0

[RMS 190]
nz=10.000000
np=1
iin=0

[RMS 173]
nz=0.002200
np=1
iin=0

[RMS 152]
nz=1.643000
np=1
iin=0

[RMS 64]
nz=0.250000
np=1
iin=0

[RMS 94]
nz=2.500000
np=1
iin=0

[RMS 194]
nz=0.025700
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.024400
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR AT-31	KNR	AT-31 0704-03	AT-31	0704-03		1
na=Mocowanie płyt styropianowych , łącznikami (kołkami) w ilości 6szt/m2, do podłoża z betonu
nu=98
ob=10.7600
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0014

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=10,76000	1	10,76	wg. poz.j.w

[RMS 145]
nz=0.328000
np=1
iin=0

[RMS 91]
nz=6.240000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.000700
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR AT-31	KNR	AT-31 0704-02	AT-31	0704-02		1
na=Mocowanie płyt  z wełny, łącznikami (kołkami) w ilości 6szt/m2, do podłoża z cegły
nu=99
ob=161.3500
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0014

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=161,35000	1	161,35	wg. poz.j.w

[RMS 145]
nz=0.256000
np=1
iin=0

[RMS 91]
nz=6.240000
np=1
iin=0

[RMS 194]
nz=0.000700
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.000700
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR AT-31	KNR	AT-31 0101-06	AT-31	0101-06		1
na=Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach; siatka z włókna szklanego; dodatkowe wzmocnienie  w narożnikach otworów okiennych i drzwiowy; dopłata za 2-gą warstwę
nu=100
ob=2.2400
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0014

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=2,24000	1	0,20*0,35*4*8	

[RMS 145]
nz=0.659500
np=1
iin=0

[RMS 190]
nz=3.500000
np=1
iin=0

[RMS 152]
nz=1.180000
np=1
iin=0

[RMS 173]
nz=0.003970
np=1
iin=0

[RMS 194]
nz=0.007000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.005200
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR AT-31	KNR	AT-31 0702-01	AT-31	0702-01		1
na=Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego
nu=101
ob=18.0000
jm=m	040
op=0	1	0
nsn=ST-0014

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	3,00*6	

[RMS 145]
nz=0.160000
np=1
iin=0

[RMS 138]
nz=0.468000
np=1
iin=0

[RMS 190]
nz=0.850000
np=1
iin=0

[RMS 173]
nz=0.000200
np=1
iin=0

[RMS 194]
nz=0.000700
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.000500
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR AT-31	KNR	AT-31 0703-01	AT-31	0703-01		1
na=Montaż listwy początkowej
nu=102
ob=40.8000
jm=m	040
op=0	1	0
nsn=ST-0014

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=40,80000	1	12,35+6,95*2+4,50*2+3,35+1,80*2-1,40	

[RMS 145]
nz=0.133000
np=1
iin=0

[RMS 89]
nz=0.525000
np=1
iin=0

[RMS 72]
nz=3.020000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.000200
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=NNR 6	NNR	6 0541-0200	6	0541-02		1
na=Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm;  blachy stalowe ocynkowane powlekane fabrycznie farbami; parapety zew
nu=103
ob=2.4900
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0007

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=2,49000	1	(0,70*5+1,60*3)*0,30	podokiennik zew.

[RMS 145]
nz=1.350000
np=1
iin=0

[RMS 12]
nz=1.230000
np=1
iin=0

[RMS 172]
nz=17.200000
np=1
iin=0

[RMS 182]
nz=0.002480
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.008000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0616-0100	2-02	0616-01		0
na=Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa pod obróbki
nu=104
ob=2.0750
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0008

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=2,07500	1	(0,70*5+1,60*3)*0,25	podokiennik zew.

[RMS 145]
nz=0.083200
np=1
iin=0

[RMS 106]
nz=1.190000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.004500
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.002790
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=BC400	KNR	2-02 0923-0400	2-02	0923-04		0
na=Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
nu=105
ob=2.0800
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0009

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=2,08000	1	2,08	wg.poz.j.w

[RMS 145]
nz=1.168100
np=1
iin=0

[RMS 182]
nz=0.028000
np=1
iin=0

[RMS 194]
nz=0.142700
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR K-08	KNR	K-08 0101-08	K-08	0101-08		1
na=Zabezpieczenie stolarki - usunięcie folii
nu=106
ob=13.9800
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0014

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=13,98000	1	13,98	

[RMS 145]
nz=0.058000
np=1
iin=0

[POZYCJA]
pd=BCJ109SR	KNR	2-02 1604-0100	2-02	1604-01		1
na=Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m
nu=107
ob=147.7000
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0014

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=147,70000	1	(12,35*2+6,95*2+1,80*2)*3,50	

[RMS 145]
nz=0.548200
np=1
iin=0

[RMS 125]
nz=0.014100
np=1
iin=0

[RMS 123]
nz=0.000400
np=1
iin=0

[RMS 124]
nz=0.000200
np=1
iin=0

[RMS 33]
nz=0.000200
np=1
iin=0

[RMS 68]
nz=0.012000
np=1
iin=0

[RMS 41]
nz=0.009000
np=1
iin=0

[RMS 95]
nz=0.007000
np=1
iin=0

[RMS 148]
nz=0.156000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[ELEMENT 2]
na=elementy kowalsko -ślusarskie
ops=
nu=1.15.               
cpv=45421160-3

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 1209-0100	2-02	1209-01		1
na=Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym; balustrada pochylni ze stali nierdzewnej
nu=108
ob=8.4000
jm=m	040
op=0	1	0
nsn=ST-0013

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=8,40000	1	4,20*2	balustrada pochylni

[RMS 145]
nz=1.930000
np=1
iin=0

[RMS 182]
nz=0.003000
np=1
iin=0

[RMS 49]
nz=0.040000
np=1
iin=0

[RMS 50]
nz=0.040000
np=1
iin=0

[RMS 5]
nz=8.500000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.030000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.010000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=BCJ109SR	KNR	2-02 1219-0300	2-02	1219-03		1
na=Wycieraczka wewnętrzna aluminiowa z wkładem szczotkowym zagłębiona w poziomie podłogi. o wymiarach 100x150 cm1310
uw=p.z.
nu=109
ob=1.0000
jm=szt	020
op=0	1	0
nsn=ST-0013

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	wycieraczka wew

[RMS 145]
nz=1.771000
np=1
iin=0

[RMS 176]
nz=1.000000
np=1
iin=0

[RMS 182]
nz=0.007000
np=1
iin=0

[RMS 85]
nz=0.272000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.007000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=BCJ109SR	KNR	2-02 1219-0300	2-02	1219-03		1
na=Wycieraczka zewnętrzna aluminiowa z wkładem gumowym zagłębiona w poziomie płyty spocznika. o wymiarach 100x150 cm
uw=p.z.
nu=110
ob=1.0000
jm=szt	020
op=0	1	0
nsn=ST-0013

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	wycieraczka zew

[RMS 145]
nz=1.771000
np=1
iin=0

[RMS 177]
nz=1.000000
np=1
iin=0

[RMS 182]
nz=0.007000
np=1
iin=0

[RMS 85]
nz=0.272000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.007000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 1215-0100	2-02	1215-01		1
na=Kratki osadzone w ścianach o pow. elementów do 0,1m2
nu=111
ob=5.0000
jm=szt	020
op=0	1	0
nsn=ST-0013

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	wew.

[RMS 145]
nz=0.886800
np=1
iin=0

[RMS 81]
nz=1.000000
np=1
iin=0

[RMS 182]
nz=0.005000
np=1
iin=0

[RMS 49]
nz=0.008000
np=1
iin=0

[RMS 50]
nz=0.007000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.001500
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-17	KNR	2-17 0152-0300	2-17	0152-03		1
na=Wywietrzaki dachowe cylindryczne o średnicach do 315mm
nu=112
ob=6.0000
jm=szt	020
op=0	1	0
nsn=ST-0013

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	

[RMS 145]
nz=3.810000
np=1
iin=0

[RMS 179]
nz=1.000000
np=1
iin=0

[RMS 168]
nz=1.040000
np=1
iin=0

[RMS 69]
nz=12.500000
np=1
iin=0

[RMS 158]
nz=3.120000
np=1
iin=0

[RMS 79]
nz=2.450000
np=1
iin=0

[RMS 87]
nz=4.700000
np=1
iin=0

[RMS 164]
nz=0.250000
np=1
iin=0

[RMS 149]
nz=0.170000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[ELEMENT 2]
na=elementy zew.
ops=
nu=1.16.               
cpv=

[ELEMENT 3]
na=pochylnia
ops=
nu=1.16.1.             
cpv=45262311-4

[POZYCJA]
pd=BCJ109SR	KNR	2-02 1101-0700	2-02	1101-07		1
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym podsypka żwirowa pod ławy fund. pochylni
nu=113
ob=1.2950
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1,29500	1	0,25*3,70*0,70*2	pod ławy ścian pochylni

[RMS 145]
nz=4.320000
np=1
iin=0

[RMS 132]
nz=1.080000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=BC400	KNR	2-02 0207-0100	2-02	0207-01		1
na=Ściany żelbetowe grubości  8 cm proste o wysokości do 3 m; ściana żelbetowa pochylni grub. 25 cm w gruncie. Beton B25
nu=114
ob=4.4400
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=4,44000	1	0,60*3,70*2	

[RMS 145]
nz=3.100000
np=1
iin=0

[RMS 8]
nz=0.082000
np=1
iin=0

[RMS 34]
nz=0.007000
np=1
iin=0

[RMS 36]
nz=0.003000
np=1
iin=0

[RMS 65]
nz=0.500000
np=1
iin=0

[RMS 41]
nz=0.120000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.030000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0207-0700	2-02	0207-07		1
na=Ściany żelbetowe. Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian do 25 cm ; wsp. x17
nu=115
ob=4.4400
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=4,44000	1	4,44	wg. poz.j.w

[RMS 145]
nz=0.060000
np=1
iin=0

[RMS 6]
nz=0.010000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0290-0101	2-02	0290-0101		1
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych gładkich o średnicy 8-14mm. Stal A-0
nu=116
ob=0.0694
jm=t	034
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,06938	1	5,55*0,25*50,00*0,001	

[RMS 145]
nz=35.720000
np=1
iin=0

[RMS 136]
nz=1.006000
np=1
iin=0

[RMS 139]
nz=3.600000
np=1
iin=0

[RMS 99]
nz=4.750000
np=1
iin=0

[RMS 61]
nz=4.030000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.720000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=1.300000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0103-0100	2-02	0103-01		1
na=Ściana pochylni nad gruntem z cegły pełnej klinkierowej grubości 1 cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej
nu=117
ob=1.1100
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0004

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1,11000	1	0,30*0,5*3,70*2	

[RMS 145]
nz=2.320000
np=1
iin=0

[RMS 19]
nz=92.700000
np=1
iin=0

[RMS 187]
nz=0.084000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 4-01W	KNR	4-01W 0602-0100	4-01W	0602-01		1
na=Wykonanie izolacji z papy na sucho termozgrzewalnej jednowarstwowej na śc fund. w gruncie
nu=118
ob=1.8500
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0008

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1,85000	1	0,25*3,70*2	

[RMS 145]
nz=0.180000
np=1
iin=0

[RMS 107]
nz=1.150000
np=1
iin=0

[RMS 59]
nz=0.100000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=2.0000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=BCJ109SR	KNR	2-02 0603-0100	2-02	0603-01		1
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powłoki z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa. Analogia. Asfaltowo-kauczukowa emulsja na bazie wody - dysperbit - zużycie 1,20 kg/m2
nu=119
ob=8.8800
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0008

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=8,88000	1	2*0,60*3,70*2	obustr. w gruncie

[RMS 145]
nz=0.096600
np=1
iin=0

[RMS 1]
nz=1.200000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.000400
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=BCJ109SR	KNR	2-02 0603-0200	2-02	0603-02		1
na=Przeciwwilgociowe powłoka izolacyjna pionowa z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa1310Analogia. Asfaltowo-kauczukowa emulsja na bazie wody - dysperbit - zużycie 0,90kg/m2
nu=120
ob=8.8800
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0008

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=8,88000	1	8,88	wg. poz.j.w

[RMS 145]
nz=0.082000
np=1
iin=0

[RMS 1]
nz=0.900000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.000400
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-31	KNR	2-31 0511-0400	2-31	0511-04		1
na=Pochylnia. Nawierzchnia  z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej
nu=121
ob=4.4400
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0015

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=4,44000	1	1,20*3,70	płyta pochylni

[RMS 145]
nz=1.192300
np=1
iin=0

[RMS 77]
nz=1.025000
np=1
iin=0

[RMS 112]
nz=0.079300
np=1
iin=0

[RMS 173]
nz=0.022000
np=1
iin=0

[RMS 171]
nz=0.130000
np=1
iin=0

[RMS 115]
nz=0.025000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=BCJ109SR	KNR	4-01 0311-0600	4-01	0311-06		1
na=Zwieńczenie murka z kształki klinkierowej.
nu=122
ob=7.4000
jm=m	040
op=0	1	0
nsn=ST-0004

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=7,40000	1	3,70*2	

[RMS 145]
nz=0.550000
np=1
iin=0

[RMS 84]
nz=14.000000
np=1
iin=0

[RMS 24]
nz=2.400000
np=1
iin=0

[RMS 114]
nz=0.012000
np=1
iin=0

[RMS 170]
nz=1.330000
np=1
iin=0

[RMS 173]
nz=0.005000
np=1
iin=0

[RMS 11]
nz=0.020000
np=1
iin=0

[RMS 175]
nz=0.080000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[ELEMENT 3]
na=schody zewnętrzne
ops=
nu=1.16.2.             
cpv=45262311-4

[POZYCJA]
pd=BCJ109SR	KNR	2-02 1101-0700	2-02	1101-07		1
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym piasek ubijany warstwami na mokro grub. 20 cm
nu=123
ob=1.5209
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1,52090	1	3,35*2,27*0,20	pod schody i płytę wejścia

[RMS 145]
nz=4.320000
np=1
iin=0

[RMS 111]
nz=1.080000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-31	KNR	2-31 0114-0100	2-31	0114-01		1
na=Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa dolna grubości 20cm po zagęszczeniu; grub. 15 cm
nu=124
ob=7.6045
jm=m2	   
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=7,60450	1	3,35*2,27	pod schody i płytę wejścia

[RMS 145]
nz=0.016800
np=1
iin=0

[RMS 133]
nz=0.245500
np=1
iin=0

[RMS 173]
nz=0.020000
np=1
iin=0

[RMS 147]
nz=0.002600
np=1
iin=0

[RMS 169]
nz=0.018200
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=0.5100
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-31	KNR	2-31 0114-0200	2-31	0114-02		1
na=Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa dolna; dodatek za każdy dalszy 1cm grubości podbudowy ; pomniejszenie wsp. x 5
nu=125
ob=-7.6000
jm=m2	   
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=-7,60000	1	(-1)*7,60	wg. poz.j.w

[RMS 145]
nz=0.000500
np=1
iin=0

[RMS 133]
nz=0.012300
np=1
iin=0

[RMS 173]
nz=0.001000
np=1
iin=0

[RMS 147]
nz=0.000100
np=1
iin=0

[RMS 169]
nz=0.000400
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=0.5100
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-11	KNR	2-11 0521-0200	2-11	0521-02		1
na=Schody zewnętrzne. Podstopień z palisady o wymiarach  10x10x60/45/ cm
nu=126
ob=6.8000
jm=m	   
op=0	1	0
nsn=ST-0015

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=6,80000	1	3,40*2	stopnie wejśc.

[RMS 145]
nz=1.050000
np=1
iin=0

[RMS 104]
nz=5.000000
np=1
iin=0

[RMS 105]
nz=5.000000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-31	KNR	2-31 0511-0400	2-31	0511-04		1
na=Schody zewnętrzne. Stopień  z kostki betonowej o grubości 6 cm na posypce piaskowe
nu=127
ob=1.6750
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0015

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1,67500	1	3,35*0,25*2	stopnie schodów  wejśc.

[RMS 145]
nz=1.192300
np=1
iin=0

[RMS 77]
nz=1.025000
np=1
iin=0

[RMS 112]
nz=0.079300
np=1
iin=0

[RMS 173]
nz=0.022000
np=1
iin=0

[RMS 171]
nz=0.130000
np=1
iin=0

[RMS 115]
nz=0.025000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02W	KNR	2-02W 1035-0400	2-02W	1035-04		1
na=Balustrady schodowe - drewniane przy sch. sztachety  szer.15 cm; słupki drewniane o wymiarach 10x10 cm, deski poprzeczne  o wymiarach 19x3 cm, pochwyt drewniany o wymiarach 12x6 cm
nu=128
ob=2.7800
jm=m	040
op=0	1	0
nsn=ST-0005

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=2,78000	1	1,38+0,70*2	balustr. sztachety szer. 15 cm

[RMS 145]
nz=3.110000
np=1
iin=0

[RMS 35]
nz=0.010000
np=1
iin=0

[RMS 2]
nz=0.005000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.003000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[ELEMENT 1]
na=nawierzchnie utwardzone
ops=
nu=2.                  
cpv=45233140-2

[ELEMENT 2]
na=chodnik - kostka gr. 6 cm
ops=
nu=2.1.                
cpv=45233140-2

[POZYCJA]
pd=BC400	KNR	2-31 0511-0100	2-31	0511-01		1
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grub. 6cm - szara, na podsypce piaskowej; opaska wokół budynku; kostka betonowa szer. 60 cm
nu=129
ob=21.2750
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0015

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=21,27500	1	(13,35+6,95*2+5,00*2+1,20*2+2,30+0,60)*0,50	szer. 50 cm

[RMS 145]
nz=1.089100
np=1
iin=0

[RMS 77]
nz=1.025000
np=1
iin=0

[RMS 112]
nz=0.076300
np=1
iin=0

[RMS 173]
nz=0.021000
np=1
iin=0

[RMS 171]
nz=0.130000
np=1
iin=0

[RMS 115]
nz=0.025000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=BC400	KNR	2-31 0511-0100	2-31	0511-01		1
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grub. 6cm - szara, na podsypce piaskowej; chodnik
nu=130
ob=41.3890
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0015

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=41,38900	1	24,73*1,50+5,88*1,80-3,70*1,70	

[RMS 145]
nz=1.089100
np=1
iin=0

[RMS 77]
nz=1.025000
np=1
iin=0

[RMS 112]
nz=0.076300
np=1
iin=0

[RMS 173]
nz=0.021000
np=1
iin=0

[RMS 171]
nz=0.130000
np=1
iin=0

[RMS 115]
nz=0.025000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-31	KNR	2-31 0407-0200	2-31	0407-02		1
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem
nu=131
ob=28.3600
jm=m	   
op=0	1	0
nsn=ST-0015

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=28,36000	1	24,73+1,50+2,13	

[RMS 145]
nz=0.203700
np=1
iin=0

[RMS 100]
nz=1.020000
np=1
iin=0

[RMS 113]
nz=0.004700
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=0.5000
np=0
op=M

[ELEMENT 2]
na=ciągi jezdne-kostka gr.8cm
ops=
nu=2.2.                
cpv=45233140-2

[POZYCJA]
pd=KNR 2-31	KNR	2-31 0401-0100	2-31	0401-01		1
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20cm w gruncie kat. I-II
nu=132
ob=44.1000
jm=m	   
op=0	1	0
nsn=ST-0015

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=44,10000	1	13,90+2,50+4,00+6,50+8,60+5,00+3,60	

[RMS 145]
nz=0.074900
np=1
iin=0

[POZYCJA]
pd=KNR 2-31	KNR	2-31 0402-0400	2-31	0402-04		1
na=Ławy betonowe z oporem pod krawężniki; Beton B15
nu=133
ob=7.9380
jm=1 m3	1 m
op=0	1	0
nsn=ST-0015

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=7,93800	1	0,45*44,10*0,40	

[RMS 145]
nz=9.020000
np=1
iin=0

[RMS 7]
nz=1.040000
np=1
iin=0

[RMS 34]
nz=0.040000
np=1
iin=0

[RMS 113]
nz=0.270000
np=1
iin=0

[RMS 173]
nz=0.470000
np=1
iin=0

[POZYCJA]
pd=KNR 2-31	KNR	2-31 0403-0300	2-31	0403-03		1
na=Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
nu=134
ob=44.1000
jm=m	   
op=0	1	0
nsn=ST-0015

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=44,10000	1	44,10	wg. poz.j.w

[RMS 145]
nz=0.429000
np=1
iin=0

[RMS 83]
nz=1.020000
np=1
iin=0

[RMS 113]
nz=0.012700
np=1
iin=0

[RMS 25]
nz=0.003900
np=1
iin=0

[RMS 173]
nz=0.004200
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=0.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-31	KNR	2-31 0114-0500	2-31	0114-05		1
na=Podbudowy z kruszyw łamanych - warstwa dolna grubości 15cm po zagęszczeniu
nu=135
ob=123.6100
jm=m2	   
op=0	1	0
nsn=ST-0015

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=123,61000	1	165,00-41,39	wg. proj.

[RMS 145]
nz=0.033300
np=1
iin=0

[RMS 165]
nz=0.318200
np=1
iin=0

[RMS 173]
nz=0.015000
np=1
iin=0

[RMS 147]
nz=0.002700
np=1
iin=0

[RMS 169]
nz=0.038700
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=0.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-31	KNR	2-31 0511-0300	2-31	0511-03		1
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej - nawierzchnia utwardzona ; parking, ciągi jezdne.
nu=136
ob=123.6100
jm=m2	   
op=0	1	0
nsn=ST-0015

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=123,61000	1	123,61	wg. poz.j.w

[RMS 145]
nz=1.303200
np=1
iin=0

[RMS 78]
nz=1.025000
np=1
iin=0

[RMS 112]
nz=0.081800
np=1
iin=0

[RMS 23]
nz=0.011700
np=1
iin=0

[RMS 173]
nz=0.027000
np=1
iin=0

[RMS 171]
nz=0.130000
np=1
iin=0

[RMS 115]
nz=0.025000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=0.5000
np=0
op=M

[ELEMENT 1]
na=ogrodzenie
ops=
nu=3.                  
cpv=45342000-6

[ELEMENT 2]
na=roboty rozbiórkowe
ops=
nu=3.1.                
cpv=45111300-1

[POZYCJA]
pd=KNR 2-31	KNR	2-31 0818-0500	2-31	0818-05		1
na=Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątowników ( łącznie z fundamentami).1310Zdemontowane przęsła ogrodzenia do dyspozycji Inwestora.
nu=137
ob=75.0000
jm=m	   
op=0	1	0
nsn=ST-0016

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75,00	25,0*3 ( front+bok)

[RMS 145]
nz=0.651000
np=1
iin=0

[POZYCJA]
pd=KNR 4-04	KNR	4-04 1103-0100	4-04	1103-01		1
na=Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze, przy obsłudze na zmianę roboczą 3 samochodów
nu=138
ob=0.7200
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0016

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,72000	1	10*0,30*0,30*0,80	fund. ogrodz 10 szt

[RMS 76]
nz=0.143000
np=1
iin=0

[POZYCJA]
pd=KNR 4-04	KNR	4-04 1103-0400	4-04	1103-04		1
na=Wywóz gruzu załadowanego na samochód samowyładowczy do 5t z terenu rozbiórki na odległość 1km i ręcznym wyładowaniem; do 10 km
nu=139
ob=0.7200
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0016

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,72000	1	0,72	wg. poz.j.w

[RMS 142]
nz=1.000000
np=1
iin=0

[RMS 150]
nz=0.177000
np=1
iin=0

[POZYCJA]
pd=KNR 4-04	KNR	4-04 1103-0500	4-04	1103-05		1
na=Wywóz gruzu załadowanego na samochód samowyładowczy do 5t z terenu rozbiórki; za każdy następny rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km; do 10 km; wsp. x9
nu=140
ob=0.7200
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0016

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,72000	1	0,72	wg. poz.j.w

[RMS 150]
nz=0.037000
np=1
iin=0

[ELEMENT 2]
na=ogrodzenie ocynkowane z siatki
ops=
nu=3.2.                
cpv=45342000-6

[POZYCJA]
pd=KNR 2-01	KNR	2-01 0221-0400	2-01	0221-04		1
na=Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparką podsiębierną o poj. łyżki 0,25m3 w gruncie kat. III. 1310Wykop pod stopy fundamentowe
nu=141
ob=62.2080
jm=m3	   
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=24,30000	1	(0,30+2*0,30)*(0,30+2*0,30)*1,20*25	A-D, l=52,22 mb
wo=24,30000	1	(0,30+2*0,30)*(0,30+2*0,30)*1,20*15	D-C, l=30,93 mb
wo=24,30000	1	(0,30+2*0,30)*(0,30+2*0,30)*1,20*24	C-B, l=52,23 mb

[RMS 145]
nz=0.112400
np=1
iin=0

[RMS 75]
nz=0.078200
np=1
iin=0

[POZYCJA]
pd=KNR 2-01	KNR	2-01 0217-0400	2-01	0217-04		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparką podsiębierną o poj. łyżki 0,25m3 w gruncie kat. III; wykop pod cokół betonowy
nu=142
ob=41.9040
jm=m3	   
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=18,09000	1	(0,30+0,30*2)*0,50*(1,41*2+1,78*21)	A-D, l=52,22 mb
wo=18,09000	1	(0,30+0,30*2)*0,50*1,48*13	D-C, l=30,93 mb
wo=18,09000	1	(0,30+0,30*2)*0,50*(1,12*1+1,48*22)	C-B, l=52,23 mb

[RMS 145]
nz=0.140000
np=1
iin=0

[RMS 73]
nz=0.057600
np=1
iin=0

[POZYCJA]
pd=BCJ109MAX	KNR	2-01 0320-0200	2-01	0320-02		1
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Wykopów w gruncie kat. III-IV głębokości do 1,5m i szerokości 0,8-1,5m
nu=143
ob=90.2150
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=62,21000	1	62,21	wg. poz. wykopu pod stopy
wo=62,21000	1	(-1)*(4,61+2,30)	minus obj. fund. stopy i pods. żwir.obj podwaliny w gruncie
wo=62,21000	1	41,90	wg. poz. wykopu pod cokół bet.
wo=62,21000	1	(-1)*(13,97/0,50*0,25)	minus obj. cokołu w gruncie
wo=62,21000	1		do odwiezienia grunt 6,91+6,99=13,90 m3

[RMS 145]
nz=1.222400
np=1
iin=0

[POZYCJA]
pd=KNR 2-01	KNR	2-01 0205-0400	2-01	0205-04		1
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kat.III, samochód do 5t; wywiezienie nadmiaru ziemi do 10 km
nu=144
ob=13.9000
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=13,90000	1	13,90	obj. fund.

[RMS 145]
nz=0.230000
np=1
iin=0

[RMS 103]
nz=1.020000
np=1
iin=0

[RMS 75]
nz=0.098400
np=1
iin=0

[RMS 150]
nz=0.228300
np=1
iin=0

[POZYCJA]
pd=BCJ109MAX	KNR	2-01 0214-0400	2-01	0214-04		1
na=Przewóz samochodem samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych; grunt kat. III-IV, samochód do 5t; wg. poz. j.w do10 km wsp. x9
nu=145
ob=13.9000
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=13,90000	1	13,90	wg. poz.j.w

[RMS 150]
nz=0.015200
np=1
iin=0

[POZYCJA]
pd=KNR 2-01	KNR	2-01 0506-0100	2-01	0506-01		1
na=Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów (obrobienie na czysto). Skarp i dna wykopów w gruncie kat. I-III, wykonywanych ręcznie
nu=146
ob=270.7600
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		obustronnie l=2,00 m
wo=0	1	52,22*2,00	A-D, l=52,22 mb
wo=0	1	30,93*2,00	D-C, l=30,93 mb
wo=0	1	52,23*2,00	C-B, l=52,23 mb

[RMS 145]
nz=0.166200
np=1
iin=0

[POZYCJA]
pd=BCJ109SR	KNR	2-02 1101-0700	2-02	1101-07		1
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym podsypka żwirowa pod stopy fund.
nu=147
ob=2.3040
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,90000	1	0,30*0,30*0,40*25	A-D, l=52,22 mb
wo=0,90000	1	0,30*0,30*0,40*15	D-C, l=30,93 mb
wo=0,90000	1	0,30*0,30*0,40*24	C-B, l=52,23 mb

[RMS 145]
nz=4.320000
np=1
iin=0

[RMS 132]
nz=1.080000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0204-0100	2-02	0204-01		1
na=Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3, beton B20
nu=148
ob=4.6080
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1,80000	1	0,30*0,30*0,80*25	A-D, l=52,22 mb
wo=1,80000	1	0,30*0,30*0,80*15	D-C, l=30,93 mb
wo=1,80000	1	0,30*0,30*0,80*24	C-B, l=52,23 mb

[RMS 145]
nz=8.190000
np=1
iin=0

[RMS 6]
nz=1.015000
np=1
iin=0

[RMS 39]
nz=0.004000
np=1
iin=0

[RMS 34]
nz=0.005000
np=1
iin=0

[RMS 36]
nz=0.005000
np=1
iin=0

[RMS 65]
nz=0.270000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.040000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0201-0100	2-02	0201-01		1
na=Cokół betonowy prostokątny o szerokości do 0,3m;  Beton B20 z dodatkami mrozoodornymi i wodoszczelnymi
nu=149
ob=13.9680
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=6,03000	1	0,30*0,50*(1,41*2+1,78*21)	A-D, l=52,22 mb
wo=6,03000	1	0,30*0,50*1,48*13	D-C, l=30,93 mb
wo=6,03000	1	0,30*0,50*(1,12*1+1,48*22)	C-B, l=52,23 mb

[RMS 145]
nz=6.200000
np=1
iin=0

[RMS 10]
nz=1.015000
np=1
iin=0

[RMS 39]
nz=0.006000
np=1
iin=0

[RMS 34]
nz=0.008000
np=1
iin=0

[RMS 36]
nz=0.005000
np=1
iin=0

[RMS 65]
nz=0.510000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.050000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 1505-1100	2-02	1505-11		1
na=Malowanie farbami do betonu powierzchni zewnętrznych - dwukrotne bez gruntowania
nu=150
ob=46.5600
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0012

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		obustronnie cokół n/gruntem
wo=0	1	2*0,25*(1,41*2+1,78*21)	A-D, l=52,22 mb
wo=0	1	2*0,25*1,48*13	D-C, l=30,93 mb
wo=0	1	2*0,25*(1,12*1+1,48*22)	C-B, l=52,23 mb

[RMS 145]
nz=0.176000
np=1
iin=0

[RMS 52]
nz=0.347000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.000400
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=BCJ109SR	KNR	2-02 0290-0100	2-02	0290-01		1
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych gładkich o średnicy  6 mm; stal A-O (StOS)
nu=151
ob=0.0401
jm=t	034
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,04007	1	135,38/0,30*0,20*2*0,222*0,001	fi 6 mm, cokół/stopy szt.64

[RMS 145]
nz=35.720000
np=1
iin=0

[RMS 135]
nz=1.002000
np=1
iin=0

[RMS 139]
nz=3.600000
np=1
iin=0

[RMS 99]
nz=4.750000
np=1
iin=0

[RMS 61]
nz=4.030000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=1.300000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=BCJ109SR	KNR	2-02 0290-0101	2-02	0290-0101		1
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych gładkich fi 10 mm; stal A-O (StOS)
nu=152
ob=0.3341
jm=t	034
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,33412	1	135,38*4*0,617*0,001	fi 6 mm, cokół/stopy szt.64

[RMS 145]
nz=35.720000
np=1
iin=0

[RMS 134]
nz=1.006000
np=1
iin=0

[RMS 139]
nz=3.600000
np=1
iin=0

[RMS 99]
nz=4.750000
np=1
iin=0

[RMS 61]
nz=4.030000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=1.300000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 1803-0300	2-02	1803-03		1
na=Ogrodzenia z siatki plecionej ocynkowanej, powlekanej w kolorze zielonym , wysokości 1,50 m na słupkach stalowych fi 60 mm, wyposażonymi w kapturek i obsadzonych w  stopie fund. w rozstawie 2,38 m
nu=153
ob=135.3800
jm=m	040
op=0	1	0
nsn=ST-0016

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=135,38000	1	135,38	dług. ogrodz.135,38 mb
wo=135,38000	1		pow. siatki 135,38*1,50=203,10 m2
wo=135,38000	1		słupki dług. 2,40 m
wo=135,38000	1		6,82 kg*64szt.*2,40 m=1048 kg

[RMS 145]
nz=1.135400
np=1
iin=0

[RMS 156]
nz=7.741170
np=1
iin=0

[RMS 151]
nz=1.500460
np=1
iin=0

[RMS 88]
nz=3.120000
np=1
iin=0

[RMS 50]
nz=0.041100
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.006500
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[ELEMENT 2]
na=ogrodzenie front.z pustak.beton, przęsła stalowe
ops=
nu=3.3.                
cpv=45342000-6

[POZYCJA]
pd=KNR 2-01	KNR	2-01 0218-0200	2-01	0218-02		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparką podsiębierną o poj. łyżki 0,60m3 w gruncie kat. III; wykop pod ławy fund.
nu=154
ob=29.7600
jm=m3	   
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=29,76000	1	(0,20+0,30*2)*31,00*1,20	ogrodzenie B-A l=31,00 mb

[RMS 145]
nz=0.112700
np=1
iin=0

[RMS 74]
nz=0.035400
np=1
iin=0

[POZYCJA]
pd=BCJ109MAX	KNR	2-01 0320-0200	2-01	0320-02		1
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Wykopów w gruncie kat. III-IV głębokości do 1,5m i szerokości 0,8-1,5m
nu=155
ob=23.7700
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=29,76000	1	29,76	wg. poz. wykopu pod stopy
wo=29,76000	1	(-1)*(2,6+1,58+1,81)	minus obj. fund. i pods. żwir.obj w gruncie
wo=29,76000	1		do odwiezienia grunt 5,99 m2

[RMS 145]
nz=1.222400
np=1
iin=0

[POZYCJA]
pd=KNR 2-01	KNR	2-01 0205-0400	2-01	0205-04		1
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kat.III, samochód do 5t; wywiezienie nadmiaru ziemi do 10 km
nu=156
ob=5.9900
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=5,99000	1	5,99	obj. fund.

[RMS 145]
nz=0.230000
np=1
iin=0

[RMS 103]
nz=1.020000
np=1
iin=0

[RMS 75]
nz=0.098400
np=1
iin=0

[RMS 150]
nz=0.228300
np=1
iin=0

[POZYCJA]
pd=BCJ109MAX	KNR	2-01 0214-0400	2-01	0214-04		1
na=Przewóz samochodem samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych; grunt kat. III-IV, samochód do 5t; wg. poz. j.w do10 km wsp. x9
nu=157
ob=5.9900
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=5,99000	1	5,99	wg. poz.j.w

[RMS 150]
nz=0.015200
np=1
iin=0

[POZYCJA]
pd=KNR 2-01	KNR	2-01 0506-0100	2-01	0506-01		1
na=Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów (obrobienie na czysto). Skarp i dna wykopów w gruncie kat. I-III, wykonywanych ręcznie
nu=158
ob=62.0000
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	31,00*2,00	ogrodzenie B-A l=31,00 mb

[RMS 145]
nz=0.166200
np=1
iin=0

[POZYCJA]
pd=BCJ109SR	KNR	2-02 1101-0700	2-02	1101-07		1
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym podsypka żwirowa pod ławy bet.
nu=159
ob=2.6064
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0001

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		ogrodzenie B-A l=31,00 mb
wo=0	1	0,30*(1,60*3+0,60*3)*0,40	pod ławy żebet. muru z bl. bet.
wo=0	1	0,30*(2,52*2+2,52*3*2)*0,30	pod cokół betonowy

[RMS 145]
nz=4.320000
np=1
iin=0

[RMS 132]
nz=1.080000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0202-0100	2-02	0202-01		1
na=Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m; ława fund. szer. 30 cm, Beton B20 z dodatkami mrozoodornymi; pod ściany z bl. betonowych.
nu=160
ob=1.5840
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1,58400	1	0,30*(1,60*3+0,60*3)*0,80	ogrodzenie B-A l=31,00 mb

[RMS 145]
nz=7.410000
np=1
iin=0

[RMS 10]
nz=1.015000
np=1
iin=0

[RMS 39]
nz=0.004000
np=1
iin=0

[RMS 34]
nz=0.007000
np=1
iin=0

[RMS 36]
nz=0.005000
np=1
iin=0

[RMS 65]
nz=0.530000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.050000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 0202-0100	2-02	0202-01		1
na=Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m; ława fund. szer. 30 cm, Beton B20 z dodatkami mrozoodornymi; pod cokół z bl. betonowych.
nu=161
ob=1.8144
jm=m3	060
op=0	1	0
nsn=ST-0002

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1,81440	1	0,30*(2,52*2+2,52*3*2)*0,30	ogrodzenie B-A l=31,00 mb

[RMS 145]
nz=7.410000
np=1
iin=0

[RMS 10]
nz=1.015000
np=1
iin=0

[RMS 39]
nz=0.004000
np=1
iin=0

[RMS 34]
nz=0.007000
np=1
iin=0

[RMS 36]
nz=0.005000
np=1
iin=0

[RMS 65]
nz=0.530000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.050000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 4-01W	KNR	4-01W 0602-0100	4-01W	0602-01		1
na=Izolacje poziome murów. Wykonanie izolacji z papy na sucho termozgrzewalnej jednowarstwowej; pod bloczki betonowe
nu=162
ob=7.6680
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0008

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1,62000	1	0,30*(1,60*3+0,60)	pod ściany bet.
wo=1,62000	1	0,30*(2,52*2+2,52*3*2)	pod cokół bet.

[RMS 145]
nz=0.180000
np=1
iin=0

[RMS 107]
nz=1.150000
np=1
iin=0

[RMS 59]
nz=0.100000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=2.0000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=BCJ109SR	KNR	2-02 0290-0100	2-02	0290-01		1
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych gładkich o średnicy  6 mm; stal A-O (StOS)
nu=163
ob=0.0214
jm=t	034
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		strzemiona fi 6 mm, l=108 cm,
wo=0	1	(1,60*3+0,60*3)/0,30*1,08*0,222*0,001	pod ławy żebet. muru z bl. bet.
wo=0	1	(2,52*2+2,52*3*2)/0,30*1,08*0,222*0,001	pod cokół betonowy

[RMS 145]
nz=35.720000
np=1
iin=0

[RMS 135]
nz=1.002000
np=1
iin=0

[RMS 139]
nz=3.600000
np=1
iin=0

[RMS 99]
nz=4.750000
np=1
iin=0

[RMS 61]
nz=4.030000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=1.300000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=BCJ109SR	KNR	2-02 0290-0101	2-02	0290-0101		1
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych gładkich fi 10 mm; stal A-O (StOS)
nu=164
ob=0.0660
jm=t	034
op=0	1	0
nsn=ST-0003

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		fi 10 mm, l=108 cm, Stal A-0
wo=0	1	4*(1,60*3+0,60*3)*0,617*0,001	pod ławy żebet. muru z bl. bet.
wo=0	1	4*(2,52*2+2,52*3*2)*0,617*0,001	pod cokół betonowy

[RMS 145]
nz=35.720000
np=1
iin=0

[RMS 134]
nz=1.006000
np=1
iin=0

[RMS 139]
nz=3.600000
np=1
iin=0

[RMS 99]
nz=4.750000
np=1
iin=0

[RMS 61]
nz=4.030000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=1.300000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 1806-0200	2-02	1806-02		1
na=Ogrodzenia murowane wysokości 180 cm  nad terenem na gotowym fundamencie żebetowym, z pustaków betonowych o wymiarach 20x50 cm i wys. 20 cm , zakończone daszkiem, mur wyposażony w skrzynkę elektryczną EI
uw=p.z.
nu=165
ob=2.0400
jm=m	040
op=0	1	0
nsn=ST-0016

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=2,04000	1	0,51*4	h=1,80 m

[RMS 145]
nz=10.744100
np=1
iin=0

[RMS 191]
nz=0.343140
np=1
iin=0

[RMS 143]
nz=17.647060
np=1
iin=0

[RMS 29]
nz=1.960780
np=1
iin=0

[RMS 154]
nz=0.490200
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.451000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 1806-0200	2-02	1806-02		1
na=Ogrodzenia murowane wysokości 160 cm  nad terenem na gotowym fundamencie żebetowym, z pustaków betonowych o wymiarach 20x50 cm i wys. 20 cm, zakończone daszkiem. mur wyposażony w skrzynkę pocztową i domofon.
uw=p.z.
nu=166
ob=3.5700
jm=m	040
op=0	1	0
nsn=ST-0016

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=3,57000	1	0,51*7	h=1,60 m

[RMS 145]
nz=10.744100
np=1
iin=0

[RMS 191]
nz=0.302520
np=1
iin=0

[RMS 143]
nz=15.686270
np=1
iin=0

[RMS 29]
nz=1.960780
np=1
iin=0

[RMS 155]
nz=0.280110
np=1
iin=0

[RMS 38]
nz=0.280110
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.451000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 1806-0200	2-02	1806-02		1
na=Ogrodzenia murowane wysokości 140 cm  nad terenem na gotowym fundamencie żebetowym, z pustaków betonowych o wymiarach 20x50 cm i wys. 20 cm, zakończone daszkiem.
uw=p.z.
nu=167
ob=0.5100
jm=m	040
op=0	1	0
nsn=ST-0016

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=0,51000	1	0,51*1	h=1,40 m

[RMS 145]
nz=10.744100
np=1
iin=0

[RMS 191]
nz=0.196080
np=1
iin=0

[RMS 143]
nz=13.725490
np=1
iin=0

[RMS 29]
nz=1.960780
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.451000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 1806-0200	2-02	1806-02		1
na=Ogrodzenia murowane  - cokół wysokości 40 cm  nad terenem na gotowym fundamencie żebetowym, z pustaków betonowych o wymiarach 20x50 cm i wys. 20 cm, zakończone daszkiem.
uw=p.z.
nu=168
ob=20.1600
jm=m	040
op=0	1	0
nsn=ST-0016

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=20,16000	1	2,52*2+2,52*3*2	cokół ogrodzenia h=40 cm

[RMS 145]
nz=10.744100
np=1
iin=0

[RMS 191]
nz=0.196080
np=1
iin=0

[RMS 143]
nz=0.052080
np=1
iin=0

[RMS 29]
nz=1.960780
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.451000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02	KNR	2-02 1505-1100	2-02	1505-11		1
na=Malowanie farbami do betonu powierzchni zewnętrznych - dwukrotne bez gruntowania - cokół betonowy n/terenem
nu=169
ob=10.3584
jm=m2	050
op=0	1	0
nsn=ST-0012

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=2,54240	1	2*(0,20+0,08)*(2,52*2-0,50)	obustronnie cokół n/gruntem
wo=2,54240	1	2*(0,20+0,05)*(2,52*3-1,00)	j.w
wo=2,54240	1	2*(0,20+0,10)*(2,52*3)	j.w

[RMS 145]
nz=0.176000
np=1
iin=0

[RMS 52]
nz=0.347000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.000970
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02W	KNR	2-02W 1808-0300	2-02W	1808-03		1
na=Przęsła stalowe- systemowe wys. 95 cm i rozpiętości 250 cm z podziałem poziomym.  / elementy powlekane zamknięte 50x20x3 mm /
uw=p.z.
nu=170
ob=8.0000
jm=kpl	090
op=0	1	0
nsn=ST-0016

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8	l=2,52 m

[RMS 145]
nz=12.000000
np=1
iin=0

[RMS 141]
nz=1.000000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.200000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02W	KNR	2-02W 1808-0300	2-02W	1808-03		1
na=Brama przesuwna stalowa- systemowa wys. 150 cm i rozpiętości 400 cm z podziałem poziomym.  / elementy powlekane zamknięte 50x20x3 mm /
uw=p.z.
nu=171
ob=1.0000
jm=kpl	090
op=0	1	0
nsn=ST-0016

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	l=3,58 m

[RMS 145]
nz=24.000000
np=1
iin=0

[RMS 18]
nz=1.000000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.200000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNR 2-02W	KNR	2-02W 1808-0300	2-02W	1808-03		1
na=Furtka stalowa - systemowa wys. 150 cm i szerokości 120 cm z podziałem poziomym. / elementy powlekane zamknięte 50x20x3 mm /
uw=p.z.
nu=172
ob=1.0000
jm=kpl	090
op=0	1	0
nsn=ST-0016

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	l=1,20 m

[RMS 145]
nz=8.000000
np=1
iin=0

[RMS 58]
nz=1.000000
np=1
iin=0

[RMS 160]
nz=0.200000
np=1
iin=0

[RMS 197]
nz=1.5000
np=0
op=M
