**Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż zestawu Wieża ze ślizgiem na plac zabaw:**

**1 szt. zestaw wieża ze ślizgiem- montaż w miejscowości Płoski (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego)**

Wymiary urządzenia:

* wysokość minimum: 2,1 m
* szerokość minimum: 0,8 m
* długość minimum: 3,9 m
* Zestaw składa się z wieży i zjeżdżalni metalowej

Wymiary strefy bezpieczeństwa: minimum: szerokość : 3,8m, długość: 7,4 m

Głębokość posadowienia: 0,50 m

Certyfikat zgodności z normą: PN-EN 1176

Elementy nośne zestawu wykonane z drewna rdzeniowego. Drewno impregnowane ciśnieniowo. Bariery ochronne z płyty HDPE. Trap wodoodporny, antypoślizgowy. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej, malowane proszkowo. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a końce zabezpieczone plastikowymi kapslami.

Ślizg wykonany z laminatu i metalu, spełniający wymogi normy PN-EN 1176.