**Opis standardów utrzymania dróg powiatowych**

| Standard | Opis warunków ruchu na jezdni | Dopuszczalne odstępstwa od standardów po ustaniu zjawiska |
| --- | --- | --- |
| ***Śnieg*** | ***Śliskość zimowa*** |
| **V** | Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi. | * luźny może występować do 8 godz.,
* zajeżdżony może występować,
* nabój śnieżny może występować,
* zaspy mogą występować do 24 godz.,
* dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.
 | w miejscach wyznaczonych do posypywania po odśnieżeniu, gołoledź może występować do 8 godz. |
| **VI** | Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypywane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi. | * luźny może występować,
* zajeżdżony może występować,
* nabój śnieżny może występować,
* zaspy mogą występować do 48 godz.
 | w miejscach wyznaczonych do posypywania, po odśnieżeniu, wszystkie rodzaje śliskości mogą występować do 24 godz. |