**Opis standardów utrzymania dróg powiatowych**

| Standard | Opis warunków ruchu na jezdni | Dopuszczalne odstępstwa od standardów po ustaniu zjawiska | |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Śnieg*** | ***Śliskość zimowa*** |
| **V** | Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.  Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu  w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi. | * luźny może występować do 8 godz., * zajeżdżony może występować, * nabój śnieżny może występować, * zaspy mogą występować do 24 godz., * dopuszcza się przerwy  w komunikacji do 24 godz. | w miejscach wyznaczonych  do posypywania po odśnieżeniu, gołoledź może występować  do 8 godz. |
| **VI** | Jezdnia zaśnieżona.  Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.  Jezdnie posypywane po odśnieżeniu  w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi. | * luźny może występować, * zajeżdżony może występować, * nabój śnieżny może występować, * zaspy mogą występować do 48 godz. | w miejscach wyznaczonych  do posypywania, po odśnieżeniu, wszystkie rodzaje śliskości mogą występować do 24 godz. |