**WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO – TECHNICZNE**

**1.Nazwa przedmiotu (wyrobu):**

 Ploter stołowo - tnący.

**2.Cel opracowania i przeznaczenie wyrobu :** Uzupełnienie zbiorczej normy

 należności sprzętu w Powielarni działającej w 4 Regionalnej Bazie

 Logistycznej we Wrocławiu

**3.Zestaw urządzeń (skład ukompletowania):**

 3.1 Ploter

 3.2 kabel zasilający

 3.3 Sterowniki i oprogramowanie

 3.4 Zestaw ostrzy do cięcia

 3.5 Oprawka ostrza

 3.6 Narzędzie do bigowania

 3.7 Mata do cięcia

 3.8 Stojak z koszem

**4. Wymagania eksploatacyjno-techniczne (opis cech technicznych,**

 **eksploatacyjnych, jakościowych):**

 4.1 Max szerokość cięcia 610 mm

 4.2 Max szerokość cięcia wydruków 570 mm

 4.3 Cięcie foli samoprzylepnych

 4.4 Cięcie na materiałach bez podkładu takich jak : papier, karton, tektura i

 inne.

 4.5 Możliwość wycinania arkuszowego

 4.6 Nacisk 50-800 g

 4.7 Precyzja cięcia +/- 0,01 mm

 4.8 Precyzja powtarzania cięcia +/- 0,82 mm

 4.9 Bezpośrednie cięcie bez używania komputera

 4.10 Łączność pamięć USB, WiFi, Kabel USB

 4.11 Współpraca z programem CorelDraw X7

 4.12 Kompatybilny z systemem operacyjnym : Linux, Mac OS, Windows 10, Windows 7

**5.Dodatkowe ustalenia wymagań:**

 5.1 Gwarancja min.24 miesiące

 5.2 Instrukcja i oprogramowanie w języku polskim

 5.3 Serwis pogwarancyjny na terenie całego kraju

 5.4 Instrukcja obsługi, gwarancja w języku polskim

 5.5 Darmowa dostawa

**6. Sugerowany produkt:** SUMMACUT PHAROS D60