**WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO – TECHNICZNE**

**1.Nazwa przedmiotu (wyrobu):**

Ploter stołowo - tnący.

**2.Cel opracowania i przeznaczenie wyrobu :** Uzupełnienie zbiorczej normy

należności sprzętu w Powielarni działającej w 4 Regionalnej Bazie

Logistycznej we Wrocławiu

**3.Zestaw urządzeń (skład ukompletowania):**

3.1 Ploter

3.2 kabel zasilający

3.3 Sterowniki i oprogramowanie

3.4 Zestaw ostrzy do cięcia

3.5 Oprawka ostrza

3.6 Narzędzie do bigowania

3.7 Mata do cięcia

3.8 Stojak z koszem

**4. Wymagania eksploatacyjno-techniczne (opis cech technicznych,**

**eksploatacyjnych, jakościowych):**

4.1 Max szerokość cięcia 610 mm

4.2 Max szerokość cięcia wydruków 570 mm

4.3 Cięcie foli samoprzylepnych

4.4 Cięcie na materiałach bez podkładu takich jak : papier, karton, tektura i

inne.

4.5 Możliwość wycinania arkuszowego

4.6 Nacisk 50-800 g

4.7 Precyzja cięcia +/- 0,01 mm

4.8 Precyzja powtarzania cięcia +/- 0,82 mm

4.9 Bezpośrednie cięcie bez używania komputera

4.10 Łączność pamięć USB, WiFi, Kabel USB

4.11 Współpraca z programem CorelDraw X7

4.12 Kompatybilny z systemem operacyjnym : Linux, Mac OS, Windows 10, Windows 7

**5.Dodatkowe ustalenia wymagań:**

5.1 Gwarancja min.24 miesiące

5.2 Instrukcja i oprogramowanie w języku polskim

5.3 Serwis pogwarancyjny na terenie całego kraju

5.4 Instrukcja obsługi, gwarancja w języku polskim

5.5 Darmowa dostawa

**6. Sugerowany produkt:** SUMMACUT PHAROS D60