**RIG**

**Przyrząd zjazdowo-asekuracyjny z automatyczną**

**blokadą-** ilość 20 szt.

**Specyfikacja produktu** :

* wykonany z aluminium i stali nierdzewnej
* kolor czarny
* przeznaczony do pracy na linach o średnicy od 10,5mm do 11,5mm
* posiada ruchomą krzywkę umożliwiającą łatwe wybieranie luzu, oraz zmianę funkcji z wyciągania na opuszczanie
* posiada możliwość zablokowania liny bez potrzeby zakładania dodatkowej blokady liny
* umożliwia zjazd po linie
* umożliwia wychodzenie po linie
* waga 380g
* certyfikat: CE EN 341 klasa A, CE EN 12841 typ C, NFPA 1983