[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.76
pe=2
op=1
opn=2	1	2	1	1	0	19	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1	0
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI - Remont klatek schodowych	
nfn=TBS Motława Sp. z o.o.
afn=ul. Szczygla 1, 80-742 Gdańsk
nb=Remont klatek schodowych 
ab=ul. Kampinoska 16, 80-180 Gdańsk
ni=Towarzystwo Budownictwa Społecznego "MOTŁAWA" Sp. z o.o.
ai=ul. Szczygla 1, 80-742 Gdańsk
kln=Zakres robót uzgodniono z Działem Administracji .

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[RMS ZEST 32]
ty=S
na=agregat tynkarski 1.1-3 m3/h	0
id=46212	1
jm=m-g	148
ce=0	1647260463
cw=0	
il=32.1313

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	2
jm=dm3	066
ce=0	1647260463
cw=0	
il=5.0387

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=beton zwykły	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1647260463
cw=0	
il=1.1319

[RMS ZEST 8]
ty=S
na=betoniarka 150 dm3	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1647260463
cw=0	
il=0.82

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10	0
id=1800101	1
jm=szt	020
ce=0	1647260463
cw=0	
il=54

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=cement 25 z dodatkami	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1647260463
cw=0	
il=0.0072

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-luzem	0
id=1700311	2
jm=t	034
ce=0	1647260463
cw=0	
il=0.1625

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=1720300	2
jm=t	034
ce=0	1647260463
cw=0	
il=0.246

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=cienkowarstwowa zaprawa klejowa	0
id=1554299	2
jm=kg	033
ce=0	1647260463
cw=0	
il=187.616

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=farba emulsyjna 'Styronit'	0
id=1514199	1
jm=dm3	066
ce=0	1647260463
cw=0	
il=79.8718

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=Farba lateksowa do ścian i sufitów do pomieszczeń "suchych" OPTILATEX, kolor biały, opak. 10 dm3	0
id=151390355	3
jm=dm3	066
ce=0	1647260463
cw=0	
il=14.06
pr=KAB	0	0	0	15139KAB0355

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=Farba lateksowa do ścian i sufitów PROLATEX o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, półmatowa, kolor biały, opak. 2,5 dm3	0
id=151390323	3
jm=dm3	066
ce=0	1647260463
cw=0	
il=299.0744
pr=KAB	0	0	0	15139KAB0323

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1647260463
cw=0	
il=22.4963

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	0
id=1770110	2
jm=t	034
ce=0	1647260463
cw=0	
il=0.3789

[RMS ZEST 169]
ty=M
na=klej szybkoschnący	0
id=1550999	1
jm=kg	033
ce=0	1647260463
cw=0	
il=0.5655
pr=	0	0	0	1552699

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=Kłódki	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1647260463
cw=0	
il=2

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Kratka wentyl.surowa 14x21 cm z żaluzją	0
id=1351702	2
jm=szt	020
ce=0	1647260463
cw=0	
il=27

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=listwa przyścienna	0
id=7580999	1
jm=m	040
ce=0	1647260463
cw=0	
il=95.7
pr=	0	0	0	7580899

[RMS ZEST 116]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	
il=0

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Masa tynk.silikonowa, kolory podstawowe	0
id=2381058	1
jm=kg	033
ce=0	1647260463
cw=0	
il=2190.768

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=Miska ustępowa porcelanowa, biała	0
id=6325201	2
jm=szt	020
ce=0	1647260463
cw=0	
il=1

[RMS ZEST 103]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	
il=0

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	2
jm=ark.	116
ce=0	1647260463
cw=0	
il=227.5787

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	2
jm=m3	060
ce=0	1647260463
cw=0	
il=0.6803

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=Płytki gresowe szkliwione 30x60 cm	0
id=2520703	1
jm=m2	050
ce=0	1647260463
cw=0	
il=47.355

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=Powłoki do zabezp. zbrojenia cem-polimer.	0
id=2380501	1
jm=kg	033
ce=0	1647260463
cw=0	
il=19.844

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=Preparat gruntująco-impregnujący BIEL - GRUNT LIGHT akrylowy do wewnątrz i na zewnątrz 1:2 opak. 5 dm3	0
id=148156204	3
jm=dm3	066
ce=0	1647260463
cw=0	
il=17.4834
pr=PIG	0	0	0	14815PIG6204

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	0
id=202x050	3
jm=dm3	066
ce=0	1647260463
cw=0	
il=268.3666
pr=KAB	0	0	0	14815KAB2805

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=pręty do zbrojenia betonu	0
id=1102199	1
jm=kg	033
ce=0	1647260463
cw=0	
il=4.305

[RMS ZEST 150]
ty=M
na=Przycisk klawiszowy, 250V/10A: "dzwonek" lub "światło" p/t IP-20	0
id=7510352	2
jm=szt	020
ce=0	1647260463
cw=0	
il=54.06

[RMS ZEST 143]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1647260463
cw=0	
il=0

[RMS ZEST 153]
ty=R
na=Robocizna - roboty inst. sanitarnych - region pomorski - PM - stolica	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1647260463
cw=0	
il=34.8838

[RMS ZEST 119]
ty=R
na=Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region pomorski - PM - Gdańsk	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1647260463
cw=0	
il=964.1958

[RMS ZEST 144]
ty=R
na=Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region pomorski - PM - stolica	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1647260463
cw=0	
il=0

[RMS ZEST 64]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	
il=0

[RMS ZEST 117]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1647260463
cw=0	
il=0

[RMS ZEST 149]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1647260463
cw=0	
il=1.353

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=sedesy typu kompakt	0
id=6328112	2
jm=szt	020
ce=0	1647260463
cw=0	
il=1

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=siatka tkana Rabitza	0
id=1331799	1
jm=m2	050
ce=0	1647260463
cw=0	
il=28.7

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=Skrzynki pocztowe z odpowiednią ilością przegród	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1647260463
cw=0	
il=36

[RMS ZEST 33]
ty=S
na=sprężarka przewoźna o wyd. 0.37 m3/min	0
id=83124	1
jm=m-g	148
ce=0	1647260463
cw=0	
il=32.1313

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=szpachlówka celulozowa na tynki	0
id=1513000	1
jm=dm3	066
ce=0	1647260463
cw=0	
il=1.0642

[RMS ZEST 14]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1647260463
cw=0	
il=2.1434

[RMS ZEST 167]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1647260463
cw=0	
il=0.09

[RMS ZEST 160]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1647260463
cw=0	
il=0.0238

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=uchwyty	0
id=8321399	2
jm=szt.	020
ce=0	1647260463
cw=0	
il=14
pr=SIC	0	0	0	85216SIC0931

[RMS ZEST 13]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1647260463
cw=0	
il=1.4924

[RMS ZEST 148]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1647260463
cw=0	
il=1.353

[RMS ZEST 163]
ty=S
na=wyciąg'	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1647260463
cw=0	
il=0.0159

[RMS ZEST 74]
ty=R
na=Wywóz gruzu	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1524042447
cw=0	
il=0

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M-12	0
id=2380808	1
jm=m3	060
ce=0	1647260463
cw=0	
il=0.175

[RMS ZEST 3]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=0	
il=0

[ELEMENT 1]
na=Budynek przy ul. Kampinoska 16 w Gdańsku - remont klatek schodowych  A, B i C
wa=0
kn=0	0	0
id=93
nu=1

[ELEMENT 2]
na=Malowanie ścian klatki schodowej, wiatrołapów wraz z zejściami do piwnic, ułozenie gramaplastu do wysokości 1,5m
wa=0
kn=0	0	0
id=65
nu=1.1

[POZYCJA]
id=1
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0701-02	4-01	0701-02		1
mpn=1211
na=Skucie luźnych/głuchych tynków wewnętrznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=20.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=20.5	1	20,5						

[RMS 119]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=8.405

[POZYCJA]
id=3
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0711-03	4-01	0711-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie ubytków w tynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=20.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=20.5	1	20,5						

[RMS 119]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0
il=23.985

[RMS 84]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1066

[RMS 5]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.246

[RMS 6]
nz=0.0266	0	0.0266
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5453

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 13]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.025

[RMS 8]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.82

[POZYCJA]
id=4
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0817-01	2-02	0817-01		1
mpn=_1211
na=Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=20.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=20.5	1	20,5						

[RMS 119]
nz=0.7879	0	0.7879
np=1
wa=0
wb=0
il=16.1519

[RMS 70]
nz=0.0072	0	0.0072
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1476

[RMS 10]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=28.7

[RMS 11]
nz=0.00035	0	0.00035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0072

[RMS 12]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=4.305

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 13]
nz=0.0109	0	0.0109
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2235

[RMS 14]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.043

[POZYCJA]
id=2
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1204-08	4-01	1204-08		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków, ułożeniem gramaplastu i ułożeniem płytek z poszpachlowaniem nierówności i ubytków13101310Powierzchnia 13101310Klatka A + wiatrołap - 305,864m213101310Klatka B + wiatrołap - 285,81m213101310Klatka C + wiatrołap - 305,864m213101310Razem 897.538m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=897.538
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=897.538	1	897.538						

[RMS 119]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0
il=85.2661

[RMS 2]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2693

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=5
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Gruntowanie powierzchni ścian pod tynk mozaikowy - gramaplast 13101310Powierzchnia13101310Klatka A - 159,53m2 13101310Klatka B - 137,35  m2 13101310Klatka C - 159,53m213101310Razem 456,41
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=456.41
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=456.41	1	456.41						

[RMS 119]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=36.5128

[RMS 15]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=100.4102

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 13]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0913

[RMS 14]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1369

[POZYCJA]
id=23
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0827-01	2-02	0827-01		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Wyprawy tynkarskie tynk mozaikowy - masa Gramaplast grubości 1.5-3.0 mm wykonywane  na ścianach do wysokości h=1,5m - od poziomu posadzki - klatki schodowe + zejścia do piwnicy
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=456.41
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=456.41	1	456.41						

[RMS 119]
nz=0.3012	0	0.3012
np=1
wa=0
wb=0
il=137.4707

[RMS 111]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0
il=2190.768

[RMS 30]
nz=0.175	0	0.175
np=1
wa=0
wb=0
il=79.8718

[RMS 70]
nz=0.00006	0	0.00006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0274

[RMS 31]
nz=0.00248	0	0.00248
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1319

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 32]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0
il=32.1313

[RMS 33]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0
il=32.1313

[RMS 14]
nz=0.0038	0	0.0038
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7344

[POZYCJA]
id=587
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem - klatki schodowe, wiatrołapy i zejścia do piwnic
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=397.828
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=397.828	1	397.828						

[RMS 119]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=31.8262

[RMS 15]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=87.5222

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 13]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0796

[RMS 14]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1193

[POZYCJA]
id=6
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe, wiatrołapy i zejścia do piwnic- biała farba, policzki schodów farbą zmywalną matową
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=397.828
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=397.828	1	397.828						

[RMS 119]
nz=0.219	0	0.219
np=1
wa=0
wb=0
il=87.1243

[RMS 142]
nz=0.386	0	0.386
np=1
wa=0
wb=0
il=153.5616

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=775
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Gruntowanie podłoży przed układaniem płytek na ścianach w wiatrołapach13101310Powierzchnia 13101310Klatka A - 11,48 m 213101310Klatka B  - 20,34 m 213101310Klatka C  - 11,48 m 213101310Razem 43,30
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=43.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=43.3	1	43,30						

[RMS 153]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=3.464

[RMS 162]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=9.526

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 163]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0087

[RMS 160]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.013

[POZYCJA]
id=707
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-22 0204-05	AT-22	0204-05		1
mpn=_1211
na=Okładziny ścienne z płytek na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30 x 60 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=43.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=43.3	1	43,30						

[RMS 119]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0
il=49.362

[RMS 145]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=45.465

[RMS 146]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=19.052

[RMS 147]
nz=4.16	0	4.16
np=1
wa=0
wb=0
il=180.128

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 148]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.299

[RMS 149]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.299

[ELEMENT 2]
na=Malowanie sufitu, biegów schodowych
wa=0
kn=0	0	0
id=68
nu=1.2

[POZYCJA]
id=579
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1204-08	4-01	1204-08		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i ubytków - sufity13101310Powierzchnia 13101310Klatka A  - 128,975m213101310Klatka B - 107,66 m213101310Klatka C  - 128,975m213101310Razem 365,61
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=365.61
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=365.61	1	365,61						

[RMS 119]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0
il=34.733

[RMS 2]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1097

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Gruntowanie podłoży przed malowaniem sufitów
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=365.61
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=365.61	1	365,61						

[RMS 119]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=29.2488

[RMS 15]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=80.4342

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 13]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0731

[RMS 14]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1097

[POZYCJA]
id=15
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01	4-01	1204-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - biała farba
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=365.61
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=365.61	1	365,61						

[RMS 119]
nz=0.219	0	0.219
np=1
wa=0
wb=0
il=80.0686

[RMS 142]
nz=0.398	0	0.398
np=1
wa=0
wb=0
il=145.5128

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Malowanie elementów metalowych 1310
wa=0
kn=0	0	0
id=70
nu=1.3

[POZYCJA]
id=89
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1214-02	4-01	1214-02		1
mpn=1211
na=Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m213101310Powierzchnia1310131041,42 m2 - słupki i pochwyty1310131090,14 m2- siatka ciągniona13101310Razem 131,56 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=131.56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=131.56	1	131.56						

[RMS 119]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=35.5212

[RMS 22]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=73.6736

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1212-11	4-01	1212-11		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi z poręczą
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=90.14
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=90.14	1	90.14						

[RMS 119]
nz=0.94	0	0.94
np=1
wa=0
wb=0
il=84.7316

[RMS 25]
nz=0.147	0	0.073+0.074
np=1
wa=0
wb=0
il=13.2506

[RMS 21]
nz=0.033	0	0.033
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9746

[RMS 22]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=50.4784

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=597
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną słupków i balustrad  barierek na klatce schodowej i zejściu do piwnicy
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=41.42
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=41.42	1	41.42						

[RMS 119]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=9.1124

[RMS 25]
nz=0.027	0	0.014+0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1183

[RMS 21]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2485

[RMS 22]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=8.284

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=26
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1214-02	4-01	1214-02		1
mpn=1211
na=Ręczne oczyszczenie z luźnej farby olejnej z rur gazowych  powierzchni ponad 0.5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=27.08
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=27.08	1	27.08						

[RMS 119]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=7.3116

[RMS 22]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=15.1648

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=27
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=172.48
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=172.48	1	172,48						

[RMS 119]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=37.9456

[RMS 25]
nz=0.027	0	0.014+0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=4.657

[RMS 21]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0349

[RMS 22]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=34.496

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=28
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1214-02	4-01	1214-02		1
mpn=1211
na=Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 - drzwiczki szachtów instalacyjnych , rozdzielnic itp
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=40.24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=40.24	1	40.24						

[RMS 119]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8648

[RMS 22]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=22.5344

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=29
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną - drzwiczki szachtów instalacyjnych , rozdzielnic itp
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=40.24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=40.24	1	40.24						

[RMS 119]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8528

[RMS 25]
nz=0.027	0	0.014+0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0865

[RMS 21]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2414

[RMS 22]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=8.048

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=781
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1214-02	4-01	1214-02		1
mpn=1211
na=Oczyszczenie z farby olejnej o powierzchni ponad 0.5 m2  z drzwi wraz z ościeżnicami - 3 szt.
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=14.19
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=14.19	1	14,19						

[RMS 119]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8313

[RMS 22]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=7.9464

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=785
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-10	4-01	1209-10		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej  -  wraz z wykonaniem napisu  z nazwą pomieszczenia - 3szt.
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=14.19
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=14.19	1	14,19						

[RMS 119]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=8.7978

[RMS 28]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0642

[RMS 22]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=6.9531

[RMS 25]
nz=0.168	0	0.087+0.081
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3839

[RMS 21]
nz=0.038	0	0.038
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5392

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Pomieszczenie techniczne
wa=0
kn=0	0	0
id=719
nu=1.4

[POZYCJA]
id=735
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=8.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=8.2	1	8,2						

[RMS 153]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.656

[RMS 162]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.804

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 163]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0016

[RMS 160]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0025

[POZYCJA]
id=741
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01	4-01	1204-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - biała farba
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=8.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=8.2	1	8,2						

[RMS 153]
nz=0.219	0	0.219
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7958

[RMS 164]
nz=0.398	0	0.398
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2636

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=745
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=27.97
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=27.97	1	27,97						

[RMS 153]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2376

[RMS 162]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1534

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 163]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0056

[RMS 160]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0084

[POZYCJA]
id=751
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - biała farba
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=27.97
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=27.97	1	27,97						

[RMS 153]
nz=0.219	0	0.219
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1254

[RMS 164]
nz=0.386	0	0.386
np=1
wa=0
wb=0
il=10.7964

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=755
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03	2-15	0233-03		1
mpn=1211
na=Wymiana sedesu z spłuczką - komplet
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 153]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 165]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 166]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 167]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=761
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-22 0204-05	AT-22	0204-05		1
mpn=_1211
na=Okładziny ścienne z płytek na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30 x 60 cm - Wykonanie fartucha o wymiarach 1,2m x1,5m
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	1,8						

[RMS 119]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.052

[RMS 145]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.89

[RMS 146]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=0.792

[RMS 147]
nz=4.16	0	4.16
np=1
wa=0
wb=0
il=7.488

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 148]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.054

[RMS 149]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.054

[ELEMENT 2]
na=Roboty towarzyszące
wa=0
kn=0	0	0
id=77
nu=1.5

[POZYCJA]
id=770
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0226-05	5-08	0226-05		1
mpn=_1211
na=Ukrycie przewodów w korytkach PCV - montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach za pomocą klejenia - analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=87
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=87	1	87						

[RMS 153]
nz=0.195	0	0.195
np=1
wa=0
wb=0
il=16.965

[RMS 168]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=95.7

[RMS 169]
nz=0.0065	0	0.0065
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5655

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=36
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Zdjęcie zamontowanej tablicy informacyjnej i montaż nowej po wykonaniu robót
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 119]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5

[POZYCJA]
id=37
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1124-01	4-03	1124-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) - na czas prac malarskich13101310Ilość13101310Klatka A  - 18szt.13101310Klatka B - 14szt.13101310Klatka C  - 21 szt.13101310Razem 53 szt.
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=53
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=53	1	53						

[RMS 119]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0
il=9.4605

[POZYCJA]
id=593
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0307-06	5-08	0307-06		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych świecznikowych do przygotowanego podłoża - po wykonaniu prac malarskich
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=53
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=53	1	53						

[RMS 119]
nz=0.273	0	0.273
np=1
wa=0
wb=0
il=14.469

[RMS 150]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=54.06

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=39
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1134-01	4-03	1134-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem - na czas prac malarskich13101310Ilość13101310Klatka A  - 7 szt13101310Klatka B  - 7 szt13101310Klatka C  - 7 szt13101310Razem 3*7=21 szt.
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=21
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[RMS 119]
nz=0.255	0	0.255
np=1
wa=0
wb=0
il=5.355

[POZYCJA]
id=40
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1015-04	4-03	1015-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przykręcanie - montaż wcześniej zdemontowanych lamp po wykonaniu prac malarskich
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 119]
nz=0.0788	0	0.0788
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1032

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 3]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=96
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0324-02	4-01	0324-02		1
mpn=_1211
na=Wymiana kratek wentylacyjnych na klatkach schodowych - analogia13101310Ilość13101310Klatka A  - szt.913101310Klatka B  - szt.913101310Klatka C  - szt.913101310Razem 3*9=27 szt.
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=27
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

[RMS 119]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=18.36

[RMS 83]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=54

[RMS 84]
nz=0.00207	0	0.00207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0559

[RMS 6]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.135

[RMS 86]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=27

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=715
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Zakup i montaż kłódek do drabin na poddasze i wkładki z montażem wyłazy na poddasze - po 3 szt. kluczy na każde zamknięcie
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 119]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 151]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=35
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Zdjęcie zamontowanych skrzynek pocztowych i montaż nowych - 35 szt. + 3 szt. koszyki na ulotki13101310Ilość13101310Klatka A  - 12 szt. przegród + 1 koszyk na ulotki wg przedmiotu zamówienia13101310Klatka B  - 8 szt. przegród + 1 koszyk na ulotki wg przedmiotu zamówienia13101310Klatka C  - 15 szt. przegród + 1 koszyk na ulotki wg przedmiotu zamówienia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 119]
nz=11.6	0	11.6
np=1
wa=0
wb=0
il=34.8

[RMS 152]
nz=12	0	12
np=1
wa=0
wb=0
il=36

[ELEMENT 2]
na=Mycie klatki schodowej i wiatrołapu po robotach malarskich
wa=0
kn=0	0	0
id=75
nu=1.6

[POZYCJA]
id=30
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-09	4-01	1215-09		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=270
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=270	1	270						

[RMS 119]
nz=0.033	0	0.033
np=1
wa=0
wb=0
il=8.91

[RMS 3]
nz=25	0	25
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=31
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-08	4-01	1215-08		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=169.55
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=169.55	1	169,55						

[RMS 119]
nz=0.049	0	0.049
np=1
wa=0
wb=0
il=8.308

[RMS 3]
nz=25	0	25
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=32
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-04	4-01	1215-04		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich okien zespolonych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=25.32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=25.32	1	25,32						

[RMS 119]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=7.0896

[RMS 3]
nz=25	0	25
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=33
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-02	4-01	1215-02		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich drzwi i drzwiczek od szachtów instalacyjnych
op=0	0	1	0	0	0	0	0	0
nu=40'
ob=116.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=116.25	1	116,25						

[RMS 119]
nz=0.164	0	0.164
np=1
wa=0
wb=0
il=19.065

[RMS 3]
nz=25	0	25
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=718
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Utylizacja odpadów po pracach remontowych
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
4a50b0b97ff6209a28f7a368 a b7481