**Opis Przedmiotu Zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest: **„Dostawa tablic informacyjnych".**

**Zamówienie obejmuje:**

1. **Opracowanie graficzne**
2. Wykonawca przygotuje 2 projekty tablic zgodne z zasadami zawartymi   
   w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”, który znajduje się na stronie:

<https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r/>

oraz zgodne z kartą wizualizacji programu operacyjnego Infrastruktura   
i Środowisko dostępną pod adresem:

<https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/49356/karta_wzor_FE_POIS.pdf>

1. Projekty graficzne tablic muszą zawierać następujące elementy: logo Funduszy Europejskich, flagę Unii Europejskiej, flagę RP, tytuł projektu, cel projektu, nazwę beneficjenta, adres strony internetowej [www.mapadotacji.gov.pl](http://www.mapadotacji.gov.pl).
2. Niedopuszczalne jest zamieszczenie na tablicach logo Wykonawcy oraz jakichkolwiek innych elementów, które nie zostały wskazane w ww. zasadach.
3. W terminie 3 dni kalendarzowych od podpisania umowy Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego 2 projekty graficzne tablic. Zamawiający zaakceptuje projekty lub zgłosi uwagi, które Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w ciągu 1 dnia roboczego. Zanim Wykonawca przystąpi do produkcji tablic, projekty graficzne muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.
4. Informacje nt. projektów MRN2 i PPOŻ do umieszczenia na tablicach:

* „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”.
  + - Zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowania źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a także zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i zwiększenie powierzchni objętej systemami wczesnego ostrzegania
    - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
* „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych"
  + - Zwiększenie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych
    - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

1. **Opis techniczny**
2. Tablice muszą zostać wykonane z białej płyty dibondowej o grubości minimum   
   3 mm.
3. Wymiary tablic: 1,2 m (szerokość) x 0,8 m (wysokość).
4. Druk UV w pełnym kolorze, 4/0, laminowane.
5. Tablice PPOŻ muszą zostać przystosowane do samodzielnego montażu „do słupków” za pomocą 4 uchwytów uniwersalnych (obejmy) wykonanych ze stali nierdzewnej/ocynkowanej (góra i dół tablicy) do mocowania na słupkach o średnicy od 50 do 70 mm.
6. Tablice MRN2 muszą zostać przystosowane do samodzielnego montażu „do ściany” 4 uchwytami dystansowymi (Ø 16, długość 2 cm) wykonanymi ze stali nierdzewnej/ocynkowanej lub „do słupków” za pomocą 4 uchwytów uniwersalnych (obejmy) wykonanych ze stali nierdzewnej/ocynkowanej (góra i dół tablicy) do mocowania na słupkach o średnicy od 50 do 70 mm.

**Nie należy nawiercać otworów w tablicach.**

1. Wykonawca dołączy do tablic MRN2 dwa rodzaje wyżej opisanych uchwytów tak, by w zależności od miejsca montażu możliwe było zainstalowanie tablic na słupkach lub na ścianie. W przypadku tablic PPOŻ Wykonawca dołączy opisane wyżej uchwyty do montażu do słupków.
2. Wykonawca przygotuje instrukcję samodzielnego montażu, której wydruk dołączy do każdej przesyłki z tablicami oraz przekaże Zamawiającemu jej wersję elektroniczną w formacie pdf.
3. Wykonawca wyprodukuje **54** **tablice z napisem dla projektu PPOŻ** oraz **5 tablic z napisem dla projektu MRN2.**
4. Wykonawca musi zapewnić co najmniej **5-letni okres gwarancji** na trwałość wykonanych tablic, w tym w szczególności jakość (czytelność i wytrzymałość) nadruku, który zostanie potwierdzony na piśmie przez Wykonawcę po Wykonaniu dostawy i dostarczony do Zamawiającego. Wszelkie koszty gwarancji muszą być zawarte w cenie oferty.
5. Niedopuszczalne są brudzenia, przebarwienia, uszkodzenia mechaniczne, wady nadruku czy jakiekolwiek inne wady wpływające na estetykę i jakość wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Przed wysyłką tablic Wykonawca prześle Zamawiającemu drogą elektroniczną 2 wyraźne, kolorowe zdjęcia jednej z wyprodukowanych tablic – pokazujące front tablicy oraz jej grubość.
7. **Wysyłka tablic (na terenie Polski)**
8. Wykonawca wyśle wszystkie tablice za potwierdzeniem odbioru pod adresy na terenie Polski (od 1 do 4 tablic w opakowaniu), zgodnie z rozdzielnikiem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nadleśnictwo Gniewkowo | 1 | PPOŻ |
| Nadleśnictwo Żagań | 3 | PPOŻ |
| Nadleśnictwo Kłodawa | 1 | PPOŻ |
| Nadleśnictwo Przytok | 1 | PPOŻ |
| Nadleśnictwo Przemków | 1 | PPOŻ |
| Nadleśnictwo Maskulińskie | 1 | PPOŻ |
| Nadleśnictwo Radom | 1 | PPOŻ |
| Nadleśnictwo Gniezno | 1 | PPOŻ |
| Nadleśnictwo Oborniki Śląskie | 1 | PPOŻ |
| Nadleśnictwo Bogdaniec | 3 | PPOŻ |
| Nadleśnictwo Włoszczowa | 2 | PPOŻ |
| Nadleśnictwo Łopuchówko | 2 | PPOŻ |
| Nadleśnictwo Siedlce | 1 | PPOŻ |
| Nadleśnictwo Chocianów | 1 | PPOŻ |
| Nadleśnictwo Wołów | 1 | PPOŻ |
| Nadleśnictwo Ruszów | 1 | PPOŻ |
| Nadleśnictwo Włocławek | 1 | PPOŻ |
| Nadleśnictwo Złotoryja | 2 | PPOŻ |
| Nadleśnictwo Dobieszyn | 3 | PPOŻ |
| Nadleśnictwo Kobiór | 1 | PPOŻ |
| Nadleśnictwo Torzym | 3 | PPOŻ |
| Nadleśnictwo Świebodzin | 3 | PPOŻ |
| Nadleśnictwo Wolsztyn | 2 | PPOŻ |
| Nadleśnictwo Cybinka | 3 | PPOŻ |
| Nadleśnictwo Prószków | 1 | PPOŻ |
| Nadleśnictwo Karnieszewice | 2 | PPOŻ |
| Nadleśnictwo Rudziniec | 1 | PPOŻ |
| Nadleśnictwo Namysłów | 1 | PPOŻ |
| Nadleśnictwo Koło | 2 | PPOŻ |
| Nadleśnictwo Nowogard | 2 | PPOŻ |
| Nadleśnictwo Rudy Raciborskie | 1 | PPOŻ |
| Nadleśnictwo Włodawa | 1 | PPOŻ |
| Nadleśnictwo Turek | 3 | PPOŻ |
|  |  |  |
| Nadleśnictwo Podanin | 1 | MRN2 |
| Nadleśnictwo Żagań | 1 | MRN2 |
| Nadleśnictwo Trzebciny | 1 | MRN2 |
| Nadleśnictwo Polanów | 1 | MRN2 |
| Nadleśnictwo Sokołów | 1 | MRN2 |
|  | **59** |  |

1. Adresy do wysyłki Zamawiający przekaże po podpisaniu umowy.
2. Wykonawca zapakuje tablice w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem oraz warunkami atmosferycznymi na czas transportu (co najmniej opakowanie kartonowe oraz zabezpieczenie folią).
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie tablic bez uszkodzeń. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia tablic w trakcie transportu Wykonawca na własny koszt wykona nowe tablice i wyśle je ponownie.
4. W przypadku zwrotów Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, podając powód zwrotu i dokumentując go na prośbę Zamawiającego. Następnie Wykonawca powtórzy wysyłkę każdej ze zwróconych tablic niezależnie od przyczyny zwrotu na swój koszt.
5. **Podstawowe zasady współpracy**
6. W trakcie realizacji zadania Wykonawca będzie na bieżąco współpracował z Zamawiającym lub innymi osobami wskazanymi przez Zamawiającego, niebędącymi pracownikami Zamawiającego.
7. Przy realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z Wykonawcą pisemnie, drogą e-mailową lub telefoniczną.
8. **Wszystkie elementy zamówienia przed produkcją wymagają akceptacji Zamawiającego.**
9. **Termin realizacji**
10. Wykonawca zaprojektuje, wyprodukuje oraz dostarczy tablice w terminie **21 dni od dnia podpisania umowy**.
11. Przy planowaniu i organizowaniu dostawy należy uwzględnić, że nadleśnictwa otwarte są wyłącznie w dni robocze w g. 7-15.
12. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców oraz osób, za pomocą których wykonuje umowę jak za własne działania i zaniechania. W szczególności dotyczy to usług kurierskich/ spedycji oraz terminowości dostarczenia przesyłek.
13. Odpowiedzialność Wykonawcy za terminowe dostarczenie przesyłek wyłącza jedynie nieprzyjęcie przesyłki przez odbiorcę (nadleśnictwo).
14. **Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi po potwierdzeniu odbioru wszystkich tablic** (w tym przekazanie przez Wykonawcę potwierdzeń odbioru przez nadleśnictwa) i podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu umowy.