Załącznik nr 3

Specyfikacja

elektronicznych systemów zainstalowanych w budynku Sądu Rejonowego w Nakle n/Notecią podlegających stałej, cokwartalnej konserwacji.

**1. Budynek Sądu – SSWiN** \*

-centrala alarmowa szt.1

-klawiatura LCD szt.3

-klawiatura strefowa LED szt.4

-czujnik ruchu typu PIR szt.37

-czujnik sejsmiczny szt.1szt.

-przycisk sygnalizacji napadu szt.8

-ekspander centrali alarmowej szt.6

-akumulator 18Ah/12V szt.4

2**. Pokój nr….. - SSWiN** ,**CCTV, SSP, SP**\*

-centrala alarmowa szt.1

-klawiatura LCD szt.2

-ekspander centrali alarmowejszt.1

-ekspander czytników kart magnetycznych szt.3

-czytniki kart magnetycznych szt.3

-akumulator 18AH/12V szt.2

-czujnik sejsmiczny szt.6

-czujnik ruchu z „ antymaskingiem „ typu PIR+MIKROFALA szt.4

-czujnik otwarcia drzwi(kontaktronowy) szt.3

-czujnik tłuczenia szkła szt.2

-czujnik sygnalizacji pożaru szt.3szt.

-radiowy pilot sygnalizacji napadu szt.1

-sygnalizator zewnętrzny szt.1

-sygnalizator wewnętrzny szt.1

-zwora elektromagnetyczna szt.2

-kamera video domofonu szt.1

-monitor video domofonu szt.2

-kamera zintegrowana z obiektywem z oświetlaczem w podczerwieni szt.1

-rejestrator cyfrowy CVBS 4-wej.

-monitor LCD 17”szt.1

3. **Monitoring - CCTV**\*

-rejestrator cyfrowy(CVBS) szt.2

-monitor LCD 19” szt.4

-kamera stacjonarna szt.22

-kamera szybkoobrotowa szt.1

-klawiatura sterująca pracą kamery szybkoobrotowej szt.1

4. **„Pokój niebieski”**

-mikser ze wzmacniaczem MONACOR szt. 1

-mikrofon bezprzewodowy MONACOR ze statywem szt.2

-mikroport bezprzewodowy MONACOR szt.2

-kolumna głośnikowa MONACOR szt.2

-mikrofon powierzchniowy MONACOR szt.1

-monitor LCD 27” szt.1

-rejestrator cyfrowy AHD szt.1

-kamera szybkoobrotowa AHD szt.

-kamera stacjonarna AHD szt.1

-klawiatura sterująca pracą kamery szybkoobrotowej szt.1

-ładowarka akumulatorów li-jon szt.1

\*

SSWIN – system sygnalizacji włamania i napadu

CCTV – system telewizji dozorowej

SSP – system sygnalizacji pożaru

SP – system przywoławczy