Gorzów Wlkp. 16.09.2020 r.

Dostawa 8 m3 złoża granulowanego Sulfur E zapakowanego do big-bagów:

* cztery big-bagi po 1 m3,
* osiem big-bagów po 0,5 m3.

Parametry fizykochemiczne złoża odsiarczającego:

* kolor: gliniasto - ceglasty,
* średnica: 4,5 mm – 5,5 mm,
* długość: 5,0 mm – 15,0 mm,
* gęstość nasypowa: 700 kg/m3 – 800 kg/m3,
* zawartość związków żelaza: 30 % - 40 %,
* maksymalna ilość związków siarki absorbowana przez jednostkę złoża: 40 %.

Złoże Sulfur E należy dostarczyć do Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.   
ul. Kostrzyńska 158.

Termin wykonania zlecenia: do 2 tygodni od dnia otrzymania zamówienia.

Płatność przelewem do 30 dni od dostarczenia faktury VAT wraz z protokołem dostawy.