**LISTA ZMIAN W KARTACH POMIESZCZEŃ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZMIANA** | **KARTY POM** | **REW** |
| korekty materiałów wykończeniowych posadzek | 45, 98, 111, 112 | R1 |
| korekta materiałów wykończeniowych ścian wewnętrznych pokoi gościnnych | 138 | R1 |
| korekta materiałów wykończeniowych sufitu i ścian agregatu | 79 | R1 |
| dodany zapis w uwagach ogólnych pod poz. 6 | uwagi ogólne | R1 |
| zmiana edytorska nazwy drzwi BZ-D1 | 94, 96, 99, 100, 101, 108, 110, 111, 116, 117 | R2 |
| zmiany materiałów wykończeniowych sali kabaretu | 104 | R3 / R4 |
| zmiana edytorska w nazwach toalet w budynku zabytkowym | 100, 110, 116, 117 | R5 |
| zostały usunięte zapisy dot. odporności pożarowej wszystkich drzwi - dotyczy to drzwi o nr: NB-D1 / NB-D2a / NB-D3 / NB-D4 / NB-D8a / NB-D9 / NB-D10 / NB-D11 / NB-D13 / NB-D14 / NB-D15 / NB-D16 / NB-D17 / NB-D18 / NB-D19 / NB-D20 / NB-D21 / NB-D23 / NB-D24 / NB-D25 / NB-D29 / NB-D30 / NB-D32 / NB-D33 / NB-D34 / NB-D35 / NB-D36 / NB-D37 / NB-D38 / NB-D39 / NB-D40 / NB-D41 / NB-D42 / NB-D43 / NB-D44 / NB-D45 / NB-D46 / NB-D46a / NB-D47 / NB-D48 / NB-D49 / NB-D60 / NB-D63 / NB-D64 / NB-D65 / NB-D66 / NB-D67 / BZ-D1 / BZ-D3 / BZ-D6 / BZ-D7 / BZ-D8 / BZ-D9 / BZ-D11 / BZ-D11a / BZ-D12 / BZ-D14 / BZ-D16 / BZ-D18 / BZ-D20 / BZ-D21 / BZ-D24 / BZ-D25 / BZ-D35 / BZ-D38 / BZ-D48 / BZ-D49 / Dz1 |  | R5 |
| Uwagi ogólne w poz. 2 zostały uzupełnione o zdanie: *Parametry drzwi nie zawierają informacji dot. wymaganej odporności ogniowej - należy ją określić zgodnie z przyjętą strategią ochrony ppoż. i przepisami technicznymi.* | uwagi ogólne | R5 |
| korekta informacji dotyczących ścianek działowych z HPL i znajdujących się w nich drzwi | 25, 31, 32, 33, 53, 67, 75 | R5 |
| korekta wymaganego koloru płytek posadzkowych i ściennych w budynku zabytkowym | 85, 96, 97, 101, 102, 136, 139, 140, 141 | R5 |
| zmiana koloru ścian w zapleczu szatni w budynku nowym | 35 | R5 |
| dodany zapis określający wymaganie w zakresie koloru drzwi do toalet w budynku nowym | 99, 100, 110, 116, 117 | R5 |
| korekty dotyczące koloru wykończeń w istniejącej sali teatralnej budynku zabytkowego | 121 | R5 |
| dodany zapis dotyczący systemu do zawieszania obrazów w foyer i galerii wystawowej w budynku zabytkowym | 92, 125 | R5 |
| dodany zapis dotyczący projektora w foyer w budynku zabytkowym | 92 | R5 |
| doprecyzowanie zapisów dotyczących posadzek kamiennych mające na celu rozróżnienie istniejących posadzek kamiennych od projektowanych | 89, 90, 91, 92, 95, 98, 103, 105, 106, 113, 114, 125, 129, 132, 133 | R6 |
| zmiana wymagań materiałowych dotyczących cokołów w pomieszczeniach z posadzką kamienną | 89, 90, 91, 92, 95, 98, 103, 105, 106, 113, 114, 125, 129, 132, 133 | R6 |
| zmiana zapisu dotyczącego zakresu wykonania tynków na ścianach istniejących w budynku zabytkowym | 80-84, 86-96, 98, 102-103, 105, 108-109, 111-115, 118-129, 131-133, 135, 137-138 | R7 |
| zmiana koloru drzwi zewnętrznych w budynku zabytkowym (Dz5-Dz12) | 89, 95, 96, 98, 103, 120, 121 | R7 |
| zmiana sposobu wykończenia posadzki na schodach głównych i komunikacji w poz. +3 na wykładzinę w kolorze zielonym | 113, 129 | R7 |
| zmiana sposobu wykonania drzwi D8 i D7 w foyer, przeniesienie informacji dot. drzwi D7 i D4 z karty 95 do 92 | 92, 95 | R7 |
| dodanie informacji dotyczącej ściany szklanej w kasie | 91 | R7 |
| korekta informacji dotyczącej ściany szklanej w kasie | 91 | R8 |
| wprowadzenie zmian dotyczących materiałów i kolorystyki drzwi wewnętrznych w budynku zabytkowym | 80-141 | R8 |
| korekta zapisu dotyczącego drzwi wewnętrznych w budynku zabytkowym (zamiana słowa “płycinowe” na “drewniane”) oraz dodana informacja o wytycznych dla drzwi drewnianych w budynku istniejącym w karcie materiałowej DR-01 | 80, 85, 86, 87, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 108, 110, 111, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 130, 131, 135, 136, 138, 139, 140, 141 | R9 |

**LISTA ZMIAN W KARTACH MATERIAŁOWYCH**

1. Zmieniono rodzaj kostki brukowej – karta materiałowa ZT-04
2. Doprecyzowano wymogi dotyczące tynków wapienno-cementowych – karta materiałowa FA-05
3. Dodano kartę materiałową dot. systemu do podwieszania obrazów - karta materiałowa WP-23
4. Wprowadzono nową kartę materiałową dla drzwi wewnętrznych w budynku zabytkowym – karta materiałowa DR-01
5. Dodano kartę materiałową dla wykładziny dywanowej w rolce (klatka schodowa w budynku zabytkowym) - karta materiałowa PS-15