**CZĘŚĆ I**

**Szafy ubraniowe w kształcie litery „L”**

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

**Parametry techniczne:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę****(należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu, opis lub wpisać tak)**  |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy | *Proszę potwierdzić: ……..* |
| 2. | Wymiary:Szafki 4-segmentowe (8 skrytek) wys. 1800 mm, szer. 1200mm, gł. 500mm (+/-5% - dotyczy wszystkich parametrów) | *Proszę potwierdzić oraz wprowadzić wymiary: ……..* |
| 3. | Konstrukcja zgrzewana z blachy stalowej o grubości min.0,5 mm  | *Proszę wprowadzić grubość blachy: ……..* |
| 4. | Skrytki z drzwiami na planie litery „L” o wym. gabarytowych 1291 x 249(349)mm (+/-5%) z perforacją zapewniającą sprawną wentylację.Komory wyposażone w co najmniej 2 plastikowe haczyki umieszczone na plastikowym drążku | *Proszę potwierdzić oraz wprowadzić wymiary: ……..* |
| 5. | Drzwi wyposażone w otwory wentylacyjne | *Proszę potwierdzić: ……..* |
| 6. | Kolorystyka: wyboru dokona Zamawiający po rozstrzygnięciu postępowania, z palety 14-tu standardowych kolorów (nie objętych dopłatami za kolor u producenta) | *Proszę potwierdzić: ……..* |
| 7. | Przykładowe rozwiązanie:Szafka 4-segmentowa (8 skrytek) – rysunek poglądowy | *Proszę potwierdzić: ……..*  |
| 8. | Każda ze skrytek wyposażona w zamek o poniższych parametrach:* Zamek szyfrowy elektroniczny
* 4 cyfrowy kod użytkownika
* Zamek dostarczony z kompletem baterii- żywotność baterii 80000 cykli otwarcia
* Klucz serwisowy do zamka min. 4 szt. dla całości dostawy
* Zamek mocowany pionowo
* Wymiary (+/-5%) szer. 37mm, wysokość 136 mm, głębokość 27 mm

Przykładowe rozwiązanie:3780-500x500 | *Proszę potwierdzić: ……..* |
| 9. | Wykonawca wyposaży szafki w wizytowniki z wymiennymi paskami umożliwiającymi łatwą zmianę numeracji podczas eksploatacji.Zestawienie numeracji, czcionka oraz umiejscowienie zostaną ustalone z Zamawiającym na etapie realizacji. | *Proszę potwierdzić: ……..* |
| 10. | Wykonawca dostarczy 10 szt. instrukcji obsługi zamków szyfrowych po 5 szt. w języku polskim i angielskim + dodatkowo formę edytowalną (dotyczy również pasków z numeracją) na nośniku cyfrowym do dyspozycji Zamawiającego.Instrukcja powinna być wykonana w formie szablonu do naklejenia na szafkę. | *Proszę potwierdzić: ……..* |
| 11. | Szafki powinny posiadać otwory montażowe do skręcania szafek ze sobą w jednym szeregu.Montaż – ustawienie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego i poziomowanie szafek. | *Proszę potwierdzić: ……..* |

**Zestawienie ilościowe:**

Szafki 4-segmentowe (8 skrytek na planie litery „L”): **19 szt.**

*Formularz należy podpisać*

*kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

*lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym*

osób/-y uprawnionych/-ej