[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
nan=                                                                        
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=38.96
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nb=REMONT MIESZKANIA
ab=KOSZALIŃSKA 2B/22
ni=KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ai=UL.GRAŻYŃSKIEGO 5  KATOWICE
nk=J. KUCZYŃSKI  L. CYWIŃSKI  J. PASZEK	
dt=08.04.2021	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=benzyna do lakierów'	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0473

[RMS ZEST 760]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.534

[RMS ZEST 2943]
ty=M
na=pręty do zbrojenia betonu	0
id=1102199	1
jm=kg	033
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.2
pr=	0	0	0	1101399

[RMS ZEST 2997]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2361]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4519

[RMS ZEST 2942]
ty=M
na=siatka tkana Rabitza	0
id=1331799	1
jm=m2	050
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21.6
pr=	0	0	0	1336499

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	0
id=1350309	1
jm=szt.	020
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 2987]
ty=M
na=ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%)	0
id=1410004	1
jm=kg	033
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.5
pr=	0	0	0	1640099

[RMS ZEST 1581]
ty=M
na=Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna - biała	0
id=1502111	2
jm=dm3	066
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=33.223
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	

[RMS ZEST 2012]
ty=M
na=farby emulsyjne nawierzchniowe'	0
id=1502199	2
jm=dm3	066
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.1796
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej	0
id=1502700	2
jm=kg	033
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=89.7984

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania'	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1105

[RMS ZEST 763]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.2208

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.241

[RMS ZEST 927]
ty=M
na=M'''''	0
id=1511799	1
jm=kpl	090
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.2

[RMS ZEST 2475]
ty=M
na=M'''	0
id=1511799	1
jm=kpl	090
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2675]
ty=M
na=M'	0
id=1511799	1
jm=kpl	090
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2766]
ty=M
na=M''''''	0
id=1511799	1
jm=kpl	090
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2899]
ty=M
na=M'''''''	0
id=1511799	1
jm=kpl	090
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.86

[RMS ZEST 1356]
ty=M
na=szpachlówka celulozowa na tynki	0
id=1513000	1
jm=dm3	066
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.0664

[RMS ZEST 2692]
ty=M
na=Pokost lniany 1,0 l DĘBICA	0
id=1530301	1
jm=dm3	066
ce=9.21	1448448733
cw=9.21	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.07
pr=TBDSA	9.21	0	0	5861000001 

[RMS ZEST 2693]
ty=M
na=Klej kauczukowy rozpuszczalnikowy do gumy i skóry Pronikol OBT-II 0,4kg	0
id=1550209	1
jm=kg	033
ce=15.5	1448448752
cw=15.5	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.05
pr=HEBO	15.5	0	0	

[RMS ZEST 2994]
ty=M
na=klej kostny ekstra gat.I	0
id=1550402	1
jm=kg	033
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1
pr=	0	0	0	1551199

[RMS ZEST 2360]
ty=M
na=klej winylowy	0
id=1551319	1
jm=kg	033
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.3143

[RMS ZEST 1745]
ty=M
na=zaprawa klejowa - sucha mieszanka	0
id=1554299	2
jm=kg	033
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.06

[RMS ZEST 247]
ty=M
na=piasek do zapraw'	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.01

[RMS ZEST 2597]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.09

[RMS ZEST 3021]
ty=M
na=piasek do zapraw''	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.76

[RMS ZEST 176]
ty=M
na=piasek do zapraw'	0
id=1602099	2
jm=m3	060
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.45

[RMS ZEST 1749]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602099	2
jm=m3	060
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6255

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=kg	033
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.14

[RMS ZEST 2495]
ty=M
na=operat kominiarski	0
id=1701100	1
jm=szt	020
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25'	0
id=1701100	2
jm=t	034
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.075

[RMS ZEST 2354]
ty=M
na=cement 25 z dodatkami	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.007
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	

[RMS ZEST 3019]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.152

[RMS ZEST 2939]
ty=M
na=Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work	0
id=1701106	1
jm=t	034
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.09

[RMS ZEST 2986]
ty=M
na=wapno hydrauliczne	0
id=1720000	1
jm=t	034
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.03
pr=	0	0	0	1720399

[RMS ZEST 2666]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0525

[RMS ZEST 175]
ty=M
na=wapno suchogaszone'	0
id=1720299	2
jm=t	034
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.105

[RMS ZEST 1748]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=1720300	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1522

[RMS ZEST 1982]
ty=M
na=gips budowlany'	0
id=1740100	2
jm=t	034
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0491
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 2996]
ty=M
na=preparat gruntujący	0
id=202x050	3
jm=dm3	066
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.6842

[RMS ZEST 2358]
ty=M
na=panele podłogowe	0
id=202x086	3
jm=m2	050
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.3352

[RMS ZEST 2649]
ty=M
na=masa asfaltowa	0
id=2300400	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.5614

[RMS ZEST 3020]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.133

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=gruz	0
id=2370699	1
jm=t	034
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.68

[RMS ZEST 1743]
ty=M
na=zaprawa klejowa do wypełnienia spoin - sucha mieszanka	0
id=2380699	2
jm=kg	033
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.5078

[RMS ZEST 2648]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 12	0
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.3092

[RMS ZEST 2944]
ty=M
na=płytki podłogowe z kamieni sztucznych'	0
id=2500299	2
jm=m2	050
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.421

[RMS ZEST 2993]
ty=M
na=listwy i łaty iglaste wymiarowe	0
id=2601499	1
jm=m3	060
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0024
pr=	0	0	0	2601499

[RMS ZEST 2999]
ty=M
na=deski iglaste strugane dwustronnie 2.5-6.0 m gr. 28-45 mm kl.I	0
id=2620607	1
jm=m3	060
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0094
pr=	0	0	0	2620602

[RMS ZEST 2359]
ty=M
na=listwy przyścienne z drewna	0
id=2631999	1
jm=m	040
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=34.9508

[RMS ZEST 2691]
ty=M
na=ramiaki do skrzydeł drzwiowych wewnętrznych i zewnętrznych o wym. 38x120 mm	0
id=2762301	1
jm=m	040
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.13
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2762310

[RMS ZEST 5]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
il=1.0573

[RMS ZEST 180]
ty=S
na=Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
il=0.6

[RMS ZEST 418]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
il=0.8331

[RMS ZEST 3006]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
il=0.0162

[RMS ZEST 2998]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2694]
ty=M
na=Papier ścierny 230/280 gr.100	0
id=3920012	2
jm=szt	020
ce=1.2	1448448764
cw=1.2	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=MERCUSBIS	1.2	0	0	1130181

[RMS ZEST 2992]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach (NSHa) elektrokorundowy 220-120,100 100 szt.	0
id=3920012	1
jm=ark	116
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.03

[RMS ZEST 2995]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach (NSHa) elektrokorundowy 220-120,100 100 szt.	0
id=3920012	1
jm=100 szt.	129
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.03

[RMS ZEST 169]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach'	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.578

[RMS ZEST 762]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.92

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.004

[RMS ZEST 2650]
ty=M
na=drewno opałowe	0
id=3950101	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.9624

[RMS ZEST 2153]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
il=0.0024

[RMS ZEST 2357]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
il=0.042

[RMS ZEST 2362]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
il=0.5423

[RMS ZEST 2651]
ty=S
na=środek transportowy''	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
il=0.0024

[RMS ZEST 98]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
il=2.438

[RMS ZEST 173]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43210	1
jm=m-g	148
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
il=1.35

[RMS ZEST 3022]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
il=0.95

[RMS ZEST 3018]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5109999	2
jm=szt.	020
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3007]
ty=M
na=rury kanalizacyjne, jednokielichowe, z PCW	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=3.525

[RMS ZEST 3009]
ty=M
na=złączki dwukielichowe z PCW o śr. 50 mm	0
id=5613400	2
jm=szt.	020
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3004]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne, z PCW, różne	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=5.42

[RMS ZEST 3008]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne o śr. 110 mm, z PCW, różne	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3000]
ty=M
na=zawór czerpalny 15mm	0
id=5702901	1
jm=szt	020
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 3015]
ty=M
na=przyłącza elastyczne z tworzywa sztucznego	0
id=5708499	2
jm=szt.	020
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3001]
ty=M
na=bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca	0
id=5711299	2
jm=szt.	020
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=	0	0	0	5711299

[RMS ZEST 3011]
ty=M
na=syfony z tworzywa sztucznego	0
id=5712300	1
jm=szt	020
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3002]
ty=M
na=bateria natryskowa	0
id=5714099	2
jm=szt.	020
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3013]
ty=M
na=syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego	0
id=5717020	2
jm=szt.	020
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3016]
ty=M
na=spusty do brodzików natryskowych	0
id=5717230	2
jm=szt.	020
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3012]
ty=M
na=sedes typu "Kompakt"	0
id=6328112	2
jm=szt.	020
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3003]
ty=M
na=wpusty ściekowe podłogowe PCV śr. 50 mm	0
id=6328401	2
jm=szt.	020
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3014]
ty=M
na=wsporniki do umywalek	0
id=6328600	2
jm=szt.	020
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3017]
ty=M
na=kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem	0
id=6340120	2
jm=szt	020
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3005]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 32 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 3010]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3024]
ty=M
na=Unifon	0
id=7040399	1
jm=szt.	020
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	7040399

[RMS ZEST 3023]
ty=M
na=Dzwonek elektryczny	0
id=7043399	1
jm=szt.	020
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	7043399

[RMS ZEST 3025]
ty=M
na=tablice rozdzielcze	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	7058999

[RMS ZEST 3026]
ty=M
na=wyłączniki nadprądowe	0
id=7512299	2
jm=szt.	020
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 3027]
ty=M
na=wyłączniki przeciwporażeniowe	0
id=7512799	2
jm=szt.	020
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	7512799

[RMS ZEST 3028]
ty=M
na=rozłączniki	0
id=7513199	2
jm=szt.	020
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3035]
ty=M
na=łączniki instalacyjne	0
id=7519999	1
jm=szt.	020
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.1

[RMS ZEST 3039]
ty=M
na=gniazda natynkowe	0
id=7530099	1
jm=szt.	020
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02
pr=	0	0	0	7530010

[RMS ZEST 3037]
ty=M
na=gniazda podtynkowe	0
id=7530399	1
jm=szt.	020
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.2

[RMS ZEST 3040]
ty=M
na=gniazda podtynkowe'	0
id=7530399	1
jm=szt.	020
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02
pr=	0	0	0	7530399

[RMS ZEST 3034]
ty=M
na=puszki bakelitowe	0
id=7540499	1
jm=szt.	020
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.28
pr=	0	0	0	7580799

[RMS ZEST 3036]
ty=M
na=rury winidurowe	0
id=7580099	1
jm=m	040
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.8
pr=	0	0	0	7580999

[RMS ZEST 3032]
ty=M
na=tablice licznikowe	0
id=7592999	1
jm=szt.	020
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02
pr=	0	0	0	7591099

[RMS ZEST 3031]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm2	0
id=7950806	1
jm=m	040
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=72.8

[RMS ZEST 3030]
ty=M
na=Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 3x4mm2	0
id=7950808	1
jm=m	040
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.48

[RMS ZEST 3029]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2	0
id=7951008	2
jm=m	040
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=93.6

[RMS ZEST 3038]
ty=M
na=przewody antenowe RG 6/75	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.8
pr=	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 3033]
ty=M
na=kołki rozporowe plastikowe	0
id=8990499	1
jm=szt.	020
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
il=250.0624

[RMS ZEST 267]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
il=41.8

[RMS ZEST 335]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
il=6.026

[RMS ZEST 2726]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
il=14.7637

[RMS ZEST 2935]
ty=M
na=folia	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=32.2391

[RMS ZEST 2936]
ty=M
na=płyty z włókna drzewnego	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0	1617856281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=32.2391

[RMS ZEST 4]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0.1146

[ELEMENT 1]
na=
wa=38.96
kn=0	3.93	0
id=137
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=2161
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		1
mpn=1211
na=Zerwanie paneli podłogowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=30.129
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30.129	1	5.52*3.80+1.32*2.20+4.34*1.22+0.86*1.11						

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4232

[POZYCJA]
id=8979
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		1
mpn=1211
na=Oczyszczenie podłoża
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=30.13
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30.13	1	30,13						

[RMS 335]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=6.026

[POZYCJA]
id=9382
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0211-01	4-01	0211-01		1
mpn=1211
na=Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1.44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.44	1	1,44						

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3824

[POZYCJA]
id=10403
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0804-07	4-01	0804-07		1
mpn=1211
na=Zerwanie posadzki cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=8.022
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.022	1	2.71*2.96						

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9363

[POZYCJA]
id=9383
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-01	2-02	1102-01		1
mpn=_1211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=8.02
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.02	1	8,02						

[RMS 1]
nz=0.3564	0	0.3564
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8583

[RMS 2648]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1652

[RMS 2649]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5614

[RMS 2650]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9624

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0.0309	0	0.0309
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2478

[RMS 2651]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0024

[POZYCJA]
id=10744
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1202-07	4-01	1202-07		1
mpn=_1211
na=Skasowanie wykwitów (zacieków)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15,0						

[RMS 1]
nz=0.381	0	0.381
np=1
wa=0
wb=0
il=5.715

[RMS 2666]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0525

[RMS 2597]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 2986]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 2987]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=7381
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży  - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=8.02
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.02	1	8,02	analogia					

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4812

[RMS 2996]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6842

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0016

[RMS 2153]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0024

[POZYCJA]
id=10364
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		1
mpn=1211
na=Ułożenie foli paroizolacyjnej oraz płyt ekologicznych z włókna drzewnego gr. min 5 mm.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=30.13
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30.13	1	30,13						

[RMS 2726]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=14.7637

[RMS 2935]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=32.2391

[RMS 2936]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=32.2391

[POZYCJA]
id=8386
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1136-01	202	1136-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych(AC-4 gr. min 8 mm)Montaż listew podłogowych systemowych z PCW zgodnych z kolorystyką panelii.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=30.13
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30.13	1	30,13						

[RMS 1]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=16.2702

[RMS 2358]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=31.3352

[RMS 2359]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=34.9508

[RMS 2360]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3143

[RMS 2361]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4519

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.241

[RMS 2362]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5423

[POZYCJA]
id=10092
pd=		kalk.  własna		kalk.  własna		1
mpn=_1211
na=Montaż listew podłogowych systemowych z PCW.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=20.86
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20.86	1	20,86						

[RMS 2899]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=20.86

[POZYCJA]
id=10097
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1209-04	2	1209-04		1
mpn=_1211
na=Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=8.02
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.02	1	8,02						

[RMS 1]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4912

[RMS 2944]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=8.421

[RMS 1745]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=24.06

[RMS 1743]
nz=0.188	0	0.188
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5078

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0.0435	0	0.0435
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3489

[POZYCJA]
id=7792
pd=		kalk. własna		kalk. własna		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Skucie płytek ceramicznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8,0						

[RMS 1]
nz=0.573	0	0.573
np=1
wa=0
wb=0
il=4.584

[POZYCJA]
id=10498
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0817-01	2-02	0817-01		1
mpn=_1211
na=Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20,0						

[RMS 1]
nz=0.7879	0	0.7879
np=1
wa=0
wb=0
il=15.758

[RMS 2648]
nz=0.0072	0	0.0072
np=1
wa=0
wb=0
il=0.144

[RMS 2942]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=21.6

[RMS 2354]
nz=0.00035	0	0.00035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[RMS 2943]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0.0109	0	0.0109
np=1
wa=0
wb=0
il=0.218

[RMS 2357]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.042

[POZYCJA]
id=67
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0601-01	3	0601-01		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15,0						

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4

[POZYCJA]
id=1543
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0603-01	3	0603-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15,0						

[RMS 1]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=10.65

[RMS 174]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.075

[RMS 175]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.105

[RMS 176]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 180]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 173]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[POZYCJA]
id=7647
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0601-02	3	0601-02		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15.0						

[RMS 1]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=7.65

[POZYCJA]
id=7649
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0603-03	3	0603-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na stropach i podciągach bez osiatkowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15.0						

[RMS 1]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0
il=13.2

[RMS 2939]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 1748]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.075

[RMS 1749]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 418]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 173]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[POZYCJA]
id=3525
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-14	4-01	0354-14		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru karniszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6.0	analogia					

[RMS 1]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[POZYCJA]
id=502
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-13	4-01	0354-13		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2.0						

[RMS 1]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=503
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2.0						

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 226]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 115]
nz=2.07	0	2.07
np=1
wa=0
wb=0
il=4.14

[RMS 247]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 228]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 229]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2793
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0310-06	4-01	0310-06		1
mpn=_1211
na=Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.6	1	1.60						

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.752

[RMS 418]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.048

[POZYCJA]
id=9269
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		1
mpn=1211
na=Opinia kominiarska stwierdzająca prawidłowość podłączenia  i  funkcjonowania  urządzeń   oraz drożność kanałów spalinowych  i  wentylacyjnych.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=mieszk.	104
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2495]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=10842
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	4-01	1209-10	 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	1
mpn=49:6:0987,1050:0:0993,10121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=4.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.8	1	0,80*2,0*3						

[RMS 1]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0
il=7.44

[RMS 1356]
nz=0.1875	0	0.075*(1*2+0.5)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 762]
nz=1.225	0	0.49*(1*2+0.5)
np=1
wa=0
wb=0
il=5.88

[RMS 21]
nz=0.2025	0	0.081*(1*2+0.5)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.972

[RMS 763]
nz=0.2175	0	0.087*(1*2+0.5)
np=1
wa=0
wb=0
il=1.044

[RMS 760]
nz=0.095	0	0.038*(1*2+0.5)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.456

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10844
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-14	4-01	1209-14		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=2.6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.6	1	2,60						

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=1.924

[RMS 1356]
nz=0.064	0	0.064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1664

[RMS 762]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 21]
nz=0.064	0	0.064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1664

[RMS 763]
nz=0.068	0	0.068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1768

[RMS 760]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.078

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4780
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0605-04	3	0605-04		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=114.562
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=114.562	1	30.0+41.16+(41.1*2.64)*0.40						

[RMS 1]
nz=0.152	0	0.152
np=1
wa=0
wb=0
il=17.4134

[RMS 1581]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=33.223

[RMS 216]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=68.7372

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6377
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0605-05	3	0605-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=35.102
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35.102	1	(41.1*2.64)*0.60-30.0						

[RMS 1]
nz=0.573	0	0.573
np=1
wa=0
wb=0
il=20.1134

[RMS 1748]
nz=0.0022	0	0.0022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0772

[RMS 1749]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1755

[RMS 1982]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0491

[RMS 2012]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=10.1796

[RMS 216]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=21.0612

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 418]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0351

[POZYCJA]
id=70
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=7.89
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.89	1	7,89						

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7358

[RMS 21]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1026

[RMS 167]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1105

[RMS 168]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0473

[RMS 169]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.578

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9498
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0902-01	4-01	0902-01		1
mpn=1211
na=Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - ramiaków pionowych bez rozbierania skrzydeł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	3.9343	0
cj=3.93
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.0	analogia					

[RMS 1]
nz=3.03	0	3.03
np=1
wa=0
wb=0
il=3.03

[RMS 2691]
nz=2.13	0	2.13
np=1
wa=0
wb=0
il=2.13

[RMS 2692]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0.64
wb=0.6447
il=0.07

[RMS 2693]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0.78
wb=0.775
il=0.05

[RMS 2694]
nz=2	0	2
np=1
wa=2.4
wb=2.4
il=2

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0.11
wb=0.1146
il=0.1146

[POZYCJA]
id=10847
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0912-03	4-01	0912-03		1
mpn=1211
na=Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości do 1.0 m w krawędziach elementów stolarki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,0						

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=1.89

[RMS 2993]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0024

[RMS 2994]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 2995]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9499
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0903-01	4-01	0903-01		1
mpn=1211
na=Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,0						

[RMS 1]
nz=0.79	0	0.79
np=1
wa=0
wb=0
il=2.37

[POZYCJA]
id=10846
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0904-01	4-01	0904-01		1
mpn=1211
na=Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,0						

[RMS 1]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=1.62

[RMS 2992]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10848
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0918-09	4-01	0918-09		1
mpn=1211
na=Naprawa miejsc po zdemontowanych zamkach wpuszczanych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2.0						

[RMS 1]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 2999]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0094

[RMS 2994]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 4]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9500
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0920-24	4-01	0920-24		1
mpn=1211
na=Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=23.429
wn=		
cjw=23.429	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.0						

[POZYCJA]
id=9501
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0920-21	4-01	0920-21		1
mpn=1211
na=Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=11.603
wn=		
cjw=11.603	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.0						

[POZYCJA]
id=9069
pd=		kalk.  własna		kalk.  własna		1
mpn=_1211
na=Oczyszczenie  płytek ceramicznych (32,0 m2)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.0						

[RMS 2475]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=9745
pd=		kalk.  własna		kalk.  własna		1
mpn=_1211
na=Demontaż sufitów podwieszanych (17,30 m2)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.0						

[RMS 2766]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=9456
pd=		kalk.  własna		kalk.  własna		1
mpn=_1211
na=Oczyszczenie i regulacja  okien z PCW ( 3 szt) ,montaż nawiewników ciśnieniowych - 3 szt.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.0						

[RMS 2675]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2085
pd=		kalk.  własna		kalk.  własna		1
mpn=_1211
na=Montaż progów- listwy aluminiowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=3.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.2	1	3,20						

[RMS 927]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2

[POZYCJA]
id=86
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=2.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.3	1	2.30						

[RMS 1]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=1.978

[RMS 98]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.15

[POZYCJA]
id=87
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-20	4-01	0108-20		1
mpn=1211
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km  Krotność-14
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=2.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.3	1	2.30						

[RMS 98]
nz=0.56	0	0.04*14
np=1
wa=0
wb=0
il=1.288

[POZYCJA]
id=91
pd=		kalk. własna		kalk. własna		1
mpn=_1211
na=Utylizacja gruzu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=2.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.3	1	2.30						

[RMS 187]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=3.68

[ELEMENT 1]
na=Instalacje sanitarne
wa=0
kn=0	0	0
id=10849
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=10850
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0128-01	4-02	0128-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15 mm - pralka, ustęp, zlew, umywalka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=1.38

[RMS 3000]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10851
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0132-01	4-02	0132-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[RMS 3001]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10852
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0132-03	4-02	0132-03		1
mpn=_1211
na=Wymiana baterii natryskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.29	0	1.29
np=1
wa=0
wb=0
il=1.29

[RMS 3002]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10853
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0131-01	4-02	0131-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania - wodomirz zostaje radiowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[POZYCJA]
id=10854
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0217-07	4-02	0217-07		1
mpn=_1211
na=Wymiana/likwidacja wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm na wpust PCV
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 3003]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10855
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
mpn=_1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 32 mm o połączeniach wciskowych - pralka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0
il=0.561

[RMS 3004]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1

[RMS 3005]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3006]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=10856
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-01	2-15	0207-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.196	0	0.196
np=1
wa=0
wb=0
il=0.392

[RMS 3007]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 3004]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=2.32

[RMS 3005]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3006]
nz=0.0061	0	0.0061
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0122

[POZYCJA]
id=10857
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0212-08	4-02	0212-08		1
mpn=_1211_
na=Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową - rura elastyczna w wc
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1	0	ilość podejść	1
jm=msc.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=m	040
oon=łączna długość

[RMS 1]
nz=1.83	0	1.83
np=1
wa=0
wb=0
il=1.83

[RMS 3008]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10858
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0210-03	4-02	0210-03		1
mpn=_121,0:0,0911_
na=Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=2	0	ilość odcinków	1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1.5
wo=1.5
jm=m	040
oon=łączna długość

[RMS 1]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=1.14

[RMS 3007]
nz=0.8025	0		2	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.605

[RMS 3009]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3010]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10859
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0219-04	4-02	0219-04		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Czyszczenie zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10860
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0220-05	4-02	0220-05		0
na=Wymiana elementów - syfon z tworzywa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=0.61

[RMS 3011]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10861
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0224-03	4-02	0224-03		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' + wymiana deski
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=7.18	0	7.18
np=1
wa=0
wb=0
il=7.18

[RMS 3012]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10862
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0220-04	4-02	0220-04		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie umywalki porcelanowej bez wsporników z syfonem z tworzywa + wymiana syfonu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[RMS 3013]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3014]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10863
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0113-05	8	0113-05		1
mpn=_1211
na=Wymiana wężyka w oplocie elastycznym - wc, zlew, umywalka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1	0	ilość wymian	1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=0
wo=0
jm=m	040
oon=długość rury

[RMS 1]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=0.58

[RMS 3015]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10864
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0222-03	4-02	0222-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Czyszczenie brodzika i kabiny natryskowej + wymiana spustu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.32	0	1.32
np=1
wa=0
wb=0
il=1.32

[RMS 3016]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10865
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0315-03	4-02	0315-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym i iskrownikiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.26	0	2.26
np=1
wa=0
wb=0
il=2.26

[RMS 3017]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3018]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=instalacja elektryczna
wa=0
kn=0	0	0
id=10866
nu=3
wn=		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
nm=1
ns=1

[POZYCJA]
id=10867
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-05	4-03	1001-05		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=95
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=95	1	95						

[RMS 1]
nz=0.1586	0	0.1586
np=1
wa=0
wb=0
il=15.067

[POZYCJA]
id=10868
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-07	4-01	0705-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=95
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=95	1	95						

[RMS 267]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=41.8

[RMS 3019]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.152

[RMS 3020]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.133

[RMS 3021]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3022]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.95

[POZYCJA]
id=10869
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0312-01	4-03	0312-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wymiana dzwonka elektrycznego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.239	0	1.239
np=1
wa=0
wb=0
il=1.239

[RMS 3023]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10870
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0312-01	4-03	0312-01		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Wymiana Unifonu(słuchawki do domofonu)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.239	0	1.239
np=1
wa=0
wb=0
il=1.239

[RMS 3024]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10871
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1004-02	4-03	1004-02		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 10 cm - śr. rury do 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=4
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.2835	0	0.2835
np=1
wa=0
wb=0
il=1.134

[POZYCJA]
id=10872
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=Rozdzielnica bezpiecznikowa 12 S
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.63	0	2.63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.63

[RMS 3025]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=10873
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_1211
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 3026]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=10874
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -  wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.218

[RMS 3027]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=10875
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik bezpiecznikowy 1 (2) - biegunowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.218

[RMS 3028]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=10876
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-03	5-08	0210-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5mm2  układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5636

[RMS 3029]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=93.6

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10877
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-04	5-08	0210-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YDYp 3x4mm2  układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0
il=0.832

[RMS 3030]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=12.48

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10878
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-03	5-08	0210-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe  YDYp p3x1,5mm2  układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8828

[RMS 3031]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=72.8

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10879
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0304-02	4-03	0304-02		1
mpn=_1211
na=Wymiana tablic licznikowych na cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.9408	0	0.9408
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9408

[RMS 3032]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 4]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10880
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-02	5-08	0301-02		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1144	0	0.1144
np=1
wa=0
wb=0
il=1.311

[RMS 3033]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10881
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-03	5-08	0302-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.451	0	0.451
np=1
wa=0
wb=0
il=6.0299

[RMS 3034]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=14.28

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10882
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7879

[RMS 3035]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10883
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0110-02	5-08	0110-02		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1089	0	0.1089
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 3036]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10884
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7858

[RMS 3037]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10885
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody antenowy w powłoce polwinitowej  wciągane do rur-RG 6/75
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0363	0	0.0363
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6933

[RMS 3038]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10886
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-04	5-08	0309-04		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.264	0	0.264
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2521

[RMS 3039]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10887
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd TV końcowych podtynkowych  w puszkach z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1786

[RMS 3040]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10888
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01	4-03	1202-01		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=5
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5

[POZYCJA]
id=10889
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=10890
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=11
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=2.97

[POZYCJA]
id=10891
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[SUMA KONTROLNA]
67bf2fd240c1f8fd 5e1adcc478430c7