[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
nan=                                                                        
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=12.14
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nb=REMONT MIESZKANIA
ab=PIOTROWICKA 20/4
ni=KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ai=UL.GRAŻYŃSKIEGO 5  KATOWICE
nk=J. KUCZYŃSKI  L. CYWIŃSKI  J. PASZEK	
dt=29.03.2021	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 2991]
ty=M
na=Benzyna silnikowa bezołowiowa 98	0
id=1020002	1
jm=dm3	066
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.8

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=benzyna do lakierów'	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1062

[RMS ZEST 760]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.2904

[RMS ZEST 2972]
ty=M
na=kształtowniki walcowane - dwuteowniki	0
id=1100399	1
jm=kg	033
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=53.088
pr=	0	0	0	1100399

[RMS ZEST 2943]
ty=M
na=pręty do zbrojenia betonu	0
id=1102199	1
jm=kg	033
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.4404
pr=	0	0	0	1101399

[RMS ZEST 3011]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2361]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.252

[RMS ZEST 2942]
ty=M
na=siatka tkana Rabitza	0
id=1331799	1
jm=m2	050
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.8366
pr=	0	0	0	1336499

[RMS ZEST 2971]
ty=M
na=klamry ciesielskie	0
id=1341299	1
jm=kg	033
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.469
pr=	0	0	0	1341299

[RMS ZEST 2998]
ty=M
na=okucia stolarskie do otworów drzwiowych	0
id=1344399	1
jm=szt.	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10
pr=	0	0	0	1348560

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	0
id=1350309	1
jm=szt.	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 2987]
ty=M
na=ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%)	0
id=1410004	1
jm=kg	033
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.5
pr=	0	0	0	1640099

[RMS ZEST 2652]
ty=M
na=płynna folia uszczelniająca Superflex 1	0
id=1478207	1
jm=kg	033
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.2224
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	

[RMS ZEST 1581]
ty=M
na=Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna - biała	0
id=1502111	2
jm=dm3	066
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=46.766
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	

[RMS ZEST 2012]
ty=M
na=farby emulsyjne nawierzchniowe'	0
id=1502199	2
jm=dm3	066
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=23.9668
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej	0
id=1502700	2
jm=kg	033
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=146.3436

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania'	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2478

[RMS ZEST 763]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.9516

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.9809

[RMS ZEST 927]
ty=M
na=M'''''	0
id=1511799	1
jm=kpl	090
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.4

[RMS ZEST 2675]
ty=M
na=M'	0
id=1511799	1
jm=kpl	090
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2766]
ty=M
na=M''''''	0
id=1511799	1
jm=kpl	090
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2899]
ty=M
na=M'''''''	0
id=1511799	1
jm=kpl	090
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.07

[RMS ZEST 2946]
ty=M
na=płyta 12 mm'	0
id=1511799	1
jm=m2	090
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=51.0732

[RMS ZEST 2967]
ty=M
na=płyta 12 mm'''	0
id=1511799	1
jm=m2	090
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.943

[RMS ZEST 1356]
ty=M
na=szpachlówka celulozowa na tynki	0
id=1513000	1
jm=dm3	066
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.566

[RMS ZEST 2692]
ty=M
na=Pokost lniany 1,0 l DĘBICA	0
id=1530301	1
jm=dm3	066
ce=9.21	1448448733
cw=9.21	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.14
pr=TBDSA	9.21	0	0	5861000001 

[RMS ZEST 2693]
ty=M
na=Klej kauczukowy rozpuszczalnikowy do gumy i skóry Pronikol OBT-II 0,4kg	0
id=1550209	1
jm=kg	033
ce=15.5	1448448752
cw=15.5	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1
pr=HEBO	15.5	0	0	

[RMS ZEST 2994]
ty=M
na=klej kostny ekstra gat.I	0
id=1550402	1
jm=kg	033
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.16
pr=	0	0	0	1551199

[RMS ZEST 3074]
ty=M
na=klej winylowy	0
id=1551319	1
jm=kg	033
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.2503

[RMS ZEST 1745]
ty=M
na=zaprawa klejowa - sucha mieszanka	0
id=1554299	2
jm=kg	033
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.5527

[RMS ZEST 247]
ty=M
na=piasek do zapraw'	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.01

[RMS ZEST 2597]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1812

[RMS ZEST 3122]
ty=M
na=piasek do zapraw''	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=0.017

[RMS ZEST 3128]
ty=M
na=piasek do zapraw'''	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.08

[RMS ZEST 176]
ty=M
na=piasek do zapraw'	0
id=1602099	2
jm=m3	060
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.9

[RMS ZEST 1749]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602099	2
jm=m3	060
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.1632

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=kg	033
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=27.372

[RMS ZEST 3120]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków'	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=0.004

[RMS ZEST 2495]
ty=M
na=operat kominiarski	0
id=1701100	1
jm=szt	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25'	0
id=1701100	2
jm=t	034
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.15

[RMS ZEST 2354]
ty=M
na=cement 25 z dodatkami	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0114
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	

[RMS ZEST 3126]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.216

[RMS ZEST 2939]
ty=M
na=Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work	0
id=1701106	1
jm=t	034
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.15

[RMS ZEST 2986]
ty=M
na=wapno hydrauliczne	0
id=1720000	1
jm=t	034
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.03
pr=	0	0	0	1720399

[RMS ZEST 2666]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0525

[RMS ZEST 3121]
ty=M
na=wapno suchogaszone'	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=0.0022

[RMS ZEST 175]
ty=M
na=wapno suchogaszone'	0
id=1720299	2
jm=t	034
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.21

[RMS ZEST 1748]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=1720300	2
jm=m3	060
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.3068

[RMS ZEST 1982]
ty=M
na=gips budowlany'	0
id=1740100	2
jm=t	034
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1157
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=63.3

[RMS ZEST 3119]
ty=M
na=cegła budowlana pełna'	0
id=1800199	1
jm=szt	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=25

[RMS ZEST 3072]
ty=M
na=panele podłogowe	0
id=202x086	3
jm=m2	050
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=49.6392

[RMS ZEST 3009]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0035
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1720399

[RMS ZEST 3127]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)'	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.189

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=gruz	0
id=2370699	1
jm=t	034
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 2648]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 12	0
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1522

[RMS ZEST 1744]
ty=M
na=kształtki cokołowe podłogowe	0
id=2525599	2
jm=m	040
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.7716

[RMS ZEST 2962]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	0
id=2600104	1
jm=m3	060
ce=750
cw=750	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0056
pr=ICBICBM	750	0	0	

[RMS ZEST 2970]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	0
id=2600622	1
jm=m3	060
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0117
pr=	0	0	0	2600622

[RMS ZEST 2993]
ty=M
na=listwy i łaty iglaste wymiarowe	0
id=2601499	1
jm=m3	060
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0064
pr=	0	0	0	2601499

[RMS ZEST 3073]
ty=M
na=listwy przyścienne z drewna	0
id=2631999	1
jm=m	040
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=55.3668

[RMS ZEST 3010]
ty=M
na=deski iglaste wymiarowe nasycone gr. 28-45 mm kl.II	0
id=2640704	1
jm=m3	060
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.378
pr=	0	0	0	2640712

[RMS ZEST 1315]
ty=M
na=skrzydła drzwiowe płytowe	0
id=2710299	2
jm=m2	050
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.6

[RMS ZEST 1316]
ty=M
na=ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn.	0
id=2715199	2
jm=m2	050
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.6

[RMS ZEST 2691]
ty=M
na=ramiaki do skrzydeł drzwiowych wewnętrznych i zewnętrznych o wym. 38x120 mm	0
id=2762301	1
jm=m	040
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.26
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2762310

[RMS ZEST 5]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
il=0.2631

[RMS ZEST 3015]
ty=S
na=wyciąg'	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
il=0.3818

[RMS ZEST 180]
ty=S
na=Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
il=1.2

[RMS ZEST 418]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
il=1.8976

[RMS ZEST 1317]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
il=0.08

[RMS ZEST 3125]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t''	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
il=0.04

[RMS ZEST 1318]
ty=S
na=środek transportu poziomego'	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
il=0.096

[RMS ZEST 3078]
ty=S
na=środek transportu poziomego	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
il=0.0221

[RMS ZEST 3090]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
il=0.1402

[RMS ZEST 3012]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2694]
ty=M
na=Papier ścierny 230/280 gr.100	0
id=3920012	2
jm=szt	020
ce=1.2	1448448764
cw=1.2	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=MERCUSBIS	1.2	0	0	1130181

[RMS ZEST 2992]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach (NSHa) elektrokorundowy 220-120,100 100 szt.	0
id=3920012	1
jm=ark	116
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.05

[RMS ZEST 2995]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach (NSHa) elektrokorundowy 220-120,100 100 szt.	0
id=3920012	1
jm=100 szt.	129
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.08

[RMS ZEST 169]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach'	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.54

[RMS ZEST 762]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=27.7

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0374

[RMS ZEST 3123]
ty=M
na=woda z rurociągu'	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=0.011

[RMS ZEST 2653]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
il=0.0115

[RMS ZEST 3086]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
il=0.0078

[RMS ZEST 2969]
ty=M
na=drewno okrągłe na stemple budowlane	0
id=3950001	1
jm=m3	060
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0081
pr=	0	0	0	3950010

[RMS ZEST 2357]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
il=0.9035

[RMS ZEST 98]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
il=7.95

[RMS ZEST 2598]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
il=0.168

[RMS ZEST 3124]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna'	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
il=0.02

[RMS ZEST 3129]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna''	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
il=1.35

[RMS ZEST 173]
ty=S
na=Betoniarka wolnosp.elek.250dm3	0
id=43212	1
jm=m-g	148
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
il=2.45

[RMS ZEST 3118]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5109999	2
jm=szt.	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3104]
ty=M
na=rury kanalizacyjne, jednokielichowe, z PCW	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=5.185

[RMS ZEST 3075]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=3.36

[RMS ZEST 3079]
ty=M
na=rury z polipropylenu STABI o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=6.6

[RMS ZEST 3105]
ty=M
na=złączki dwukielichowe z PCW o śr. 50 mm	0
id=5613400	2
jm=szt.	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3100]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne, z PCW, różne	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=9.74

[RMS ZEST 3102]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne o śr. 110 mm, z PCW, różne	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3076]
ty=M
na=Kolano 90 st.z poliprop.PP-R fi 20mm	0
id=5645201	1
jm=szt	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=7.84

[RMS ZEST 3080]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=6.72

[RMS ZEST 3087]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=24

[RMS ZEST 3088]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 3094]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3098]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5701499	2
jm=szt.	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	5701402;5701422

[RMS ZEST 3091]
ty=M
na=zawór czerpalny 15mm	0
id=5702901	1
jm=szt	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3111]
ty=M
na=przyłącza elastyczne z tworzywa sztucznego	0
id=5708499	2
jm=szt.	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3092]
ty=M
na=baterie umywalkowe i zlewozmywakowe ścienne	0
id=5711099	2
jm=szt	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3093]
ty=M
na=Bateria natryskowa ścienna fi 15mm	0
id=5711700	1
jm=szt	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3107]
ty=M
na=syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego	0
id=5712300	1
jm=szt	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3115]
ty=M
na=syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	0
id=5717020	2
jm=szt.	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3113]
ty=M
na=spusty do brodzików natryskowych	0
id=5717230	2
jm=szt.	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3096]
ty=M
na=Wodomierz do wody zimnej skrzydeł.fi 15mm	0
id=6305001	2
jm=szt	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3114]
ty=M
na=umywalki porcelanowe	0
id=6320299	2
jm=szt.	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3106]
ty=M
na=zlewozmywaki ze stali nierdzewnej	0
id=6321699	2
jm=szt.	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3112]
ty=M
na=brodzik natryskowy blaszany emaliowany	0
id=6324299	2
jm=szt.	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	6324299

[RMS ZEST 3108]
ty=M
na=urządzenia sanitarne "KOMPAKT"	0
id=6327799	2
jm=kpl.	090
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3109]
ty=M
na=sedes typu "Kompakt"	0
id=6328112	2
jm=szt.	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3099]
ty=M
na=wpusty ściekowe podłogowe PCV śr. 50 mm	0
id=6328401	2
jm=szt.	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3116]
ty=M
na=wsporniki do umywalek	0
id=6328600	2
jm=szt.	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=2
pr=	0	0	0	6328600

[RMS ZEST 3117]
ty=M
na=kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem	0
id=6340120	2
jm=szt	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3097]
ty=M
na=łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 15 mm	0
id=6341899	2
jm=szt.	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3101]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=14.5

[RMS ZEST 3103]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 3077]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=10.01

[RMS ZEST 3081]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm''	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=8.58

[RMS ZEST 3089]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 3095]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602902

[RMS ZEST 3082]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm	0
id=6750120	1
jm=m	040
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.3

[RMS ZEST 3085]
ty=M
na=klipsy montażowe Thermaclips	0
id=6760010	1
jm=szt.	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=78

[RMS ZEST 3084]
ty=M
na=taśma Thermatape FR 3x50 mm	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6448

[RMS ZEST 3083]
ty=M
na=klej Thermaflex 474	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0767

[RMS ZEST 3131]
ty=M
na=Unifon	0
id=7040399	1
jm=szt.	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	7040399

[RMS ZEST 3130]
ty=M
na=Dzwonek elektryczny	0
id=7043399	1
jm=szt.	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	7043399

[RMS ZEST 3132]
ty=M
na=tablice rozdzielcze	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	7058999

[RMS ZEST 3133]
ty=M
na=wyłączniki nadprądowe	0
id=7512299	2
jm=szt.	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 3134]
ty=M
na=wyłączniki przeciwporażeniowe	0
id=7512799	2
jm=szt.	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	7512799

[RMS ZEST 3135]
ty=M
na=rozłączniki	0
id=7513199	2
jm=szt.	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3143]
ty=M
na=łączniki instalacyjne	0
id=7519999	1
jm=szt.	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.14

[RMS ZEST 3145]
ty=M
na=gniazda natynkowe	0
id=7530099	1
jm=szt.	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.04
pr=	0	0	0	7530010

[RMS ZEST 3144]
ty=M
na=gniazda podtynkowe	0
id=7530399	1
jm=szt.	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.28

[RMS ZEST 3147]
ty=M
na=gniazda podtynkowe'	0
id=7530399	1
jm=szt.	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02
pr=	0	0	0	7530399

[RMS ZEST 3141]
ty=M
na=puszki bakelitowe	0
id=7540499	1
jm=szt.	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.34
pr=	0	0	0	7580799

[RMS ZEST 3146]
ty=M
na=rury winidurowe	0
id=7580099	1
jm=m	040
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.6
pr=	0	0	0	7580999

[RMS ZEST 3139]
ty=M
na=tablice licznikowe	0
id=7592999	1
jm=szt.	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02
pr=	0	0	0	7591099

[RMS ZEST 3138]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm2	0
id=7950806	1
jm=m	040
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=88.4

[RMS ZEST 3137]
ty=M
na=Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 3x4mm2	0
id=7950808	1
jm=m	040
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=36.4

[RMS ZEST 3136]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2	0
id=7951008	2
jm=m	040
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=98.8

[RMS ZEST 3142]
ty=M
na=przewody antenowe RG 6/75	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=41.6
pr=	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 3140]
ty=M
na=kołki rozporowe plastikowe	0
id=8990499	1
jm=szt.	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=28

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
il=452.0877

[RMS ZEST 267]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
il=59.4

[RMS ZEST 335]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
il=12.454

[RMS ZEST 2726]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
il=23.3877

[RMS ZEST 3002]
ty=R
na=robocizna''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3008]
ty=R
na=robocizna'''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2947]
ty=M
na=płyta z włókna drzewnego	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=47.732

[RMS ZEST 3070]
ty=M
na=folia	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=51.0711

[RMS ZEST 3071]
ty=M
na=płyty z włókna drzewnego	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=51.0711

[RMS ZEST 3110]
ty=M
na=wężyk w oplocie stalowym	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1617252465
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 4]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0.2922

[ELEMENT 1]
na=
wa=12.14
kn=0	12.13	0
id=137
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=2161
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		1
mpn=1211
na=Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=62.272
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=62.272	1	4,09*5,17+3,32*5,06+1,66*3,53+2,27*2,79+1,93*1,23+2,45*3,69+0,80*0,90						

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=11.209

[POZYCJA]
id=8979
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		1
mpn=1211
na=Oczyszczenie podłoża
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=62.27
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=62.27	1	62,27						

[RMS 335]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=12.454

[POZYCJA]
id=10886
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0411-04	4-01	0411-04		1
mpn=_1211
na=Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o grubości 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=10.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10.8	1	10,80						

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=7.344

[RMS 3010]
nz=0.035	0	0.035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.378

[RMS 2361]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=2.268

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10504
pd=		kalk.  własna		kalk.  własna		1
mpn=_1211
na=Ułożenie płyt OSB na pióro i wpust gr. 12mm na   płytach ekologicznych z włókna drzewnego gr. min 5 mm.jako podłogę  "pływającą"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=47.732
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=47.732	1	4.09*5.17+3.32*5.06+2.27*2.79+1.93*1.23+0.80*0.90+1.20*0.30						

[RMS 2946]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=51.0732

[RMS 2947]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=47.732

[POZYCJA]
id=10618
pd=		kalk.  własna		kalk.  własna		1
mpn=_1211
na=Ułożenie płyt cementowo-włóknowych gr 12,5 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=14.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14.9	1	1.66*3.53+2.45*3.69						

[RMS 2967]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=15.943

[POZYCJA]
id=10630
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0313-03	4-01	0313-03		1
mpn=_1211
na=Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	42.63	0
cj=42.63
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0.1						

[RMS 1]
nz=21.91	0	21.91
np=1
wa=0
wb=0
il=2.191

[RMS 226]
nz=401	0	401
np=1
wa=0
wb=0
il=40.1

[RMS 115]
nz=108	0	108
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8

[RMS 2597]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.028

[RMS 2969]
nz=0.081	0	0.081
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0081

[RMS 2962]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=4.2
wb=4.2
il=0.0056

[RMS 2970]
nz=0.117	0	0.117
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0117

[RMS 2361]
nz=2.68	0	2.68
np=1
wa=0
wb=0
il=0.268

[RMS 2971]
nz=4.69	0	4.69
np=1
wa=0
wb=0
il=0.469

[RMS 229]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0.06
wb=0.063
il=0.063

[RMS 2598]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=0.046

[RMS 418]
nz=2.45	0	2.45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.245

[POZYCJA]
id=10631
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0313-04	4-01	0313-04		1
mpn=_1211
na=Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=2.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.4	1	1.20*2						

[RMS 1]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0
il=3.888

[RMS 226]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=19.2

[RMS 115]
nz=5.18	0	5.18
np=1
wa=0
wb=0
il=12.432

[RMS 2597]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0432

[RMS 2972]
nz=22.12	0	22.12
np=1
wa=0
wb=0
il=53.088

[RMS 229]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0144

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2598]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.072

[RMS 418]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.168

[POZYCJA]
id=10887
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-04	4-01	0336-04		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=0.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.9	1	0,90						

[RMS 1]
nz=1.77	0	1.77
np=1
wa=0
wb=0
il=1.593

[POZYCJA]
id=10889
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-03	4-01	0336-03		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	1,80						

[RMS 1]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[POZYCJA]
id=10744
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1202-07	4-01	1202-07		1
mpn=_1211
na=Skasowanie wykwitów (zacieków)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15.0						

[RMS 1]
nz=0.381	0	0.381
np=1
wa=0
wb=0
il=5.715

[RMS 2666]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0525

[RMS 2597]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 2986]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 2987]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10926
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		1
mpn=1211
na=Ułożenie foli paroizolacyjnej oraz płyt ekologicznych z włókna drzewnego gr. min 5 mm.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=47.73
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=47.73	1	47.73						

[RMS 2726]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=23.3877

[RMS 3070]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=51.0711

[RMS 3071]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=51.0711

[POZYCJA]
id=10927
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1136-01	202	1136-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych(AC-4 gr. min 8 mm)Montaż listew podłogowych systemowych z PCW zgodnych z kolorystyką panelii.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=47.73
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=47.73	1	47.73						

[RMS 1]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=25.7742

[RMS 3072]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=49.6392

[RMS 3073]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=55.3668

[RMS 3074]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2503

[RMS 2361]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7159

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3015]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3818

[RMS 2357]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8591

[POZYCJA]
id=10092
pd=		kalk.  własna		kalk.  własna		1
mpn=_1211
na=Montaż listew podłogowych systemowych z PCW.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=9.07
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9.07	1	9.07						

[RMS 2899]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9.07

[POZYCJA]
id=9388
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-39 0115-01	0-39	0115-01		1
mpn=1211
na=Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą ; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=6.389
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.389	1	1.76*3.63	analogia					

[RMS 1]
nz=0.125	0	0.125
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7986

[RMS 2652]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2224

[RMS 2653]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0115

[POZYCJA]
id=5197
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1209-05	2	1209-05		1
mpn=_1211
na=Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=9.58
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9.58	1	9,58						

[RMS 1]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9278

[RMS 1744]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=9.7716

[RMS 1745]
nz=0.684	0	0.684
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5527

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0326

[POZYCJA]
id=7792
pd=		kalk. własna		kalk. własna		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Skucie płytek ceramicznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=12.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12.6	1	12,60						

[RMS 1]
nz=0.573	0	0.573
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2198

[POZYCJA]
id=10498
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0817-01	2-02	0817-01		1
mpn=_1211
na=Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=21.145
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21.145	1	4,09*5,17						

[RMS 1]
nz=0.7879	0	0.7879
np=1
wa=0
wb=0
il=16.6601

[RMS 2648]
nz=0.0072	0	0.0072
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1522

[RMS 2942]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=22.8366

[RMS 2354]
nz=0.00035	0	0.00035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0074

[RMS 2943]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4404

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0.0109	0	0.0109
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2305

[RMS 2357]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0444

[POZYCJA]
id=67
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0601-01	3	0601-01		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=30
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30.0						

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8

[POZYCJA]
id=1543
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0603-01	3	0603-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=30
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30.0						

[RMS 1]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=21.3

[RMS 174]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 175]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 176]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 180]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 173]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[POZYCJA]
id=7647
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0601-02	3	0601-02		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25,0						

[RMS 1]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=12.75

[POZYCJA]
id=7649
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0603-03	3	0603-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na stropach i podciągach bez osiatkowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25,0						

[RMS 1]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 2939]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 1748]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.125

[RMS 1749]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 418]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.25

[RMS 173]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.25

[POZYCJA]
id=10885
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0708-01	4-01	0708-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,0						

[RMS 1]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1

[RMS 2354]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 3009]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0035

[RMS 2597]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 229]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 418]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 2598]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[POZYCJA]
id=3989
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0702-05	3	0702-05		1
mpn=_1211
na=Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.6	1	0.8*2.0						

[RMS 1]
nz=2.76	0	2.76
np=1
wa=0
wb=0
il=4.416

[RMS 1315]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[RMS 1316]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[RMS 4]
nz=7.5	0	7.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1317]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 1318]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.096

[POZYCJA]
id=3525
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-14	4-01	0354-14		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru karniszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8,0	analogia					

[RMS 1]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.28

[POZYCJA]
id=502
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-13	4-01	0354-13		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2.0						

[RMS 1]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=503
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2.0						

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 226]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 115]
nz=2.07	0	2.07
np=1
wa=0
wb=0
il=4.14

[RMS 247]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 228]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 229]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9436
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0339-01	4-01	0339-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2.0						

[RMS 1]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=2.24

[POZYCJA]
id=2793
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0310-06	4-01	0310-06		1
mpn=_1211
na=Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=3.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.4	1	3.40						

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=1.598

[RMS 418]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.102

[POZYCJA]
id=9269
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		1
mpn=1211
na=Opinia kominiarska stwierdzająca prawidłowość podłączenia  i  funkcjonowania  urządzeń   oraz drożność kanałów spalinowych  i  wentylacyjnych.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=mieszk.	104
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2495]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=10842
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-10	4-01	1209-10		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=2.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.8	1	2,80						

[RMS 1]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=1.736

[RMS 1356]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 762]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=1.372

[RMS 21]
nz=0.081	0	0.081
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2268

[RMS 763]
nz=0.087	0	0.087
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2436

[RMS 760]
nz=0.038	0	0.038
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1064

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10845
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1211-04	4-01	1211-04		1
mpn=1211
na=Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=25.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25.6	1	25.60						

[RMS 1]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=12.544

[RMS 762]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=11.008

[RMS 2991]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=12.8

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10844
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-14	4-01	1209-14		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4.0						

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=2.96

[RMS 1356]
nz=0.064	0	0.064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.256

[RMS 762]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[RMS 21]
nz=0.064	0	0.064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.256

[RMS 763]
nz=0.068	0	0.068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.272

[RMS 760]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4780
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0605-04	3	0605-04		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=161.262
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=161.262	1	(18.72*2.35)+62.27+55,00						

[RMS 1]
nz=0.152	0	0.152
np=1
wa=0
wb=0
il=24.5118

[RMS 1581]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=46.766

[RMS 216]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=96.7572

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6377
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0605-05	3	0605-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=82.644
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=82.644	1	(52,94*2.60)-55.0						

[RMS 1]
nz=0.573	0	0.573
np=1
wa=0
wb=0
il=47.355

[RMS 1748]
nz=0.0022	0	0.0022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1818

[RMS 1749]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4132

[RMS 1982]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1157

[RMS 2012]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=23.9668

[RMS 216]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=49.5864

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 418]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0826

[POZYCJA]
id=70
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=17.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17.7	1	17.70						

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=3.894

[RMS 21]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2301

[RMS 167]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2478

[RMS 168]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1062

[RMS 169]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=3.54

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9498
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0902-01	4-01	0902-01		1
mpn=1211
na=Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - ramiaków pionowych bez rozbierania skrzydeł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	3.935	0
cj=3.94
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2.0						

[RMS 1]
nz=3.03	0	3.03
np=1
wa=0
wb=0
il=6.06

[RMS 2691]
nz=2.13	0	2.13
np=1
wa=0
wb=0
il=4.26

[RMS 2692]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=1.29
wb=1.29
il=0.14

[RMS 2693]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=1.55
wb=1.55
il=0.1

[RMS 2694]
nz=2	0	2
np=1
wa=4.8
wb=4.8
il=4

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0.23
wb=0.23
il=0.2292

[POZYCJA]
id=10847
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0912-03	4-01	0912-03		1
mpn=1211
na=Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości do 1.0 m w krawędziach elementów stolarki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8.0						

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=5.04

[RMS 2993]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0064

[RMS 2994]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 2995]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9499
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0903-01	4-01	0903-01		1
mpn=1211
na=Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4.0						

[RMS 1]
nz=0.79	0	0.79
np=1
wa=0
wb=0
il=3.16

[POZYCJA]
id=10846
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0904-01	4-01	0904-01		1
mpn=1211
na=Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,0						

[RMS 1]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 2992]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10876
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0920-21	4-01	0920-21		1
mpn=1211
na=Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,0						

[RMS 1]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6

[RMS 2998]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 4]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10877
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0920-24	4-01	0920-24		1
mpn=1211
na=Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,0						

[RMS 1]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=5.25

[RMS 2998]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 4]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10878
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	4-01	1209-10	 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	1
mpn=49:6:0987,1050:0:0993,1051:3:0997,10121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	0.80*2.0*5						

[RMS 1]
nz=2.17	0	2.17
np=1
wa=0
wb=0
il=17.36

[RMS 1356]
nz=0.2625	0	0.075*(1*2+0.5+0.5*2)
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 762]
nz=1.715	0	0.49*(1*2+0.5+0.5*2)
np=1
wa=0
wb=0
il=13.72

[RMS 21]
nz=0.2835	0	0.081*(1*2+0.5+0.5*2)
np=1
wa=0
wb=0
il=2.268

[RMS 763]
nz=0.3045	0	0.087*(1*2+0.5+0.5*2)
np=1
wa=0
wb=0
il=2.436

[RMS 760]
nz=0.133	0	0.038*(1*2+0.5+0.5*2)
np=1
wa=0
wb=0
il=1.064

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9745
pd=		kalk.  własna		kalk.  własna		1
mpn=_1211
na=Demontaż płytek styropianowych na suficie (21,14 m2)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.0						

[RMS 2766]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=9456
pd=		kalk.  własna		kalk.  własna		1
mpn=_1211
na=Oczyszczenie i regulacja  okien z PCW ( 4 szt),montaż nawiewników ciśnieniowych - 3 szt.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.0						

[RMS 2675]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=9580
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1011-02	4-01	1011-02		1
mpn=1211
na=Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1.25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.25	1	0.70+0,55						

[RMS 1]
nz=13.01	0	13.01
np=1
wa=0
wb=0
il=16.2625

[POZYCJA]
id=2085
pd=		kalk.  własna		kalk.  własna		1
mpn=_1211
na=Montaż progów- listwy aluminiowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=2.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.4	1	2.40						

[RMS 927]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[POZYCJA]
id=86
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=7.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.5	1	7,50						

[RMS 1]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=6.45

[RMS 98]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=3.75

[POZYCJA]
id=87
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-20	4-01	0108-20		1
mpn=1211
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km  Krotność-14
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=7.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.5	1	7,50						

[RMS 98]
nz=0.56	0	0.04*14
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[POZYCJA]
id=91
pd=		kalk. własna		kalk. własna		1
mpn=_1211
na=Utylizacja gruzu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=7.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.5	1	7,50						

[RMS 187]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[ELEMENT 1]
na=Instalacje sanitarne
wa=0
kn=0	0	0
id=11001
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=11002
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0120-01 z.o.2.9. 	4-02	0120-01	 z.o.2.9. 	1
mpn=5:0:0921,101211
na=Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.4		0.4
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.512

[POZYCJA]
id=11003
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=2.002

[RMS 3075]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=2.94

[RMS 3076]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=7.84

[RMS 3077]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=10.01

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3078]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0119

[POZYCJA]
id=11004
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) STABI o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=1.716

[RMS 3079]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6

[RMS 3080]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=6.72

[RMS 3081]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=8.58

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3078]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0102

[POZYCJA]
id=11005
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0189

[RMS 3082]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=14.3

[RMS 3083]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0767

[RMS 3084]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6448

[RMS 3085]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=78

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3086]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0078

[POZYCJA]
id=11006
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-01	2-15	0116-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=0.289	0	0.289
np=1
wa=0
wb=0
il=2.312

[RMS 3087]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 3088]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 3089]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3090]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[POZYCJA]
id=11007
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0128-01	4-02	0128-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15 mm - pralka, ustęp
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 3091]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11008
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0132-01	4-02	0132-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej - na baterie jednochwytowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[RMS 3092]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11009
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0132-04	4-02	0132-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana baterii wannowej ściennej lub stojącej z natryskiem wężowym - bateria jednochwytowa prysznicowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.61	0	1.61
np=1
wa=0
wb=0
il=1.61

[RMS 3093]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11010
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0123-02	2-15	0123-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.01

[RMS 3075]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 3094]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3095]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11011
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-06	2-15	0140-06		1
mpn=1211
na=Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 3096]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3097]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3090]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=11012
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - zawór kulowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0
il=0.277

[RMS 3098]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3090]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=11013
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0217-07	4-02	0217-07		1
mpn=_1211
na=Wymiana/likwidacja wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm na wpust PCV
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 3099]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11014
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0212-06	4-02	0212-06		1
mpn=_1211_
na=Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=4	0	ilość podejść	1
jm=msc.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=2
wo=2
jm=m	040
oon=łączna długość

[RMS 1]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[RMS 3100]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 3101]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11015
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0212-08	4-02	0212-08		1
mpn=_1211_
na=Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=1	0	ilość podejść	1
jm=msc.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=m	040
oon=łączna długość

[RMS 1]
nz=1.83	0	1.83
np=1
wa=0
wb=0
il=1.83

[RMS 3102]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3103]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11016
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0210-03	4-02	0210-03		1
mpn=_121,0:0,0911_
na=Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1	0	ilość odcinków	1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=3.5
wo=3.5
jm=m	040
oon=łączna długość

[RMS 1]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 3104]
nz=3.745	0		2	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=3.745

[RMS 3105]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3101]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11017
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-01	2-15	0207-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5						

[RMS 1]
nz=0.196	0	0.196
np=1
wa=0
wb=0
il=0.294

[RMS 3104]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 3100]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.74

[RMS 3101]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3090]
nz=0.0061	0	0.0061
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0092

[POZYCJA]
id=11018
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0219-04	4-02	0219-04		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej na szafce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[RMS 3106]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11019
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0220-05	4-02	0220-05		0
na=Wymiana elementów - syfon z tworzywa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=0.61

[RMS 3107]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11020
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0224-03	4-02	0224-03		1
mpn=_1211
na=Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=7.18	0	7.18
np=1
wa=0
wb=0
il=7.18

[RMS 3108]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3109]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3110]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11021
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0113-05	8	0113-05		1
mpn=_1211
na=Wymiana wężyka w oplocie elastycznym - wc
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1	0	ilość wymian	1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=0
wo=0
jm=m	040
oon=długość rury

[RMS 1]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=0.58

[RMS 3111]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11022
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0235-07	4-02	0235-07		1
mpn=_1211
na=Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.47	0	2.47
np=1
wa=0
wb=0
il=2.47

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11023
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0232-02	2-15	0232-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Brodziki natryskowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 3112]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3113]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3090]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[POZYCJA]
id=11024
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0220-04	4-02	0220-04		1
mpn=_1211
na=Wymiana umywalki porcelanowej bez wsporników z syfonem z tworzywa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[RMS 3114]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3115]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3116]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11025
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0315-03	4-02	0315-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.26	0	2.26
np=1
wa=0
wb=0
il=2.26

[RMS 3117]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3118]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11026
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-08	4-01	0333-08		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[POZYCJA]
id=11027
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-02	4-01	0323-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.98

[RMS 3119]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3120]
nz=0.00099	0	0.00099
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 3121]
nz=0.00056	0	0.00056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0011

[RMS 3122]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 3123]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3124]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 3125]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=11028
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-01	4-01	0336-01		1
na=Wykucie bruzd 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=4.48

[POZYCJA]
id=11029
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0325-01	4-01	0325-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[RMS 3119]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 3120]
nz=0.00029	0	0.00029
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 3121]
nz=0.00016	0	0.00016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0011

[RMS 3122]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[RMS 3123]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=instalacja elektryczna
wa=0
kn=0	0	0
id=11030
nu=3
wn=		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
nm=1
ns=1

[POZYCJA]
id=11031
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-05	4-03	1001-05		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=135
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=135	1	135						

[RMS 1]
nz=0.1586	0	0.1586
np=1
wa=0
wb=0
il=21.411

[POZYCJA]
id=11032
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-07	4-01	0705-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=135
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=135	1	135						

[RMS 267]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=59.4

[RMS 3126]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.216

[RMS 3127]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.189

[RMS 3128]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3129]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.35

[POZYCJA]
id=11033
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0312-01	4-03	0312-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wymiana dzwonka elektrycznego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.239	0	1.239
np=1
wa=0
wb=0
il=1.239

[RMS 3130]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11034
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0312-01	4-03	0312-01		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Wymiana Unifonu(słuchawki do domofonu)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.239	0	1.239
np=1
wa=0
wb=0
il=1.239

[RMS 3131]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11035
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1004-02	4-03	1004-02		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 10 cm - śr. rury do 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=4
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.2835	0	0.2835
np=1
wa=0
wb=0
il=1.134

[POZYCJA]
id=11036
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=Rozdzielnica bezpiecznikowa 12 S
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.63	0	2.63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.63

[RMS 3132]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=11037
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_1211
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 3133]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=11038
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -  wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.218

[RMS 3134]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=11039
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik bezpiecznikowy 1 (2) - biegunowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.218

[RMS 3135]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=11040
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-03	5-08	0210-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5mm2  układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=95
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=95	1	95						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0
il=7.9838

[RMS 3136]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=98.8

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11041
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-04	5-08	0210-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YDYp 3x4mm2  układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4267

[RMS 3137]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=36.4

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11042
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-03	5-08	0210-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe  YDYp p3x1,5mm2  układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0
il=7.1434

[RMS 3138]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=88.4

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11043
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0304-02	4-03	0304-02		1
mpn=_1211
na=Wymiana tablic licznikowych na cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.9408	0	0.9408
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9408

[RMS 3139]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 4]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11044
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-02	5-08	0301-02		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1144	0	0.1144
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5295

[RMS 3140]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=28

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11045
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-03	5-08	0302-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=17
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.451	0	0.451
np=1
wa=0
wb=0
il=7.322

[RMS 3141]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=17.34

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11046
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody antenowy w powłoce polwinitowej  wciągane do rur-RG 6/75
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0363	0	0.0363
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6933

[RMS 3142]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11047
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=1.103

[RMS 3143]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.14

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11048
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5002

[RMS 3144]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=14.28

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11049
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-04	5-08	0309-04		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.264	0	0.264
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5042

[RMS 3145]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11050
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0110-02	5-08	0110-02		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1089	0	0.1089
np=1
wa=0
wb=0
il=1.56

[RMS 3146]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11051
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody antenowy w powłoce polwinitowej  wciągane do rur-RG 6/75
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0363	0	0.0363
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6933

[RMS 3142]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11052
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01	4-03	1202-01		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=6
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8

[POZYCJA]
id=11053
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd TV końcowych podtynkowych  w puszkach z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1786

[RMS 3147]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11054
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=11055
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=13
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=3.51

[POZYCJA]
id=11056
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[SUMA KONTROLNA]
e64c8079fa5b581ba1df1dab1ed52ae0