[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
nan=Montaż etażowej instalacji centralnego ogrzewania i kotła gazowego dwufunkcyjnego
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
afn=ul. M. Grażyńskiego 5   40-126 Katowice
nb=instalacja c.o. etażowa
ab=ul. Piotrowicka 20/4
ni=KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH
ai=UL. GRAŻYŃSKIEGO 5, 40-126 KATOWICE
nk=Jakub Paszek	Instalacyjna

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
nm=1
ns=1

[RMS ZEST 265]
ty=S
na=samochód	0
id=00001	1
jm=m-g	148
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
il=9

[RMS ZEST 463]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 485]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 393]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=0.003

[RMS ZEST 247]
ty=M
na=rura spalinowa ze stali nierdzewnej	0
id=1351499	2
jm=m	040
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=1

[RMS ZEST 392]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %	0
id=1511601	1
jm=dm3	066
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=0.021
pr=	0	0	0	1510299

[RMS ZEST 330]
ty=M
na=piasek do zapraw''	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=0.03

[RMS ZEST 469]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	3
jm=t	034
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.006

[RMS ZEST 468]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	3
jm=t	034
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0034

[RMS ZEST 327]
ty=M
na=cegła budowlana pełna'	0
id=1800199	1
jm=szt	020
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=15

[RMS ZEST 465]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 487]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 333]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
il=0.15

[RMS ZEST 47]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
il=0.2863

[RMS ZEST 270]
ty=S
na=środek transportowy'''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
il=0.04

[RMS ZEST 391]
ty=S
na=środek transportu poziomego	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
il=0.0002

[RMS ZEST 442]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 464]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 486]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 394]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=0.6

[RMS ZEST 331]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=0.015

[RMS ZEST 69]
ty=S
na=samochód dostawczy do 0,9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
il=0.07

[RMS ZEST 361]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t'	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
il=0.02

[RMS ZEST 332]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna'	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
il=0.05

[RMS ZEST 508]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne o śr.nom. 15 mm	0
id=5030999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.56

[RMS ZEST 510]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne o śr.nom. 20 mm	0
id=5030999	2
jm=m	040
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.56

[RMS ZEST 509]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne o śr.nom. 15 mm	0
id=5109999	2
jm=szt.	020
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.425

[RMS ZEST 511]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne o śr.nom. 20 mm	0
id=5109999	2
jm=szt.	020
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.395

[RMS ZEST 320]
ty=M
na=rury miedziane śr.15 mm	0
id=5300060	2
jm=m	040
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=2

[RMS ZEST 300]
ty=M
na=rury miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=4.16

[RMS ZEST 303]
ty=M
na=rury miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=18.72

[RMS ZEST 306]
ty=M
na=rury miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=31.2

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm	0
id=5309999	2
jm=szt.	020
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=2.64

[RMS ZEST 304]
ty=M
na=kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm	0
id=5309999	2
jm=szt.	020
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=13.86

[RMS ZEST 307]
ty=M
na=kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm	0
id=5309999	2
jm=szt.	020
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=21.3

[RMS ZEST 323]
ty=M
na=złączki mosiężne śr.15 mm	0
id=5315060	2
jm=szt.	020
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=0.6

[RMS ZEST 313]
ty=M
na=złączki mosiężne przejściowe	0
id=5319999	2
jm=szt.	020
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=10

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=1

[RMS ZEST 198]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=3

[RMS ZEST 419]
ty=M
na=zawory wodne czerpalne mosiężne o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5700999	2
jm=szt.	020
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	5700099

[RMS ZEST 321]
ty=M
na=zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	0
id=5701002	2
jm=szt.	020
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=0.2

[RMS ZEST 382]
ty=M
na=zawór kulowy gazowy 15 mm	0
id=5720001	1
jm=szt.	020
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=1

[RMS ZEST 177]
ty=M
na=filtr wodny o śr 20 mm	0
id=5720002	1
jm=szt.	020
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=1

[RMS ZEST 380]
ty=M
na=zawór kulowy gazowy o śr 20 mm	0
id=5720002	1
jm=szt.	020
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=1

[RMS ZEST 381]
ty=M
na=filtr gazowy o śr 20 mm	0
id=5720002	1
jm=szt.	020
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=1

[RMS ZEST 317]
ty=M
na=zawory kulowe proste mosiężne o śr. nominalnej 10-15 mm	0
id=5730000	2
jm=szt.	020
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=4

[RMS ZEST 322]
ty=M
na=zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	0
id=5730899	2
jm=szt.	020
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=0.2

[RMS ZEST 372]
ty=M
na=zawory grzejnikowe mosiężne o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5731999	2
jm=szt.	020
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=1

[RMS ZEST 373]
ty=M
na=moduł VKO kątowy	0
id=5731999	2
jm=szt.	020
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=4

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=odpowietrzniki automatyczne mosiężne z zaworami stopowymi 15 mm	0
id=5732902	1
jm=szt	020
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=2

[RMS ZEST 326]
ty=M
na=głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st.C	0
id=5733199	1
jm=szt.	020
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=5

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=termostatyczne zawory grzejnikowe mosiężne o śr.nom. 15 mm	0
id=5733999	1
jm=szt.	020
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=1

[RMS ZEST 501]
ty=M
na=grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń CV22-600-1000	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 503]
ty=M
na=grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń CV33-400-2000	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 505]
ty=M
na=grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń CV33-400-2300	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 507]
ty=M
na=grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń CV33-550-1000	0
id=6011999	2
jm=szt.	020
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 493]
ty=M
na=grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe lakierowane: 600W	0
id=6013999	2
jm=szt.	020
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=1

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=złączki mosiężne do grzejników o śr. zewn. 15 mm	0
id=6080199	2
jm=szt.	020
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=5

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=tarczki ochronne	0
id=6088100	2
jm=szt.	020
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=5

[RMS ZEST 402]
ty=M
na=trójnik gazowy o śr. 15 mm	0
id=6312101	1
jm=szt.	020
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=1

[RMS ZEST 412]
ty=M
na=kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania kondensacyjny Q=24 kW o sprawności min. 107%	0
id=6340599	2
jm=szt.	020
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=1

[RMS ZEST 267]
ty=M
na=Kolano miedziane 90st.LWxLW fi 22mm	0
id=6401111	1
jm=szt	020
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=12

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=kształtki kielichowe miedziane 15 mm	0
id=6401201	1
jm=szt.	020
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=2.1

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=kształtki przejściowe mosiężne 15x1/2"	0
id=6460702	1
jm=szt.	020
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=2.1

[RMS ZEST 268]
ty=M
na=złączki przejściowe mosiężne o śr.zew. 22 mm'	0
id=6460799	1
jm=szt.	020
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=4

[RMS ZEST 269]
ty=M
na=dwuzłączki przejściowe mosiężne'	0
id=6460999	1
jm=szt.	020
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=4

[RMS ZEST 385]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.nom. 15 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=1.26
pr=	0	0	0	6601902

[RMS ZEST 388]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.nom. 20 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=1.245
pr=	0	0	0	6601903

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=6602999	3
jm=szt	020
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=1

[RMS ZEST 302]
ty=M
na=uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 22 mm	0
id=6609999	3
jm=szt	020
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=2.24

[RMS ZEST 305]
ty=M
na=uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 18 mm	0
id=6609999	3
jm=szt	020
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=13.32

[RMS ZEST 308]
ty=M
na=uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 15 mm	0
id=6609999	3
jm=szt	020
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=26.7

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
il=97.9654

[RMS ZEST 107]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 248]
ty=M
na=rozeta chrom	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=1

[RMS ZEST 250]
ty=M
na=kształtki i rura powietrzna	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=1

[RMS ZEST 368]
ty=M
na=kolana spalinowe	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=2

[RMS ZEST 426]
ty=M
na=adapter przyłaczeniowy górny do wkładu wyrzut. kotła	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 470]
ty=M
na=sterownik do kotła z możliwością tygodniowego programowania, min. 4 temperatury w ciągu doby, bezprzewodowy.	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=1

[RMS ZEST 499]
ty=M
na=komin wentylacyjny	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=6

[RMS ZEST 500]
ty=M
na=komin dwuosiowy	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1617252637
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=3

[RMS ZEST 2]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Montaż instalacji c.o.
wa=0
kn=0	0	0
id=20
nu=1
wn=	

[POZYCJA]
id=15
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0315-01	4	0315-01		1
mpn=1211
na=Montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego o mocy cieplnej Q=24 kW o sprawności min. 107% z palnikiem modulowanym z zamkniętą komorą spalania kondensacyjnego wraz z podłączeniem do przewodu powietrzno-spalinowego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=3.89	0	3.89
np=1
wa=0
wb=0
il=3.89

[RMS 412]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 247]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 248]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 368]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 250]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 426]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=156
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0102-01	7-08	0102-01		1
mpn=_1211
na=Montaż sterownika kotła do pomiaru temperatury podłączenie do kotła, regulator z możliwością zaprogramowania tygodniowego, min. 4 temperatury na dobę, bezprzewodowy - montaż na przedpokoju
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=ukl.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0
il=0.91

[RMS 470]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 361]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=116
pd=		kalk własna		kalk własna		0
na=Montaż komina systemowego dwuosiowego dla kotła gazowego kondensacyjnego (rury pionowe + przejście dachowe i parasol odskraplacz) - UWAGA komin nie jest wprowadzny do istniejącego przewodu, należy wykonać przejścia przez stropodach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 500]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 265]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=227
pd=		kalk własna		kalk własna		0
na=Montaż przewodów wentylacyjnych dla łazieki i kuchni - UWAGA należy wykonać przejścia przez stropodach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 499]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 265]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[POZYCJA]
id=118
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0304-04	INSTAL	0304-04		1
mpn=1211
na=Podejście do kotła c.o. o śr.zew. 22 mm c.o. + c.w.u.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=1.69	0	1.69
np=1
wa=0
wb=0
il=6.76

[RMS 267]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 268]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 269]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 2]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 270]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=117
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-01	2-15	0116-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Odprowadzenie skroplin z przewodu spaliniowego rurą PCV 20 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.289	0	0.289
np=1
wa=0
wb=0
il=0.289

[RMS 198]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 190]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 185]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[POZYCJA]
id=121
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-05	2-15	0405-05		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0
il=2.88

[RMS 300]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 301]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=2.64

[RMS 302]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=2.24

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0208

[POZYCJA]
id=135
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-04	2-15	0405-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[RMS 1]
nz=0.659	0	0.659
np=1
wa=0
wb=0
il=11.862

[RMS 303]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=18.72

[RMS 304]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0
il=13.86

[RMS 305]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=13.32

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0828

[POZYCJA]
id=122
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-03	2-15	0405-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 1]
nz=0.626	0	0.626
np=1
wa=0
wb=0
il=18.78

[RMS 306]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 307]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=21.3

[RMS 308]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0
il=26.7

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.0038	0	0.0038
np=1
wa=0
wb=0
il=0.114

[POZYCJA]
id=225
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-06	4	0418-06		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 3000 mm CV33-400-2000 (zamiennie CV33-450-1700) 1 szt, CV33-400-2300 (zamiennie CV33-450-2000)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=2.03	0	2.03
np=1
wa=0
wb=0
il=4.06

[RMS 503]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 505]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=226
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-07	4	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm CV22-600-1000
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.92	0	1.92
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 501]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=228
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-09	4	0418-09		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm CV33-550-1000
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.78	0	1.78
np=1
wa=0
wb=0
il=1.78

[RMS 507]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=48
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0425-03	4	0425-03		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800 mm: 700W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.07

[RMS 493]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=124
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0429-04	2-15	0429-04		1
mpn=1211
na=Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3

[RMS 313]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 65]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 66]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 2]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=69
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02	2-15	0412-02		1
mpn=1211
na=Moduły  przyłączeniowe grzejnikowe kątowe
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0
il=1.068

[RMS 373]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 2]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.016

[POZYCJA]
id=158
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02	2-15	0412-02		1
mpn=1211
na=Zawory grzejnikowe powrotowe o śr. nominalnej 15 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0
il=0.267

[RMS 372]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=31
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0309-07	INSTAL	0309-07		1
mpn=1211
na=Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.39

[RMS 67]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=32
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		1
mpn=_1211
na=Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 16-28 st. C
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[RMS 326]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 69]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[POZYCJA]
id=33
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0215-09	0-35	0215-09		1
mpn=_1211
na=Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 71]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 72]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 73]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 69]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=65
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0
il=1.184

[RMS 317]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 2]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[POZYCJA]
id=179
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-01	2-15	0135-01		1
mpn=1211
na=Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm - spustowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.171	0	0.171
np=1
wa=0
wb=0
il=0.171

[RMS 419]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=67
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-02	2-15	0310-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Filtr wodny o śr. 20 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.296

[RMS 177]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=34
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0406-01	4	0406-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=6	0	ilość urządzeń	1
jm=urządz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=próba	172
oon=ilość prób

[RMS 1]
nz=0.319	0	0.319
np=1
wa=0
wb=0
il=1.914

[RMS 320]
nz=0.333333	0		2	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 321]
nz=0.033333	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 322]
nz=0.033333	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 323]
nz=0.1	0		2	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=35
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0436-01	4	0436-01		1
mpn=1211
na=Uruchomienie i próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=5
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=1.785

[POZYCJA]
id=140
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-09	4-01	0333-09		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[POZYCJA]
id=141
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-03	4-01	0323-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=3.15

[RMS 327]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 469]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 468]
nz=0.00067	0	0.00067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0034

[RMS 330]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 331]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 332]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 333]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[ELEMENT 1]
na=Wymiana instalacji gazu
wa=0
kn=0	0	0
id=161
nu=2
wn=	

[POZYCJA]
id=167
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-02	2-15	0310-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm - zawór kulowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.296

[RMS 380]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=168
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-02	2-15	0310-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Filtr gazowy o śr. 20 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.296

[RMS 381]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=169
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-01	2-15	0310-01		1
mpn=_1211
na=Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm - zawór kulowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2292

[RMS 382]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=178
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0308-01	2-15	0308-01		1
mpn=_1211
na=Trójniki gazowe o śr. nom. 15 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2101

[RMS 402]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=171
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0301-01	2-15	0301-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1.5						

[RMS 1]
nz=0.409	0	0.409
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6135

[RMS 508]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.56

[RMS 509]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.425

[RMS 385]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.0069	0	0.0069
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0104

[POZYCJA]
id=172
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0301-02	2-15	0301-02		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5						

[RMS 1]
nz=0.443	0	0.443
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6645

[RMS 510]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.56

[RMS 511]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=1.395

[RMS 388]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0
il=1.245

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.0089	0	0.0089
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0134

[POZYCJA]
id=174
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-01	2-15	0307-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=lokal.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.36

[RMS 2]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 391]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[POZYCJA]
id=175
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-29	4-01	1212-29		1
mpn=_1211
na=Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 392]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.021

[RMS 393]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[RMS 394]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[SUMA KONTROLNA]
8edd79e8b335c6 675d1598fec4d84e3