[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
nan=                                                                        
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=149.48
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nb=REMONT MIESZKANIA
ab=ZIELONOGÓRSKA 25B/40
ni=KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ai=UL.GRAŻYŃSKIEGO 5  KATOWICE
nk=J. KUCZYŃSKI  J.WYSOCKI  J. PASZEK	
dt=20.04.2021	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=benzyna do lakierów'	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1056

[RMS ZEST 760]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2688

[RMS ZEST 3073]
ty=M
na=benzyna do lakierów''	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=0.008

[RMS ZEST 2361]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.228

[RMS ZEST 2998]
ty=M
na=okucia stolarskie do otworów drzwiowych	0
id=1344399	1
jm=szt.	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=	0	0	0	1348560

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	0
id=1350309	1
jm=szt.	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 2987]
ty=M
na=ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%)	0
id=1410004	1
jm=kg	033
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.5
pr=	0	0	0	1640099

[RMS ZEST 2652]
ty=M
na=płynna folia uszczelniająca Superflex 1	0
id=1478207	1
jm=kg	033
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.016
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	

[RMS ZEST 1581]
ty=M
na=Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna - biała	0
id=1502111	2
jm=dm3	066
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.3101
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	

[RMS ZEST 2012]
ty=M
na=farby emulsyjne nawierzchniowe'	0
id=1502199	2
jm=dm3	066
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21.982
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej	0
id=1502700	2
jm=kg	033
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=81.294

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania'	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2464

[RMS ZEST 763]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6162

[RMS ZEST 3072]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %	0
id=1511601	1
jm=dm3	066
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=0.056
pr=	0	0	0	1510299

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.8064

[RMS ZEST 927]
ty=M
na=M'''''	0
id=1511799	1
jm=kpl	090
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.4

[RMS ZEST 2675]
ty=M
na=M'	0
id=1511799	1
jm=kpl	090
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2766]
ty=M
na=M''''''	0
id=1511799	1
jm=kpl	090
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2899]
ty=M
na=M'''''''	0
id=1511799	1
jm=kpl	090
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.52

[RMS ZEST 2946]
ty=M
na=płyta 12 mm'	0
id=1511799	1
jm=m2	090
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.264

[RMS ZEST 1356]
ty=M
na=szpachlówka celulozowa na tynki	0
id=1513000	1
jm=dm3	066
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.3905

[RMS ZEST 2360]
ty=M
na=klej winylowy	0
id=1551319	1
jm=kg	033
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.672

[RMS ZEST 1745]
ty=M
na=zaprawa klejowa - sucha mieszanka	0
id=1554299	2
jm=kg	033
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=48.0828

[RMS ZEST 247]
ty=M
na=piasek do zapraw'	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.01

[RMS ZEST 2597]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1092

[RMS ZEST 3078]
ty=M
na=piasek do zapraw''	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=0.027

[RMS ZEST 3084]
ty=M
na=piasek do zapraw'''	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.72
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602000

[RMS ZEST 176]
ty=M
na=piasek do zapraw'	0
id=1602099	2
jm=m3	060
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.45

[RMS ZEST 1749]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602099	2
jm=m3	060
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.829

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=kg	033
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.14

[RMS ZEST 3076]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków'	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=0.006

[RMS ZEST 2495]
ty=M
na=operat kominiarski	0
id=1701100	1
jm=szt	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25'	0
id=1701100	2
jm=t	034
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.075

[RMS ZEST 2354]
ty=M
na=cement 25 z dodatkami	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0038
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	

[RMS ZEST 3082]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.144
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700341;1700342

[RMS ZEST 2939]
ty=M
na=Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work	0
id=1701106	1
jm=t	034
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.09

[RMS ZEST 2986]
ty=M
na=wapno hydrauliczne	0
id=1720000	1
jm=t	034
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.03
pr=	0	0	0	1720399

[RMS ZEST 2666]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0525

[RMS ZEST 3077]
ty=M
na=wapno suchogaszone'	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=0.0034

[RMS ZEST 175]
ty=M
na=wapno suchogaszone'	0
id=1720299	2
jm=t	034
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.105

[RMS ZEST 1748]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=1720300	2
jm=m3	060
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2418

[RMS ZEST 1982]
ty=M
na=gips budowlany'	0
id=1740100	2
jm=t	034
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1061
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 3075]
ty=M
na=cegła budowlana pełna'	0
id=1800199	1
jm=szt	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=29

[RMS ZEST 2996]
ty=M
na=preparat gruntujący	0
id=202x050	3
jm=dm3	066
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.0471

[RMS ZEST 2358]
ty=M
na=panele podłogowe	0
id=202x086	3
jm=m2	050
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.808

[RMS ZEST 2649]
ty=M
na=masa asfaltowa	0
id=2300400	1
jm=kg	033
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.7788

[RMS ZEST 3009]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0034
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1720399

[RMS ZEST 3083]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)'	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.126

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=gruz	0
id=2370699	1
jm=t	034
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.36

[RMS ZEST 1743]
ty=M
na=zaprawa klejowa do wypełnienia spoin - sucha mieszanka	0
id=2380699	2
jm=kg	033
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.726

[RMS ZEST 2997]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M-12	0
id=2380808	1
jm=m3	060
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2292

[RMS ZEST 2944]
ty=M
na=płytki podłogowe z kamieni sztucznych'	0
id=2500299	2
jm=m2	050
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.225

[RMS ZEST 1744]
ty=M
na=kształtki cokołowe podłogowe	0
id=2525599	2
jm=m	040
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.834

[RMS ZEST 2359]
ty=M
na=listwy przyścienne z drewna	0
id=2631999	1
jm=m	040
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.632

[RMS ZEST 1315]
ty=M
na=skrzydła drzwiowe płytowe	0
id=2710299	2
jm=m2	050
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.2

[RMS ZEST 1316]
ty=M
na=ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn.	0
id=2715199	2
jm=m2	050
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.2

[RMS ZEST 5]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
il=1.1218

[RMS ZEST 180]
ty=S
na=Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
il=0.6

[RMS ZEST 418]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
il=0.9218

[RMS ZEST 1317]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
il=0.16

[RMS ZEST 3081]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t''	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
il=0.08

[RMS ZEST 3086]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'''	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
il=0.9
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34312

[RMS ZEST 1318]
ty=S
na=środek transportu poziomego'	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
il=0.192

[RMS ZEST 3015]
ty=S
na=środek transportu poziomego	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
il=0.0357

[RMS ZEST 3027]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
il=0.0966

[RMS ZEST 169]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach'	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.52

[RMS ZEST 762]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.0526

[RMS ZEST 3074]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach''	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1.6

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0088

[RMS ZEST 3079]
ty=M
na=woda z rurociągu'	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=0.015

[RMS ZEST 3085]
ty=M
na=woda z rurociągu''	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.18
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930001

[RMS ZEST 2653]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
il=0.0068

[RMS ZEST 3023]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
il=0.009

[RMS ZEST 2650]
ty=M
na=drewno opałowe	0
id=3950101	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.335

[RMS ZEST 3071]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
il=0.07

[RMS ZEST 2153]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
il=0.0044

[RMS ZEST 2362]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
il=0.2736

[RMS ZEST 2651]
ty=S
na=środek transportowy''	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
il=0.0033

[RMS ZEST 98]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
il=4.876

[RMS ZEST 2598]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
il=0.048

[RMS ZEST 3080]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna'	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
il=0.04

[RMS ZEST 3087]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna''	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
il=0.9
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	43210

[RMS ZEST 173]
ty=S
na=Betoniarka wolnosp.elek.250dm3	0
id=43212	1
jm=m-g	148
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
il=1.35

[RMS ZEST 3060]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. 15 mm	0
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=4.16

[RMS ZEST 3062]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. 20 mm	0
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=4.16

[RMS ZEST 3069]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5100499	1
jm=szt.	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=12.3

[RMS ZEST 3070]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm	0
id=5101201	1
jm=szt.	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=4.1

[RMS ZEST 3055]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne o śr.przyłącza 25 mm	0
id=5109999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 3065]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5109999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3041]
ty=M
na=rury kanalizacyjne, jednokielichowe, z PCW	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=3.745

[RMS ZEST 3012]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=3.78

[RMS ZEST 3016]
ty=M
na=rury z polipropylenu STABI o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=7.7

[RMS ZEST 3042]
ty=M
na=złączki dwukielichowe z PCW o śr. 50 mm	0
id=5613400	2
jm=szt.	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 3037]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne, z PCW, różne	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=9.1

[RMS ZEST 3039]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne o śr. 110 mm, z PCW, różne	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3013]
ty=M
na=Kolano 90 st.z poliprop.PP-R fi 20mm	0
id=5645201	1
jm=szt	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=8.96

[RMS ZEST 3017]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=7.84

[RMS ZEST 3024]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=24

[RMS ZEST 3025]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 3031]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3035]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5701499	2
jm=szt.	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3028]
ty=M
na=zawór czerpalny 15mm	0
id=5702901	1
jm=szt	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3048]
ty=M
na=przyłącza elastyczne z tworzywa sztucznego	0
id=5708499	2
jm=szt.	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3029]
ty=M
na=baterie umywalkowe i zlewozmywakowe ścienne	0
id=5711099	2
jm=szt	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3030]
ty=M
na=bateria wannowa ścienna	0
id=5712099	2
jm=szt.	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3044]
ty=M
na=syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego	0
id=5712300	1
jm=szt	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3052]
ty=M
na=syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	0
id=5717020	2
jm=szt.	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3050]
ty=M
na=komplety przelewowo-spustowe do wanien	0
id=5717199	2
jm=szt.	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3057]
ty=M
na=zawór kulowy gazowy 15 mm	0
id=5720001	1
jm=szt.	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3058]
ty=M
na=zawór kulowy gazowy o śr 20 mm	0
id=5720002	1
jm=szt.	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3059]
ty=M
na=filtr gazowy o śr 20 mm	0
id=5720002	1
jm=szt.	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3033]
ty=M
na=wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 15 mm	0
id=6305099	2
jm=szt.	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3066]
ty=M
na=podgrzewacze gazowe wody przepływowej'	0
id=6310300	1
jm=szt.	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3068]
ty=M
na=kolana spalinowe z blachy stalowej ocynkowanej śr.131 mm	0
id=6311800	1
jm=szt.	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3067]
ty=M
na=rury spalinowe z blachy ocynkowanej śr.131 mm	0
id=6312300	1
jm=m	040
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3051]
ty=M
na=umywalki porcelanowe	0
id=6320299	2
jm=szt.	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3043]
ty=M
na=zlewozmywaki ze stali nierdzewnej	0
id=6321699	2
jm=szt.	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3049]
ty=M
na=wanny blaszane emaliowane	0
id=6322299	2
jm=szt.	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3045]
ty=M
na=urządzenia sanitarne "KOMPAKT"	0
id=6327799	2
jm=kpl.	090
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3046]
ty=M
na=sedes typu "Kompakt"	0
id=6328112	2
jm=szt.	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3036]
ty=M
na=wpusty ściekowe podłogowe PCV śr. 50 mm	0
id=6328401	2
jm=szt.	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3053]
ty=M
na=wsporniki do umywalek	0
id=6328600	2
jm=szt.	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=2
pr=	0	0	0	6328600

[RMS ZEST 3064]
ty=M
na=kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem	0
id=6340120	2
jm=szt	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3034]
ty=M
na=łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 15 mm	0
id=6341899	2
jm=szt.	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3054]
ty=M
na=łączniki redukcyjne do gazomierzy o śr.przyłącza 25 mm	0
id=6341899	2
jm=szt.	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3056]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.przyłącza 25 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=2
pr=	0	0	0	6601904

[RMS ZEST 3061]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.nom. 15 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.36
pr=	0	0	0	6601902

[RMS ZEST 3063]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.nom. 20 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.32
pr=	0	0	0	6601903

[RMS ZEST 3038]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=13

[RMS ZEST 3040]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 3014]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=11.44

[RMS ZEST 3018]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm''	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=10.01

[RMS ZEST 3026]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 3032]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602902

[RMS ZEST 3019]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm	0
id=6750120	1
jm=m	040
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.5

[RMS ZEST 3022]
ty=M
na=klipsy montażowe Thermaclips	0
id=6760010	1
jm=szt.	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=90

[RMS ZEST 3021]
ty=M
na=taśma Thermatape FR 3x50 mm	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.744

[RMS ZEST 3020]
ty=M
na=klej Thermaflex 474	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0885

[RMS ZEST 3103]
ty=M
na=Aparat domofonu	0
id=7040922	1
jm=szt	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3092]
ty=M
na=skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe	0
id=7052999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899

[RMS ZEST 3091]
ty=M
na=tablice licznikowe	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7058999

[RMS ZEST 3093]
ty=M
na=tablice rozdzielcze	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7058999

[RMS ZEST 3102]
ty=M
na=dzwonki na prąd stały lub zmienny'	0
id=7250299	1
jm=szt.	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7250299

[RMS ZEST 3099]
ty=M
na=Łącznik 1-P+N n/t 250V/10A st.podst.IP20	0
id=7510001	2
jm=szt	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.1

[RMS ZEST 3094]
ty=M
na=Wyłącznik nadprądowy 1P B 16A	0
id=7512203	2
jm=szt	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 3095]
ty=M
na=rozłączniki	0
id=7513199	2
jm=szt.	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	7513199

[RMS ZEST 3096]
ty=M
na=rozłączniki	0
id=7513199	2
jm=szt.	020
ce=110.98
cw=110.98	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=GEP	110.98	0	0	

[RMS ZEST 3101]
ty=M
na=Gniazdo izol.nt 2P+Z 10/16A 250V IP20 kpl.	0
id=7530023	1
jm=szt	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.04

[RMS ZEST 3100]
ty=M
na=Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP-44	0
id=7530231	2
jm=szt	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.14

[RMS ZEST 3098]
ty=M
na=puszki	0
id=7580799	1
jm=szt.	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580799

[RMS ZEST 3088]
ty=M
na=przewody kabelkowe''	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=78
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 3089]
ty=M
na=przewody kabelkowe'	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=88.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 3090]
ty=M
na=przewody kabelkowe	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 3097]
ty=M
na=Kołek montażowy 6mm	0
id=8990422	1
jm=szt	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=40

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
il=316.728

[RMS ZEST 267]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 335]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
il=5.266

[RMS ZEST 2726]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
il=7.448

[RMS ZEST 3002]
ty=R
na=robocizna''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3008]
ty=R
na=robocizna'''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3011]
ty=R
na=robocizna''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
il=4.7385

[RMS ZEST 2935]
ty=M
na=folia	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.264

[RMS ZEST 2936]
ty=M
na=płyty z włókna drzewnego	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.264

[RMS ZEST 2947]
ty=M
na=płyta z włókna drzewnego	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.2

[RMS ZEST 3047]
ty=M
na=wężyk w oplocie stalowym	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1621337210
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 4]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=
wa=0
kn=0	0	0
id=137
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=2161
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		1
mpn=1211
na=Zerwanie paneli i płyt
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=26.325
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26.325	1	3.20*4.75+1.18*3.24+0.89*0.64+0.90*1.0+3.24*1.80						

[RMS 3011]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=4.7385

[POZYCJA]
id=8979
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		1
mpn=1211
na=Oczyszczenie podłoża
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=26.33
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26.33	1	26.33						

[RMS 335]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=5.266

[POZYCJA]
id=10403
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0804-07	4-01	0804-07		1
mpn=1211
na=Zerwanie posadzki cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=3.375
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.375	1	1.50*2.25						

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4975

[POZYCJA]
id=10504
pd=		kalk.  własna		kalk.  własna		1
mpn=_1211
na=Ułożenie płyt OSB na pióro i wpust gr. 12mm na   płytach ekologicznych z włókna drzewnego gr. min 5 mm.jako podłogę  "pływającą"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=15.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.2	1	3,20*4,75						

[RMS 2946]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=16.264

[RMS 2947]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15.2

[POZYCJA]
id=9383
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-01	2-02	1102-01		1
mpn=_1211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=11.125
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.125	1	1.18*3.24+0.89*0.64+0.90*1.0+3.24*1.80						

[RMS 1]
nz=0.3564	0	0.3564
np=1
wa=0
wb=0
il=3.965

[RMS 2997]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2292

[RMS 2649]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7788

[RMS 2650]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=1.335

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0.0309	0	0.0309
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3438

[RMS 2651]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0033

[POZYCJA]
id=10744
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1202-07	4-01	1202-07		1
mpn=_1211
na=Skasowanie wykwitów (zacieków)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15,0						

[RMS 1]
nz=0.381	0	0.381
np=1
wa=0
wb=0
il=5.715

[RMS 2666]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0525

[RMS 2597]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 2986]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 2987]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=7381
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży  - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=14.51
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14.51	1	11,13+3,38	analogia					

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8706

[RMS 2996]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0471

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0029

[RMS 2153]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0044

[POZYCJA]
id=10364
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		1
mpn=1211
na=Ułożenie foli paroizolacyjnej oraz płyt ekologicznych z włókna drzewnego gr. min 5 mm.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=15.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.2	1	3,20*4,75						

[RMS 2726]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=7.448

[RMS 2935]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=16.264

[RMS 2936]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=16.264

[POZYCJA]
id=8386
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1136-01	202	1136-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych(AC-4 gr. min 8 mm)Montaż listew podłogowych systemowych z PCW zgodnych z kolorystyką panelii.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=15.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.2	1	15,20						

[RMS 1]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=8.208

[RMS 2358]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=15.808

[RMS 2359]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=17.632

[RMS 2360]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=1.672

[RMS 2361]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.228

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1216

[RMS 2362]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2736

[POZYCJA]
id=10092
pd=		kalk.  własna		kalk.  własna		1
mpn=_1211
na=Montaż listew podłogowych systemowych z PCW.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=16.52
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16.52	1	16,52						

[RMS 2899]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16.52

[POZYCJA]
id=9388
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-39 0115-01	0-39	0115-01		1
mpn=1211
na=Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą ; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=3.76
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.76	1	1,60*2,35	analogia					

[RMS 1]
nz=0.125	0	0.125
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 2652]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=6.016

[RMS 2653]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0068

[POZYCJA]
id=10097
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1209-04	2	1209-04		1
mpn=_1211
na=Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=14.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14.5	1	1.18*3.24+0.89*0.64+0.90*1.0+3.24*1.80+1.50*2.25						

[RMS 1]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=8.12

[RMS 2944]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=15.225

[RMS 1745]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=43.5

[RMS 1743]
nz=0.188	0	0.188
np=1
wa=0
wb=0
il=2.726

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0.0435	0	0.0435
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6307

[POZYCJA]
id=5197
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1209-05	2	1209-05		1
mpn=_1211
na=Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=6.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.7	1	6,70						

[RMS 1]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=2.747

[RMS 1744]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.834

[RMS 1745]
nz=0.684	0	0.684
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5828

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0228

[POZYCJA]
id=7792
pd=		kalk. własna		kalk. własna		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Skucie płytek ceramicznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=3.375
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.375	1	1,50*2,25						

[RMS 1]
nz=0.573	0	0.573
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9339

[POZYCJA]
id=67
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0601-01	3	0601-01		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15,0						

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4

[POZYCJA]
id=1543
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0603-01	3	0603-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15,0						

[RMS 1]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=10.65

[RMS 174]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.075

[RMS 175]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.105

[RMS 176]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 180]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 173]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[POZYCJA]
id=7647
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0601-02	3	0601-02		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15.0						

[RMS 1]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=7.65

[POZYCJA]
id=7649
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0603-03	3	0603-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na stropach i podciągach bez osiatkowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15.0						

[RMS 1]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0
il=13.2

[RMS 2939]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 1748]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.075

[RMS 1749]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 418]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 173]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[POZYCJA]
id=10885
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0708-01	4-01	0708-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=4.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.8	1	4,80						

[RMS 1]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=2.976

[RMS 2354]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0038

[RMS 3009]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0034

[RMS 2597]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0192

[RMS 229]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0048

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 418]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.048

[RMS 2598]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.048

[POZYCJA]
id=9303
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-05	4-01	0354-05		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	1,80						

[RMS 1]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=0.936

[POZYCJA]
id=3989
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0702-05	3	0702-05		1
mpn=_1211
na=Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=3.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.2	1	0.8*2.0*2						

[RMS 1]
nz=2.76	0	2.76
np=1
wa=0
wb=0
il=8.832

[RMS 1315]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2

[RMS 1316]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2

[RMS 4]
nz=7.5	0	7.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1317]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 1318]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.192

[POZYCJA]
id=3525
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-14	4-01	0354-14		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru karniszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6.0	analogia					

[RMS 1]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[POZYCJA]
id=502
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-13	4-01	0354-13		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2.0						

[RMS 1]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=503
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2.0						

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 226]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 115]
nz=2.07	0	2.07
np=1
wa=0
wb=0
il=4.14

[RMS 247]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 228]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 229]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2793
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0310-06	4-01	0310-06		1
mpn=_1211
na=Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.6	1	1.60						

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.752

[RMS 418]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.048

[POZYCJA]
id=9269
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		1
mpn=1211
na=Opinia kominiarska stwierdzająca prawidłowość podłączenia  i  funkcjonowania  urządzeń   oraz drożność kanałów spalinowych  i  wentylacyjnych.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=mieszk.	104
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2495]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=8437
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-19	4-01	1212-19		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=0.96
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.96	1	1.60*0.60						

[RMS 1]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0848

[RMS 21]
nz=0.173	0	0.173
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1661

[RMS 763]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1757

[RMS 760]
nz=0.079	0	0.079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0758

[RMS 762]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5376

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10842
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-10	4-01	1209-10		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=3.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3,50						

[RMS 1]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=2.17

[RMS 1356]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2625

[RMS 762]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=1.715

[RMS 21]
nz=0.081	0	0.081
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2835

[RMS 763]
nz=0.087	0	0.087
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3045

[RMS 760]
nz=0.038	0	0.038
np=1
wa=0
wb=0
il=0.133

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10844
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-14	4-01	1209-14		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=1.48

[RMS 1356]
nz=0.064	0	0.064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.128

[RMS 762]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 21]
nz=0.064	0	0.064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.128

[RMS 763]
nz=0.068	0	0.068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.136

[RMS 760]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4780
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0605-04	3	0605-04		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=59.69
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=59.69	1	29.69+30.0						

[RMS 1]
nz=0.152	0	0.152
np=1
wa=0
wb=0
il=9.0729

[RMS 1581]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=17.3101

[RMS 216]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=35.814

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6377
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0605-05	3	0605-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=75.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=75.8	1	(42,32*2.50)-30						

[RMS 1]
nz=0.573	0	0.573
np=1
wa=0
wb=0
il=43.4334

[RMS 1748]
nz=0.0022	0	0.0022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1668

[RMS 1749]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.379

[RMS 1982]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1061

[RMS 2012]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=21.982

[RMS 216]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=45.48

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 418]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0758

[POZYCJA]
id=70
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=17.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17.6	1	17.60						

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=3.872

[RMS 21]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2288

[RMS 167]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2464

[RMS 168]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1056

[RMS 169]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=3.52

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10876
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0920-21	4-01	0920-21		1
mpn=1211
na=Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[RMS 2998]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10877
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0920-24	4-01	0920-24		1
mpn=1211
na=Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 2998]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9745
pd=		kalk.  własna		kalk.  własna		1
mpn=_1211
na=Demontaż pawlacza (1,20x0,75x0,80)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.0						

[RMS 2766]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=9456
pd=		kalk.  własna		kalk.  własna		1
mpn=_1211
na=Oczyszczenie i regulacja  okien z PCW ( 2szt)  ,montaż nawiewników ciśnieniowych - 2 szt.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.0						

[RMS 2675]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2085
pd=		kalk.  własna		kalk.  własna		1
mpn=_1211
na=Montaż progów- listwy aluminiowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=2.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.4	1	2.40						

[RMS 927]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[POZYCJA]
id=86
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=4.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.6	1	4,60						

[RMS 1]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=3.956

[RMS 98]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3

[POZYCJA]
id=87
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-20	4-01	0108-20		1
mpn=1211
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km  Krotność-14
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=4.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.6	1	4,60						

[RMS 98]
nz=0.56	0	0.04*14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.576

[POZYCJA]
id=91
pd=		kalk. własna		kalk. własna		1
mpn=_1211
na=Utylizacja gruzu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=4.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.6	1	4,60						

[RMS 187]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=7.36

[ELEMENT 1]
na=Instalacje sanitarne
wa=0
kn=0	0	0
id=10886
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=10887
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0121-03 z.o.2.9. 	4-02	0121-03	 z.o.2.9. 	1
mpn=5:0:0921,101211
na=Demontaż demolacyjny rurociągu z PP, PE, PB o śr. 16-32 mm o połączeniach zgrzewanych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.4		0.4
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.576

[POZYCJA]
id=10888
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=2.288

[RMS 3012]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[RMS 3013]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=8.96

[RMS 3014]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=11.44

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3015]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0136

[POZYCJA]
id=10889
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) STABI o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=2.002

[RMS 3016]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7

[RMS 3017]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=7.84

[RMS 3018]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=10.01

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3015]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0119

[POZYCJA]
id=10890
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3295

[RMS 3019]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=16.5

[RMS 3020]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0885

[RMS 3021]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0
il=0.744

[RMS 3022]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=90

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3023]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[POZYCJA]
id=10891
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-01	2-15	0116-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=0.289	0	0.289
np=1
wa=0
wb=0
il=2.312

[RMS 3024]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 3025]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 3026]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3027]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[POZYCJA]
id=10892
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0128-01	4-02	0128-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15 mm - pralka, ustęp
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 3028]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10893
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0132-01	4-02	0132-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej - na baterie jednochwytowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[RMS 3029]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10894
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0132-04	4-02	0132-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana baterii wannowej ściennej lub stojącej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.61	0	1.61
np=1
wa=0
wb=0
il=1.61

[RMS 3030]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10895
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0123-02	2-15	0123-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.01

[RMS 3012]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 3031]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3032]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10896
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-01	2-15	0140-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm - radiowy zostaje
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 3033]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3034]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3015]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=10897
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - zawór kulowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0
il=0.277

[RMS 3035]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3027]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=10898
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0217-07	4-02	0217-07		1
mpn=_1211
na=Wymiana/likwidacja wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm na wpust PCV
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 3036]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10899
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0212-06	4-02	0212-06		1
mpn=_1211_
na=Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=3	0	ilość podejść	1
jm=msc.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=2
wo=2
jm=m	040
oon=łączna długość

[RMS 1]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[RMS 3037]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 3038]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10900
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
mpn=_1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 32 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0
il=0.561

[RMS 3037]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1

[RMS 3038]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3027]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=10901
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0212-08	4-02	0212-08		1
mpn=_1211_
na=Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1	0	ilość podejść	1
jm=msc.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=m	040
oon=łączna długość

[RMS 1]
nz=1.83	0	1.83
np=1
wa=0
wb=0
il=1.83

[RMS 3039]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3040]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10902
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0210-03	4-02	0210-03		1
mpn=_121,0:0,0911_
na=Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=3	0	ilość odcinków	1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=3.5
wo=3.5
jm=m	040
oon=łączna długość

[RMS 1]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=1.71

[RMS 3041]
nz=1.248333	0		2	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=3.745

[RMS 3042]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 3038]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10903
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0219-04	4-02	0219-04		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej na szafce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[RMS 3043]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10904
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0220-05	4-02	0220-05		0
na=Wymiana elementów - syfon z tworzywa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=0.61

[RMS 3044]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10905
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0224-03	4-02	0224-03		1
mpn=_1211
na=Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=7.18	0	7.18
np=1
wa=0
wb=0
il=7.18

[RMS 3045]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3046]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3047]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10906
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0113-05	8	0113-05		1
mpn=_1211
na=Wymiana wężyka w oplocie elastycznym - wc
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1	0	ilość wymian	1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=0
wo=0
jm=m	040
oon=długość rury

[RMS 1]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=0.58

[RMS 3048]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10907
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0222-02	4-02	0222-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana wanny stalowej emaliowanej lub z tworzywa sztucznego L=150cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=4.66	0	4.66
np=1
wa=0
wb=0
il=4.66

[RMS 3049]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3050]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10908
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0220-04	4-02	0220-04		1
mpn=_1211
na=Wymiana umywalki porcelanowej bez wsporników z syfonem z tworzywa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[RMS 3051]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3052]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3053]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10909
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0311-02 z.o.2.9. 	4-02	0311-02	 z.o.2.9. 	1
mpn=5:0:0921,101211
na=Demontaż demolacyjny rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 25-32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.4		0.4
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[POZYCJA]
id=10910
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0311-01 z.o.2.9. 	4-02	0311-01	 z.o.2.9. 	1
mpn=5:0:0921,101211
na=Demontaż demolacyjny rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.4		0.4
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.352

[POZYCJA]
id=10911
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0313-02 z.o.2.9. 	4-02	0313-02	 z.o.2.9. 	1
mpn=5:0:0921,101211_
na=Demontaż demolacyjny podejścia do gazomierza o śr. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.4		0.4
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[POZYCJA]
id=10912
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0308-02	2-15	0308-02		1
mpn=1211
na=Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25 mm na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.29	0	1.29
np=1
wa=0
wb=0
il=1.29

[RMS 3054]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3055]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 3056]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3027]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=10913
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-01	2-15	0310-01		1
mpn=_1211
na=Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm - zawór kulowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2292

[RMS 3057]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10914
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-02	2-15	0310-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm - zawór kulowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.296

[RMS 3058]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10915
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-02	2-15	0310-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Filtr gazowy o śr. 20 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.296

[RMS 3059]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10916
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-01	2-15	0303-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.502	0	0.502
np=1
wa=0
wb=0
il=2.008

[RMS 3060]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 3061]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3027]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0268

[POZYCJA]
id=10917
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-02	2-15	0303-02		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=2.72

[RMS 3062]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 3063]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0
il=3.32

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3027]
nz=0.0087	0	0.0087
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0348

[POZYCJA]
id=10918
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0315-03	4-02	0315-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.26	0	2.26
np=1
wa=0
wb=0
il=2.26

[RMS 3064]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3065]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10919
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0312-01	2-15	0312-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana - podgrzewacz gazowy wody przepływowej1310Podgrzewacz z czujnikiem zaniku ciągu, bez płomienia dyżurnego, z zapłonem bateryjnym.1310Należy uwzględnić również konieczność podłączenia podgrzewacza z kominem.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1965

[RMS 3066]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3067]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3068]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3069]
nz=12.3	0	12.3
np=1
wa=0
wb=0
il=12.3

[RMS 3070]
nz=4.1	0	4.1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1

[RMS 4]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3071]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=10920
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-01	2-15	0307-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=1
jm=lokal.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.36

[RMS 4]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3015]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[POZYCJA]
id=10921
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-29	4-01	1212-29		1
mpn=_1211
na=Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 3072]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.056

[RMS 3073]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[RMS 3074]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10922
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-08	4-01	0333-08		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[POZYCJA]
id=10923
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-02	4-01	0323-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=1.96

[RMS 3075]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 3076]
nz=0.00099	0	0.00099
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 3077]
nz=0.00056	0	0.00056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0022

[RMS 3078]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 3079]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3080]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 3081]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=10924
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-01	4-01	0336-01		1
na=Wykucie bruzd 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=4.48

[POZYCJA]
id=10925
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0325-01	4-01	0325-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[RMS 3075]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 3076]
nz=0.00029	0	0.00029
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 3077]
nz=0.00016	0	0.00016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0011

[RMS 3078]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[RMS 3079]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10926
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0509-05	4-02	0509-05		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie głowic termostatycznych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=instalacja elektryczna
wa=149.48
kn=0	110.98	0
id=10927
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=10928
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01	4-03	1001-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[RMS 1]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0
il=7.182

[POZYCJA]
id=10929
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-02	4-03	1003-02		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły  - śr. rury do 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=5
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.1964	0	0.1964
np=1
wa=0
wb=0
il=0.982

[POZYCJA]
id=10930
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-07	4-01	0705-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[RMS 1]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=39.6

[RMS 3082]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.144

[RMS 3083]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.126

[RMS 3084]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 3085]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3086]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 3087]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[POZYCJA]
id=10931
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-02	5-08	0210-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YdY 3 x 1,5 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0737	0	0.0737
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2788

[RMS 3088]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=78

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10932
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-02	5-08	0210-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe  YdY 3 x 2,5 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0737	0	0.0737
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9826

[RMS 3089]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=88.4

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10933
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-02	5-08	0210-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkoweYdY  3 x 4 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0737	0	0.0737
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4077

[RMS 3090]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10934
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0201-01	9	0201-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana tablic licznikowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=3.76	0	3.76
np=1
wa=0
wb=0
il=3.76

[RMS 3091]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=10935
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0202-01	9	0202-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana skrzynki licznkowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.83	0	2.83
np=1
wa=0
wb=0
il=2.83

[RMS 3092]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=10936
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0201-01	9	0201-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana tablicy mieszkaniowej bezpiecznikowej  S12
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=3.76	0	3.76
np=1
wa=0
wb=0
il=3.76

[RMS 3093]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=10937
pd=	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - zabezpieczenie nadprądowe typu S  1 - biegunowy,typ B 10 , 16 A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.872

[RMS 3094]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=10938
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -  wyłącznik różnicowo-prądowy 2 - bieg. , 30 mA , 40A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.218

[RMS 3095]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=10939
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik bezpiecznikowy przedlicznikowy 1 (2) - biegunowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=1
jm=szt	020
kj=0	110.98	0
cj=110.98
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.218

[RMS 3096]
nz=1	0	1
np=1
wa=110.98
wb=110.98
il=1

[POZYCJA]
id=10940
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-02	5-08	0301-02		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1144	0	0.1144
np=1
wa=0
wb=0
il=2.185

[RMS 3097]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=40

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10941
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0303-04	5-08	0303-04		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek fi 80 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.418	0	0.418
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9878

[RMS 3098]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=15.3

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10942
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9455

[RMS 3099]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10943
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2501

[RMS 3100]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.14

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10944
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-04	5-08	0309-04		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych  2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem,IP 44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.264	0	0.264
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5042

[RMS 3101]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10945
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0309-11	4-03	0309-11		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wymiana dzwonka na napięcie sieci 230 V z przedzwonieniem i podłączeniem przewodów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.6699	0	0.6699
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6699

[RMS 3102]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 4]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10946
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0312-01	4-03	0312-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Aparat domofonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.239	0	1.239
np=1
wa=0
wb=0
il=1.239

[RMS 3103]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10947
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01	4-03	1202-01		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=5
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5

[POZYCJA]
id=10948
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-01	5-08	0902-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=5
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[POZYCJA]
id=10949
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-02	5-08	0902-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=4
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.12

[POZYCJA]
id=10950
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		1
mpn=1211
na=Próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=10951
pd=		kalk.własna		  kalk.własna		0
na=Plombowanie licznika energii               elektrycznej
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=104
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=38.5
wn=		
cjw=38.5	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
48455821 3 a27b6cfff8efd3fb5a129