Wągrowiec, dnia 06.08.2021 r.

IGP.271.1.7.2021.FZ

**Wyjaśnienie Nr 2**

**do Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne określone na podstawie art.3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 t. j.) zwanej dalej "ustawą Pzp" prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na postawie art. 275 pkt. 1 w/w ustawy.**

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

**,,Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wągrowiec”, w tym:**

**Część I ,,Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Wągrowiec”,**

**w tym:**

**Zadanie Nr 1 ,,Termomodernizacja obiektu Urzędu Gminy Wągrowiec**

**wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej”,**

**Zadanie Nr 2 ,,Przebudowa budynku Urzędu Gminy Wągrowiec”;**

**Część II ,,Montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy Wągrowiec”.**

Zgodnie z Art. 284 ust. 1 i 2 Ustawy *Prawo zamówień publicznych* Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem, wpłynęło pytanie dotyczące w/w zamówienia:

**PYTANIE NR 2**

Dzień dobry. W zapytaniu ofertowym proponowane moduły to 280 monokrystaliczne, które w zasadzie są już wycofane z obiegu, dzisiejszy standard to 320 i więcej. Czy możemy je zastąpić modułami o mocy 380 kWp, polskiego producenta? Przesyłam też proponowaną przez nas konstrukcję, która nie narusza struktury dachu, ale różni się od proponowanej. Pytanie czy możemy zastosować takie rozwiązanie. W załączeniu rysunek.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1**

Z uwagi na brak dostępności na rynku modułów o mocy 280 kWp zaproponowanych w projekcie budowlanym oraz z uwagi na postępujący rozwój technologii ich wytwarzania, Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów monokrystalicznych o wyższej mocy jednostkowej. Jednakże łączna moc instalacji paneli fotowoltaicznych 13,44 kWp określona w dokumentacji projektowej nie może ulec zmianie.

W odpowiedzi na zaproponowaną konstrukcję mocowania na dachu płaskim za pomocą innowacyjnych podstaw wklejanych w poszycie dachu, wykonane z papy bitumicznej lub membrany (System DP-DNHBE), Zamawiający nie dopuszcza zastosowania w/w konstrukcji wklejanej. W związku z zamiarem docieplenia stropodachu styropapą klejoną do dachu, montaż konstrukcji do nietrwałego poszycia dekarskiego nie daje pewności mocowania oraz zachowania bezpieczeństwa. Należy przyjąć konstrukcję dla montażu paneli fotowoltaicznych zgodnie z dokumentacją projektową.