**Napęd / mechanizm elektrycznego otwarcia drzwi wewnętrznych (15 szt)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Specyfikacja** | |
| Cel | zwiększenie komfortu życiaosób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku; poprawia standard życia osób z ograniczeniami ruchowymi, zapewniając im możliwość przemieszczania się bez pomocy innych. |
| Tryb napędu | tryb łączony:  - ręczny: pchnięcie skrzydła w kierunku otwierania i wtedy napęd automatycznie wspomaga otwarcie skrzydła,  - automatyczny: po otwarciu drzwi za pomocą nadajnika lub sterownika napęd automatycznie zamknie drzwi po upływie ustawionego czasu  - impulsowy: drzwi otwierają się i zamykają każdorazowo po uruchomieniu przycisku na nadajniku lub sterowniku. |
| Rodzaj napędu: | uniwersalny: lewy i prawy |
| Sposób montażu | nad drzwiami |
| Wyposażenie | - przewód o długości min 3 m  - materiał montażowy w komplecie  - sygnał akustyczny sygnalizuje, że drzwi za chwilę się uruchomią – zaczną się otwierać lub zamykać  - zabezpieczenie przeciwzgnieceniowe: automatyczna zmiana nacisku przy przeszkodzie |
| Gwarancja | 24 m-ce |
| Dostawa: | Miejsca wskazane przez zamawiającego: Uniwersytet Jana Długosza ul. Waszyngtona 4/8 42-217 Częstochowa |

Sporządziła: Ewa Biadacz

Data: 06.07.2023 r.