Nakło n. Not., 08.08.2024 r.

OWO.272.11.2024

**INFORMACJA**

Dotyczy postępowania pt. Rozbudowa budynku szkoły o halę sportową z zapleczem przy Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu

Zamawiający informuje, że wykonawca zwrócił się do niego z pytaniem dot. treści SWZ.
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje:

**Pytanie:**

Czy wykonawca zobowiązany jest również do dostarczenia niezbędnego wyposażenia i sprzętu hali sportowej np. tablica wyników, piłki, mobilnej strzelnicy wirtualnej (laserowej)?

**Odpowiedź****:**

Opis wyposażenia został zawarty w pkt. 6.5 Opisu technicznego projektu technicznego architektury.

Poniżej dodatkowe informacje dla strzelnicy laserowej i tablicy wyników.

**Mobilna strzelnica laserowa** – multimedialny trenażer ćwiczebny laserowy

* Oprogramowanie wersja LAS5, przeznaczone do strzelania z replik laserowych
* Zawiera 1-5 torów strzeleckich oraz powiązane z torami 1-5 tablic z podanymi aktualnymi wynikami bieżących treningów strzeleckich dla każdego strzelca osobno
* Projektor multimedialny
* Ekran projekcyjny
* Kamera rejestrująca punkt trafienia wiązką lasera
* Uchwyt do rzutnika
* Komputer laptop: Windows 10, procesor 64-bitowy, 4-rdzeniowy, pamięć
* RAM 8 GB, SSD dysk twardy minimum 128 GB, mocna karta graficzna, min. 1650GTX
* System nagłośnieniowy, min. 80 W
* Laserowa replika broni krótkiej Glock z laserem bezbarwnym/czerwonym o zbliżonej wadze
i zgodnych wymiarach z oryginałem
* Laserowa replika broni długiej typu M4 o zbliżonej wadze z oryginałem, zgodnych wymiarach, z laserem w kolorze bezbarwnym z odrzutem
* Laserowa replika broni Glock 19 z laserem bezbarwnym z odrzutem
* Laserowa replika broni długiej AK -typu Beryl /G36/MP5/M4 z laserem bezbarwnym/ czerwonym
* Pomoc w montażu w przystosowanym i przygotowanym obiekcie
* Protokół przekazania, gwarancja, certyfikat, szkolenie

**Tablica wyników**

Tablica wyników LED odporna na uderzenie piłką o następujących parametrach:

* tablica montowana do ściany
* wielkość tablicy min.: 1300 x 1000 x 100 mm
* na tablicy przewidziane miejsce na logo użytkownika/ sponsora
* sterowanie bezprzewodowe (możliwość sterowania przewodowego z pulpitu sterującego, kabel UTP kat. 5e łączący tablicę z pulpitem)
* doprowadzić zasilanie: 230V/50Hz
* sygnał dźwiękowy ustawiany w dowolnej konfiguracji
* wyświetlacz: czas rzeczywisty/ czas gry – ustawiany 0-90 minut, czas 24 sek., nr seta 0-9, stan setów lub przewinień 0-9

Powyższa treść staje się integralną częścią specyfikacji i zostaje zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

 WICESTAROSTA NAKIELSKI

 Michał Dubkowski